



60m（高差-8m）

**居民（1户，3人）**

210m（高差+11m）

**居民（2户，8人）**

75m（高差+6m）

锅炉排气筒

地表水排口

**厂区总范围,海拔高度289m）**

**本项目锅炉**

**受纳水体：白家河**

159m（高差0m）

**千丘村居民（25户，100人）**

**散居居民（2户，6人）**

55m（高差-7m）

**居民（1户，4人）**

**125m（高差-10m）**

**磨溪场镇居民（500户，2000人）**

# N

外环境

厂区

**0m**

**100m**

比例尺

本项目

**附图3：项目外环境关系图**