**建设项目污染物排放量汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **分类** | **污染物名称** | | **现有工程排放量（固体废物产生量）①** | **现有工程许可排放量②** | **在建工程排放量（固体废物产生量）③** | **本项目排放量（固体废物产生量）④** | **以新带老削减量（新建项目不填）⑤** | **本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥** | **变化量⑦** |
| 废气 | VOCs | |  | / | / | 0.031t/a | / | 0.031t/a | +0.031t/a |
| 废水 | 生活污水 | 水量/万t | / | / | / | 0.03825 | / | 0.03825 | +0.03825 |
| COD | / | / | / | 0.077t/a | / | 0.077t/a | +0.077t/a |
| BOD5 | / | / | / | 0.030t/a | / | 0.030t/a | +0.030t/a |
| 氨氮 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
| SS | / | / | / | 0.031t/a | / | 0.031t/a | +0.031t/a |
| TN | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | +0.006t/a |
| TP | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业  固体废物 | 生活垃圾 | | / | / | / | 4.50t/a | / | 4.50t/a | +4.50t/a |
| 氧化铁屑 | | / | / | / | 5.96t/a | / | 5.96t/a | +5.96t/a |
| 水箱拉丝残渣 | | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 废边角料、残次品 | | / | / | / | 51.72t/a | / | 51.72t/a | +51.72t/a |
| 废包装材料 | | / | / | / | 5.5t/a |  | 5.5t/a | +5.5t/a |
| 危险固体废物 | 废活性炭 | | / | / | / | 0.625t/a |  | 0.625t/a | +0.625t/a |
| 磷化残渣 | | / | / | / | 6.723t/a | / | 6.723t/a | +6.723t/a |
| 废冷镦油、废柴油 | | / | / | / | 4.75t/a | / | 4.75t/a | +4.75t/a |
| 废润滑油桶、废劳保用品 | | / | / | / | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①