**建设项目污染物排放量汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **分类** | **污染物名称** | | **现有工程排放量（固体废物产生量）①** | **现有工程许可排放量②** | **在建工程排放量（固体废物产生量）③** | **本项目排放量（固体废物产生量）④** | **以新带老削减量（新建项目不填）⑤** | **本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥** | **变化量⑦** |
| 废气 | VOCs | |  | / | / | 0.0391t/a | / | 0.0391t/a | +0.0391t/a |
| 颗粒物 | | / | / | / | 0.455t/a | / | 0.455t/a | +0.455t/a |
| SO2 | | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| NOX | | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
| 废水 | 生活污水 | 水量/万t | / | / | / | 0.0191 | / | 0.0191 | +0.0191 |
| COD | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | +0.035t/a |
| BOD5 | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | +0.024t/a |
| 氨氮 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
| SS | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
| TN | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| TP | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
| 水帘柜废水 | 水量/万t | / | / | / | 0.000144 | / | 0.000144 | +0.000144 |
| 喷淋塔废水 | 水量/万t | / | / | / | 0.000080 | / | 0.000080 | +0.000080 |
| 一般工业  固体废物 | 生活垃圾 | | / | / | / | 2.25t/a | / | / | +2.25t/a |
| 废边角料 | | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 废包装材料 | | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 焊渣 | | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | +0.14t/a |
| 漆渣 | |  |  |  | 1.66t/a |  | 1.66t/a | +1.66t/a |
| 废润滑油桶 | |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 沾油废物 | | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 废活性炭 | | / | / | / | 1.10t/a | / | 1.10t/a | +1.10t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①