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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	遂宁市安居区2023年中央水利发展资金项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	孟*科
	联系方式
	159********

	建设地点
	遂宁市安居区会龙镇、遂宁市安居区石洞镇

	地理坐标
	白鹤嘴支渠：
起点：东经105度27分45.550秒，北纬30度26分50.963秒；
终点：东经105度26分56.000秒，北纬30度25分43.038秒；

	
	安居支渠：
起点：东经105度26分57.670秒，北纬30度25分02.244秒；
终点：东经105度26分31.628秒，北纬30度24分22.069秒；

	
	谭家坝支渠：
起点：东经105度22分21.820秒，北纬30度26分46.054秒；
终点：东经105度21分37.434秒，北纬30度24分20.454秒；

	建设项目
行业类别
	“五十一、水利；125灌区工程（不含水源工程的）；其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）	
	支渠总长11.36km

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造	
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	遂宁市安居区水利局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	遂安水函〔2023〕202号

	总投资（万元）
	386.14
	环保投资（万元）
	15.5

	环保投资比例（%）
	4.02
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	□否
☑是：本项目属于民生工程，已于2023年10月开工，2024年3月完成建设；本次为主动完善环评手续。

	专项评价设置情况
	项目专项评价设置情况参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，具体见下表：
表1-1 专项评价设置原则表

	
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置
专项评价

	
	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目；
	本项目属于灌区支渠的整治工程，不属于地表水专项评价涉及的项目；
	否

	
	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目；
	本项目属于灌区支渠整治工程，不涉及穿越可溶岩隧道；
	否

	
	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目；
	本项目不涉及规定的环境敏感区；
	否

	
	大气
	油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目；
	本项目属于灌区支渠的整治工程，不属于大气专项评价涉及的项目；
	否

	
	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部；
	本项目属于灌区支渠的整治工程，不属于噪声专项评价涉及的项目；
	否

	
	环境风险
	石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部；
	本项目属于灌区支渠的整治工程，不属于环境风险专项评价涉及的项目；
	否

	规划情况
	无；

	规划环境影响评价情况
	无；

	规划及规划环境影响评价符合性
分析
	无；

	其他符合性
分析
	（1） 与《中华人民共和国水法》符合性分析
《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）第五条明确规定：“县级以上人民政府应加强水利基础设施建设，并将其纳入本级国民经济和社会发展计划。”
本项目为灌区支渠的整治工程，属于水利基础设施建设项目，与《中华人民共和国水法》相符合。
（2） 产业政策符合性分析
本项目为N7690其他水利管理业；对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于其鼓励类中“二、水利—2、节水供水工程：灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用”。同时，根据遂宁市安居区水利局出具的《关于遂宁市安居区2023年中央水利发展资金项目（农业水价综合改革）实施方案的批复》（文号：遂安水函〔2023〕202号），同意了本项目的建设。
综上，本项目建设符合国家及地方当前产业政策要求。
（3） 用地符合性分析
本项目共整治3条支渠，总长度为11.36km（其中，整治会龙镇白鹤嘴支渠3.604km、会龙镇安居支渠2.769km、石洞镇谭家坝支渠4.987km）；工程总占地面积10.95亩（其中，临时占地10.95亩，无永久占地）。
根据《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）和现有政策规定及现场充分踏勘调查研究和听取业主方的建议意见，对麻子滩水库渠系整治项目建设征地范围永久占地和临时占地分别规定为：
（1） 永久占地包括渠道布置留足行洪断面和使水流顺畅，基础所占用的土地以及干渠内外坡脚外延5m、支渠内外坡脚外延3m的管理护渠地和办公管理房等用地。
（2） 工程临时占地范围是指渠系改造工程建设期间的渣场、料场、施工生产生活工区、临时施工道路、临时仓库等。
本工程是在原有渠道上整治改造，永久占地范围为水利设施用地，不涉及新增永久占地。根据调查，工程渠道沿线不涉及生态保护红线、集中式饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、水产资源保护区重要生态环境敏感目标。根据《四川省水利工程管理条例》，第二十六条—管理范围和保护范围：渠道按输水过流量，分别从填方渠道坡脚或者挖方渠道渠顶向外划定0.5米至八米为管理范围，此范围以外五米至十米为保护范围。根据工程设计，本工程在现有渠道管理范围内设计以及施工，渠道管理范围外不新增占地。
综上，本建设项目符合国土空间用途管制要求。
（4） 与《国家节水行动方案》符合性分析
国家发展改革委、水利部联合印发了《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号），方案提出：“大力推进节水灌溉。加快灌区续建配套和现代化改造，分区域规模化推进高效节水灌溉。结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度。开展农业用水精细化管理，科学合理确定灌溉定额，推进灌溉试验及成果转化。推广喷灌、微灌、滴灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水肥一体化、覆盖保墒等技术。”
本项目主要对渠系进行整治改造，加强渠道衬护，减少输水损失。对渠道进行防渗改造后可提高渠道输水利用系数，渠道输水具有输水快、有利于农业生产抢季节等优点，是灌区当前节水灌溉的主要措施之一。另外在灌区有条件的地方发展管道输水，不断推动现代化农业可持续发展。因此，本项目建设符合《国家节水行动方案》要求。
（5） 与《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》符合性分析
国家发展改革委、水利部于2021年8月3日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，对于续建配套与现代化改造工程，按照量力而行、分步实施的原则，“十四五”期间，100万亩以下灌区规划改造全部灌区面积。消除灌区运行安全隐患，提升灌区供水保障能力。对存在安全隐患的渡槽、倒虹吸、隧洞、渠下涵等工程进行改造或拆除重建；高填方渠道、高边坡和重要排水沟加固改造；寒冷地区防渗衬砌渠道的抗冻胀改造；渠坡不稳定渠（沟）段的护坡稳定处理等。加强计量监测设施与信息化建设，提升灌区供用水管理能力。坚持骨干工程建设改造与计量设施建设同步，加强取水口至支渠口、斗口的计量设施建设；开展和不断完善重要节点水位、流量、水质监测监控设施建设。加强信息化、智慧化建设，新建改善必要的管理设施。
本项目实施后可提高灌区的灌溉水利用系数，节约水量。因此，项目建设符合《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》相关要求。
（6） 与《国家水网建设规划纲要》符合性分析
2023年5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》国家水网层级提到：“省市县水网依托国家骨干网以及上一级水网，以行政区为单元，形成城乡一体、互联互通的水网体系，主要解决本行政区水生态环境保护、防洪、供水、灌溉等水利服务保障问题，提供高质量的水利公共服务。”规划发展目标：“到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强。到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。”
本项目实施后，可提高灌区的灌溉水利用系数，节约水量的同时保障灌溉。因此，项目建设符合《国家水网建设规划纲要》相关要求。
（7） 与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》相符性分析
《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）提出“优化空间布局；合理确定发展布局、结构和规模；充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”。
本项目通过对现有老旧渠道进行整治改造，保障区域社会经济发展用水需求；充分发挥了节水潜力，考虑了节水措施的落实和提高用水效率，最大限度地保护了流域生态系统的结构和功能。因此，项目的建设符合新时期治水战略，符合“水污染防治行动计划”的相关要求。
（8） 与《中华人民共和国水污染防治法》及《四川省饮用水水源保护管理条例》的相符性
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）第六十四条、第六十六条明确规定：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。同时，《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月26日修正）第十六条明确规定：在饮用水地表水源保护区内禁止设置排污口。
本项目不涉及排污口建设，且整治区域不涉及饮用水源保护区。本项目开挖的土方就近进行回填压实。对主体工程区、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。本项目含油废水处理仅限于施工期，施工工区的机械停放场处设置简单的废水收集及处理系统，含油废水通过集水沟汇集，再经隔油池处理达标后用于场区或周边洒水降尘。施工期生活污水采用一体化污水处理设施处理后用于农田施肥，不外排。对施工期扬尘通过洒水抑尘、遮盖散料等措施可以从源头上抑制其产生。建筑垃圾应尽量回用，没有利用价值的建筑垃圾运至当地合规的垃圾处置场处置，生活垃圾集中收集，定期运往垃圾集中堆放场统一处理。同时，本工程建成后将减少渠道淤积、增强输水能力，可进一步减少所产生的环境问题。因此，工程符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）及《四川省饮用水水源保护管理条例》的相关要求。
（9） 与《全国现代灌溉发展规划》的相符性分析
《水利部关于印发全国现代灌溉发展规划的通知》指出：我国现代灌溉发展要深入落实党的十八大、十九大精神和中央关于加快水利改革发展的决策部署，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以转变灌溉发展方式、提高灌溉发展水平为主线，以确保国家粮食安全和重要农产品有效供给、加快现代农业和现代水利发展、促进生态文明为目标，以优化水土资源配置、夯实灌排设施基础、发展高效节水灌溉、创新灌溉发展体制机制、保护灌区生态环境为重点，着力构建与资源环境承载能力、经济社会发展和美丽田园建设要求相适应的现代灌溉体系。
本项目实施后可改善灌溉面积0.7万亩，恢复灌溉面积2.26万亩；项目旨在原有建设基础上进行现代化改造与区域配套设施建设，将进一步改善灌区灌溉条件，促使灌区的农产品质量和产量双提高。因此，项目符合《全国现代灌溉发展规划》相关要求。
（10） 与《四川省主体功能区划》相符性
根据《四川省主体功能区规划》，本项目所在区域属于盆地东部丘陵低山区，该区域是“省级层面限制开发区域”，区域主体功能定位：
—大力发展水稻、饲用玉米、油菜、水果、蔬菜、蚕桑、苎麻圈养为主的草食牲畜、生猪、名优茶叶、干果、道地中药材、经济林果、木本粮油、食用菌等特色优势产业。
—巩固和扩大退耕还林成果，继续实施天然林保护工程和小流域水土流失综合治理，加强野生动植物生物多样性保护区建设。
本项目为灌区老旧渠道进行整治改造工程，主要建设内容为灌溉渠道及其配套设施整治改造（属于农田水利基础设施工程）；项目的建设可提高水资源利用效率，提高灌区农产品质量和产量。因此，本项目符合《四川省主体功能区规划》中相关要求。
（11） 与《四川省人民政府关于印发〈四川省“十四五”生态环境保护规划〉的通知》（川府发〔2022〕2号）符合性分析
本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求的符合性分析见表1-2。
表1-2 与《四川省“十四五”生态环境保护规划》相关要求的符合性分析
	有关要求
	项目情况
	符合性

	落实水资源刚性约束制度。坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格建设项目水资源论证和取水许可，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水。全面落实国家节水行动方案和四川省节水行动实施方案，推动用水方式由粗放向节约集约转变。实施水资源消耗总量和强度双控行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，加大非常规水源利用，加强节水型灌区、企业（园区）、公共机构、学校和居民小区建设，健全节水激励机制。完善国家一省一市三级重点用水单位监控名录，强化节水全过程监督，严格控制高耗水项目建设。到2025年，全省用水总量控制在330亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年下降幅度完成国家下达目标任务。
	本项目属于灌区老旧渠道整治改造工程，建成后可以改善灌区用水条件，提高灌溉水的利用效率及节约农业灌溉用水。
	符合


综上，本项目符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》要求。
（12） 与《遂宁市“十四五”水安全保障规划》的符合性
2021年10月21日，遂宁市人民政府办公室印发《遂宁市“十四五”水安全保障规划》（遂府办函〔2021〕45号），在第三章“十四五”总体发展思路中“第三节、主要目标”“1、水资源节约集约利用水平持续提高。把节约用水放在优先位置，推进全社会节水，提高水资源的使用效率和效益，全社会节水爱水意识明显增强。针对水资源开发利用及经济社会可持续发展过程中对水资源可持续利用的总体要求，同时结合我市经济社会发展水平、生态环境状况、节水潜力以及今后节水工作的重点等，全市用水总量控制在11.5亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数达到0.52以上，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2020年下降幅度完成省级下达目标任务，节水器具普及率保持在100%。
本工程实施后，可提高灌区的灌溉水利用系数，节约水量的同时保障灌溉效率。因此，项目与《遂宁市“十四五”水安全保障规划》相符。
（13） 项目与生态环境分区管控符合性
根据2024年7月6日生态环境部关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环环评〔2024〕41号），评价结合四川政务服务网“四川省生态环境分区管控智能应用”系统查询结果及《遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）等相关文件，对本项目生态环境分区管控管理符合性进行分析，具体如下：
1、 与遂宁市生态保护红线符合性
根据遂宁市生态环境保护委员会《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）中相关内容，遂宁市共划定环境管控单元47个，其中优先保护单元19个、重点管控单元26个一般管控单元2个；本项目选址位于遂宁市安居区会龙镇、遂宁市安居区石洞镇，不涉及生态保护红线。



本项目在遂宁市生态保护红线图中位置见图1-1。
[image: ]图1-1 项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图
2、 环境管控单元
通过四川省生态环境分区管控智能应用“辅助研判服务”模块，输入本项目农灌渠起点、中点和尾点坐标经纬度坐标等信息后进行分析项目所在区域的环境管控单元和管控要求，开展项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下：
[image: ]图1-2 项目生态环境分区管控查询页面截图（谭家坝支渠）

[image: ]
图1-3 项目生态环境分区管控查询页面截图（安居支渠）
[image: ]图1-4 项目生态环境分区管控查询页面截图（白鹤嘴支渠）
本项目位置与生态环境管控单元的位置关系如下图。
[image: 地图]图1-5 项目与管控单元相对位置图（谭家坝支渠）[image: 地图 (1)]图1-6 项目与管控单元相对位置图（安居支渠）[image: 地图 (2)]图1-7 项目与管控单元相对位置图（白鹤嘴支渠）
本项目涉及的生态环境管控单元有2个，分别是：
表1-3 项目涉及的生态环境管控单元一览表
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	安居区要素重点管控单元
	ZH51090420005
	遂宁市安居区
	要素重点管控单元

	2
	临空经济产业园
	ZH51090420002
	遂宁市安居区
	工业重点管控单元


本项目涉及的环境要素管控分区有10个，分别是：
表1-4 项目涉及的环境要素管控分区一览表
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政
区划
	环境要素类型
	环境要
素细类

	1
	琼江—安居区—跑马滩—控制单元
	YS5109042230001
	遂宁市安居区
	水
	水环境农业污染重点管控区

	2
	安居区大气环境布局敏感重点管控区
	YS5109042320001
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区

	3
	安居区大气环境弱扩散重点管控区
	YS5109042330001
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境弱扩散重点管控区

	4
	安居区其他区域
	YS5109043110001
	遂宁市安居区
	生态
	一般管控区

	5
	安居区大气环境一般管控区
	YS5109043310001
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境一般管控区

	6
	安居区自然资源一般管控区
	YS5109043510001
	遂宁市安居区
	自然
资源
	自然资源一般管控区

	7
	琼江—安居区—跑马滩—控制单元
	YS5109042210001
	遂宁市安居区
	水
	水环境工业污染重点管控区

	8
	临空经济产业园
	YS5109042310001
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境高排放重点管控区

	9
	安居区城市建成区
	YS5109042540001
	遂宁市安居区
	自然
资源
	高污染燃料禁燃区

	10
	安居区自然资源重点管控区
	YS5109042550001
	遂宁市安居区
	自然
资源
	自然资源重点管控区


3、 本项目生态环境分区管控相关要求的符合性分析
（1） 与所属经济区要求符合性分析如下：
表1-5 项目与所属经济区要求符合性分析
	所属
经济区名称
	类别
	要求
	项目情况
	符合性

	成都
平原
经济区
	区域特点
	成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安8市大部分区域属于国家层面重点开发区，是重点管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为全省第一经济增长极。到2025年，区域生产总值目标为3万亿元，人口城镇化率要达到68%，发展与环境承载压力最为突出；
	项目位于遂宁市，属于灌区支渠的整治工程，不排放污染物，主要目的是为提升农村农灌供水保障能力和水平，可促进区域发展；
	符合

	
	发展定位与目标
	创新改革试验的先导区、现代高端产业的集聚区、西部内陆开放的前沿区、区域协同发展的样板区以及全面建成小康社会的先行区；
重点发展电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料产业和数字经济，建设全国重要的先进制造业基地，打造世界级新一代信息技术、高端装备制造产业集群和国内领先的集成电路、新型显示、航空航天、轨道交通、汽车、生物医药、新型材料等产业集群；
	项目属于灌区支渠的整治工程，主要目的是为提升农村农灌供水保障能力和水平，与区域发展要求不冲突；
	符合

	
	区域突出生态环境问题
	1.水资源时空分布不均，用水排水矛盾突出，岷江流域单位面积水污染排放量高，氮磷污染并重，结构性污染短期内难以彻底解决，水质改善压力大。
2.区域城市开发活动集中，发展与环境资源承载矛盾突出，属深盆地形，扩散条件差，冬季灰霾污染严重，夏季臭氧污染问题凸显，环境空气质量改善压力大。
3.长江主要支流岷江流域沿江、临城产业聚集，流域性、区域性环境风险形势严峻，重金属、持久性有机物、危险废物和危险化学品等累积性环境风险隐患较大。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物；
	符合

	
	总体管控要求
	1.针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构；
2.实施最严格的环境准入要求；
3.加快GDP贡献小、污染排放强度大的产业如建材、家具等产业替代升级，结构优化；
4.对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入门槛；
5.岷沱江流域执行岷沱江污染物排放标准；
6.优化涉危涉化产业布局，严控环境风险，保障人居安全。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于与供水设施相关的建设项目，不排放污染物，主要目的是为提升农村农灌供水保障能力和水平；
	符合


（2） 与生态环境分区管控要求符合性
本项目与生态环境分区管控相关要求的符合性分析如下。
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	1） 市（州）普适性管控要求
①要素重点管控单元
表1-6 项目与生态环境分区管控要求的符合性
	市州
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性
分析

	遂宁市
	船山区+安居区+射洪市+蓬溪县+大英县
	船山区+安居区+射洪市+蓬溪县+大英县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
2.涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
4.禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
【限制开发建设活动的要求】
1.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
2.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业
3.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。
2.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
【允许开发建设活动的要求】
1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2.完成全域内“散乱污”企业整治工作。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，工程建设不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、永久基本农田、水源涵养重要区等生态敏感区；属于农灌设施建设，不排放污染物；工程施工不占用基本农田，施工结束后进行了恢复原种植条件，符合法律规定要求；工程不涉及清单中列出的其他禁止开发建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1.水环境：
加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
2.大气环境：
（1）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。（2）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》。
（3）对污染防治设施不完备、但有升级改造价值的，一律停产整顿、限期治理，逾期仍不能达标排放的坚决关停。（4）对达标治理无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、按照“两断三清”标准，一律关停取缔，由相关部门依法予以查处。
【新增源等量或倍量替代】
1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。
2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）秋冬季节，水泥（含特种水泥，不含粉磨站、粉磨工序和协同处置城市垃圾或危险废物生产线）严格实施停产50天；砖瓦窑（不含以粉煤灰为主要原料的砖瓦企业）错峰生产。对2018年10月底前稳定达到特别排放限值的水泥企业和燃烧锅炉，原则上可不再实施错峰生产，但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控。（2）实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（3）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（4）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（5）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（6）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（7）主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农业面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（8）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（9）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。
3.石油和天然气开采行业绿色矿山建设要求：与原油伴生的溶解气综合利用率要求：中高渗油藏不低于90%；中低渗-特低渗油藏不低于70%。与甲烷气伴生资源的综合利用率：凝析油利用率不低于90%；含硫天然气有工业利用价值的硫化氢综合利用率应不低于95%。
【新增源排放标准限值】
加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。
【污染物排放绩效水平准入要求】
1.企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。
2.用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
【其他污染物排放管控要求】
1.2025年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.554；
2.2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【安全利用类农用地管控要求】
1.推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
2.禁止焚烧秸秆和垃圾。全市秸秆综合利用率达到92%以上。
3.现有储油库、油罐车、加油站应全部配置油气回收设施，对已安装的油气回收设施加强运行监管，回收率要达到80%以上。
【污染地块管控要求】
1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：
（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。
（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。
3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。
4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。
【园区环境风险防控要求】
△
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不涉及环境风险；
	符合

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	/


②工业重点管控单元
表1-7 项目与生态环境分区管控要求的符合性
	市州
	涉及县区
	区域名称
	管控类别
	管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性
分析

	遂宁市
	船山区+安居区+射洪市+蓬溪县+大英县
	船山区+安居区+射洪市+蓬溪县+大英县
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。
2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
【限制开发建设活动的要求】
1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。
2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
【允许开发建设活动的要求】
现有属于禁止进入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
△
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设；不属于“两高”项目，符合法律规定要求；工程不涉及清单中列出的其他禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1.污水收集处理率达100%。
2.园区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。
3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。
4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。
【新增源等量或倍量替代】
1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。
2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。
3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。
5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。
6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。
7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
【新增源排放标准限值】
加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。
【污染物排放绩效水平准入要求】
1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。
2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。
3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
【其他污染物排放管控要求】
1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%；
2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%；
3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【安全利用类农用地管控要求】
1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。
2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。
4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。
5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。
【污染地块管控要求】
1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：
（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。
（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。
3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。
4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。
【园区环境风险防控要求】
△
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不涉及环境风险；
	符合

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/
	符合


2） 县（市、区）普适性管控要求
表1-8 项目与生态环境分区管控要求的符合性
	县区
	区域名称
	管控类别
	单元特性管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性
分析

	安居区
	安居区
	空间布
局约束
	【不符合空间布局要求活动的退出要求】
1.锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
2.加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设；不涉及乡镇集中式饮用水水源保护区；工程不涉及清单中列出的其他禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【新增源等量或倍量替代】
1.严格施工扬尘、道路扬尘管控。
2.加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术。
3.现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合


3） 环境管控单元准入清单
表1-9 项目与生态环境分区管控要求的符合性
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型
	所属县区
	管控类别
	单元特性管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性
分析

	ZH51090420005
	安居区要素重点管控单元
	重点管控单元
	遂宁市安居区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元
【限制开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元
【允许开发建设活动的要求】
△
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。
2.其他参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元
【其他空间布局约束要求】
△
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设；工程不涉及清单中列出的其他禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元
【新增源等量或倍量替代】
参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元/
【污染物排放绩效水平准入要求】
1.水环境城镇污染重点管控区内，新、改扩建白酒酿造企业需满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的水环境超标区域约束性指标。
2.大气布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区，应控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染防治攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡接合部环境监管。
4.推进坛罐窑河-安居区－白鹤桥－控制单元达标攻坚。加强流域内塘库堰肥水养殖污染治理，推进养殖尾水治理和资源化利用。打造河流沿线生态廊道和绿道，强化面源截留。推进流域聚居点生活污水处理设施建设，保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。落实主要污染物允许排放量控制，加强入河排污口登记、审批和监督管理；推进入河排污口整治及规范化建设。恢复流域生态流量，禁止拦河养鱼。
5.其他参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元
【其他污染物排放管控要求】
△
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元
【地下水开采要求】
（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求－要素重点管控单元
【其他资源利用效率要求】
△
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不涉及水资源使用，符合资源利用效率的管控要求；
	符合

	ZH51090420002
	临空经济产业园
	重点管控单元
	遂宁市安居区
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【地下水开采要求】
（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【其他资源利用效率要求】
△
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不涉及水资源使用，符合资源利用效率的管控要求；
	符合


4） 要素管控分区管控要求
表1-10 项目与生态环境分区管控要求的符合性
	管控分区编码
	管控分区名称
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	所属县区
	管控类别
	管控分区管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性
分析

	YS5109042540001
	安居区城市建成区
	重点管控区
	自然资源
	高污染燃料禁燃区
	遂宁市安居区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设；不属于“两高一低”项目，符合法律规定要求；
	符合

	YS5109042550001
	安居区自然资源重点管控区
	重点管控区
	自然资源
	自然资源重点管控区
	遂宁市安居区
	环境风险防控
	【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	本项目属于灌区支渠的整治工程，工程建设不涉及永久基本农田，施工结束后进行了恢复原种植条件；
	符合

	YS5109042310001
	临空经济产业园
	重点管控区
	大气
	大气环境高排放重点管控区
	遂宁市安居区
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
【新增源等量或倍量替代】
是
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	【严格管控类农用地管控要求】
1.全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。
2.加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
【企业环境风险防控要求】
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不涉及环境风险；
	符合

	YS5109043510001
	安居区自然资源一般管控区
	一般管控区
	自然资源
	自然资源一般管控区
	遂宁市安居区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不涉及水资源使用，在原有支渠基础上改建整治，不新增永久用地；
	符合

	
	
	
	
	
	
	环境风险防控
	【污染地块管控要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，在原有支渠基础上改建整治，不新增永久用地；不涉及环境风险；
	符合

	YS5109042320001
	安居区大气环境布局敏感重点管控区
	重点管控区
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区
	遂宁市安居区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设；不属于“两高一低”项目，符合法律规定要求；
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
【新增源等量或倍量替代】
是
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合

	YS5109042210001
	琼江-安居区－跑马滩－控制单元
	重点管控区
	水
	水环境工业污染重点管控区
	遂宁市安居区
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】
严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设；
	符合

	
	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	【新增源等量或倍量替代】
1.深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》等环境风险管控措施。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合

	YS5109042230001
	琼江-安居区－跑马滩－控制单元
	重点管控区
	水
	水环境农业污染重点管控区
	遂宁市安居区
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1.推进流域聚居点生活污水处理设施建设。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。
【新增源等量或倍量替代】
1.落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。
【新增源排放标准限值】
1.推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。3、推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。4、深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。5、按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021—2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。
	本项目属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，不排放污染物；
	符合


综上所述，本项目与所在区域生态环境分区管控相关要求相符。



二、建设内容
	地理
位置
	本项目位于遂宁市安居区会龙镇、遂宁市安居区石洞镇。

	项目组
成及
规模
	1、 项目由来
麻子滩水库于1971年2月动工，1978年5月完成主体工程，1979年下闸开始蓄水，是一座以蓄水灌溉为主，兼有防洪、发电、航运及城镇供水等综合利用的中型水利工程。水库防洪设计标准为：100年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核。
麻子滩水库灌区输水渠道以左、右干渠为主，辅之有万亩以上的六站七级电灌渠和大安、常乐自流支渠，主渠总长183.80km，其中左干渠长64.84km，右干渠长25.2km，大安、常乐支渠长15.33km，六站七级电灌渠长78.43km，各类支斗渠共125条总长751.46km，控灌遂宁市安居区的白马、横山、东禅、玉丰、三家等16个乡镇，设计灌溉面积22.887万亩。
白鹤嘴支渠、安居支渠和谭家坝支渠维修整治前，近几年旱情以来，麻子滩水库灌区人畜饮用水十分困难，农作物减产，甚至绝收。因此，为支持安居区抗旱救灾，保障秋粮生产等相关工作，对麻子滩水库灌区渠系进行维修整治，以达到农业生产恢复和水利救灾的目的。
维修整治前白鹤嘴支渠、安居支渠和谭家坝支渠存在的问题：
麻子滩水库灌区的白鹤嘴支渠、安居支渠和谭家坝支渠局部破损、淤积、掩埋严重，致使安居区灌区缺水严重，稍遇干旱，农田用水就无法保证，人畜饮水困难，当地干群异常渴望整治改造灌区渠道，以满足当地用水需求。
按照遂宁市财政局、遂宁市水利局《关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（遂财农〔2023〕4号）文件精神要求，安排安居区2023年中央水利发展资金320万元，用于安居区农业水价综合改革。
在此背景下，2023年10月，遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司投资了386.14万元，建设“遂宁市安居区2023年中央水利发展资金项目”，通过渠系维修整治，进行农作物灌溉，以提高麻子滩水库灌区的农业生产率，减轻旱灾损失，促进当地社会经济可持续发展。2023年7月，遂宁市安居区水利局出具《关于遂宁市安居区2023年中央水利发展资金项目（农业水价综合改革）实施方案的批复》（遂安水函〔2023〕202号），同意了本项目的建设方案。
本项目于2023年10月开始施工，于2024年3月完成建设，本次为建设单位主动完善环评手续。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定要求，项目需要进行环境影响评价。依据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021版）的相关规定，本项目属于“五十一、水利：125灌区工程（不含水源工程的）”中“其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”，且项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、重要水生生物的自然产卵场、索场、越冬场和通道。因此，应编制环境影响报告表。由此，建设单位委托四川新云蓝天环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作；四川新云蓝天环保科技有限公司接受委托后，立即派技术人员到现场踏勘和收集资料，并根据实际情况编制环境影响报告表，供建设单位上报环境保护主管部门审批。
2、 项目概况
（1） 项目基本情况
项目名称：遂宁市安居区2023年中央水利发展资金项目
建设地点：遂宁市安居区会龙镇、石洞镇
建设性质：改建
建设规模：
根据本工程布置，在白鹤嘴支渠整治分水闸门1座，治理明渠2045.8m（其中梯形渠道1489.8m，矩形渠道556m）；治理暗渠1564m（其中整治1495m，重建69m）；改建沉砂池1座；新建放水口及消力池16处；新建渡槽160m；维修检查井盖板1处；新建进水口15处；新建箱涵1处；整治盖板渠139m。安居支渠整治明渠1669m（其中梯形渠道1647m；矩形渠道22m）；新建箱涵2处；整治放水涵管28m；治理暗渠1123m（其中整治1059m，重建64m）；新建检查井及沉砂池4座；新建闸门一座（含工作桥）。谭家坝支渠治理明渠3536（其中梯形渠道481m，矩形渠道1023m，U型渠道2032m）；整治盖板渠56m；工程实施后将改善灌溉面积0.7万亩，恢复灌溉面积2.26万亩。
建设工期：施工总工期为6个月，施工准备期1个月（即第1年10月），主体工程施工期为4个月（第1年11月至第2年2月），工程完建期为1个月（即第2年3月）。
工程占地及工程量：建设共征收（用）土地总面积10.95亩，其中临时工程占地10.95亩，本次整治项目无永久占地。水域及水利设施用地为国有土地，其余全部为集体经济组织所有，本工程不涉及基本农田占地。
表2-1 工程占地实物指标汇总表
	序号
	项目
	单位
	渠系整治项目建设区

	
	
	
	永久占地
	临时占地
	小计

	一
	主要实物汇总
	/

	（一）
	土地面积
	亩
	0
	10.95
	10.95

	1
	耕地
	亩
	0
	0.55
	0.55

	1.1
	旱地
	亩
	0
	0.55
	0.55

	2
	林地
	亩
	0
	0.32
	0.32

	2.1
	其他林地
	亩
	0
	0.32
	0.32

	3
	荒草地
	亩
	0
	10.73
	10.73

	3.1
	其他荒草地
	亩
	0
	10.73
	10.73

	4
	水域及水利设施用地
	亩
	0
	0.35
	0.35

	4.1
	内陆滩涂
	亩
	0
	0.35
	0.35


灌区范围：实施后将改善灌溉面积0.7万亩，恢复灌溉面积2.26万亩。
3、 工程建设内容及规模
本项目组成及主要环境问题见下表。
表2-2 建设项目组成及主要环境问题
	工程名称
	建设类别
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题
	备注

	
	
	
	施工期
	运营期
	

	白鹤嘴支渠

	主体工程
	输配水
工程
	白鹤嘴支渠：
整治分水闸门1座，治理明渠2045.8m（其中梯形渠道1489.8m，矩形渠道556m）；治理暗渠1564m（其中整治1495m，重建69m）；改建沉砂池1座；新建放水口及消力池16处；维修检查井盖板1处；新建渡槽160m；新建进水口15处；新建箱涵1处；整治盖板渠139m；
	施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废、植被破坏、水土流失、生态破坏等
	/
	改建+
已建

	
	
	安居支渠：
整治明渠1669m（其中梯形渠道1647m；矩形渠道22m）；新建箱涵2处；整治放水涵管28m；新建检查井及沉砂池4座；治理暗渠1123m（其中整治1059m，重建64m）；新建闸门一座（含工作桥）。
	
	/
	改建+
已建

	
	
	谭家坝支渠：
整治明渠3536（其中梯形渠道481m，矩形渠道1023m，U型渠道2032m）；整治盖板渠56m；
	
	/
	改建+
已建

	临时工程
	弃渣场
	工程设置1个渣场，占地面积0.03hm2，容量0.09万m3，最大堆高3m；严禁施工渣土入渠；
	
	/
	已建

	
	取土场
	工程不设取土场；
	
	/
	/

	
	临时堆
土场
	本工程开挖回填土（含土石方及表土）堆放在临时堆土场内，临时堆土场设置于施工场地一角，面积0.05hm2；为避免雨季对表土冲刷而产生水土流失，同时在表面覆盖防雨布临时堆土场就近沿渠道线呈带状布设，表土和回填土分开堆放；
	
	/
	已建

	
	施工用房
	施工临建设施施工用房面积0.05hm2，主要包括各类施工辅助企业、仓库、机械修理区以及生活办公区、施工活动区；
	
	/
	已建

	
	施工便道
	工程共设置施工临时便道占地0.6hm2；施工临时道路采用4m宽土质路面，施工结束后由施工单位负责进行土地复耕、迹地修复及施工机械损坏的道路恢复工作；
	
	/
	已建

	公用工程
	施工供水
	施工用水可抽取附近的沟渠供水，生活用水由附近的村民饮用水取水点取用；
	/
	/
	/

	
	施工供电
	工程区输电线路纵横交错，施工由电网供电与自备电源相结合；采用50kW的柴油发电机施工为主；
	
	
	

	环保工程
	大气污染防治措施
	施工期
	①车辆清洗除尘；②选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具；
③渣土运输车辆密闭运输，严禁车辆带泥上路、严禁超载运输、严禁沿路抛洒滴漏；
④施工场地和施工道路洒水降尘，工地主次干道按时冲洗；
⑤车辆限速；
⑥工地现场裸露土方、临时堆料等各种散状物产生的粉尘需全部采取防尘网进行遮盖；
	/
	/
	已建

	
	
	运行期
	无大气污染物产生；
	/
	/
	/

	
	水污染
防治措施
	施工期
	施工废水：施工工区出入口设置车辆冲洗平台和1个隔油沉淀池（沉淀池容积约20m3）处理车辆冲洗废水，废水经隔油沉淀后回用，不外排。
生活污水：采用一体化污水处理设施处理后用于农田施肥；
基坑排水：工程基坑施工采用明沟排水系统，设排水沟、沉淀池，基坑排水经沉淀后可抽出用于施工道路和施工区内的洒水降尘，不外排；
	/
	/
	已建

	
	
	运行期
	本工程无生产废水产生；
	/
	/
	/

	
	噪声污染防治措施
	施工期
	①选用低噪声设备；②选用符合国家有关环保标准的施工车辆；③合理安排施工时间，避免夜间运输；④途经敏感点设置公示牌，车辆限速，禁止鸣笛；
	/
	/
	已建

	
	
	运行期
	无噪声产生源；
	/
	/
	/

	
	固体废物防治措施
	施工期
	建筑垃圾：指定地点分类堆放，尽量回收利用，不能回收利用的按《遂宁市建筑垃圾管理办法》要求处理；
渣土：工程弃渣经土石方平衡后，剩余土石方均运至弃渣场回填区，严禁施工渣土入渠。沿支渠清理产生的树木、杂草等植被晾晒后采用自卸汽车转运至垃圾焚烧厂处理；
表土：剥离的表土堆放于临时堆土场单独分层堆放、覆盖保存，用于后期覆土回填；
生活垃圾：硬质带盖塑料垃圾桶集中收集，环卫清运；
	/
	/
	已建

	
	
	运行期
	运行期无固废产生；
	/
	/
	/

	
	生态影响水土流失防治措施
	施工期
	严格控制施工红线，对施工占地采取临时遮盖、植物措施、土地整治、播撒草籽、表土剥离、耕地复垦、迹地恢复等；基坑开挖及时回填等；
	/
	/
	已建

	
	
	运行期
	无明显影响；
	/
	/
	/

	拆迁安置
	本工程不涉及移民安置及房屋拆迁；
	/
	/
	/


4、 工程特性表
表2-3 工程特性表
	项目
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	水文
	/

	1
	集雨面积（区间）
	km2
	286.2(231.8)
	/

	2
	河道长度（区间）
	km
	62.55(38.2)
	/

	3
	河道平均比降（区间）
	‰
	1.23(0.95)
	/

	二
	水库
	/

	1
	水库水位
	/

	(1)
	校核洪水位
	m
	333.89
	/

	(2)
	设计洪水位
	m
	332.7
	/

	(3)
	正常蓄水位
	m
	331.46
	/

	2
	水库库容
	/

	(1)
	总库容
	万m3
	8216
	/

	(2)
	有效库容
	万m3
	5730
	/

	三
	灌区指标
	现状
	整治后
	/

	1
	灌溉水有效利用系数
	0.55
	0.62
	/

	2
	灌溉保证率（%）
	63
	85
	/

	3
	设计灌溉面积（万亩）
	22.887
	22.887
	/

	4
	有效灌溉面积（万亩）
	13.5
	15.76
	/

	5
	恢复灌溉面积（万亩）
	/
	2.26
	/

	6
	改善灌溉面积（万亩）
	/
	0.55
	/

	四
	整治内容
	整治数量
	整治措施
	/

	4.1
	白鹤嘴支渠
	/

	1
	明渠
	2045.8m
	勾缝封底、清淤、拆建
	/

	2
	暗渠
	1564m
	衬砌加固、清淤、拆建等
	/

	3
	盖板渠
	139m
	整治
	/

	4
	渡槽
	160m
	拆建
	/

	5
	沉沙池
	1座
	改建
	/

	6
	分水闸
	1座
	整治
	/

	7
	进水口/放水口及消力池
	15处/16处
	新建
	/

	8
	箱涵
	1处
	新建
	/

	4.2
	安居支渠
	/

	1
	明渠
	1669m
	勾缝封底、清淤、拆建
	/

	2
	放水涵管
	26m
	整治
	/

	3
	箱涵
	2处
	新建
	/

	4
	暗渠
	1123m
	衬砌加固、清淤、拆建等
	/

	5
	检查井及沉砂池
	4座
	新建
	/

	6
	分水闸及工作桥
	1座
	整治
	/

	4.3
	谭家坝支渠
	/

	1
	明渠
	3536m
	衬砌加固、清淤、拆建等
	/

	2
	盖板渠
	56m
	整治
	/

	五
	工程投资
	单位
	数量
	/

	1
	工程总投资
	万元
	386.14
	/

	2
	工程部分投资
	万元
	358.1
	/


5、 工程设计标准
5.1建筑物级别
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），工程整治三条灌溉渠流量均小于5m3/s，渠道级别为5级，其主要建筑物按5级设计，次要建筑物按5级设计。
5.2洪水标准
依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，工程渠道及各渠系建筑物防洪标准为：渠道防洪标准按10年一遇设计，灌排建筑物中跨越河流、溪沟的渡槽洪水按10年一遇设计，渠系排洪建筑物防洪标准按10年一遇设计。
6、 主要工程设计
6.1渠道设计流量
工程为麻子滩水库三条渠系维修整治，麻子滩水库灌区为已成灌区，本次渠道设计流量仍采用原麻子滩水库灌区渠系设计流量；项目所涉及的麻子滩水库灌区三条灌溉渠道设计流量为1.0～3.5m3/s。
6.2工程规模
白鹤嘴支渠新建渡槽160m；整治分水闸门1座，治理明渠2045.8m（其中梯形渠道1489.8m，矩形渠道556m）；维修检查井盖板1处；治理暗渠1564m（其中整治1495m，重建69m）；改建沉砂池1座；新建放水口及消力池16处；新建进水口15处；新建箱涵1处；整治盖板渠139m。
安居支渠整治明渠1669m（其中梯形渠道1647m；矩形渠道22m）；整治放水涵管28m；新建箱涵2处；新建检查井及沉砂池4座；治理暗渠1123m（其中整治1059m，重建64m）；新建闸门一座（含工作桥）。
谭家坝支渠治理明渠3536（其中梯形渠道481m，矩形渠道1023m，U型渠道2032m）；整治盖板渠56m。
工程实施后将改善灌溉面积0.7万亩，恢复灌溉面积2.26万亩。
表2-4 白鹤嘴支渠治理特性表
	序号
	类别
	支渠整治工程数量
	整治措施
	整治理由

	1
	明渠
	2045.8m
	勾缝封底、加固、重建
	年久失修、垮塌、渗漏、淤积

	2
	暗渠
	1564m
	衬砌加固、重建、清淤
	局部垮塌、条石风化，淤积等

	3
	沉沙池
	1座
	改建
	需满足支渠供水要求

	4
	渡槽
	160m
	拆除重建
	年久失修、垮塌

	5
	分水闸
	1座
	整治
	需满足支渠供水要求

	6
	放水口
消力池
	16座
	新建
	满足放水要求

	7
	井盖板
	1处
	更换
	年久失修、局部破损

	8
	进水口
	15处
	新建
	需满足支渠供水要求

	9
	箱涵
	1处
	新建
	需满足支渠供水要求

	10
	盖板渠
	139m
	整治
	年久失修、局部破损


表2-5 安居支渠治理特性表
	序号
	类别
	支渠整治工程数量
	整治措施
	整治理由

	1
	明渠
	1669m
	勾缝封底、加固、重建
	年久失修、垮塌、渗漏、淤积

	2
	暗渠
	1123m
	衬砌加固、重建、清淤
	局部垮塌、条石风化，淤积等

	3
	沉沙池
	4座
	改建
	需满足支渠供水要求

	4
	分水闸
	1座
	整治
	需满足支渠供水要求

	5
	放水涵管
	28m
	整治
	满足放水要求

	6
	箱涵
	2处
	新建
	需满足支渠供水要求


表2-6 谭家坝支渠治理特性表
	序号
	类别
	支渠整治工程量
	整治措施
	整治理由

	1
	明渠
	3536m
	勾缝封底、加固、重建
	年久失修、垮塌、渗漏、淤积

	2
	盖板渠
	56m
	整治
	年久失修、局部破损


6.3工程总体布置
白鹤嘴支墩、安居支渠和谭家坝支渠局部底板破损、淤积、掩埋严重，针对渠道病害现状，采取以下措施进行整治设计：
（1） 明渠对渠槽垮塌破损段进行重建渠身；对原有老旧渠道进行清淤和勾缝处理；以达到防渗节水、提高输流能力的目的。
（2） 暗渠对原有老旧暗渠进行人工清淤排污，平均清淤深度0.6m；暗渠局部存在垮塌段，先拆除转运原损毁渠体，然后人力捣实边、底基础，背底填土分层压实，以保证背底严实，再用C25现浇砼重新浇筑新渠体；
（3） 渡槽整体质量较好，本次仅对垮塌段进行重建，采用简支梁式渡槽，槽身为钢筋混凝土结构，断面为矩形。
（4） 对分水闸及放水口等进行重新配置安装。
7、 主要工程量汇总
表2-7 主体工程工程量汇总表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	白鹤嘴支渠

	1.1
	梯形渠道
	m
	1148.29

	1.1.1
	清淤
	m3
	545.44

	1.1.2
	砂浆勾缝
	m2
	2365.48

	1.1.3
	砌体拆除
	m3
	232.38

	1.1.4
	土方开挖
	m3
	70.92

	1.1.5
	土方回填夯实
	m3
	70.92

	1.1.6
	M7.5浆砌条石
	m3
	107.25

	1.1.7
	C20砼底板
	m3
	125.13

	1.1.8
	模板
	m2
	25

	1.2
	矩形渠道
	m
	543.79

	1.2.1
	清淤
	m3
	133.44

	1.2.2
	土方开挖
	m3
	102.06

	1.2.3
	土方回填夯实
	m3
	102.06

	1.2.4
	M7.5浆砌预制块
	m3
	268.8

	1.2.5
	C20砼底板
	m3
	58.8

	1.2.6
	砌体拆除
	m3
	176.4

	1.3
	渡槽
	/

	1.3.1
	砌体拆除
	m3
	393.01

	1.3.2
	土方开挖
	m3
	307.31

	1.3.3
	土方回填夯实
	m3
	102.44

	1.3.4
	M5砂浆垫层
	m3
	23.46

	1.3.5
	C20砼基础
	m3
	204.88

	1.3.6
	C25砼排架
	m3
	81.66

	1.3.7
	C30砼槽身
	m3
	59.01

	1.3.8
	M7.5浆砌条石
	m3
	24

	1.3.9
	钢筋
	t
	18.92

	1.3.10
	模板
	m2
	420

	1.4
	整治暗渠
	/

	1.4.1
	砌体拆除
	m3
	124.2

	1.4.2
	人工清淤
	m3
	1126.08

	1.4.3
	排污
	m3
	225.22

	1.4.4
	土方开挖
	m3
	165.39

	1.4.5
	土方回填夯实
	m3
	165.39

	1.4.6
	C25砼
	m3
	124.2

	1.4.7
	模板
	m2
	330

	1.5
	盖板渠
	/

	1.5.1
	砌体拆除
	m3
	58.38

	1.5.2
	土方开挖
	m3
	41.7

	1.5.3
	土方回填夯实
	m3
	41.7

	1.5.4
	C25砼盖板
	m3
	9.31

	1.5.5
	C20砼底板
	m3
	17.79

	1.5.6
	M7.5浆砌砖
	m3
	56.02

	1.5.7
	碎石垫层
	m3
	17.79

	1.5.8
	钢筋
	t
	0.25

	1.5.9
	模板
	m2
	50

	1.6
	沉沙池
	/

	1.6.1
	砌体拆除
	m3
	62.74

	1.6.2
	清淤
	m3
	10.4

	1.6.3
	土方开挖
	m3
	28.8

	1.6.4
	土方回填夯实
	m3
	28.8

	1.6.5
	C20砼墙身
	m3
	62.74

	1.6.6
	C20砼底板
	m3
	0.2

	1.6.7
	碎石垫层
	m3
	0.13

	1.6.8
	模板
	m2
	100

	1.7
	放水口及消力池
	/

	1.7.1
	土方开挖
	m3
	75.26

	1.7.2
	土方回填夯实
	m3
	26.11

	1.7.3
	C20砼
	m3
	23.81

	1.7.4
	DN200PE管
	m
	160

	1.7.5
	成品一体式闸阀井
	个
	16

	1.7.6
	模板
	m2
	60

	1.8
	箱涵
	/

	1.8.1
	土方开挖
	m3
	42.1

	1.8.2
	石方开挖
	m3
	11.4

	1.8.3
	C20砼基础
	m3
	6.4

	1.8.4
	砂砾石垫层
	m3
	6.5

	1.8.5
	C30砼箱体
	m3
	14.5

	1.8.6
	钢筋
	t
	2.77

	1.8.7
	模板
	m2
	30

	1.9
	闸门
	/

	1.9.1
	人工土方开挖
	m3
	2.3

	1.9.2
	人工土方回填
	m3
	1.38

	1.1
	条石挡土墙
	/

	1.10.1
	土方开挖
	m3
	17.7

	1.10.2
	土方回填夯实
	m3
	17.7

	1.10.3
	M7.5浆砌条石
	m3
	11.8

	1.11
	进水口
	/

	1.11.1
	土方开挖
	m3
	4.5

	1.11.2
	土方回填夯实
	m3
	2.7

	1.11.3
	C20现浇砼渠体
	m3
	2.4

	1.11.4
	C20现浇砼底板
	m3
	0.9

	1.11.5
	模板
	m2
	10

	2
	安居支渠

	2.1
	整治梯形排灌渠
	/

	2.1.1
	道路拆除
	m3
	2.7

	2.1.2
	C25砼路面修护
	m3
	2.7

	2.1.3
	土方开挖
	m3
	1307.6

	2.1.4
	土方回填
	m3
	1649.14

	2.1.5
	清淤
	m3
	2309.19

	2.1.6
	M10砂浆勾缝
	m2
	1752.21

	2.1.7
	C20砼墙身
	m3
	690.48

	2.1.8
	C20砼底板
	m3
	345.24

	2.1.9
	DN5PVC管
	m
	1149.6

	2.1.10
	C25砼盖板
	m3
	2.59

	2.1.11
	钢筋
	t
	0.22

	2.1.12
	模板
	m2
	800

	2.2
	矩形进水渠道
	/

	2.2.1
	砌体拆除
	m3
	9.24

	2.2.2
	清淤
	m3
	5.28

	2.2.3
	土方开挖
	m3
	5.35

	2.2.4
	土方回填夯实
	m3
	5.35

	2.2.5
	M7.5浆砌预制块
	m3
	14.08

	2.2.6
	C20砼底板
	m3
	3.08

	2.3
	D60涵管
	/

	2.3.1
	砌体拆除
	m3
	16.52

	2.3.2
	砌体转运
	m3
	16.52

	2.3.3
	土方开挖
	m3
	52.08

	2.3.4
	石方开挖
	m3
	13.16

	2.3.5
	土方回填
	m3
	33.92

	2.3.6
	现浇C20砼基础
	m3
	0.17

	2.3.7
	DN600砼涵管
	m
	28

	2.3.8
	M7.5浆砌砖
	m3
	0.86

	2.3.9
	现浇C20砼池底
	m3
	0.16

	2.3.10
	M10砂浆抹面
	m2
	3.56

	2.4
	箱涵
	/

	2.4.1
	土方开挖
	m3
	13.8

	2.4.2
	石方开挖
	m3
	4.6

	2.4.3
	C20砼基础
	m3
	3.2

	2.4.4
	砂砾石垫层
	m3
	3.2

	2.4.5
	C30砼箱体
	m3
	13.4

	2.4.6
	钢筋
	t
	1.8

	2.4.7
	模板
	m2
	40

	2.5
	暗渠
	/

	2.5.1
	砌体拆除
	m3
	115.2

	2.5.2
	人工清淤
	m3
	808.56

	2.5.3
	排污
	m3
	161.71

	2.5.4
	土方开挖
	m3
	281.41

	2.5.5
	土方回填夯实
	m3
	153.41

	2.5.6
	C25砼
	m3
	115.2

	2.5.7
	砂浆勾缝
	m2
	2538.42

	2.5.8
	模板
	m2
	220

	2.6
	闸门
	/

	2.6.1
	原有砌体拆除
	m3
	0.78

	2.6.2
	人工土方开挖
	m3
	2.8

	2.6.3
	人工土方回填
	m3
	1.96

	2.6.4
	C20砼
	m3
	4.26

	2.6.5
	钢筋
	t
	0.04

	2.6.6
	模板
	m2
	15

	2.7
	新建检查井沉砂池
	/

	2.7.1
	土方开挖
	m3
	691.92

	2.7.2
	土方回填夯实
	m3
	231.92

	2.7.3
	石方开挖
	m3
	138.38

	2.7.4
	C25混凝土池壁
	m3
	108

	2.7.5
	C25混凝土底板
	m3
	54

	2.7.6
	C25混凝土垫层
	m3
	19.2

	2.7.7
	钢筋制安
	t
	22.14

	2.7.8
	爬梯
	座
	4

	2.7.9
	C20现浇砼盖板
	m3
	15.58

	2.7.10
	模板
	m2
	260

	3
	谭家坝支渠 

	3.1
	整治梯形渠道
	/

	3.1.1
	清淤
	m3
	230.88

	3.1.2
	原渠道拆除
	m3
	174.74

	3.1.3
	土方开挖
	m3
	180

	3.1.4
	土方回填
	m3
	180

	3.1.5
	C20预制砼块边墙
	m3
	116.5

	3.1.6
	C20现浇砼底板
	m3
	58.25

	3.1.7
	水泥砂浆补漏
	m2
	1185.6

	3.1.8
	模板
	m2
	20

	3.2
	整治矩形渠道
	/

	3.2.1
	原渠道拆除
	m3
	3.99

	3.2.2
	清淤
	m3
	349.44

	3.2.3
	土方开挖
	m3
	2.78

	3.2.4
	土方回填夯实
	m3
	2.78

	3.2.5
	C20现浇砼边墙
	m3
	2.8

	3.2.6
	C20砼底板
	m3
	1.19

	3.2.7
	PVC管
	m
	0.6

	3.2.8
	模板
	m2
	30

	3.3
	整治U形渠道
	/

	3.3.1
	原渠道拆除
	m3
	11.72

	3.3.2
	清淤
	m3
	457.2

	3.3.3
	土方开挖
	m3
	163.3

	3.3.4
	土方回填夯实
	m3
	163.3

	3.3.5
	C20混凝土
	m3
	11.72

	3.3.6
	水泥砂浆补漏
	m2
	2600.96

	3.3.7
	模板
	m2
	45

	3.4
	整治盖板渠道
	/

	3.4.1
	原盖板拆除、制安
	m3
	5.76

	3.4.2
	C25混凝土盖板
	m3
	2.47

	3.4.3
	清淤
	m3
	26.88

	3.4.4
	防水涂料
	m2
	224

	3.4.5
	钢筋
	t
	0.1


8、 主要原辅材料消耗
表 2-8 主要原辅材料消耗表
	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	砼预制砖
	万块
	5.20
	均外购

	2
	水泥
	t
	10.75
	

	3
	砂
	m3
	21.5
	

	4
	碎石
	m3
	15.0
	

	5
	钢筋
	t
	4.5
	

	6
	汽油
	t
	1.12
	

	7
	柴油
	t
	16.8
	


9、 工程施工组织方案
（1） 地理位置及对外交通条件
本工程工区附近有S40遂洪高速、X128遂乐路、010乡道等过境，工程区范围内各类乡村公路、硬化村村通道路网密集，工程对外交通十分方便，各种施工机械、车辆进出场都较为方便。
（2） 市场供应条件
1） 主要材料的供应
本工程主要外来材料包括水泥、钢材、木材、汽柴油、砂石骨料、火工材料等。水泥、钢材、木材供应可在安居区就近购买，汽、柴油由当地加油站提供。
2） 天然建材的供应
工程所需混凝土用粗、细骨料可以到遂宁市唐家渡料场进行购买，各施工区有公路通过，交通便利，储量及质量均能满足工程建设需要，平均运距为40km。
3） 水源、电源供应条件
施工用水从距工程所在地最近的水库、堰塘、河流、小溪、山沟等水源地提取，在各工区设置供水系统，其水质满足施工生产用水要求。
施工生活用水就近接入当地居民生活用水系统即可。
本工程施工战线长，施工用电量少，用电较为分散，施工用电考虑电网供电与自备电源相结合的方案；采用50kW的柴油发电机施工为主。
4） 机械修配及劳动力资源
当地的机械修配及加工能力较强且对外交通方便，有较多的富余劳动力，经培训后可满足本工程用工需要。
（3） 料场选择与开采
根据对工程区附近的调查，本工程砼粗、细骨料均采用外购方式获得，本工程区砼粗骨料缺乏，建议在遂宁市唐家渡砂砾石料场购买，遂宁市唐家渡砂砾石料场位于涪江右岸北坝上游0.5～1.5km。
（4） 施工导流
1） 导流标准
根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）规定，工程三条灌溉渠道工程等级为5级，导流建筑物级别划分为5级，导流标准采用5年一遇洪水。
2） 导流时段
因本工程有春灌任务，春灌时段为3~6月，除春灌时段外，其余时段都可以施工。因此，工程导流时段为7月至第二年2月。
3） 导流流量
本次为已成渠道工程进行病害整治改造，施工不受洪水威胁，且工期短。渠道断流期内施工，施工导流主要是排出区间来水，渠段残存水，降雨等。
4） 导流方式
本工程导流、排水措施：①渠道取水口处关闭放水闸，其沿渠放水洞全开；②施工采取分段施工，在有水的渠段中或建筑物基础旁边挖一条排水沟并设一集水井（集水井上游正向100m，下游反向100m），用水泵抽至渠堤以外沟渠。
5） 施工排水
施工中的残存水、渗透水、地表来水水量较小，采取集中抽排方式解决；工程选用2.2kW潜水泵进行抽排。
（5） 主体工程施工
1） 明渠施工
明渠具体施工方法如下：
①土石方开挖
渠道沿线地形较为平缓段，采用1m3挖掘机开挖，配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km；渠道沿线地形狭窄陡峻段，采用0.2~0.6m3挖掘机开挖，然后人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km。
石方开挖采用人工风镐、钢钎开挖，然后再用0.2~0.6m3液压反铲开挖，合格开挖料就近堆放在沟槽的一侧或集中堆土区，就近用于填方渠道。剩余石方开挖料和不合格料采用人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km。
②砌体表面处理
在抹水泥砂浆前应采用人工先将砌体表面青苔、杂草及风化层清除干净，原衬砌条石表面风化较严重的渠段，将砌体表面用人工铲掉一层，厚约2cm左右。
③开槽勾缝
开槽由人力进行，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。勾缝砂浆可由0.2～0.4m3灰浆拌和机拌制，现场采用人工抹面并用铁板压光。
④土方回填
土方填筑，就近临时堆存的土料，采用74kW推土机运土；集中堆土区土料采用1.0m3挖掘机开挖，装5t自卸汽车或胶轮车运输。两侧填筑土0.5m厚度内均采用人工摊铺，人工配合2.8kW蛙式打夯机夯实；填筑土超过1m厚度时，可以采用小型机械进行摊铺和压实。
⑤混凝土浇筑
混凝土采用0.4m3移动搅拌机拌制，采用1t机动翻斗车运输砼至工作面，并采用以下方式入仓：
底板：转溜槽入仓，拖模施工，附着式振捣器振捣密实；
矩形明渠边墙：转溜槽入仓，组合钢模施工，插入式振捣器振捣；
2） 暗渠施工
暗渠工程施工方法如下：
②土、石方工程
洞内清淤及垮塌石渣清除均采用人工进行，人工挑运或胶轮车运输出洞；浆砌条石拆除采用人工撬挖，人工装胶轮车洞内运输至洞外，洞外运输100m。
洞外土方采用人工开挖；石方开挖采用人工风镐开挖，人工清渣；浆砌条石拆除采用人工撬挖，人力脚轮车运输至施工便道旁，然后人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km。
②砼砌筑
暗渠砼浇筑采用0.4m3移动式拌和机拌制，洞外预制，洞内采用M10砂浆砌筑。
③钢筋制安
于加工厂制作，5t自卸汽车运输，人力转运至作业面，人工绑扎焊接。
④施工临时支护
在工程实施过程中需根据分段暗渠的地质条件采取切实可行的临时支护措施，因本次设计永久支护方式为遇不良地质段，采用钢支撑支护。为节约工程投资，本次施工临时支护采用永临结合的方式，不再单独设置施工临时支护措施。
3） 渡槽施工
①土石方工程
渡槽整治工程土石方开挖主要为原渡槽拆除清理。采用机械清除，辅以人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣。弃渣场综合运距2km。
②混凝土浇筑
混凝土采用0.4m3移动搅拌机拌制，采用1t机动翻斗车运输砼至工作面，并采用以下方式入仓：
底板：转溜槽入仓，拖模施工，附着式振捣器振捣密实；
矩形明渠边墙：转溜槽入仓，组合钢模施工，插入式振捣器振捣；
4） 其他小型建筑物施工
①土、石方工程
土方采用0.2~0.6m3挖掘机开挖，渠堤外侧弃渣；石方开挖采用人工风镐开挖人工清渣。
②砼浇筑
混凝土采用0.4m3移动搅拌机拌和，采用1t机动翻斗车运输砼至工作面，转溜槽入仓，组合钢模。
③其余项目
其余项目施工方法同明渠一致。
5） 金属结构安装
灌渠的金属结构主要有节制闸、分水闸、工作门等，闸门较小，采用12T汽车吊就位，人工安装。
（6） 施工交通及施工总布置
1） 施工交通
①对外交通条件
工区附近有S40遂洪高速、X128遂乐路、010乡道等过境，工程区范围内各类乡村公路、硬化村村通道路网密集，工程对外交通十分方便，各种施工机械、车辆进出场都较为方便。
②对内交通条件
利用渠堤已有道路将各生产生活区、渠系建筑物等连成交通网，以满足施工需要。
2） 施工工厂设施
①砂石系统
本工程不设砂石加工系统。工程施工所需混凝土砂石骨料来自遂宁市唐家渡砂砾石料场购买。
②混凝土系统
本工程混凝土施工较分散，分段混凝土用量较小，结合工程总体布置，工程采用0.4m3移动式混凝土搅拌机供应工程施工，混凝土采用1t机动翻斗车或胶轮车运至工地现场。
③机械修配厂
本工程地处安居区境内，具有机械修配能力，能为工程的汽修、机修提供服务，工区内只需设置施工机械简单修理和汽车保养站。
④综合施工工厂
本工程在施工区布置综合加工厂。负责工程所需钢筋的拉直、切断、焊接及弯制等。砼浇筑模板以组合钢模板为主，因此工程区不设木加工房，少量的木材加工依托当地的加工能力。
⑤施工供风、供水、供电及通信
本工程在施工工区布置一座供风站，采用3m3/min移动空压机进行施工用风供应，施工期间根据各工作面的不同施工强度要求合理分配空压机数量。
施工用水从距工区最近的水库、堰塘、河流、小溪、山沟等水源地提取，在各工区设置供水系统，其水质经净化后满足施工生产用水要求。
本工程施工战线长，施工用电量少，用电较为分散，施工用电考虑电网供电与自备电源相结合的方案；采用50kW柴油发电机施工为主。
工程区现有有线和无线通讯均较发达，施工通信采用有线通信和无线通信相结合的方式。场内联系以配备对讲机为主，场外联系则通过当地通信部门，以无线通信为主。
（7） 施工总布置
1） 施工总布置原则
根据工程布置及施工特点，结合施工场地条件，施工总布置及场地规划应遵循以下原则：
①施工总布置规划应遵循因地制宜、有利生产、方便生活、环境友好、节省资源、经济合理的原则，满足工程建设管理的要求，最大限度地减少对当地群众生产生活的不利影响；
②整治渠道以现状渠道线路为基础，不作线路迁改，渠道整治工程范围以现状渠道范围为基础进行改造尽可能避免占用两岸基本农田；
③施工总布置方案应力求协调紧凑并经济合理，节约用地，尽量利用荒地、滩地、坡地；不占耕地和经济林地；应避开文物古迹，避免损坏古树名木，并应满足环境保护、水土保持和移民安置要求。尽量提高工程施工机械化程度，减少劳动力使用量，减少生活福利建筑面积。
④施工场地布置应与交通运输线路布置相结合，尽量避免物料倒运。
⑤混凝土生产等设施应尽量靠近施工现场；危险品仓库、垃圾填埋场等布置宜远离施工现场及生活办公区，并满足有关安全规程的要求。
⑥加强环境保护，避免乱堆乱放。
2） 施工分区规划
本工程渠线通过地带大多为低山、丘陵地貌，地形起伏较大，一般山丘高程介于海拔280～500m。明渠大多通过斜坡、平台，覆盖层不厚，利于施工布置。
根据灌区分布，现场交通条件，并结合初步标段划分规划，初步规划1个工区，工区设生产生活区、临时仓库及堆料场等设施；其中，施工仓库150m2，办公、生活及文化福利建筑150m2。
3） 土石方平衡及弃渣规划
工程建筑物区土方开挖0.37万m3，石方开挖0.02万m3，共0.39万m3。渠道土石方回填利用量0.3万m3。渠道建筑物区弃渣0.09万m3，其余临时施工区无弃渣产生，本工程总共弃渣0.09万m3。
经业主提供资料及弃渣场区域匡算，指定弃渣场回填弃渣0.09万m3，满足工程弃渣要求，本工程弃渣均运至弃渣场回填区。
表2-9 土石方平衡表
	分区
	挖方（万m³）（自然方）
	填方（万m³）（自然方）
	借方（万m³）（自然方）
	弃方（万m³）（自然方）

	
	土方
	石方
	小计
	土方
	石方
	小计
	土方
	石方
	来源
	土方
	石方
	去向

	渠道建筑物区
	0.37
	0.02
	0.39
	0.3
	0
	0.3
	0
	0
	/
	0.07
	0.02
	弃渣场

	弃渣场
	0.02
	0
	0.02
	0.09
	0.02
	0.11
	0.07
	0.02
	渠道工程开挖弃料
	/
	/
	/

	临时堆料场区
	0.03
	/
	0.03
	0.03
	/
	0.03
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	施工临时道路区
	0.12
	0
	0.12
	0.12
	0
	0.12
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	施工生产生活设施区
	0.04
	/
	0.04
	0.04
	/
	0.04
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	0.58
	0.02
	0.6
	0.58
	0.02
	0.6
	0.07
	0.02
	/
	0.07
	0.02
	/


4） 施工占地
施工临时占地用地范围包括施工生产生活设施、临时堆渣堆料场及临时弃渣场等占地，临时占地总面积0.73hm2，见汇总表2-10。
表2-10 施工临时占地汇总表
	序号
	占地类型
	占地面积（hm2）
	备注

	1
	临时堆渣堆料区
	0.05
	/

	2
	施工生产生活区
	0.05
	包含综合加工厂和机械停放场、仓库等

	3
	弃渣场区
	0.03
	/

	4
	施工临时道路
	0.6
	/

	合计
	0.73
	/


（8） 施工总进度
1） 施工总进度方案及控制性工期
根据工程具体条件，通过关键线路的分析，提出施工总工期为6个月，施工准备期1个月（即第1年10月），主体工程施工期4个月（第1年11月至第2年2月），工程完建期1个月（即第2年3月）。
2） 施工总进度安排
工程建设分为四期，即工程筹建期、施工准备期、主体工程施工期和工程完建期。
工程筹建期安排在第1年10月以前进行，不计入总工期，筹建期内应完成场外主要公路建设，施工用电线路架设、通讯、征地、移民及施工招投标工作，为施工队伍进场创造条件。
施工准备期为第1年10月，完成施工场内三通一平，临时房屋建筑、施工辅助企业及施工所需的临时设施。
主体工程施工期为第1年11月至第2年2月，本工程有春灌任务，但春灌时段为3~6月，不影响本工程施工。
工程完建期安排1个月，即第2年3月，主要完成工程的扫尾工作。

	施工
方案
	1、 主要建设内容
1.1白鹤嘴支渠整治
（1） 明渠整治
白鹤嘴支渠经过多年风化，局部垮塌，渠底纵坡早已不规则，局部渠道淤泥堆积，底板破损严重，已严重阻碍渠道过水。本次将对垮塌段重新进行衬砌，底板重新衬砌，对老旧渠道进行清淤处理，并对渠身进行勾缝处理。
[image: 1687937901698][image: ]
为满足节水改造、防渗要求，支渠原底板破损段采用10cm厚C25砼底板衬砌。原渠道土渠渠道永久稳定边坡为1:1.2，石渠边坡为1:0.8，现状边坡整体质量较好，但存在砂浆脱落，本次对渠道边坡采用开槽勾缝，坡面除杂等措施进行治理。存在垮塌段采用C25砼边墙进行衬砌。边墙顶宽为60cm，渠道内坡比为1:0.35。局部地区存在渠道外沿侧需填筑渠道边坡，填方渠道利用开挖石渣料进行填筑，要求填筑密实，干密度不小于20KN/m3。
本工程白鹤嘴支渠整治明渠总长为2045.8m（其中梯形渠道1489.8m，矩形渠道556m），具体详细情况如下：
表2-11 白鹤嘴支渠明渠整治特性表
	编号
	名称
	起点桩号
	结束桩号
	长度
	衬砌状况
	病害
	整治措施

	1
	梯形明渠
	K0+000
	K0+330
	330
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	2
	梯形明渠
	K0+814
	K0+894
	80
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	3
	梯形明渠
	K0+899
	K0+928
	29
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	4
	梯形明渠
	K1+019
	K1+078
	59
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	5
	梯形明渠
	K1+271
	K1+576
	305
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	6
	梯形明渠
	K2+122
	K2+204
	82
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	7
	梯形明渠
	K2+505
	K2+721
	216
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	8
	梯形明渠
	K3+489
	K3+534
	45
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	9
	梯形明渠
	-
	-
	343.8
	浆砌条石
	渠身垮塌
	拆除重建

	10
	矩形明渠
	K0+336
	K0+368
	32
	浆砌C20砼预制块
	渠道淤积
	清淤

	11
	矩形明渠
	K0+804
	K0+814
	10
	浆砌C20砼预制块
	渠道淤积
	清淤

	12
	矩形明渠
	K1+004
	K1+019
	15
	浆砌C20砼预制块
	渠道淤积
	清淤

	13
	矩形明渠
	K2+040
	K2+119
	79
	浆砌C20砼预制块
	渠道淤积
	清淤

	14
	矩形明渠
	K2+799
	K3+108
	309
	浆砌C20砼预制块
	渠道垮塌
	拆除重建

	15
	矩形明渠
	K3+115
	K3+226
	111
	浆砌C20砼预制块
	渠道垮塌
	拆除重建

	16
	盖板渠
	K3+226
	K3+311
	85
	浆砌条石
	渠道垮塌
	拆除重建

	17
	盖板渠
	K1+740
	K1+750
	10
	浆砌条石
	渠道垮塌
	拆除重建

	18
	盖板渠
	K1+754
	K1+775
	21
	浆砌条石
	渠道垮塌
	拆除重建

	19
	盖板渠
	K1+779
	K1+802
	23
	浆砌条石
	渠道垮塌
	拆除重建

	20
	矩形明
渠检查
井盖板
	K0+570
	/
	钢筋砼材盖板
	盖板破损
	现浇钢筋砼盖板

	21
	支渠侧边挡墙
	K1+019
	K1+078
	59
	浆砌条石
	渠顶边坡垮塌
	新建条石挡土墙


（2） 暗渠整治段
本工程梳理白鹤嘴支渠暗渠出现垮塌段，已无法正常使用；工程将白鹤嘴支渠的多处暗渠进行重建。
①暗渠断面形状
本次整治垮塌暗渠，为保证前后端暗渠衔接，故采用原衬砌断面进行加固；方案对原暗渠边墙及底板进行拆除后，采用C25砼浇筑渠体，暗渠基础、暗渠边墙和渠顶浇筑厚度均为0.3m，渠顶内径为0.65m。同时对垮塌暗渠进行清淤。
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②边坡开挖和分缝
暗渠边墙浇筑开挖时，根据地形、地质条件，结合边坡的选择结果，渠道通过强风化基岩地段的挖方渠道内坡1:0.75，弱风化及新鲜基岩地段1:0.3，渠线分布的松散堆积层以坡残积层、坡洪积层为主，开挖稳定边坡采用1:1.5。重建的暗渠横缝间距取10m，采用沥青杉木板分缝。
表2-12 白鹤嘴支渠暗渠整治特性表
	类型
	长度m
	起点桩号m
	终点桩号m
	病害
	整治措施

	整治暗渠
	436
	K0+368
	K0+804
	渠底淤积
	清淤

	
	154
	K1+78
	K1+232
	渠底淤积
	清淤

	
	76
	K1+576
	K1+652
	渠底淤积
	清淤

	
	238
	K1+802
	K2+40
	渠底淤积
	清淤

	
	265
	K2+240
	K2+505
	渠底淤积
	清淤

	
	78
	K2+721
	K2+799
	渠底淤积
	清淤

	
	178
	K3+311
	K3+489
	渠底淤积
	清淤

	
	70
	K3+534
	K3+604
	渠底淤积
	清淤

	重建暗渠
	39
	K1+232
	K1+271
	渠体垮塌
	C25砼浇注

	
	30
	K2+210
	K2+240
	渠体垮塌
	C25砼浇注


（3） 渡槽整治段
本次梳理白鹤嘴支渠现状主要问题分析，现场检查，渡槽因年代较久，槽身及槽墩结构破损，存在开裂、变形、局部风化、砂浆脱落及浸漏水等问题，目前渡槽存在较大病害；本次对渡槽采取拆除重建措施。
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①原渡槽拆除
对原渡槽砌体进行整体拆除，采用机械清除，并将弃渣运至设计指定建筑弃渣场，运距为5km，拆除原砌体393.01m3。
②新建渡槽
本引水渡槽位于白鹤嘴支渠上，设计流量1~3m3/s，纵坡1/600，全长159.81米。渡槽为简支梁式渡槽，槽身为钢筋混凝土结构，断面为矩形，槽身采用C30砼，排架采用C25砼，排架基础采用C20砼；渡槽跨度4.15m，渡槽两边采用重力式边墩，中间排架按高度180cm。渡槽设拉杆，间距为200cm。
表2-13 白鹤嘴支渠渡槽拆除重建特性表
	序号
	长度m
	起始桩号m
	终点桩号m
	病害
	整治措施

	1
	72
	K0+932
	K1+004
	年久失修、槽身损坏
	拆除重建

	2
	88
	K1+652
	K1+740
	年久失修、槽身损坏
	拆除重建


（4） 穿路箱涵
工程现状经现场检查，在白鹤嘴支渠K0+894穿公路处，因年代较近，原穿路涵洞存在开裂、变形等问题，无法正常使用。本次对K0+894处穿路涵洞进行重建箱涵，箱涵尺寸为B*H*L=2.0m*1.2m*7.5m，涵身采用C30钢筋砼浇筑，洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料地基承载力不得低于0.25MPa，否则应进行换土或其他加固措施。
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（5） 分水、放水等附属建筑物
1） 白鹤嘴支渠经现场勘查，在渠线需要新增15处进水口，进水口因地制宜设置，具体位置与渠道实际情况做适当调整。闸板采用简易木板或竹板，进水口底板及边墙材料采用C20砼浇筑，进水口尺寸：B*H*L=0.4m*0.4m*2m。
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2） 工程在白鹤嘴支渠前端进水口K0+001处拆除原有闸门及附属构筑物，更换安装手动一体式铸铁闸门，闸门为1.3m×1.0m断面。
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3） 白鹤嘴支渠经现场勘查，在渠道K0+368处，原有沉砂池存在边墙破损、垮塌，池底板开裂情况，不能满足正常使用；本次对该沉砂池进行拆除原有池体并采用C20砼重新浇筑沉砂池底板；池壁采用重力式挡墙结构形式，采用C20砼浇筑。池体尺寸为：B*H*L=3m*3.2m*3m。
4） 白鹤嘴支渠经现场勘查，在渠线需要新增16处放水口及消力池，以满足当地灌溉需求，消力池采用C20砼浇注，尺寸为：B*H*L=1m*1m*1.2m；出水管采用DN200PE管，每处出水管长度为10m；在出水管上安装DN200阀门一个并配套一座成品阀门井。
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表2-14 白鹤嘴支渠防水口及消力池位置统计
	序号
	桩号
	序号
	桩号
	序号
	桩号

	1
	K0+370 
	7
	K1+486
	13
	K2+092

	2
	K0+248
	8
	K1+520
	14
	K2+100

	3
	K0+325
	9
	K1+740
	15
	K2+119

	4
	K0+368
	10
	K2+051
	16
	K2+149

	5
	K0+862
	11
	K2+058
	/
	/

	6
	K1+390
	12
	K2+085
	/
	/


1.2安居支渠
（1） 明渠整治
[image: ][image: ]
安居支渠经过多年风化，局部垮塌，渠底纵坡早已不规则，局部渠道淤泥堆积，底板破损严重，已严重阻碍渠道过水。本次将对垮塌段重新进行衬砌，底板重新衬砌，对老旧渠道进行清淤处理，并对渠身进行勾缝处理。
为满足节水改造、防渗要求，对于梯形排灌渠措施：原渠道边坡为破损段，现状边坡整体质量较好，但存在砂浆脱落，本次对渠道边坡采用开槽勾缝，坡面除杂等措施进行治理；对原渠道边墙垮塌段，采取拆除重建措施，渠道边墙及底板均采用C20砼浇注，边墙厚度为0.3m，底板厚度为0.2m，渠道底宽1.2m，渠高1.2m，上口宽度1.8m，渠道内坡比为1:0.25。
对于矩形排灌渠措施：拆除原渠道砌体，排灌渠墙体采用M7.5浆砌C20预制砼块，底板采用C20砼，整体现浇。少量开挖余土可用于回填夯实渠道周边地面。本次安居支渠整治明渠1669m（其中梯形渠道1647m；矩形渠道22m），具体详细情况如下：
表2-15 安居支渠明渠整治特性表
	编号
	名称
	起点桩号
	结束桩号
	长度
	衬砌状况
	病害
	整治措施

	1
	梯形明渠
	K0+247
	K0+356
	109
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	2
	梯形明渠
	K0+440
	K0+493
	53
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	3
	梯形明渠
	K0+534
	K0+624
	90
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	4
	梯形明渠
	K0+919
	K1+103
	184
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	5
	梯形明渠
	K1+391
	K1+516
	125
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	6
	梯形明渠
	K1+684
	K1+811
	127
	浆砌条石
	渠身开裂破、淤积
	清淤、勾缝

	7
	梯形明渠
	K0+000
	K0+959
	959
	C20砼浇筑
	渠身垮塌
	拆除重建

	8
	矩形明渠
	K0+534
	K0+556
	22
	C20砼预制块
	渠身垮塌
	拆除重建


（2） 暗渠整治段
工程梳理安居支渠暗渠出现破损、垮塌段，部分暗渠现已无法正常使用；工程将安居支渠的多处暗渠进行整治或重建。
1） 暗渠断面形状
本次整治垮塌暗渠，为保证前后端暗渠衔接，故采用原衬砌断面进行加固。
本方案对垮塌段的暗渠边墙及底板进行拆除后，采用C25砼浇筑渠体，暗渠基础、暗渠边墙和渠顶浇筑厚度均为0.3m，渠顶内径为0.65m。同时对垮塌暗渠进行清淤。对于边墙出现开裂且结构完整段，对边墙进行勾缝处理，并对渠底淤泥进行清淤。
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2） 边坡开挖和分缝
暗渠边墙浇筑开挖时，根据地形、地质条件，结合边坡的选择结果，渠道通过强风化基岩地段的挖方渠道内坡1:0.75，弱风化及新鲜基岩地段1:0.3，渠线分布的松散堆积层以坡残积层、坡洪积层为主，开挖稳定边坡采用1:1.5；重建的暗渠横缝间距取10m，采用沥青杉木板分缝。
表2-16 安居支渠暗渠整治特性表
	类型
	长度m
	起点桩号m
	终点桩号m
	病害
	整治措施

	整治暗渠
	247
	K0+000
	K0+247
	渠底淤积
	清淤

	
	84
	K0+356
	K0+440
	渠底淤积
	清淤

	
	41
	K0+493
	K0+534
	渠底淤积
	清淤

	
	30
	K0+624
	K0+654
	渠底淤积
	清淤

	
	20
	K0+684
	K0+704
	渠底淤积
	清淤

	
	181
	K0+738
	K0+919
	渠底淤积
	清淤

	
	288
	K1+103
	K1+391
	渠底淤积
	清淤

	
	168
	K1+516
	K1+684
	渠底淤积
	清淤

	重建暗渠
	30
	K0+654
	K0+684
	渠体垮塌
	C25砼浇注

	
	34
	K0+704
	K0+738
	渠体垮塌
	C25砼浇注


（3） 穿路箱涵、涵管
1）箱涵
[image: ][image: ]
本工程现状经现场检查，在安居支渠K0+771及K0+306两处穿公路处，因年代较近，原穿路涵洞存在开裂、变形等问题，无法正常使用。本工程对两处穿路涵洞进行重建箱涵，箱涵尺寸为B*H*L=2.0m*1.2m*2.92m，涵身采用C30钢筋砼浇筑，地基承载力不得低于0.25MPa，否则应进行换土或其他加固措施。
2）涵管：在安居支渠K0+534处穿公路处，因年代较近，原穿路涵洞存在开裂、变形等问题，无法正常使用。本次对该处穿路涵洞进行拆除重建，开挖铺设d600预制砼管，管道长度为26m，涵管埋深不低于60cm，弃渣转运距离2km；在涵管出水口端新建沉砂池一座，尺寸为：B*L*H=0.8m*0.8m*1.1m，底板采用C20砼现浇，池壁采用M7.5浆砌砖砌筑，并用M10水泥砂浆抹面。
[image: ]
（4） 渠系附属建筑物
1） 新建人行便桥：根据实际需求，在渠线新增1处跨沟人行便桥，具体位置根据渠道实际情况做适当调整。人行便桥尺寸：B*L=1.2m*2.4m，采用C25预制钢筋砼板，板厚0.15m。
2） 本工程在安居支渠K1+767处拆除原有分水闸门及附属构筑物，更换安装手动一体式铸铁闸门，闸门断面尺寸为2.4m×1.0m；在闸门上游端配套工作桥1座，桥板采用C20钢筋砼浇筑，桥板尺寸为：B*L=0.98m*3.1m，板厚0.26m。
3） 新建沉砂池检查井：新建沉砂池检查井4座，池壁及底板采用C25砼浇筑。
7.3谭家坝支渠
（1） 梯形排灌渠整治
谭家坝支渠经过多年风化，局部垮塌，渠底纵坡早已不规则，局部渠道淤泥堆积，底板破损严重，已严重阻碍渠道过水。重建段：重建排灌渠墙体采用M10浆砌C20预制砼块，底板采用C20现浇砼，整体现浇，清淤深度0.3m；
整治段：采用M10砂浆补漏，局部无法补漏采取重建的方式修复，修复长度约比例30%（以实际长度为准）。
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表2-17 谭家坝支渠—梯形明渠整治特性表
	编号
	名称
	起点桩号
	结束桩号
	长度
	修补长度
	衬砌状况
	病害
	整治措施

	1
	梯形明渠
	K0+819
	K0+962
	109
	43
	浆砌C20砼块
	渠身开裂破、淤积局部垮塌
	清淤、勾缝、重建

	2
	梯形明渠
	K1+105
	K1+255
	53
	45
	浆砌C20砼块
	渠身开裂破、淤积局部垮塌
	清淤、勾缝、重建

	3
	梯形明渠
	K1+469
	K1+632
	90
	49
	浆砌C20砼块
	渠身开裂破、淤积局部垮塌
	清淤、勾缝、重建

	4
	梯形明渠
	K1+255
	K1+280
	184
	25
	浆砌C20砼块
	渠身开裂破、淤积局部垮塌
	清淤、勾缝、重建


（2） 矩形排灌渠整治
为满足节水改造、防渗要求，对于矩形排灌渠措施：对于现状渠道整体质量较好段，仅对渠底采取清淤措施，平均清淤深度0.3m；对渠道边墙垮塌段，采取拆除重建措施，渠道边墙及底板均采用C20砼浇注，边墙厚度为0.25m，底板厚度为0.1m，渠道尺寸：B*H=1.2m*0.8m。
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表2-18 谭家坝支渠—矩形明渠整治特性表
	编号
	名称
	起点桩号
	结束桩号
	长度
	衬砌状况
	病害
	整治措施

	1
	矩形明渠
	K0+000
	K0+063
	63
	C20砼
	淤积
	清淤

	2
	矩形明渠
	K0+063
	K0+070
	7
	C20砼
	渠身垮塌
	拆除重建

	3
	矩形明渠
	K0+070
	K0+300
	230
	C20砼
	淤积
	清淤

	4
	矩形明渠
	K0+362
	K0+484
	122
	C20砼
	淤积
	清淤

	5
	矩形明渠
	K0+543
	K0+798
	255
	C20砼
	淤积
	清淤

	6
	矩形明渠
	K1+280
	K1+469
	189
	C20砼
	淤积
	清淤

	7
	矩形明渠
	K3+243
	K3+400
	157
	C20砼
	淤积
	清淤


（3） U形排灌渠整治
为满足节水改造、防渗要求，对于U形排灌渠采取措施：对于现状渠道轻微破损、开裂段，对渠身进行水泥砂浆补漏，并对渠底采取清淤措施，平均清淤深度0.3m；对渠道边墙垮塌段，采取拆除重建措施，渠身采用C20砼浇注，浇注厚度为0.05m。
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表2-19 谭家坝支渠—U形明渠整治特性表
	编号
	名称
	起点桩号
	结束桩号
	长度
	衬砌状况
	病害
	整治措施

	1
	U形明渠
	K1+661
	K1+796
	135
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	2
	U形明渠
	K1+805
	K1+825
	20
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	3
	U形明渠
	K1+855
	K2+000
	145
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	4
	U形明渠
	K2+183
	K2+444
	261
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	5
	U形明渠
	K2+793
	K2+857
	64
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	6
	U形明渠
	K2+866
	K2+871
	5
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	7
	U形明渠
	K2+982
	K3+049
	67
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	8
	U形明渠
	K3+55
	K3+187
	132
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	9
	U形明渠
	K3+418
	K3+593
	175
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	10
	U形明渠
	K3+609
	K3+659
	50
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	11
	U形明渠
	K3+682
	K3+754
	72
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	12
	U形明渠
	K3+877
	K3+943
	66
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	13
	U形明渠
	K3+967
	K4+282
	315
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	14
	U形明渠
	K4+239
	K4+352
	113
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	15
	U形明渠
	K4+470
	K4+581
	111
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	16
	U形明渠
	K4+675
	K4+747
	72
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	17
	U形明渠
	K4+829
	K4+987
	158
	C20砼
	渠身开裂、淤积
	清淤、水泥砂浆补漏

	18
	U形明渠
	K1+796
	K1+805
	9
	C20砼
	渠身垮塌
	拆除重建

	19
	U形明渠
	K1+825
	K1+833
	8
	C20砼
	渠身垮塌
	拆除重建

	20
	U形明渠
	K2+858
	K2+866
	8
	C20砼
	渠身垮塌
	拆除重建

	21
	U形明渠
	K3+049
	K3+055
	6
	C20砼
	渠身垮塌
	拆除重建

	22
	U形明渠
	K3+593
	K3+609
	16
	C20砼
	渠身垮塌
	拆除重建

	23
	U形明渠
	K3+943
	K3+967
	24
	C20砼
	渠身垮塌
	拆除重建


（4） 盖板渠整治
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为满足节水改造、防渗要求，对于盖板渠采取措施：对于现状渠道边墙轻微破损、开裂段，对渠身进行刷一遍防水涂料，并对渠底采取清淤措施，平均清淤深度0.3m；对渠道盖板破损段，对盖板拆除重建，采用C25钢筋砼预制盖板。
表2-20 谭家坝支渠—盖板渠整治特性表
	编号
	名称
	起点桩号
	结束桩号
	长度
	衬砌状况
	病害
	整治措施

	1
	盖板渠
	K1+050
	K1+106
	56
	C25砼
	渠身裂缝、淤积、盖板破损
	清淤、防水涂料补漏、重建盖板


2、 项目施工流程及简述
施工导流
噪声、废水、废气、水土流失、固废等
渡槽施工
完工验收
基坑开挖及排水水
施工准备
渠道整治工程

金属结构安装
其他小型建筑物施工

图2-1 施工期工艺流程及污染环节图
主要施工工序简述如下：
（1） 施工准备
主要做好工程的施工放样、场地清理、工区设置等准备工作。
（2） 施工导流
结合工程区汛期、灌溉季节实际情况确定渠道施工导流时段为第一年7月至第二年2月之间。施工导流时可协调关闭渠道进水口，阻断来水。由于渠道线路较长、沿线地表水体密布，施工期各施工面仍然会受上游来水影响。主要来源于降雨、渗透水、地表来水、田间排水等。施工导流采取斗渠（在有水的渠段中或建筑物基础旁边挖一条排水沟并设一集水井，用水泵抽至渠堤以外沟渠）、施工围堰结合的方式进行施工导流。施工期避开灌溉期及雨季，施工安排在断水期间；因此，工程不涉水施工。
（3） 基坑开挖及排水
基坑开挖以机械为主，人工配合。根据施工情况和基坑渗漏情况，基坑排水采用初期排水和经常性排水两种方式，排出基坑内的积水和渗水，施工中的基坑渗透水、地表来水（无法自然排出基坑的）采取抽排方式解决。
（4） 渠道整治工程
1） 土石方开挖
土石方开挖均在现有渠道断面的基础上进行，采用小型机械配合人工进行开挖，机械无法到达渠段采用人工开挖。分为明渠施工及暗渠施工。
明渠施工土方开挖：渠道沿线地形较为平缓段，采用1m3挖掘机开挖，配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km；渠道沿线地形狭窄陡峻段，采用0.2～0.6m³挖掘机开挖，然后人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km。
石方开挖采用人工风镐、钢钎开挖，然后再用0.2~0.6m3液压反铲开挖，合格开挖料就近堆放在沟槽的一侧或集中堆土区，就近用于填方渠道。剩余石方开挖料和不合格料采用人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km。
暗渠施工土方开挖：洞内清淤及垮塌石渣清除均采用人工进行，人工挑运或胶轮车运输出洞；浆砌条石拆除采用人工撬挖，人工装胶轮车洞内运输至洞外，洞外运输100m。
洞外土方采用人工开挖；石方开挖采用人工风镐开挖，人工清渣；浆砌条石拆除采用人工撬挖，人力脚轮车运输至施工便道旁，然后人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣，弃渣场综合运距2km。
2） 拆除工程
工程需拆除部位主要包括：破损、老化严重段渠道底板、边墙及老化渠系建筑物。拆除段渠道边墙衬砌材料主要为浆砌条石及砼底板，厚度在0.05～0.3m之间，强度较低。老化渠系建筑物包括：桥板、桥墩，衬砌材料主要为砖混结构。拆除施工直接利用机械进行拆除。拆除料采用挖掘机或人工翻运至渠段基础挤密加固之用，翻运距离在15m以内。堆积厚度在0.5m以内，拆除量较大渠段可将拆除料转运至邻近渠段渠道外侧边坡堆放。
3） 砌体表面处理
在抹水泥砂浆前应采用人工先将砌体表面青苔、杂草及风化层清除干净，原衬砌条石表面风化较严重的渠段，将砌体表面用人工铲掉一层，厚约2cm左右。
4） 开槽勾缝
开槽由人力进行，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。勾缝砂浆可由0.2～0.4m3灰浆拌和机拌制，现场采用人工抹面并用铁板压光。
5） 土石方回填
就近临时堆存的土料，采用74kW推土机运土；集中堆土区土料清除杂物后采用1.0m³挖掘机开挖，装5t自卸汽车或胶轮车运输。两侧填筑土0.5m厚度内均采用人工摊铺，人工配合2.8kW蛙式打夯机夯实；填筑土超过1m厚度时，可以采用小型机械进行摊铺和压实。
6） 混凝土浇筑
混凝土采用0.4m3移动搅拌机拌制，采用1t机动翻斗车运输砼至工作面并采用以下方式入仓：底板：转溜槽入仓，拖模施工，附着式振捣器振捣密实；矩形明渠边墙：转溜槽入仓，组合钢模施工，插入式振捣器振捣；
7） 砼砌筑
暗渠砼浇筑采用0.4m3移动式拌和机拌制，洞外预制，洞内采用M10砂浆进行砌筑。
8） 钢筋制安
于加工厂制作，5t自卸汽车运输，人力转运至作业面，人工绑扎焊接。
9） 施工临时支护
在工程实施过程中需根据分段暗渠的地质条件，采取相应切实可行的临时支护措施；因本次设计永久支护方式为遇不良地质段，采用钢支撑支护。为节约工程投资，本次施工临时支护采用“永临结合”的方式，不再单独设置施工临时支护措施。
（5） 渡槽施工
1） 土石方工程
渡槽整治工程土石方开挖主要为原渡槽拆除清理。采用机械清除，辅以人工配合装5t自卸汽车至渣场出渣。弃渣场综合运距2km。
2） 混凝土浇筑
混凝土采用0.4m3移动搅拌机拌制，采用1t机动翻斗车运输砼至工作面，并采用以下方式入仓：底板：转溜槽入仓，拖模施工，附着式振捣器振捣密实；矩形明渠边墙：转溜槽入仓，组合钢模施工，插入式振捣器振捣。
（6） 其他小型建筑物施工
1） 土、石方工程
土方采用0.2~0.6m3挖掘机开挖，渠堤外侧弃渣；石方开挖采用人工风镐开挖，人工清渣。
2） 砼浇筑
混凝土采用0.4m3移动搅拌机拌和，采用1t机动翻斗车运输砼至工作面，转溜槽入仓，组合钢模。
3） 其余项目
其余项目施工方法同明渠一致。
（7） 金属结构安装
灌渠的金属结构主要有节制闸、分水闸、工作门等，闸门较小，采用12T汽车吊就位，人工安装。
（8） 完工验收：完工后，由建设单位组织参建各方进行竣工验收。

	其他
	本工程占地范围内不涉及拆迁问题，不涉及移民搬迁安置问题。



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环
境现状
	1、 主体功能区划
根据《四川省主体功能区划》，本工程所在地属盆地东部丘陵低山区，该区域是省级层面限制开发区域。重点区域是指具有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。
该区域主体功能定位：
—大力发展水稻、饲用玉米、油菜、水果、蔬菜、蚕桑、苎麻圈养为主的草食牲畜、生猪、名优茶叶、干果、道地中药材、经济林果、木本粮油、食用菌等特色优势产业。—发挥资源优势，建设工业原料林生产与加工基地、优质肉牛肉羊生产基地、中药材生产基地、名特优新经果林基地和丝麻纺织原料基地。—继续实施新增粮食生产能力、农业综合开发、土地整理退耕还林农户基本口粮田建设、有机质提升、测土配方施肥补贴和保护性耕作等项目，加快推进高标准农田建设，提高耕地质量。—推进农业产业化和农产品深加工，发展以稻谷、薯类、小麦、玉米、生猪、牛羊肉为重点的粮食、肉类精深加工。—巩固和扩大退耕还林成果，继续实施天然林保护工程和小流域水土流失综合治理，加强野生动植物生物多样性保护区建设。
本工程属于灌区支渠的整治工程，属于农灌设施建设，主要任务为通过渠系维修整治，进行农作物灌溉，以提高麻子滩水库灌区的农业生产率，减轻旱灾损失，促进当地社会经济可持续发展；本工程位于安居区，属于功能区划中的省级层面的限制开发区域，建设可促进区域发展，不在省级层面禁止开发区域内。因此，本工程符合《四川省主体功能区划》相关要求。
2、 生态功能区划
根据《四川省生态功能区划》，将全省生态功能区划分为3个等级。先从宏观上按照自然气候、地理特点划分一级区，即自然生态区，共4个；根据生态系统类型与生态系统服务功能类型划分二级区，即生态亚区，共13个；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分三级区，即生态功能区，共36个。
本工程所在地安居区位于四川盆地亚热带农林生态区（I）盆中丘陵农林复合生态亚区（I-2）涪江中下游城镇农业生态功能区（I-2-4）；所在区域场地地貌类型为侵蚀型中低山地貌，场地及周边未发现有活动断裂、滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、采空区、地面沉陷等不良地质现象；本工程的实施有助于当地农村与农业发展，总体符合《四川省生态功能区划》。
3、 生态环境现状调查与评价
3.1土地利用现状
本工程总占地总面积为10.95亩，全部为临时占地，其中耕地0.55亩，林地0.32亩，荒草地10.73亩，水域及水利设施用地为0.35亩，无房屋及其他附着物，不涉及永久占地。
3.2生态环境现状
本工程沿线区域周边多为乡村区域，人类活动影响较小，生物多样性程度较高，灌溉支渠管线两侧区域内无珍稀植物，主要植物是农作物、自然林地及低矮灌丛，农作物主要以蔬菜为主。
动物资源主要有各种家畜、家禽及部分野生动物。家养动物包括兽类、鸟类、昆虫类、鱼类及家养野生动物。兽类中有猪、牛、羊、兔及少量的马、骡驴等；禽鸟类主要有鸡、鹅、鸭、鹌鹑和鸽，其中以鸡、鹅、鸭饲养最多；昆虫类有蚕、蜜蜂；鱼类有本地种的鲤、鲫和先后引进的草、青、鲢、鳙等30余个品种。野生动物由于工程所在区域荒山林较少，难以栖息繁殖，现仅有野生动物240多种，主要有麻雀、斑鸠、乌梢蛇、青蛙、黄鳝、泥鳅以及野猫、野兔等。
本工程实施过程中不会涉及珍稀野生动植物的迁移问题。
3.3生态敏感目标调查
根据现场踏勘调查，本工程选址用地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标，周围无受保护的珍稀或濒危野生动植物和名木古树。
4、 环境质量现状
（1） 大气环境调查与评价
本次环境空气质量现状评价采用遂宁市生态环境局于2026年1月12日公布的《2025年遂宁市环境质量公告》中的数据。根据《2025年遂宁市环境质量公告》进行区域达标评价，各评价因子现状如下表3-1所示。
表3-1 项目区域2025年大气环境质量监测结果统计表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
(μg/m3)
	标准值
(μg/m3)
	占标率%
	达标
情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8.3
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	10
	150
	6.7
	达标

	NO2
	年平均
	14
	40
	35
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	30
	80
	37.5
	达标

	PM10
	年平均
	34
	70
	48.6
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	71
	150
	47.3
	达标

	PM2.5
	年平均
	22
	35
	62.9
	达标

	
	24小时平均第95百分位数
	56
	75
	74.7
	达标

	CO
(mg/m3)
	24小时平均第95百分位数
	1
	4
	25
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数
	140
	160
	87.5
	达标


根据上表3-1分析，本项目所在区域空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求，属于环境空气质量达标区域。
（2） 地表水环境质量现状
为了解项目所在区域地表水（琼江）及麻子滩水库环境质量现状，本次环评引用遂宁市生态环境局公布的《2025年遂宁市环境质量公告》的监测数据及遂宁安居生态环境局对麻子滩水库采样分析的《监测报告》中数据。
根据质量公告，2025年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况主要污染指标、环比和同比情况见下表3-2。
表3-2 2024年遂宁河流水质评价结果表
	断面名称
	所在地
	规定类别
	上年度类别
	本年度类别
	主要污染指标/超标倍数

	红江渡口
	蓬溪（国控）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/

	玉溪
	潼南（国控）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/

	跑马滩
	安居（国控）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	大安
	安居（国控）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	郪江口
	大英（国控）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	梓江大桥
	射洪（国控）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/

	白鹤桥
	安居（省控长江经济带）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	涪山坝
	蓬溪（省控长江经济带）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	米家桥
	船山（省控趋势科研）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/

	注：
1、 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。
2、 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、酚、汞、铅、五日生化需氧量、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。
3、 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。
4、 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级补充监测数据）进行评价


表3-3 麻子滩水库水质对照结果表
	序号
	项目
	麻子滩水库
	对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
	《生活饮用水卫生标准》
	结论

	1
	氨氮（mg/L）
	<0.10
	Ⅰ
	0.5
	达标

	2
	总氮
	0.14
	Ⅰ
	/
	达标

	3
	总磷
	0.02
	Ⅱ
	/
	达标

	4
	铜（mg/L）
	0.021
	Ⅱ
	1
	达标

	5
	锌（mg/L）
	<0.005
	Ⅰ
	1
	达标

	6
	砷（ug/L）
	1.6
	Ⅰ
	0.01mg/L
	达标

	7
	镉（ug/L）
	<0.5
	Ⅰ
	0.005
	达标

	8
	六价铬（mg/L）
	<0.004
	Ⅰ
	0.05mg/L
	达标

	9
	氰化物（mg/L）
	未检出
	Ⅰ
	0.05
	达标

	10
	铅（mg/L）
	<2.5
	Ⅰ
	0.01
	达标

	11
	汞（ug/L）
	0.04
	Ⅰ
	0.001mg/L
	达标

	12
	硝酸盐（mg/L）
	<0.06
	正常
	10
	达标

	13
	挥发酚（mg/L）
	<0.002
	Ⅰ
	0.002
	达标

	14
	硫化物
	<0.005
	Ⅰ
	0.02
	达标

	15
	Ph
	8.2
	Ⅱ
	6.5~8.5
	达标

	16
	溶解氧（mg/L）
	7.3
	正常
	/
	达标

	17
	高锰酸钾指数（mg/L）
	5
	Ⅲ
	5.4
	达标

	18
	BOD5(mg/L)
	2.9
	Ⅰ
	/
	达标

	19
	氯化物
	17.5
	正常
	250
	达标

	20
	铁（mg/L）
	<0.03
	Ⅰ
	0.3
	达标

	21
	锰（mg/L）
	0.06
	Ⅰ
	0.1
	达标



根据《2025年遂宁市环境质量公告》监测数据进行分析，本工程所在的琼江跑马滩监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，麻子滩水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，故工程所在区域地表水环境质量良好。
（3） 声环境质量现状
本次属于补办环评手续，经现场踏勘，工程已完成建设；工程走线地处农村地区，周边植被覆盖率较高，经现场勘查，无其他固定噪声源，区域声环境质量良好。
（4） 地下水、土壤环境
根据现状调查，本工程建设范围及边界外200m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据技术指南，本项目为灌区老旧渠道整治改造工程，不存在地下水、土壤环境污染，原则上不可开展环境质量现状调查。

	与项目有关原有环境污染和生态破坏问题
	改造前原有支渠渠道衬砌破损、渗漏，多处渠段渠坡裂缝、垮塌，渠底隆起、沉陷，渠道闸门损坏，不能正常启闭，现状渠道运行能力较差。除工程施工期间有少量的水土流失外，渠道工程本身无污染物排放，与原有工程有关的原有污染源主要为施工人员生活产生的生活垃圾、生活污水对环境的影响。根据调查，工程施工期间施工人员的生活污水采用一体化污水处理设施处理后用于农田施肥；由于生活污水量小，污染物浓度低，生活污水的农田施肥对周边环境影响极小；施工人员生活垃圾集中收集，经达一定量后外运至城镇环卫部门处理，对外环境影响不大。
本工程自运行以来，未发生过重大环境风险事故，未收到附近村民及企事业单位的投诉，与附近村民关系良好，亦无受到过所在地环保行政主管部门的处罚，目前不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。
本工程现场现状图见下图。
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图3-1 环境现状图

	生态环境保护目标
	本工程主要环境保护目标及保护级别详见下表3-4。
表3-4 环境保护目标
	环境要素
	名称
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	相对距离/m

	大气环境
	安居支渠两侧环境保护目标

	
	孙家湾村
	居住区
	GB3095-2026
中二类区
	东侧
	42

	
	许家湾村
	居住区
	
	东侧
	409

	
	王家湾村
	居住区
	
	西侧
	65

	
	堰塘湾村
	居住区
	
	西侧
	515

	
	半边街村
	居住区
	
	西侧
	65

	
	谭家坝支渠两侧环境保护目标

	
	打鼓村
	居住区
	GB3095-2026
中二类区
	东侧
	139

	
	唐家湾村
	居住区
	
	西侧
	286

	
	龙胡子湾
	居住区
	
	东侧
	57

	
	柿子湾村
	居住区
	
	东侧
	130

	
	陈家湾村
	居住区
	
	西侧
	65

	
	杨家湾村
	居住区
	
	西侧
	147

	
	回龙湾村
	居住区
	
	东侧
	40

	
	谭家坝村
	居住区
	
	南侧
	155

	
	白鹤嘴支渠两侧环境保护目标

	
	谭家湾村
	居住区
	GB3095-2026
中二类区
	东侧
	98

	
	寨子湾村
	居住区
	
	东侧
	82

	
	堰沟村
	居住区
	
	东侧
	57

	
	唱龙沟村
	居住区
	
	东侧
	74

	
	张家湾
	居住区
	
	西侧
	147

	
	向家湾村
	居住区
	
	东侧
	65

	
	弃渣场环境保护目标

	
	和尚湾村
	居住区
	GB3095-2026
中二类区
	东侧
	326

	
	许家湾村
	居住区
	
	东南侧
	409

	
	乌龟堡村
	居住区
	
	西侧
	198

	地表水
环境
	麻子滩水库
	地表水
	GB3838-2002
Ⅲ类标准
	西侧
	9650

	
	琼江
	地表水
	GB3838-2002
Ⅲ类标准
	西侧
	585

	声环境
	孙家湾村
	居住区
	GB3096-2008
2类标准
	东侧
	42

	
	许家湾村
	居住区
	
	东侧
	409

	
	王家湾村
	居住区
	
	西侧
	65

	
	堰塘湾村
	居住区
	
	西侧
	515

	
	半边街村
	居住区
	
	西侧
	65

	
	打鼓村
	居住区
	
	东侧
	139

	
	唐家湾村
	居住区
	
	西侧
	286

	
	龙胡子湾
	居住区
	
	东侧
	57

	
	柿子湾村
	居住区
	
	东侧
	130

	
	陈家湾村
	居住区
	
	西侧
	65

	
	杨家湾村
	居住区
	
	西侧
	147

	
	回龙湾村
	居住区
	
	东侧
	40

	
	谭家坝村
	居住区
	
	南侧
	155

	
	谭家湾村
	居住区
	
	东侧
	98

	
	寨子湾村
	居住区
	
	东侧
	82

	
	堰沟村
	居住区
	
	东侧
	57

	
	唱龙沟村
	居住区
	
	东侧
	74

	
	张家湾
	居住区
	
	西侧
	147

	
	向家湾村
	居住区
	
	东侧
	65

	
	和尚湾村
	居住区
	
	东侧
	326

	
	许家湾村
	居住区
	
	东南侧
	409

	
	乌龟堡村
	居住区
	
	西侧
	198

	地下水
	厂界外200米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

	生态环境
	选址不在特殊生态敏感区和重要生态敏感区内，用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标；




	评价
标准
	1、 环境质量标准
1.1地表水环境
本工程灌溉用水水源为麻子滩水库，麻子滩水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，其部分指标详见表3-5。
表3-5 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L
	序号
	项目
	单位
	标准值
	序号
	项目
	单位
	标准值

	1
	水温
	℃
	--
	16
	镉
	mg/L
	≤0.005

	2
	pH值
	无量纲
	6~9
	17
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05

	3
	溶解氧
	mg/L
	≥6
	18
	铅
	mg/L
	≤0.01

	4
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤4
	19
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	5
	化学需氧量
	mg/L
	≤15
	20
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	≤3
	21
	石油类
	mg/L
	≤0.05

	7
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	22
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.2

	8
	总磷（以P计）
	mg/L
	≤0.1（湖、
库0.025）
	23
	硫化物
	mg/L
	≤0.1

	9
	总氮（湖、库，以N计）
	mg/L
	≤0.5
	24
	粪大肠菌群
	MPN/L
	≤2000

	10
	铜
	mg/L
	≤1.0
	25
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	11
	锌
	mg/L
	≤1.0
	26
	氯化物
	mg/L
	≤250

	12
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	27
	硝酸盐
	mg/L
	≤10

	13
	硒
	mg/L
	≤0.01
	28
	铁
	mg/L
	≤0.3

	14
	砷
	mg/L
	≤0.05
	29
	锰
	mg/L
	≤0.1

	15
	汞
	mg/L
	≤0.00005
	/
	/
	/
	/


1.2大气环境
本工程所在区域环境空气质量功能区划类别为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。本项目空气质量执行标准详见表3-6。
表3-6 《环境空气质量标准》（摘录）
	污染物名称
	平均时间
	二级标准浓度限值
	单位
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其2018年修改单中二级标准

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	O3
	日最大10小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	70
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	75
	
	


1.3声环境
本工程位于遂宁市安居区会龙镇、石洞镇，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表3-7。
表3-7 《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）
	声环境功能区类别
	时段
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	GB3096-2008

	2 类
	60
	50
	


2、 污染物排放标准
2.1废水
本工程施工过程中的生产废水主要包括基坑废水、施工废水，其性质属无机废水，主要水质污染指标为pH、SS、石油类、泥沙等。基坑废水采用沉淀池处理后回用于施工用水，不外排；施工废水经隔油沉淀后回用于场区降尘等施工用水，不外排；施工期生活污水采用一体化污水处理设施处理后用于附近耕地施肥。
2.2废气
施工过程的粉尘，施工车辆、挖掘机等燃油燃烧时排放的SO2、NOX等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表3-8。
表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）
	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度

	
	
	监控点
	标准mg/m3

	1
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1

	2
	二氧化硫
	
	0.4

	3
	氮氧化物
	
	0.12


2.3噪声
本工程施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-9。
表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放限值》单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


2.4固体废物
施工期产生的建筑垃圾的处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关规定；贮存过程采取“四防”：防风、防雨、防晒及防渗漏措施。

	其他
	1、 总量控制指标
本工程属于生态影响型项目，对环境的影响主要是生态影响；工程运营期不设置管理用房，无运营期污染物产生，污染物排放主要集中在施工期。因此评价不对其污染物的排放提出建议性总量控制指标。



























四、生态环境影响分析
	施工期
生态环
境影响
分析
	（1） 施工期主要污染因子
1、 废水：主要为施工人员生活污水、施工废水。
2、 废气：主要为施工扬尘、施工机械及车辆产生的汽车尾气。
3、 噪声：主要为施工作业噪声、施工车辆噪声。
4、 固废：主要为施工人员生活垃圾、土石方、建筑垃圾、加工废料、清理的树木及杂草。
5、 生态：主要体现在工程开挖等施工活动对周围的土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失，以及对动植物的影响。
（2） 施工期环境影响分析
1、 施工期废水影响分析
本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。
1.1施工人员生活污水
工程施工高峰人数60人，用水量按150L/人•d计，排污系数按0.85计，则施工高峰生活污水排放量为7.65m³/d。参照《给排水设计手册》，生活污水污染指标产生浓度选取为COD：400mg/L；BOD5:200mg/L；NH3-N：30mg/L；悬浮物：220mg/L。
表4-1 施工工区生活污水产生量情况表
	位置
	高峰人数（人）
	生活污水量（m3/d）

	施工工区
	60
	7.65


表4-2 施工期生活污水源强一览表
	项目
	废水量（m³/d）
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	污染物产生浓度（mg/L）
	/
	400
	200
	220
	30

	污染物产生量（kg/d）
	7.65
	0.003
	0.002
	0.002
	0.0002


治理措施：工程设置1个施工工区，施工期生活污水污染物较简单，施工期生活污水采用一体化污水处理设施处理后，用于附近耕地施肥，对周围地表水水环境影响不大。
1.2施工废水
本工程施工废水主要包括施工工区内的施工机械及车辆冲洗废水以及基坑排水。
（1） 施工机械及车辆冲洗废水
根据相关水利工程的施工作业区污水排放资料，本工程施工机械及车辆冲洗废水排放量约为4m3/d，属于无毒废水，pH值在7.9~8.1，呈弱碱性，其主要污染物为悬浮物和石油类，污染物产生浓度分别约为1500mg/L、80mg/L。
治理措施：本项目施工废水经设置在施工工区出入口的洗车平台和隔油沉淀池处理后回用，不外排，不会对区域地表水体造成影响。
（2） 基坑排水
基坑排水来源于基坑积水、降雨、围堰渗水等，主要污染物为SS。施工中的基坑渗透水、地表来水（无法自然排出基坑的）采取抽排方式解决。
治理措施：本工程施工过程中在基坑一侧布置排水沟，排水沟以2‰的底坡通向设置在末端的沉淀池，基坑排水经沉淀处理后，可抽出用于施工道路和施工区内的洒水降尘，不外排，对工程区地表水环境影响较小。
（3） 渠底清理对水环境的影响
本工程施工期关闭上游灌渠来水闸门，对施工期区间少量来水，施工导流采取斗渠及施工围堰结合的方式进行施工导流。施工期避开灌溉期及雨季，施工安排在断水期间，可保证施工不受影响。施工安排在断水期间，因此，本工程不存在涉水施工，不会对区域水环境产生明显影响。
1.3小结
在采取相应的环保措施后，施工期施工废水、生活污水不会对水环境产生明显影响，且施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。
2、 施工期大气环境影响
2.1施工道路运输扬尘
本工程施工期汽车运输道路扬尘主要包括施工场地内土石方转运、施工材料转运等过程中产生的运输扬尘，以及土石方、混凝土、其他施工材料运输至施工场地内和建筑垃圾外运的施工场地外的运输扬尘。
路面积尘数量与湿度、施工机械和运输车辆行驶速度、近地面风速是影响道路扬尘污染强度的最主要因素。此外，风速以及风向还直接影响道路扬尘的污染范围。
在路面清洁程度相同的情况下，车速越快，扬尘量越大；在车速相同的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大；工程施工道路主要依托乡镇现有道路，采取干燥天气对运输道路进行洒水降尘，运输道路两侧人口集中地区加强洒水降尘频率，并对运输车辆实行限速。根据洒水抑尘相关研究资料，施工阶段对汽车行驶路面洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。路面洒水前后的对比试验数据见表4-3。
表4-3 洒水与不洒水情况时扬尘对比  单位：mg/m3
	与路边距离情景
	5m
	20m
	50m
	100m

	洒水
	2.01
	1.4
	0.68
	0.6

	不洒水
	10.14
	2.81
	1.15
	0.86


根据表4-3，当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。
为减轻道路扬尘对周围空气质量影响，施工单位严格按《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）和《四川省灰霾污染防治办法》（四川省人民政府令第288号）中有关规定采取了以下扬尘治理措施：
①施工车辆、运输车辆驶出工地前应按规定冲洗车辆，进行除泥除尘，严禁将泥沙尘土带出工地。运输土、石料等易产生扬尘的材料时，对车斗上建筑材料洒水或覆盖保护，并尽量选择在风速较小时进行装卸，在风速较大时（5m/s）暂停运输、装卸粉状材料。合理安排施工时间，经常喷雾洒水，尽量减少施工场地及运输过程中的扬尘污染。
②运输路线及时洒水降尘，采用湿法作业。执行“十必须”“十不准”（必须规范打围、保持干净整洁，设置出场车辆高压冲洗设施，硬化主要施工道路及出入口，采取湿法作业，及时将建筑垃圾清运，使用800目密目网覆盖裸土、建渣，分类有序堆码施工材料，规范张贴非道路移动机械环保标识，安装扬尘在线监测设备，安装高清视频监控设备；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载不准使用名录外运渣车，不准露天切割，不准场地积水、积泥、积尘，不准高处抛撒建筑垃圾，不准焚烧废弃物，不准干扰扬尘监测设备运行，不准干扰视频监控设备）。
③施工车辆、运输车辆限速行驶，避免对交通道路造成扬尘污染；在施工场地出口放置防尘垫、车辆冲洗设施，用水清洗车体和轮胎。
④运输车辆的运输时间和路线要按照当地城市管理相关部门的要求执行。
⑤运输车辆车厢遮盖严密后，方可运出场外；运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行洒水、清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛撒现象。
综上，本项目运输扬尘对环境保护目标的影响较小。随着施工的结束道路扬尘影响消失。
2.2施工土石开挖等施工活动产生的扬尘
本工程施工期产生的扬尘主要集中在土石方开挖、回填以及表土堆放过程中产生的扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
[image: ]
其中：Q—起尘量，kg/t·a；
V50—距地面50m处风速，m/s；
V0—起尘风速，m/s；
W—尘粒的含水率，%。
V0与粒径和含水率有关；因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关也与尘粒本身的沉降速度有关，以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表4-4：
表4-4 不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.17
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.82
	4.222
	4.624


由上表4-4可知，尘粒的沉降速度随着尘粒粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。
治理措施：本工程在土石方开挖过程中，开挖出的土石方临时堆土在刮风天气时，临时堆场将产生二次扬尘；施工期对施工区内临时堆场采取密目网或彩条布遮挡并及时清运施工现场的建筑垃圾等，避免长时间堆放产生二次扬尘。为防止和减少施工期间扬尘的污染，施工单位要严格、规范管理制度和措施，纳入单位环保管理程序。做到了“六个百分百”要求（工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业以及渣土车辆密闭运输）以及“十必须”“十不准”（必须规范打围、保持干净整洁，必须设置出场车辆高压冲洗设施，必须硬化主要施工道路、出入口，必须湿法作业，必须及时清运建筑垃圾，使用800目密目网覆盖裸土、建渣，必须分类有序堆码施工材料，必须规范张贴非道路移动机械环保标识，必须安装扬尘在线监测设备，必须安装高清视频监控设备；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载，不准使用名录外运渣车，不准露天切割，不准高处抛撒建筑垃圾，不准焚烧废弃物，不准场地积水、积泥、积尘，不准干扰扬尘监测设备运行，不准干扰视频监控设备）。
2.3施工机械、运输车辆废气
施工过程车辆及施工机械产生的尾气主要含CO、THC、NO2等污染物，汽车运输和施工机具尾气主要对作业点周围以及运输路线两侧局部范围产生影响。施工期由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻；本工程施工场地开阔，扩散条件良好，对周边环境影响较小。
由于工程施工时间不长，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20～30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。
治理措施如下：①选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，减少油耗和燃油废气污染；②做好设备的维修和养护工作，使机械设备一直处于良好的工作状态，减少油耗。③尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方。④使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量。⑤合理安排材料运输时段，减少拥堵概率，降低汽车尾气排放。⑥施工现场严禁设置柴油存储罐，防止有关柴油泄漏及爆炸事故的发生。
因此，在落实了上述措施后，本项目施工机械废气对该区域环境空气质量影响小。
2.4小结
工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，飘移距离近、影响距离和范围小等特点。同时工程区位于农村区域，环境空气本底质量较好，工程分布分散、施工区地势开阔、大气扩散条件较好，加之粉尘污染具有局部性和间歇性的特点，因此施工粉尘及交通扬尘对整个施工区的环境空气质量不会产生较大影响，这些施工期产生的环境污染是间歇性、暂时的，一旦施工结束，由施工而造成的粉尘及扬尘污染会随之结束。工程在施工过程中加强了对于扬尘排放源的管理，在落实堆土区尽可能考虑设置在居民点下风向和距离较远的地方，使用清洁燃油、物料堆放运输采取洒水降尘、加盖遮挡，在施工场地裸露地表覆盖洒水、围挡等抑尘、降尘措施情况下，将工程施工期对周围环境空气影响减至最低程度。
3、 施工期噪声影响分析
本项目施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声是不同的，且大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对周边环境带来一定的影响；施工期噪声源及其源强如下表所示。
表4-5 施工期噪声源及其源强
	序号
	施工设备
	声源强度〔dB（A）〕

	1
	挖掘机
	80

	2
	装载机
	85

	3
	夯实机
	84

	4
	运输车辆
	75

	5
	抽水泵
	80

	6
	起重机
	80

	7
	发电机
	75


施工期噪声可近似为点声源处理，其衰减模式如下：
L2=L1-20lg（r2/r1）-ΔL
式中：L1、L2—距离声源r1、r2处的噪声声级；
r1、r2—距离声源的距离。
本工程主要施工设备施工噪声随距离衰减后的预测值见下表。
表4-6 施工噪声预测结果表  单位：dB（A）
	噪声源强值
	预测距离（m）

	
	1
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	150

	挖掘机
	80
	80
	60
	54
	50
	48
	46
	40
	36

	装载机
	85
	85
	65
	59
	55
	53
	51
	45
	41

	夯实机
	84
	84
	64
	58
	54
	52
	50
	44
	40

	运输车辆
	75
	75
	55
	49
	45
	43
	41
	35
	31

	抽水泵
	80
	80
	60
	54
	50
	48
	46
	40
	36

	起重机
	80
	80
	60
	54
	50
	48
	46
	40
	36

	发电机
	75
	75
	55
	49
	45
	43
	41
	35
	31

	声源叠加
	/
	90
	70
	64
	60
	58
	56
	50
	46


本项目施工期设备噪声声级值以施工渠道沿线向外逐渐减弱；工程仅在昼间施工。根据表4-6，在昼间距离施工机械10m处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声限值70dB（A）要求。根据外环境调查，部分敏感点紧邻渠道。
为防止对近距离的敏感点造成影响，采取措施如下：
（1） 施工过程中选用低噪声设备，合理选择临时施工区位置，远离农户集聚区设置。
（2） 合理安排施工时间（早上8-12点，下午1:30-6点），禁止午间和夜间施工。
（3） 合理布设噪声源，对高噪声声源加隔声工棚。噪声设备应在施工过程中将其放置在远离周围敏感点的地方；钢筋及木材加工房等高噪声作业点设置隔声工棚，工棚使用前完全封闭，确保施工噪声不扰民。
（4） 加强对施工机械设备的检查维修，防止由于松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。
（5） 文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷。材料运输等汽车进场要专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛。
（6） 在敏感目标和施工作业带间设置了临时声屏障，减缓噪声对敏感点的影响，同时做好宣传解释工作，取得公众的谅解，避免因噪声污染引发纠纷。
（7） 施工前施工单位悬挂环保公示牌，在施工工地公示噪声监督管理主管部门、噪声污染防治措施、负责人等信息。
综上，在采取上述噪声污染防治和声环境保护措施的情况下，工程施工期噪声对声环境和声环境保护目标的影响在可接受范围内。
4、 施工期固体废物影响分析
本项目施工期固体废物包括生活垃圾、土石方、建筑垃圾、加工废料、清理的树木及杂草。
4.1土石方
本工程土石方弃渣量约0.09万m³，主要为土石方开挖弃料等；工程设1个弃渣场，综合运距在2km以内，用于堆放土石方弃渣；经统筹安排，弃渣料用于回填低洼地，弃渣场经平整后作施工场地。为了防止水土流失和渣料污染周围环境，弃渣场做了防护处理，弃渣场下游端设挡渣坝和沉砂池，弃渣场周边设排水沟，弃渣场内部设排水设施，对弃渣场坡面进行绿化，严禁施工渣土入渠。
4.2生活垃圾
本工程施工高峰期施工人员约60人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为30kg/d。
治理措施：在施工工区和工程沿线分散设置硬质带盖塑料垃圾桶，垃圾桶经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生并设专人定期清理垃圾，定期交由环卫部门清运。
4.3建筑垃圾
本工程建筑垃圾主要来自施工区临时建筑物拆除，施工废料等，均为一般性建筑垃圾，无放射性和有毒垃圾，产生量约为9.5t。
治理措施：分类堆放，尽量回收利用（建筑物改建拆除的建筑废料尽量作为新建构筑物的填料使用或运至当地制砂厂作为机制砂生产原料），不能回收利用的按《遂宁市建筑垃圾管理办法》要求处理。
4.4清理的树木及杂草
工程沿渠清理产生的树木、杂草等植被，晾晒后采用自卸汽车转运至垃圾焚烧厂处理。
4.5加工废料
本工程施工工区钢筋及木材加工会产生施工废料，产生量约为2t。
治理措施：收集后外售废品回收站。
4.5小结
采取上述措施后，工程施工产生的固体废物均能得到合理有效处置，对环境的污染影响很小。
5、 施工期生态环境影响分析
5.1对土地资源的影响分析
本工程总占地总面积为10.95亩，全部为临时占地，其中耕地0.55亩，荒草地10.73亩，林地0.32亩，水域及水利设施用地为0.35亩，无房屋以及其他附着物，不涉及永久占地。
工程占地不可避免地破坏占地区植物及植被；其中，永久占地是长期的、不可逆的，临时占地是暂时的、可恢复的。临时用地会对被占用的土地地表植物及植被产生一定的破坏，影响陆域的生态环境；工程施工期较短且施工结束后，各类型临时占地均进行了后期植被恢复或土地复耕。
5.2景观影响分析
本工程沿线的景观区以农田景观类型为主，工程建设对景观生态的影响表现在施工引起的地表景观变化上，包括作业带内现有的水系、植被、地形变化，以及永久性建筑等引起的景观变化。对景观的影响主要为工程占地对陆域生态环境的影响和水域生态环境的影响。根据对沿线生态环境现状调查和评价结果，可看出由于工程施工而导致地表植物及植被破坏，以植被生物量为表征的自然系统生产力必然遭受一定的损失。
工程沿线景观影响分析：本工程结束后，评价区内景观生态基本不会发生改变；同时随着工程建成，改善了区域水质、加强了区域内的水系联系，提高渠系的灌溉能力；由此可见，工程的建设能够促进评价区原有水域景观生态朝着良性角度发展。
根据现场调查，本工程建设后，区域内生物多样性指数、景观优势度未发生大的变化。因此，本工程对区域景观生态的影响较轻，长远来看对于区域景观具有很好的正效益。
5.3生态系统稳定性分析
生态系统的稳定性是指生态系统在受到外来干扰时维持和恢复原有状态的能力。根据现场调查可知，沿线及附近没有发现珍稀植物。施工期施工过程中一些植物及植被会遭到破坏，使得原有植物数量减少，但不会使其种类减少，对评价区植物及植被影响极小，临时用地为耕地生态系统，受人为干扰因素较大，施工期结束，随着土地的复垦工作的完成，原植被群落数量也会恢复。因此，建设区域的生态系统结构不会变化，区域生态系统是稳定的能够较快恢复。
5.4对陆生植被影响分析
本项目施工对陆生植被的影响主要体现在施工占地和施工扬尘对陆生植被的影响。
现场踏勘可知，工程沿线人为活动频繁，渠道两岸均有居民分布，沿线植被以野草以及人工植被、农作物为主。施工结束后，施工单位及时对临时占地进行了迹地恢复，可一定程度上补偿因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境作用。
施工扬尘对陆生植被的影响分析：项目施工扬尘会附着在植被的叶面上，使植被的光合作用和呼吸能力降低，影响植物的新陈代谢，进而影响植物的生长发育和正常繁殖。但这种影响的程度不大，一般不会造成植物死亡，并通过洒水降尘等措施降低影响。
总的来说，施工活动对陆生植物的影响较小；同时，在施工期间对相关人员进行相关宣传教育，加强管理，这种影响就可以降至最低。
5.5对陆生动物的影响分析
对评价范围内鸟类的影响：施工机械噪声等对部分鸟类有驱赶作用，使其远离施工区；项目施工大部分位于水利设施用地上，使主要在附近活动的鸟类活动范围减小。施工期占地区周边的野生动物种类、数量有所减少，但项目建成后将改善野生动物的生存环境。总体来说工程建设对鸟类的影响是轻微的；工程建成后对鸟类的影响消失。
对哺乳动物影响：本项目所在地除鸟类外，还有小型啮齿类动物（鼹鼠、家鼠等），未见大型野生动物。这些野生动物的行动能力、活动范围广，适应性也比较强。在施工期，由于生境破坏和噪声污染等原因，它们会远离施工区。由于小型啮齿类动物属陆生动物，对外界环境的适应能力较强并具有较强的运动迁移能力，工程的建设可能会使部分啮齿类动物迁移，但对种群数量的影响较小。评价范围内工程占地面积小，对哺乳类动物影响较小。工程建成后，对哺乳动物的影响消失。
经分析，工程建设对施工区内陆生动物的影响是局部的，主要表现在迫使这些动物重新安排其各自的分布格局，动物的密度短期内可能有所变化，但不会导致整个动物区系的改变乃至环境的改变。建设单位在施工期做好了对施工人员的宣传教育，同时做到保护好施工区周边野生动物可能分布的生境，禁止捕杀野生动物、掏食鸟蛋、破坏鸟巢等。施工活动对野生动物栖息的干扰，得到了有效的减缓。此外，在施工完成后尽快恢复植被，形成适宜动物物种生活环境，尽量减少对野生动物的不利影响。
5.6对水生生物的影响分析
本工程为渠道整治工程，施工期间协调关闭渠道进水口，阻断来水。由于渠道线路较长、沿线泉堰密布，施工期各施工面仍然会受上游来水影响。主要来源于降雨、泉堰、田间排水等。施工导流采取斗渠、施工围堰结合的方式进行施工导流。施工期避开灌溉期及雨季，将施工安排在断水期间；因此，本工程无涉水施工。
本工程内容主要对渠道进行渠底清理、减糙，整治或新建渠系建筑物，在一定程度上净化水质。施工期间各类施工作业活动严格控制施工红线范围内，施工机械、车辆维修到周边的修配厂进行，现场未进行检维修作业并且在施工工区出入口的洗车平台和隔油沉淀池，对施工废水进行隔油处理，可有效防止施工机械油污汇入渠道。加强施工人员教育，严禁施工人员在周边自然水体捕鱼、猎捕水禽或从事其他有碍水生生态环境的活动；施工期间未发现珍稀水生动物。
在采取上述措施后，本工程施工未对渠道周边自然水体水质及水量造成不利影响，也不会对渠道周边自然水体水生生态（水生生物生境、水生动植物）产生影响。
5.7水土流失情况分析
（1） 可能产生的水土流失危害
①对植被的影响
工程区原植被主要为水域及水利设施用地和荒草地等。本工程建设会使原有植被覆盖遭到破坏，林草覆盖度降低，影响局部生态环境。
②对地貌的影响
工程施工中，土石方开挖都会对原地形产生扰动，改变原有地貌，可能增加重力侵蚀。
③对土壤性质的影响
工程施工会使原地表土层受到破坏，再加上林草覆盖度降低，会使地表土壤物理化学性质下降，抗蚀能力减弱，水土流失可能会剧增。
④对下游及周边地区可能造成的危害
工程施工的弃渣如果不及时防护和治理，暴雨径流将会携带大量泥沙下泄进入下游地区的渠道、沟渠、农田，引起沟床抬高，影响行洪及灌溉，造成下游渠道淤积。
（2） 水土保持防治分区
根据本工程施工布置及施工活动特点、建设时序、土壤流失预测结果及水土保持防治目标等，本工程水土保持防治责任范围划分为：主体工程区、施工道路区、施工场地区等3个防治分区，水土流失防治责任范围面积共0.73hm2，防治责任主体为遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司。
（3）水土流失量
根据水利部《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》，工程区未在国家级水土流失重点防治分区名单内。根据《四川省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），工程区位于“西南土石山区”，本工程所在地不属于遂宁市划定的水土流失重点预防区和重点治理区。
根据水土保持设计，经预测，工程施工期间土壤流失总量为142.58t，其中新增土壤流失量为91.48t，背景流失量为51.1t；水土流失重点区域为施工生产生活区、临时道路区、临时堆料区和取料场区，重点时段为施工期。由于工程开挖扰动破坏剧烈，如不采取措施处理，将成为当地潜在的水土流失源，增加区域水土流失，对当地环境造成不利影响，但影响集中在工程施工期，按照水土保持规范落实水保治理措施，保障工程建设和运行安全，就能将工程建设造成的水土流失影响和危害降低到最小。
5.8小结
本工程对生态环境影响主要来自于施工期，这种影响是短暂的，随着工程建设的结束，工程沿线的生态环境将会恢复。工程做好了施工期间水土保护工作和施工后植被恢复，认真落实了各项设计的环保措施，不利环境影响得到有效控制和缓解，工程建设对生态的影响能够控制在可接受水平。
综上所述，本工程施工期间会对周围环境产生一定的影响，但施工影响具有暂时性，随着施工的结束而消失。
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	选址选线环境合理性分析
	1、 主体工程选址选线合理性分析
本工程渠道整治是在原有渠道线路上进行改造，不涉及重新选址、选线具有唯一性，无其他选线方案。本工程周边为镇域、农村环境，不存在重要生态环境敏感目标，本工程实施区域渠道的水功能区划为Ⅲ类水体，水体功能为灌溉、排洪，不存在重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及饮用水源保护区，本工程永久占地性质为水域及水利设施用地，永久占地不占用基本农田。因此，本工程选线合理。
2、 弃渣场合理性分析
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），弃土（石、渣）场选址应符合下列规定：
1） 严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土场；
2） 涉及河道的应符合河流防洪规划和治导线的规定，不得设置在河道、湖泊和建成水库管理范围内；
3） 在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟，平原区宜选择凹地、荒地，风沙区宜避开风口。
工程结合了施工期间开挖土方及施工后期对临时占地覆土的要求，将剥离的土石方填方后堆放至弃渣场，综合运距均在2km以内，设置拦挡墙，保证渣体的稳定。
渣场总体布置考虑了工程实际情况，充分利用附近机耕道或者管道施工便 道作为运渣道路，减少新建道路，最大限度减少植被扰动破坏面积；渣场选择荒沟荒坡弃渣，渣场下游均无公共设施、工业企业、居民 点等重要保护对象，不会影响到重要基础设施和人民群众生命财产安全，不涉及水土保持制约因素。
表4-7 工程弃渣场设计参数一览表
	渣场名称
	渣场类型
	占地面积
(hm2)
	容量
（万m3）
	最大堆高
(m)
	平均堆高（m）
	坡比
	渣场级别

	渣场
	平地型
	0.03
	0.09
	3
	3
	1:2.0
	5


工程弃渣场选址周边50m范围内无居民点、河道以及工矿企业等，占地均不涉及永久基本农田、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等敏感区域，未发现珍稀濒危野生动植物物种分布。弃渣场未设置在河道的管理范围内，也未设置在过水量较大的沟道内，符合水土保持的要求。弃渣场等级均为5级，设计洪水标准按10年一遇，20年校核。
弃渣场堆渣前进行表土剥离，弃渣完成后进行植被恢复及恢复临时占地原有土地类型，对缓坡型弃渣场采取拦挡、排水及坡面绿化等措施。因此，弃渣场采取措施后，减少水土流失，减轻生态影响，不涉及占用基本农田，避开了法定敏感区或敏感目标，避开了保护类植物和重要生境，从环境角度分析，弃渣场选址较为合理。
3、 临时施工道路选线合理性分析
本工程区域现有的交通道路可满足工程对外交通的使用要求，部分区域无既有道路，工程必须从现有道路开挖临时施工道路至支渠改造区域，施工便道尽可能考虑现有道路及已有便道的使用，综合考虑了工区施工场地及弃渣施工点材料、弃方的运输要求，少占耕地，占地均为耕地或荒地，距离短。
经调查，施工道路均紧邻主体工程区域，不涉及自然保护区、生态公益林地等环境敏感区；未占用基本农田保护区及水源地保护区，施工道路的开辟和修筑及运输车辆的行动会破坏地表植被，造成一定的水土流失；产生扬尘污染等。施工单位严格规划临时施工道路的路线走向，施工便道严格按照红线设置，禁止随意变更或扩大便道，尽量利用已有道路，占地尽量少占耕地，施工完成后及时恢复占用土地原有土地利用功能；施工时及时洒水降尘，减少扬尘污染。
综上所述，本项目临时施工道路选址合理。

















五、主要生态环境保护措施
	施工期
生态环
境保护
措施
	1、 施工期废气污染防治措施
本项目施工期的空气污染物主要来源于土石方开挖、回填、堆存及车辆运输等环节产生的扬尘，施工机械、运输车辆排出的尾气污染物。为减少施工废气对环境的影响，本工程施工采取了以下污染防治措施：
（1） 施工扬尘
本项目施工扬尘主要产生于土石方开挖、回填、运输车辆进出时产生的扬尘以及临时堆场扬尘。施工段和汽车行驶产生的扬尘源强大小与施工强度、路面状况和天气状况有关，扬尘浓度随距离的增加逐渐减小。本工程施工区域周围无大的障碍物，通风条件良好，有利于粉尘的扩散，工程施工采用湿式作业；工程属于渠道改建，开挖具有间断性和有限性的特点，在单个施工段的施工时间相对较短，对周边环境空气的影响时间也较短，且随着施工结束，影响随之消失。
防治措施
①项目渠道两岸分布有少量敏感点，部分敏感点紧邻渠道，为减少施工扬尘对周边环境敏感点的影响，在敏感点段施工时，在施工现场架设2.5m～3m高施工围挡，封闭施工现场，并在围挡顶部设置喷淋装置，同时配备炮雾车定期对施工区域喷水降尘。
②施工方做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于3m/s时停止挖、填土方作业。
③施工中在挖、装、卸、填、压等环节采用湿法作业。
④尽量将大范围挖填方作业安排在雨季后、风季前实施。禁止在大风天气情况下进行土石方堆放作业，对堆场以密目网进行覆盖，及时清运施工现场的建筑垃圾。
⑤施工车辆、运输车辆驶出工地前按规定冲洗车辆，进行除泥除尘，严禁将泥沙尘土带出工地。运输土、石料等易产生扬尘的材料时，对车斗上建筑材料洒水或覆盖保护，并尽量选择在风速较小时进行装卸，在风速较大时（5m/s）暂停运输、装卸粉状材料。合理安排施工时间，经常喷雾洒水，尽量减少施工场地及运输过程中的扬尘污染。
⑥运输路线及时洒水降尘，采用湿法作业。执行“十必须”“十不准”（必须规范打围、保持干净整洁，必须设置出场车辆高压冲洗设施，必须硬化主要施工道路、出入口，必须湿法作业，必须及时清运建筑垃圾，必须使用800目密目网覆盖裸土、建渣，必须分类有序堆码施工材料，必须规范张贴非道路移动机械环保标识，必须安装扬尘在线监测设备，必须安装高清视频监控设备；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载，不准使用名录外运渣车，不准露天切割，不准高处抛撒建筑垃圾，不准场地积水、积泥、积尘，不准焚烧废弃物，不准干扰扬尘监测设备运行，不准干扰视频监控设备）。
⑦施工车辆、运输车辆限速行驶，避免对交通道路造成扬尘污染；在施工场地出口放置防尘垫、车辆冲洗设施，用水清洗车体和轮胎。
⑧运输车辆车厢遮盖严密后方可运出场外；运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行洒水、清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛撒现象。
⑨遇重污染天气，按《遂宁市重污染天气应急预案（2024年修订）》（遂府办函〔2024〕86号）落实各级预警下施工现场应当采取的应急措施。
黄色预警期间：1）停止土石方开挖、回填、场内倒运、土石方转运作业；2）停止建筑拆除作业；3）建筑工地内堆放超过8小时不扰动的裸土、物料等覆盖防尘布和洒水；超过24小时不扰动的裸土、物料等，覆盖防尘布。在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾等作业频次；4）停止使用国Ⅱ及以下的燃油（气）非道路移动机械。
橙色预警期间：1）停止土石方开挖、回填、场内倒运、土石方转运作业；2）停止建筑拆除作业；3）建筑工地内堆放超过8小时不扰动的裸土、物料等覆盖防尘布和洒水；超过24小时不扰动的裸土、物料等，覆盖防尘布。在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾等作业频次；4）停止使用国Ⅲ及以下的燃油（气）非道路移动机械；5）停止金属切割作业工序；6）露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。
红色预警期间：1）停止土石方开挖、回填、场内倒运、土石方转运作业；2）停止建筑拆除作业；3）建筑工地内堆放超过8小时不扰动的裸土、物料等覆盖防尘布和洒水；超过24小时不扰动的裸土、物料等，覆盖防尘布。在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾等作业频次；4）停止使用非道路移动机械（采用新能源非道路移动机械作业的除外）；5）停止金属切割作业工序；6）露天堆放的散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。
采取以上措施后，项目施工期扬尘能够得到有效的控制。在施工期扬尘排放满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中所在区域各施工阶段排放限值要求，工程施工期扬尘未对大气环境产生太大影响。
综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响会随着施工期的结束而结束。因此，施工单位严格采取各项大气污染防治措施后，项目施工期扬尘不会造成项目所在地环境空气质量产生明显影响。
（2） 施工机械、运输车辆废气
①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染；尽量使用电气化设备。
②做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗。
③尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方。
④使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量。
⑤合理安排材料运输时段，减少拥堵概率，降低汽车尾气排放。
⑥施工现场严禁设置柴油储罐，防止有关柴油泄漏及爆炸事故的发生。
2、 施工期废水污染防治措施
（1） 基坑排水治理措施
基坑排水经沉淀后，抽出用于施工道路和施工区内的洒水降尘，不外排。
（2） 施工机械及车辆冲洗废水治理措施
经设置在施工工区出入口的隔油沉淀池处理后回用，不外排，未对区域地表水体造成影响。
（3） 生活污水
生活污水采用一体化污水处理设施处理后，用于附近耕地施肥。
3、 施工期噪声污染防治措施
项目施工期设备噪声声级值以施工渠道沿线向外逐渐减弱，项目仅昼间施工，根据表4-6，在昼间距离施工机械10m处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声限值70dB（A）要求。根据外环境调查，部分敏感点临近渠道。
为防止对近距离的敏感点造成影响，采取措施如下：
（1） 施工过程中选用低噪声设备。合理选择临时施工区位置，远离农户集聚区设置。
（2） 合理安排施工时间（早上8-12点，下午1:30-6点），禁止午间和夜间施工。
（3） 合理布设噪声源，对高噪声声源加隔声工棚。噪声设备在施工过程中将其放置在远离周围敏感点的地方；钢筋及木材加工房等高噪声作业点设置隔声工棚，工棚使用前完全封闭，确保施工噪声不扰民。
（4） 加强对施工机械设备的检查维修，防止由于松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。
（5） 文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷。材料运输等汽车进场要专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛。
（6） 在敏感目标和工程施工作业带间设置临时声屏障，减缓噪声对敏感点的影响，同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，避免因噪声污染引发纠纷，必要时对施工点附近居民进行一定的补偿。
（7） 施工前施工单位应当挂环保公示牌，在施工工地公示负责人、噪声污染防治措施、噪声监督管理主管部门等信息。
综上，在采取上述噪声污染防治和声环境保护措施的情况下，项目施工期噪声对声环境和声环境保护目标的影响在可接受范围内。
4、 施工期固体废物污染防治措施
（1） 土石方
经工程土石方平衡分析，工程施工过程土方开挖量0.37万m3，石方开挖量为0.02万m3，共0.39万m3；渠道土石方回填利用量0.3万m3；渠道建筑物区弃渣0.09万m3，其余临时施工区无弃渣产生，本工程总共弃渣0.09万m3，均运至弃渣场回填区。
（2） 生活垃圾
在施工工区和工程沿线分散设置硬质带盖塑料垃圾桶，垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生，并设专人定期清理垃圾，定期交由环卫部门清运。
（3） 建筑垃圾
分类堆放，尽量回收利用（建筑物改建拆除的建筑废料尽量作为新建构筑物的填料使用），不能回收利用的按《遂宁市城市建筑垃圾管理办法》中相关要求处理。
（4） 清理的树木及杂草
沿渠清理产生的树木、杂草等植被，晾晒后采用自卸汽车转运至垃圾焚烧厂处理。
（5） 加工废料
钢筋及木材加工产生的废料收集后外售废品回收站。
5、 施工期生态防护措施
本工程占地和施工临时占地均不涉及水生、陆生生态保护区。建成后不产生废水、废气等污染物，因此主要是对施工期临时影响的保护与减缓措施。
（1） 植物保护措施
①对于施工场地、临时堆土场等临时用地主要占用区域，工程结束后临时用地首先进行植被恢复，新种植物选用本地物种，选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草应合理搭配密植。
②对临时堆土场设置临时防护，进行排水、护坡设计，工程结束后，对临时占用场地进行平整，进行表土回填，种植长期适宜于本地生长的植被。
③施工结束后，对护坡进行绿化，结合沿线城市风貌和用地特点分区种植绿化植物；绿化植物主要选择乔木、灌木、草本等植物进行配置。
（2） 动物保护措施
①工程施工期间，严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽力缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境及觅食场所的破坏。
②严禁夜间施工，若不得不夜间施工的，需经当地相关部门批准后才能施工。尽量减少高噪声设备施工，特别是超强的流动噪声源（如载重卡车），突然轰鸣的间歇噪声源和连续的固定噪声源等，以减少施工噪声对人、两栖类和爬行类动物的干扰。
③加强对施工人员保护野生动物意识的教育工作，施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类鸟类等野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对野生动物栖息地的破坏。
④快速恢复地表植被。兽类等动物的栖息环境和分布规律与植被类型密切相关，因此施工期间对植被的破坏，待施工结束后，及时采取措施，使植被尽快地恢复，在最短的时间内清除施工痕迹，对土层较薄陡坡和弃土石渣堆积场所，培育草灌植被，把地面覆盖起来。
⑤严禁捕杀野生动物，施工期间机械开挖产生的噪声，工程施工等人为活动的干扰、惊吓，使施工区域工程占地区以及毗邻地区的动物迁徙至邻近地区。
（3） 水土保持措施
表土剥离：施工前期，对主体工程区占用的耕地、林地和草地采取表土剥离措施，其中耕地剥离厚度40cm；草地剥离30cm；林地剥离厚度30cm，共计剥离表土0.17万m3。
表土回覆：施工后，对渠道边坡采取土地整治和表土回覆措施，对渠道两侧低洼处采取土地整治、土地复耕和表土回覆措施；土地整治面积0.73hm²；边坡回覆表土厚度20cm，低洼处回覆表土厚度40cm，表土回覆总量0.17万m3。
植物措施：施工后，在渠道边坡进行植草护坡，撒播密度8g/m2，草种选择白茅；在渠道两侧低洼处采取撒播草籽进行绿化恢复，撒播密度8g/m2，草种选择白茅。
临时措施：施工期间，对临时堆存在主体工程占地范围内的表土四周布设临时排水沟，排水沟采用夯实土质排水沟，梯形土质排水沟坡比为1:0.5，净深约为0.30m，底宽0.30m，在排水沟出口处布置临时沉砂池，土质沉砂池底部断面尺寸为深1.0m×宽1.5m×长1.0m，坡比1:0.5，设计临时排水沟2000m，临时沉砂池20座。同时在表土四周设置土袋挡墙，长度2000m，并在表土顶部和坡面设置防雨布遮盖。
（4） 施工结束后迹地恢复及复垦措施
迹地恢复责任主体为项目建设单位，实施单位为施工单位。本工程主体工程施工结束后，对区域内临时用地进行土地复垦、绿化恢复，实施迹地恢复。具体如下：
管理措施：施工方应对现场严格管理，设置环境保护相关管理人员，对施工期间的环境保护工作进行督查；
场地清理：拆除围挡，对开挖动土区域进行回填，场地平整，恢复利用。
迹地恢复：完工后，由施工单位先对临时施工用地区域内的废弃物进行拆除清运，再利用挖机进行土地平整。对于临时道路和施工工区占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，占用耕地的区域施工结束后及时进行复耕，施工单位编制土地复垦方案，使临时占地达到耕地条件，不改变土地性质。其他区域人工播撒草籽进行植被恢复的区域，根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相结合的原则，选择当地的乡土植物进行植被恢复，进一步降低工程对区域植被造成的不利影响。
（5） 施工期环境保护管理
①施工前期招投标
建设单位对工程施工实行招投标。在招标文件的编制过程中，将各项环保要求与措施编入相应的条款中；承包商投标文件中包含环保工程（含环保措施）的落实及实施计划；在评标过程中注意对投标文件的环保部分进行评估讨论，对中标方的不足之处提出完善要求。
②综合管理，加强生态保护宣传教育
在施工区及周边设立爱护鸟类和自然植被的宣传牌。施工人员进场后，立即进行生态保护教育，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为，并采取了适当的奖惩制度，奖励保护生态环境的积极人员，惩罚破坏生态环境的人员。
③实施环境监理计划
将环境监理工作纳入工程监理之中，每个标段至少配备一名专职（或兼职）的现场环境监理人员，以便及时发现施工中可能出现的各类生态破坏和环境污染问题。主要是：施工开始前，认真检查施工计划中是否包含环境保护措施；根据施工日程安排，定期检查监督施工过程“三废”排放是否符合环保要求；检查监督施工过程的生态环境保护措施；检查监督施工营地等其他环境保护措施和计划的实施。
6、 环境监测计划
本项目在施工期间对周围环境的影响主要为废水、噪声、运输车辆扬尘及尾气影响等。常规监测应采取定点和不定点、定时和不定时及随机抽检相结合的方式，施工期还根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整等；具体见下表。
表5-1 施工期环境监测计划一览表
	监测
类型
	监测项目
	监测点
	监测频次
	执行标准

	大气
环境
	TSP
	施工区上风
	施工期每2个月监测1次，施工高峰期每月监测1次
	施工场地处执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51∕2682-2020）中施工场地扬尘排放限值；敏感点处执行《环境空气质量标准》（GB3
095-2026）中二级标准限值

	
	
	侧、下风侧、敏感点处
	
	

	声环境
	环境噪声
	施工区、敏
感点处
	施工期每2个月监测1次，施工高峰期每月监测1次
	施工场地执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；敏感点处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。




	运营期
生态环
境保护
措施
	本工程是以生态影响为主的建设项目，营运期不产生废水、废气、固废，不存在地下水、土壤污染，噪声污染主要源于流水噪声。

	其他
	（1） 环境管理
本项目实施单位建立了环境保护管理机构，提出了施工期和运行期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系。
（2） 施工期环境监理计划
环境监理是指在项目建设过程中，由建设单位委托具有环境保护监理资质的监理单位，对其项目工程施工过程中的环境保护措施和为项目运营配套建设的环境污染防治“三同时”措施落实情况进行全过程监理，对承建单位的建设行为对环境的影响情况进行检查，并对污染防治措施和生态保护情况进行检查的技术监督过程，以确保各项环保措施落到实处，满足生态环境保护的要求，符合竣工环保验收的条件。
本工程主要监理内容为环保设施施工质量监理，环境监理参考内容见表5-2所示。
表5-2 工程环境监理内容及阶段性验收要求情况参考表
	时段
	具体监理内容

	筹建期
	施工方资质和施工期环保责任书

	
	施工期环保设施的合理性

	施工阶段
	施工平面布置

	
	各施工区临时隔油池等建设情况，施工期水环境监测计划落实情况。

	
	施工期裸露地表、物料覆盖情况；物料、土石方运输车采取密闭运输；施工场地围挡、洒水抑尘等情况；施工期废气环境监测计划落实情况。

	
	设备选型，设备布设，运输车辆车速和作业时间管理，施工期噪声监测计划落实情况等。

	
	施工区垃圾桶设置，生活垃圾收集清运情况，其他固废收运情况。

	
	表土保存情况，植被恢复情况，水土保护措施落实情况，复耕临时占地复耕情况，生态措施落实情况，生态保护宣传教育情况。

	
	施工期环境监测等落实情况。

	施工结束后
	余方清理及弃土回填情况，耕地原表土复耕情况，其他临时占地复绿情况。

	营运期
	灌渠工程及其附属设施的维护管理，包括清渣、清淤等




	环保
投资
	本项目总投资386.14万元，生态治理与污染防治措施投资为15.5万元，占总投资的4.02%，环保投资见下表5-3：
表5-3 工程环保设施建设及投资估算表
	项目
	环保措施和设施
	投资金额

	废气治理
	施工期
	施工扬尘：文明施工，设置围挡，洒水降尘，车辆冲洗及覆盖，运输路线加强清扫，严禁超载超速，材料集中堆放，临时堆土围护、覆盖，及时回填土坑，在重污染天气按要求落实重污染天气相应措施等。
	4.5

	
	
	汽车及机械设备尾气：选用先进施工机械，尽量使用电气化设备，加强维护保养，合理安排运输时段等
	

	废水治理
	施工期
	施工废水：施工工区出入口设置车辆冲洗平台以及隔油沉淀池（容积约20m3）处理车辆冲洗废水，废水经隔油沉淀后回用，不外排。
	1.0

	
	
	基坑排水：基坑采用明沟排水系统，设排水沟、沉淀池，基坑排水经沉淀后可抽出用于施工道路和施工区内的洒水降尘，不外排。
	

	
	
	生活污水：采用一体化污水处理设施处理后，用于附近耕地施肥。
	

	噪声
	施工期
	选用低噪声设备，加强机械的维护和保养，设硬质围挡，敏感区段设置临时声屏障，合理布置施工总平面，合理安排施工时间，禁止夜间和午休时间施工等。
	1.0

	固废
	施工期
	建筑垃圾：指定地点分类堆放，尽量回收利用，不能回收利用的按《遂宁市城市建筑垃圾管理办法》要求处理
	3.5

	
	
	土石方：工程设置1个渣场，占地面积0.03hm2，容量0.09万m3，最大堆高3m；严禁施工渣土入渠；
	

	
	
	清理的树木及杂草：晾晒后采用自卸汽车转运至垃圾焚烧厂处理。
	

	
	
	生活垃圾：硬质带盖塑料垃圾桶集中收集，环卫清运。
	

	
	
	加工废料：收集后外售废品回收站。
	

	生态环境
	严禁在周边自然水体捕鱼，现场不进行施工机械车辆检维修作业。严格控制施工红线，对施工占地采取临时遮盖、植物措施、土地整治、播撒草籽、表土剥离、耕地复垦、迹地恢复等；基坑开挖及时回填等。
	4.0

	及水土流失
	
	

	其他
	加强施工环境管理和环保培训，确保环保措施落实；落实环境监测计划，委托有资质的环境监测机构根据施工进度对施工期噪声、大气、地表水进行监测。并设立专人负责监督施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施。
	1.5

	合计
	15.5




















         

六、生态环境保护措施监督检查清单
	        内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格划定施工作业范围，施工结束后，及时复垦、平整，恢复地面植被禁砍伐野外植被；加强有关野生动物保护的宣传教育，严禁施工人员在施工区及其周围非法猎捕、杀害野生动物。
	迹地恢复，恢复在施工过程中破坏的植被，防治水土流失。
	无
	无

	水生生态
	本工程施工期将关闭上游来水闸门，可阻断渠道主要来水，对施工期区间少量来水，采取斗渠、施工围堰结合的方式进行施工导流，可保证施工不受影响。
	水生生态不遭到破坏。
	无
	无

	
	机械车辆检维修作业，严禁在周边自然水体捕鱼。
	
	
	

	地表水环境
	基坑排水经沉淀后可抽出用于施工道路和施工区内的洒水降尘，不外排；施工机械及车辆冲洗废水经设置在施工工区出入口的隔油沉淀池处理后回用，不外排；生活污水采用一体化污水处理设施处理后，用于附近耕地施肥。
	严禁将施工废水排入周边地表水体。
	无
	无

	地下水及土壤环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	施工过程中选用低噪声设备。合理选择临时施工区位置，远离农户集聚区设置。合理安排施工时间（早上8-12点，下午1:30-6点），禁止午间和夜间施工。合理布设噪声源，对高噪声声源加隔声工棚。噪声设备应在施工过程中将其放置在远离周围敏感点的地方；钢筋及木材加工房等高噪声作业点设置隔声工棚，工棚使用前完全封闭，确保施工噪声不扰民。加强对施工机械设备的检查维修，防止由于松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声。文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷。材料运输等汽车进场要专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛。在敏感目标和项目施工作业带间设置临时声屏障，减缓噪声对敏感点的影响，同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，避免因噪声污染引发纠纷，必要时对施工点附近居民进行一定的补偿。施工前施工单位应当挂环保公示牌，在施工工地公示噪声污染防治措施、负责人、噪声监督管理主管部门等信息。
	施工期噪声达到《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011）限值，对周边居民生产生活影响较小。
	无
	无

	振动
	无
	无
	无
	无

	大气环境
	施工扬尘：文明施工，设置围挡，洒水降尘，车辆冲洗及覆盖，运输路线加强清扫，严禁超载超速，材料集中堆放，临时堆土围护、覆盖，及时回填土坑，在重污染天气按要求落实重污染天气相应措施等；
	施工粉尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020）要求
	无
	无

	
	汽车及机械设备尾气：选用先进施工机械，尽量使用电气化设备，加强维护保养，合理安排运输时段。
	
	
	

	固体废物
	开挖土石方用于回填后，剩余土方运至弃渣场堆存；清理的树木及杂草晾晒后采用自卸汽车转运至垃圾焚烧厂处理；建筑垃圾按指定地点分类堆放，尽量回收利用，不能回收利用的按《遂宁市城市建筑垃圾管理办法》要求处理；加工废料收集后外售废品回收站；生活垃圾收集后交由环卫部门清运。
	妥善处置，去向明确，不会造成二次污染。
	无
	无

	电磁环境
	无
	无
	无
	无

	环境风险
	无
	无
	无
	无

	环境监测
	按监测计划定期监测。
	是否按要求监测。
	无
	无

	其他
	设专人负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施，监理日志存档可查。
	环保资料、档案齐全，落实环保措施。
	无
	无




七、结论
	根据前文分析可知，本次评价结论如下：
本项目符合国家产业政策，符合相关规划，符合生态环境分区管控的管理要求；工程建成后，提高了周边乡镇灌溉供水保证率，具有明显的经济效益和社会效益，工程建设对提高地区经济、社会发展将起到一定促进作用；工程建设对施工区的植物、植被、动物生境产生影响极小，在严格落实生态恢复与环境保护措施，并加强环境管理的前提下，工程带来的环境影响得到了减缓，能够满足环境功能的要求，能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。
综上，工程严格落实了各项污染治理及生态保护措施，对施工区生态环境产生的影响极小；从环境保护角度而言，本项目建设可行。
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