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	建设项目名称
	遂宁市安居区建筑垃圾资源化利用中心建设项目

	项目代码
	2502-510904-04-01-375956

	建设单位联系人
	林*
	联系方式
	136*******

	建设地点
	四川省遂宁市安居区新园路以北，国道318以东

	地理坐标
	（105度29分54.241秒，30度22分20.301秒）

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 “其他”

	建设性质
	□新建
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	安居区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	川投资备【2502-510904-04-01-375956】FGQB-0080号

	总投资（万元）
	14000（本次建设）
	环保投资（万元）
	149.2

	环保投资占比（%）
	1.07
	施工工期
	12

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	35844.67m2（53.77亩）

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置原则表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目不涉及有毒有害污染物的排放
	否

	地表水
	新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目废水属于间接排放
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目主要危险物质为废机油、废润滑油、机油、润滑油，存储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不涉及河道取水
	否

	海洋
	直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	否


综上分析，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》；

	规划环境影响评价情况
	规划名称：《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》；
审批机关：四川省生态环境厅；
审批文件名称：四川省生态环境厅关于印发《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2025〕5号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1. 与《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》的符合性分析
遂宁高新技术产业园区原为遂宁市安居区工业集中发展区成立于2007年，包括遂宁市安居区化工工业园和遂宁市安居区东部新城工业区两个园区。2019年1月四川省人民政府批准四川遂宁安居经济开发区为省级经开区（川府函〔2019〕20号），核准面积8.086km2，主导产业机械及天然气化工。
2019年遂宁市安居区人民政府对工业集中区进行调整，规划面积为22.76平方公里，重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。2019年11月经四川省人民政府批准四川遂宁安居经济开发区升级为省级高新技术产业园区，园区四至范围及边界与省级经开区一致，面积仍然为8.086平方公里，主导产业调整为节能环保和高端装备制造。
为落实遂宁市最新产业发展规划，推动园区科学有序开发建设，提升安居区城市规划建设水平，衔接国土空间规划，遂宁市高新区管委会拟对遂宁高新技术产业园区进行优化调整，在此基础上编制了《遂宁高新技术产业园区规划（2023~2035年）》，规划面积调整缩减至1485.62公顷，规划范围西靠安居区中心城区，东至遂内高速，北接国道318，南临琼江。主导产业为节能环保、高端装备制造，协同发展锂电及新材料、能源化工产业。
根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》“第四章产业布局规划第十二条布局结构”：
（1）空间结构
着力构建产业集聚、布局集中、资源集约、特色鲜明、有序协同的“一区、三园、一中心”的产业空间发展格局。
一区：一个遂宁高新技术园区，以平台建设为基础，力争在基础设施改造升级、创新研发中心建设、重大产业项目引进、园区产业配套、员工生活配套建设等方面取得突破性发展，全面推动现代工业产业高质量发展。
三园：三个产业园，包括节能环保及高端装备制造产业园、锂电及新材料产业园、能源化工产业园。
一中心：依托园区中部安居大道两侧规划的居住、商业、公服等用地，打造园区产城融合中心，集聚宜居、教育、医疗、商贸、休闲等功能，构建“产城融合、宜居宜业”生态圈。
（2）产业功能布局
1）节能环保及高端装备制造产业园
节能环保产业：围绕高效节能、先进环保、资源循环利用、环保服务三大领域，做大机电、压缩机等高效节能制造，做强大气、水污染防治技术和装备，提升再生资源循环利用效率，延展发展天然气发电环保产品，建立节能环保产业研究中心。
汽车与装备制造产业：以整车制造、关键零部件制造为主攻方向，加快形成以四川江淮为龙头的集研发、整车制造和零部件供应为一体的汽车装备产业体系。
麻将机制造产业：依托麻将企业打造集研发、生产、销售、休闲、文博等功能于一体的麻将全产业链条，引导麻将产业走特色化、规模化、品牌化之路。
2）锂电及新材料产业园
围绕锂电全生命周期产业链布局发展，加快引进建设一批具有特色优势的锂电及新材料行业领军企业，重点培育基础锂盐、电池材料、电池电芯、锂电终端应用等锂电及新材料全产业链产品。
3）能源化工产业园
以发展天然气清洁能源、天然气化工为主导，以中石油、航天清洁能源项目为主体，发展液化天然气（储气调峰）、天然气制氦气等天然气清洁能源项目，延链天然气制电池级DMC电解液等天然气化工产业。
本项目位于安居区新园路以北，国道318以东，用地性质为工业用地，主要进行建筑垃圾再生、水稳层料的生产。项目位于遂宁高新技术产业园区节能环保及高端装备制造产业园，符合园区产业定位。同时项目符合清洁生产的要求，可做到节能环保。故本项目的建设符合《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》产业功能布局相关要求。
2.与遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）规划环评及审查意见的符合性分析
根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的函（川环建函〔2025〕5号），本项目与规划环评及审查意见符合性分析如下。
（1）与规划环评成果清单符合性分析
根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》，与遂宁高新技术产业园区规划环评成果清单建议相关内容符合性分析如下：
表1-2 与遂宁高新技术产业园区规划环评成果清单相关内容符合性分析
	分类
	项目
	规划环评相关内容
	项目情况
	符合性

	规划优化调整成果清单
	产业结构
	1、严把入园行业门槛和环保门槛，规划区内禁止新建铅蓄电池制造项目；
2、针对高端装备制造产业，规划区不得引入专业电镀项目，配套工序电镀企业等重点行业建设项目重点重金属污染物排放按《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》（川污防攻坚办〔2022〕61号）和《四川省重点行业重金属污染物排放指标管理办法（试行）》（川环发〔2021〕13号）要求遵循 “等量替换”。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不涉及铅蓄电池制造，不属于高端装备制造产业，不涉及电镀项目。
	符合

	
	规划布局
	1、规划区开发严格按照国土空间规划要求，严禁对超出城镇开发边界外区域进行开发。国土空间规划调整后，及时开展规划修编工作。
2、规划区位于遂宁南坝机场净空保护区范围内的区域不得设置或开展《运输机场净空保护管理办法》中相关设施或活动。
	本项目建设符合国土空间规划要求，项目选址不涉及遂宁南坝机场净空保护区范围。
	符合

	
	产业布局
	1、将节能环保及高端装备产业园临近安居城区的二类工业用地调整为一类工业用地，后续禁止引入喷漆、排放恶臭污染类的建设项目； 
2、新扩化工片区临近玉丰镇场镇，后续引入碳酸二甲酯、基础锂盐、氟硅精细化工等项目应远离玉丰场镇布局； 
3、新引入项目应充分论证选址合理性和环境相容性，合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	本项目位于节能环保及高端装备产业园内，用地类型为二类工业用地，项目选址不属于临近安居城区的区域；本项目选址合理，并取得四川遂宁安居经济技术开发区管理委员会出具的入园证明，项目已充分论证了选址合理性和环境相容性，按照要求设置了卫生防护距离，防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感目标
	符合

	空间管控清单
	空间管控
	将节能环保及高端装备产业园临近安居城区的二类工业用地调整为一类工
业用地，后续禁止引入喷漆、排放恶臭污染类的建设项目。
	本项目位于节能环保及高端装备产业园内，用地类型为二类用地，项目选址不属于临近安居城区的区域。
	符合

	生态环境准入清单
	鼓励类
	鼓励发展节能环保、高端装备制造、锂电及新材料、能源化工产业。
	本项目属于再生资源循环利用项目，为节能环保及高端装备产业园鼓励类项目
	符合

	
	生态环境准入清单
	（1）禁止引入不符合国家法律法规、产业政策及相关环境管理要求的项目，列入国家严重产能过剩的项目（符合产能置换要求的除外）。
（2）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。
（3）禁止引入不符合重金属、持久性有机污染物、放射性污染物、《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号）相关管控要求的建设项目。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不属于禁止引入项目，采用国内外先进技术，清洁生产水平达国内同类企业先进水平；项目不涉及重金属、持久性有机污染物等的排放
	符合


综上，本项目位于节能环保及高端装备制造产业园，项目的建设与遂宁高新技术产业园区规划环评成果清单相关内容相符。
（2）与规划环评审查意见符合性分析
根据四川省生态环境厅2025年8月14日关于印发《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2025〕5号），本项目与该意见的符合性分析如下。
表1-3 与规划环评审查意见的符合性分析
	序号
	审查意见
	项目情况
	符合性

	1
	（一）严格落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的总体要求，坚持生态优先、绿色发展，严格执行《中华人民共和国长江保护法》和长江经济带发展负面清单实施细则等法律法规、政策相关要求，坚持统筹协调、科学规划，严格落实生态环境分区管控要求，以高品质生态环境支撑经济高质量发展。
	本项目的建设满足《中华人民共和国长江保护法》和长江经济带发展负面清单实施细则等相关要求，满足生态环境分区管控要求。
	符合

	2
	（二）严格生态环境准入。按照《报告书》提出的《规划》优化调整建议、生态环境准入清单，做好园区的项目引入和规划建设工作。禁止引入高毒、剧毒危险化学品仓储(园区内企业生产配套原料仓储设施除外)、冶炼(湿法冶炼除外)、石油化工、煤化工、化学原料药、黄磷、合成氨、制浆造纸、皮革鞣制等项目；新扩化工园区范围禁止引入剧毒危险化学品生产建设项目；禁止在长江干支流一公里范围内新建、扩建化工项目。新引入项目应严格落实重金属和新污染物相关管控要求。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不属于禁止引入的项目。项目不涉及重金属和新污染物的排放
	符合

	3
	（三）严格环境空间管控，优化功能布局。《规划》应符合国土空间总体规划要求，应统筹协调好安居城区、玉丰镇与园区发展方向和用地布局，节能环保及高端装备产业园临近安居城区二类工业用地调整为一类工业用地，禁止引入喷漆、排放恶臭类建设项目；新扩化工园区引入项目应远离玉丰场镇布局；新引入项目应充分论证选址合理性和环境相容性，合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标严格涉风险源企业管理和布局，严格落实园区周边用地管控要求，避免发生环境纠纷。
	本项目建设满足环境空间管控，符合国土空间总体规划要求；本项目为建筑垃圾再生利用项目，不属于喷漆、排放恶臭类项目，不属于化工园区项目；项目已充分论证了选址合理性和环境相容性，按照要求设置了卫生防护距离，防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感目标
	符合

	4
	（四）严守环境质量底线。严格落实国家和地方大气、水、土壤和固体废物等污染防治防控措施及《报告书》相关要求，按照遂宁市、安居区大气环境质量限期达标规划等要求，落实区域减排工程，强化企业废气无组织排放管控，严格控制大气污染物排放总量。严格落实《水污染防治行动计划遂宁市工作方案》《水污染防治行动计划安居工作方案》《安居区琼江流域地表水环境质量改善方案》等要求，严控水污染物排放总量，持续推进区域地表水环境质量改善。推进锂渣等固体废物源头减量和综合利用，严格规范固体废物(特别是危险废物)的收集暂存、转运利用及处置过程的环境管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。
	本项目严格落实国家和地方大气、水、土壤和固体废物等污染防治防控措施及《报告书》相关要求，严格按照遂宁市、安居区大气环境质量限期达标规划等要求，落实区域减排工程，强化企业废气无组织排放管控，严格控制大气污染物排放总量。严格落实《水污染防治行动计划遂宁市工作方案》《水污染防治行动计划安居工作方案》《安居区琼江流域地表水环境质量改善方案》等要求，严控水污染物排放总量，持续推进区域地表水环境质量改善。严格规范固体废物及危险废物的收集暂存、转运利用及处置过程的环境管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染
	符合


综上，本项目符合遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）规划环评及审查意见。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“N7723固体废物治理”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用”第8条“煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”。
同时，项目在遂宁市安居区发展和改革局进行了备案，备案号为“川投资备【2502-510904-04-01-375956】FGQB-0080号”（见附件2）。
因此，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。
二、用地规划符合性分析
根据遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划（2017-2030），本项目选址四川遂宁安居经济开发区，规划用地性质为二类工业用地。
根据本项目的不动产权证（川（2024）安居区不动产权第0013581号）可知，本项目用地性质为工业用地；项目选址不涉及占用生态保护红线，不涉及占用永久基本农田。
因此，本项目的建设与当地现行土地利用总体规划相符。
三、项目选址合理性及外环境相容性分析
[bookmark: _Hlk212971233]（1）项目外环境关系
本项目位于遂宁市安居区新园路以北，国道318以东，位于工业园区范围内。根据现场调查，项目北侧厂界红线处分布有1户居民（本次建设前进行拆迁）；东北侧370m分布有8户新园社区居民；东侧213m处为赛林汽车配件有限公司，东侧219m处为四川新遂机械设备有限公司，东侧442m为遂宁至尚电子科技有限公司，东侧473m处为遂宁晨杰磁性材料有限公司，东侧487m处为四川宣和机电有限公司；东南侧257m处为四川万宸塑业有限公司；南侧167m处为JAC江汽物流零部件储运公司，南侧445m处为四川阿宁食品有限公司，南侧464m处为四川省金旺食品进出口有限公司；西侧29m-258m处分布有新园社区居民。
项目周边外环境关系如下表：
表 1-4 本项目周边主要外环境关系
	序号
	名称
	方位
	与厂界距离（m）
	备注

	1
	新园社区居民
	北
	/
	居民，项目建设前进行拆迁

	2
	新园社区居民
	东北
	370
	居民

	3
	新园社区居民
	西
	29
	居民

	4
	四川阿宁食品有限公司
	南
	445
	食品企业

	5
	四川省金旺食品进出口有限公司
	南
	464
	食品企业

	6
	赛林汽车配件有限公司
	东
	213
	汽车零配件制造

	7
	四川新遂机械设备有限公司
	东
	219
	设备制造

	8
	遂宁至尚电子科技有限公司
	东
	442
	塑料零件制造

	9
	遂宁晨杰磁性材料有限公司
	东
	473
	计算机、通信和其他电子设备制造

	10
	四川宣和机电有限公司
	东
	487
	机电设备制造

	11
	四川万宸塑业有限公司
	东南
	257
	橡胶和塑料制品制造

	12
	JAC江汽物流零件部件储运公司
	南
	167
	物流零部件储运


（2）外环境相容性分析
1）外环境对本项目的影响
周边企业对本项目的影响：本项目周边企业均已办理环评手续且三废均已采取环保措施并得到妥善处置，同时周边企业产排污情况对本项目无影响，本项目生产过程对外环境无特殊要求，外环境不会对本项目构成制约，项目周边无明显制约因素。
2）本项目对外环境的影响
根据外环境关系图，项目周边500m范围内主要分布有新园社区居民、各类工业企业及食品企业。其中，最近的居民点（西侧29m、东北侧370m）和食品企业（南侧445m）是本次环境相容性分析的重点。
对居民的影响：项目西侧29m、东北侧370m处分布有新园社区居民点。居民的存在对项目的环境管理提出了更严格的要求，尤其是在噪声、废气排放方面，可能因居民投诉而制约项目的生产灵活性。为应对此制约，项目在设计上将全部产污工序置于全封闭车间内，并对建筑垃圾再生车间筛分、输送、分选等工序采用“封闭式车间+洒水降尘+密封罩+布袋除尘器”的组合工艺，确保污染物（颗粒物）实现达标排放。同时，项目将通过实施严格的常态化环境监测与厂界污染控制，确保在任何工况下均满足环境质量标准，从而将环境影响降至可接受水平，实现与周边居民的长期环境相容。项目运营对居民的环境影响在可接受范围内。
对食品企业的影响：本项目与周边多家食品企业（最近距离445m）毗邻是其外环境相容性的关键。项目在设计上将全部产污工序置于全封闭车间内，并对建筑垃圾再生车间筛分、输送、分选等工序采用“封闭式车间+洒水降尘+密封罩+布袋除尘器”的组合工艺，确保污染物（颗粒物）实现达标排放。本项目排放的污染物对食品企业所在区域的环境空气质量增量影响微弱，不会对其安全生产和产品质量构成可观测的环境风险。
为彻底控制大气污染物排放，本项目采取了“全过程、多层级”的高效治理措施：
源头控制：使用密闭罐车运输粉料、厂区内洒水降尘。
过程管控：所有生产单元（建筑垃圾输送、破碎、筛分等）均设置在全封闭车间内，并在车间内进行喷雾降尘，有效收集无组织废气。
末端高效治理：
颗粒物：对建筑垃圾破碎、筛分等工序粉尘，采用“密封罩+布袋除尘器”工艺，确保有组织颗粒物排放浓度远低于标准限值。
在采取上述措施后，本项目运营期建筑垃圾再生车间DA002、DA003、DA004中颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。无组织颗粒物排放经封闭式车间生产，喷雾降尘措施后，颗粒物厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值要求。
对园区整体环境的影响：本项目作为建筑垃圾资源化利用中心，实现了固体废物的“减量化、资源化、无害化”，本身对园区环境建设的积极贡献。项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施后，各类污染物均可稳定达标排放。对区域环境质量的影响较小，不会改变区域环境功能，对园区整体环境影响可接受。
综上，本项目与外环境呈相容关系。外环境对本项目的制约有限且可控；本项目对外环境敏感目标的影响在可接受范围内，并对园区循环经济体系建设有积极贡献。
（3）选址合理性分析
1）规划符合性分析
本项目为建筑垃圾资源化利用项目，属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类项目。项目用地为工业园区规划的工业用地，符合遂宁市安居区国土空间总体规划及园区产业布局要求。项目选址不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三条中第（一）、（二）条列明的环境敏感区，如国家公园、自然保护区、自然公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。从上层规划分析，项目选址是合规的。
2）环境防护距离设置要求满足
依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算，本项目需设置以建筑垃圾再生车间、水稳层再生车间边界外50m的卫生防护距离。经现场踏勘，该卫生防护距离包络线范围内现状及规划均为工业用地、道路用地，无居民区、学校、医院等环境敏感目标。因此，项目能够满足卫生防护距离的设置要求，从空间上规避了对周边敏感人群的健康风险。
3）区域基础设施与交通条件
项目选址于已建成的工业园区内，可依托园区已形成的供水、供电、排水等市政基础设施。项目废水可经预处理后纳入安居区龙眼井污水处理厂集中深度处理；厂区紧邻园区市政道路，交通便利，既满足了建筑垃圾大规模运输的物流需求，也便于再生产品的外运销售。
综上所述，本项目选址符合区域总体规划和产业政策；在采取既定环保措施后，其对环境的影响处于可接受水平，并能满足环境防护距离的要求；选址具备良好的基础设施和交通条件。因此，从环境保护角度分析，该建设项目选址合理。
四、与遂宁市安居区“三区三线”的符合性分析
“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间；“三线’分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田生态保护红线三条控制线。
根据《遂宁市国土空间总体规划（2020-2035）》：通过与最新“三区三线”划定成果叠合表明：拟选址位于城镇开发边界内，未侵占永久基本农田；拟选址未侵占生态红线；该地址无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。
因此，项目满足“三区三线”管控要求。
五、与相关生态环境保护法律法规政策及规划的符合性分析
1、与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析
本项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析如下表所示。
表1-5与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析
	大气污染防治文件
	要求
	本项目情况
	符合性

	中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021.11.02）
	严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。
	本项目不属于高耗能高排放项目，本项目的建设符合“三线一单”要求
	符合

	《中华人民共和国大气污染防治法》
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	项目均为封闭式生产车间，车间内采用喷雾降尘，减少粉尘产生，同时通过设置密封罩收尘、布袋除尘、喷淋降尘系统、定期清扫厂区道路、洒水等措施来减少粉尘的排放
	符合

	
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放
	
	符合

	四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法（2018年修订）
	新建、扩建、改建向大气排放污染物的项目，必须严格执行环境影响评价制度和防治污染的设施与主体工程同时设计、施工、投产使用的制度。
	
	符合

	《大气污染防治行动计划》“气十条”
	一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理……（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。
	项目为全封闭式生产车间、车间内屋顶采用喷雾，并设置密闭式物料输送系统；除绿化带以外全厂地面硬化
	符合

	《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕
4号）
	强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。
	项目为全封闭式生产车间、车间内设置喷雾除尘；建筑垃圾破碎、筛分工序采用密封罩+布袋除尘器处置措施；运输车辆覆盖篷布，密闭运输；厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，厂区出入口设置车辆冲洗设施；物料传送采用全封闭式皮带输送，并设置喷淋装置进行洒水降尘，厂区地面拟采取混凝土硬化处理，并定期清扫或洒水抑尘。
	符合


2、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
2022年8月25日，四川省推动长江经济带发展领导小组办公室与重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室联合印发了“关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办﹝2022﹞17号）”。本项目位于四川遂宁市安居区，项目的建设与文件符合性分析见下表。
表1-6 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析
	负面清单实施细则
	本项目情况
	符合性

	第五条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目，第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不属于港口、码头及过长江通道项目
	符合

	第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。
第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区；不涉及风景名胜区
	符合

	第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区以及准保护区。
	符合

	第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
	本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。
	符合

	第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。
	符合

	第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
	本项目不涉及在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口
	符合

	第十七条禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不涉及在水生生物保护区开展生产性捕捞
	符合

	第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不涉及所列项目。
	符合

	第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	符合

	第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，不属于所列项目。
	符合

	第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）。
第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
	本项目为建筑垃圾再生、水稳层料的生产，属于“鼓励类”，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合


3、与固废处置相关法规、规划符合性分析
项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》、《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》、《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134—2019）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析见下表。
表1-7 与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性分析
	相关法规文件
	要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。
	本项目建成后，建设单位将加强厂区设备的日常维护和管理，确保其正常运行和使用
	符合

	
	产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
	本项目对固废分区管理，易产尘等固废在相对密闭空间内暂存，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物
	符合

	
	在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	本项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域等需要特别保护的区域
	符合

	
	禁止中华人民共和国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。
	本项目处置固体废物主要就近收集，不涉及境外废物
	符合

	
	产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	本项目建成后，将依法公开固体废物污染环境防治相关信息，接受社会监督
	符合

	《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》
	建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。
	本项目选址符合园区规划要求；项目建设符合国家产业政策和相关法律法规，项目选址满足要求；本项目设置固定的生产场地用于处理遂宁市区域建筑垃圾，距离建筑垃圾源头较近，交通方便，附近道路可以通行重载建筑垃圾运输车
	符合

	
	建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）
	本项目处理遂宁市内的各类工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾等建筑垃圾，不含未干化工程泥浆、污泥、生活垃圾、医院医疗废弃物、工业固废和危险废弃物
	符合

	
	（一）要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。
（二）建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095 要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。
（三）建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。
（四）建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。
	本项目目前进行环评工作，项目将建设与项目相配套的环保设施，并将依法办理竣工环保验收手续；本项目设有粉尘回收的储存装置，厂区环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》GB3095的要求；项目生产废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗、场地冲洗及厂区降尘等，不外排；经预测项目各个地块边界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求
	符合

	《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》
	根据国土空间总体规划合理安排建筑垃圾处置及资源化利用设施项目的布局、用地和建设规模，鼓励毗邻地区设施协同共建，降低运输成本，提高处置效率。有序推动国家和省“十四五”期间建筑垃圾处置项目建设，鼓励各地灵活采用PPP、BOT等模式，吸引社会资本参与建筑垃圾处置设施建设与运营，提高全省建筑垃圾处置能力和水平
	本项目已取得不动产权证（川（2024）安居区不动产权第0013581号），且项目建设后生产的产品部分作为现有项目商品混凝土原料使用
	符合

	《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134—2019）
	应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定。
	本项目新增占地35844.67m2。不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、沙化土地封禁保护区等重点生态区域
	符合

	
	工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。
	项目地质与水文地质条件满足设施建设和运行的要求，未涉及发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。
	符合

	
	应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素
	厂区出入口临近市政道路，能够满足原料收集运输及产品运输需求
	符合

	
	应有良好的电力、给水和排水条件。
	周边电力、给水和排水条件良好
	符合

	
	应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向得下游地区，及夏季主导风向下风向
	根据调查情况，项目所在地位于水源地下游位于夏季主导风向下风向
	符合

	
	厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。
	项目厂址不受洪水、潮水或内涝的威胁
	符合

	《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）
	6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。
6.2利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB30485、HJ662与GB30760 的要求。
6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准,相关产品中有害物质含量参照 GB30760的要求执行。
6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。
	项目车间内采取全封闭车间，车间进出口采用自动卷帘门，车辆进出厂区采用自动喷雾，车间顶部设置喷头进行喷雾，皮带输送带采用全封闭，再生骨料生产破碎、筛分工序采用密封罩+布袋除尘器处理，车间采用隔声材质，噪声较大的颚破机采用半地下设置，其他设备均采用底座减振等措施后满足要求
	符合



4、与四川省及遂宁市现行建筑垃圾相关文件符合性分析
根据《四川省城市建筑垃圾管理办法》、《遂宁市建筑垃圾消纳场所专项规划（2024-2035）》、《遂宁市建筑垃圾管理办法》相关要求，本项目与其相关内容符合性分析见下表。
表1-8 与建筑垃圾管理相关文件的符合性分析
	相关法规文件
	要求
	本项目情况
	符合性

	《四川省城市建筑垃圾管理办法》
	第二十六条 建筑垃圾应当根据不同的物料特性进行处理处置。工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾应当优先资源化利用，主要用于生产再生骨料、砌块、墙体材料、道路材料等产品，确实无法利用的应当进行规范填埋处置。工程渣土优先用于土方平衡、矿山修复或者砖瓦制品生产等，或者贮存在堆填场。工程泥浆脱水干化后，可以参照工程渣土进行处理。
	本项目为工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾等建筑垃圾，生产再生骨料及道路材料，属于无害化处置，循环经济利用类型，符合处理类别要求。
	符合

	
	第二十七条 建筑垃圾处置和资源化利用场所的生产和处置活动，应符合下列要求：
（一）按规定分类收集、堆放、处置建筑垃圾，不得接收未经核准或者与核准内容不相符的建筑垃圾，不得受纳工业固体废物、生活垃圾、危险废物等其他固体废物；
（二）保持车辆冲洗、计量称重、视频监控等设施设备正常使用，落实安全生产相关要求；
（三）如实记录建筑垃圾来源、种类、数量、产品去向等信息备查。
	项目处理遂宁市内的各类工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾等建筑垃圾，不含未干化工程泥浆、污泥、生活垃圾、医院医疗废弃物、工业固废和危险废弃物；设有车辆冲洗、计量称重、视频监控等设施；对原料、产品进出场采取台账记录。
	符合

	《遂宁市建筑垃圾消纳场所专项规划（2024-2035）》
	第七条 规划思路
建筑垃圾处置采取源头产量减量、区域调配平衡、综合利用、固废协同处置、无害化处置的总体思路。首先通过土方平衡、绿色设计、绿色施工等措施减少源头产量，其次通过区域土方平衡减少处置压力，同时在末端处置环节采用先进的处置设备、生产工艺技术，提高建筑垃圾资源化利用水平，结合船山园区循环经济产业园功能，将建筑垃圾与其他固废协同焚烧处置，探索固废综合治理，最终无法利用的应当进行无害化处置，实现产量与处置平衡。
	本项目为工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾等建筑垃圾，生产再生骨料及道路材料，属于无害化处置，循环经济利用类型，符合规划思路要求。
	符合

	
	第十四条 处置设施规划
（二）处置标准
建筑垃圾处理设施应满足《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）等相关标准，严格执行分区作业、堆填高度等要求，严格控制废气、废水、粉尘、噪声污染，符合环境保护要求。以无害化为基本要求，生产合格的资源化利用产品，实现建筑固废资源循环利用。
	项目建设严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）等相关标准进行，对废气采取相关措施后达标排放，生产废水处理后循环使用，不外排，其他固废去向合理，噪声实现厂界达标。
	符合

	
	第十四条 处置设施规划
（二）分类处置方式
2、资源化利用
2）资源化再生利用
建筑垃圾的资源化再生利用主要分为回收利用和再生利用，其中回收利用主要回收可回收金属类、轻物质料（木料、塑料、布料等）、砖块瓦类等建筑垃圾，再生利用主要可用于生产再生材料（如再生粉料、再生骨料、路基材料等）和再生制品（如再生骨料混凝土及其构件、再生骨料砂浆、再生混合料、再生混凝土砖、再生混凝土砌块、再生混凝土墙板、再生装配式建材、环保砖、烧结砖和烧结砌块等）。
	本项目为工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾等建筑垃圾，生产再生骨料及道路材料，属于无害化处置，循环经济利用类型，符合处理类别要求。
	符合

	
	第十五条 资源化利用设施规划
（二）分类利用方式
2、再生利用
工程垃圾和装修垃圾再生利用：工程垃圾和装修垃圾中的混凝土、沥青、砖瓦、陶瓷等可资源化利用的按照拆除垃圾的资源化利用方式进行利用，生产再生骨料等再生材料和再生建材等再生制品。其中再生骨料等可用于生产预拌混凝土或生产混凝土预制构件；矿物油、废日光灯管、废油漆渣、废有机溶剂等危险废物进入危废处置渠道；纸片、布料、木屑等可燃轻物质进入生活垃圾处置渠道。
拆除垃圾再生利用：拆除垃圾中的混凝土、砖瓦等通过分类、分拣、破碎及筛分后，结合各种产品质量要求，加入适量的水泥和添加剂，可生产各种新型环保建材。
工程渣土再生利用：源头减量后，将不可避免产生的工程渣土进行资源化利用。通过筛分、水洗、压滤等环节，将工程渣土分为泥、砂两部分，按一定质量比例，混合搅拌再生种植土；通过添加固化增强剂和干燥防裂剂，压制生产为建筑用砖、再生砌砖、免烧瓷砖、文化装饰砖等产品；以黏土、页岩为原料，经成型和高温焙烧制得用于承重和非承重结构的各类块材、板材、再生砖等再生制品。
	本项目为工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾等建筑垃圾，生产再生骨料及道路材料，属于再生利用，符合处理类别要求。
	符合

	《遂宁市建筑垃圾管理办法》
	第十四条 严禁将危险废物、工业固体废物和生活垃圾混入建筑垃圾，经检验、鉴定或按照国家有关规定属于危险废物的，应严格执行国家关于危险废物的管理规定，由建筑垃圾产生者交由具备相应资质的单位处理。
	本项目不涉及危险废物等的处置，严禁将危险废物、工业固体废物和生活垃圾混入建筑垃圾进入厂区
	符合

	
	第二十一条 从事建筑垃圾处置的单位应当依法申请办理城市建筑垃圾处置核准，申请的主体、环节、时点、条件，以及变更等条件和要求，按照《住房和城乡建设部主管的行政许可事项实施规范》、《四川省城市建筑垃圾管理办法》、《四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范城市建筑垃圾处置核准有关事项的通知》（川建行规〔2024〕14号）等有关规定执行。
	项目投产运营前应按照相关要求依法申请办理城市建筑垃圾处置核准
	符合



5、与《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》符合性分析
根据2023年2月2日四川省生态环境厅发布的《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》，本项目“十、通用行业”进行评级。为严格控制项目污染物排放，本次评价要求项目需达到B级企业要求，符合性分析见下表。
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[bookmark: _Ref29667]表1-9企业绩效分级指标符合性分析
	内容
	本项目情况
	符合性

	差异化指标
	B级企业
	
	

	能源类型
	其他
	本项目使用能源为电能
	符合

	生产工艺
	属于《产业结构调整指导目录》鼓励类和允许
	本项目属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类
	符合

	无组织管控
	（一）涉PM企业基本要求
1、物料装卸
（1）车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集尘除尘装置，料场应采取有效抑尘措施。
（2）不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措。
2、物料储存
（1）一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。
（2）危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
3、物料转移和输送
（1）粉状、粒状等易产尘物料转移、输送过程应采用管状带式输送机、气力输送、密闭车厢等密闭方式运输；粒状、块状或黏湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集尘除尘措施，或有效抑尘措施。
4、工艺过程
（1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部有效抑尘、集尘除尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集尘除尘设施。
（2）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外溢。
	1、本项目运输采取“封闭式运输”，粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程采用喷雾抑尘方式；堆场采用分类堆放，不同种类、不同规格的物料堆场之间设置隔墙，采取喷雾降尘措施。
2、项目粉状物料储存于封闭料仓中，粒状、块状物料储存于封闭料场中，采用喷雾降尘措施；采用封闭料场，堆场采用分类堆放，不同种类、不同规格的物料堆场之间设置隔墙，场地内道路全部硬化；本项目各车间均为封闭式并在出入口配备自动卷帘门。所有门窗保持常闭状态。危险废物暂存于厂内西侧一独立房间危废暂存间，建设单位应在危废暂存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上；危废暂存间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
3、输送、计量、投料产生的粉尘：输送全部以皮带输送方式完成，原料的输送、计量等方式均要采取封闭式输送，以减少该过程中粉尘的产生；投料采用使用装载机采用平推上料方式，采取喷雾降尘措施减少粉尘的产生；堆场扬尘：所有的原料统一堆放、保存在料棚内，为防止料场长期堆放表面干燥而起尘，对堆放场地定期喷雾降尘水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。
4、项目整体生产工艺过程在封闭厂房内进行，输送、计量产生的粉尘采取封闭式输送、堆场扬尘采取料棚+定期洒水降尘；在阶梯筛和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA002）排放；在颚破、弛张筛、正压分选和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA003）排放；在反击破、成品筛及轻物质分离和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA004）排放。生产过程中应保持车间地面干净，生产车间不得有可见烟粉尘外溢。
	符合

	
	（三）厂容厂貌
厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地
	根据设计资料，厂区地面全部进行硬化处理，厂区内道路采取定期清扫、洒水。
	符合

	污染治理技术
	（一）涉锅炉/炉窑要求：
1、燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑：
（1）PM采用袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术。
（2）SO2采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于 85%）。
（3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术。
2、电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到A级要求。
（二）其他工序（非锅炉/炉窑）：
1、PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。
2、VOCs废气采用燃烧、吸附等治理技术
	1、本项目不涉及锅炉、炉窑设施。
2、项目在阶梯筛和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA002）排放；在颚破、弛张筛、正压分选和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA003）排放；在反击破、成品筛及轻物质分离和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA004）排放。项目不涉及VOCs的排放。
	符合

	排放限值
	（四）其他工序：
1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。
	1、本项目采取环评提出的措施后，建筑垃圾再生车间DA002排放的PM（颗粒物）浓度为0.167mg/m3<10mg/m3、DA003排放的PM（颗粒物）浓度为1.96mg/m3<10mg/m3、DA004排放的PM（颗粒物）浓度为1.56mg/m3<10mg/m3；其次本项目运营期建筑垃圾再生车间DA002、DA003、DA004中颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值，项目产生的废气在采取相关治理措施后可确保废气达标排放。
	符合

	
	备注：各项污染物稳定达到以上排放控制要求。
	
	

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排口应当安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，用电监管数据按要求与省、市管理部门用电监管平台联网。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	1、本项目排污许可属于登记管理。
2、本次环评已要求建设单位按照排污许可证、自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、本次评价要求建设单位涉气生产工序、生产装置及污染治理设施，按要求安装用电监管设备，用电监管数据按要求与省、市生态环境部门用电监管平台联网。
4、本次评价要求厂区货运进出口和未安装自动监测的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。
5、本次评价要求企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	符合

	环境管理水平
	1、环境管理要求
（1）环保档案资料齐全
①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件。
②废气治理设施运行管理规程。
③一年内废气监测报告。
④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。
（2）台账记录信息完整
①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）。
②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）。
③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）。
④主要原辅材料、燃料消耗记录。
⑤一般固废、危废处理记录。
⑥电消耗记录
	本次环评要求建设单位严格按照环境管理水平相关规定落实。
	符合

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	
	

	运输方式
	1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）
或使用新能源车辆的比例不低于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的比例不低于80%。
4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。
	1、本项目公路运输采用国五及以上排放标准重型载货车辆。
2、本项目厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准。
3、厂区内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准。
4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。
	符合

	运输监管
	1、年度日均载货车辆进出10辆次及以上的单位，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。
2、其他企业建立车辆进出台账。
	本次评价要求建设单位参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。
	符合



	其他符合性分析
	六、与生态环境分区管控的符合性分析
（1）与《遂宁市生态环境保护委员会关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）符合性分析
表1-10 与遂环委〔2024〕2号符合性分析一览表
	类别
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	遂宁市生态环境准入总体要求
	（1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险；
（2）锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求；
（3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；
（4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；
（5）优化中心城区园区布局；
（6）深化成都平原、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。
	（1）本项目为建筑垃圾资源化利用建设项目，不涉及重金属污染物排放，不属于有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重行业；
（2）本项目不属于锂离子电池行业；
（3）本项目不涉及《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》中要求执行特别排放限值和特别控制要求的污染物排放；
（4）本项目与琼江最近距离约3.13km，本项目建成后将严格落实污染治理与环境风险管控措施要求；
（5）本项目不属于中心城区园区建设项目；
（6）本项目建成后将严格执行大气污染联防联控相关要求。
	符合

	船山区生态环境准入总体要求
	（1）加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全；
（2）严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；
（3）加强污染地块、土壤污染重点监管企业环境风险防控管理；
（4）与风景名胜区相邻园区，严格项目准入，严控污染物排放；
（5）锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
	（1）本项目所在区域不涉及乡镇集中式饮用水水源保护区；
（2）本项目建成后将严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》中相关要求；
（3）本项目所在地不涉及污染地块，不属于土壤污染重点监管企业；
（4）本项目不属于与风景名胜区相邻的园区；
（5）本项目不属于锂离子电池行业。
	符合



[image: ]
图 1-1 项目与遂宁市环境综合管控单元的位置关系图
综上所述，本项目符合《遂宁市生态环境保护委员会关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）中相关要求。
（2）生态环境分区管控符合性分析
根据四川政务服务网查询生态环境分区管控的分析结果，本项目涉及生态环境管控单元1个，环境要素管控分区有7个，涉及的管控单元见下表：
表1-11本项目涉及的生态环境管控单元一览表
	环境管控单元名称
	环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）
	ZH51090420003
	遂宁市
	工业重点管控单元


表1-12本项目涉及的环境要素管控分区一览表
	环境要素管控分区名称
	环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	安居区其他区域
	YS5109043110001
	遂宁市
	生态
	一般管控区

	琼江-安居区-大安-控制单元
	YS5109042210004
	遂宁市
	水
	水环境工业污染重点管控区

	遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）
	YS5109042310002
	遂宁市
	大气
	大气环境高排放重点管控区

	四川安居经济开发区
	YS5109042540002
	遂宁市
	自然资源
	高污染燃料禁燃区

	安居区自然资源重点管控区
	YS5109042550001
	遂宁市
	自然资源
	自然资源重点管控区

	安居区城镇开发边界
	YS5109042530001
	遂宁市
	自然资源
	土地资源重点管控区

	减污降碳重点管控区--四川遂宁安居经济开发区近零碳排放试点园区
	YS5109042590001
	遂宁市
	减污降碳
	其他自然资源重点管控区


项目与管控单元相对位置如下图所示：
[image: C:\Users\Administrator\下载\地图(3).jpeg]
图1-2项目与管控单元相对位置图
[image: C:\Users\Administrator\下载\地图(2).jpeg]
图1-3项目与要素管控分区相对位置图




表1-13 生态环境管控单元普适性和单元级管控要求的符合性分析
	“生态环境分区管控”的具体要求
	项目对应情况介绍
	符合性分析

	类别
	单元特性管控要求
	
	

	ZH51090420003
遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）
	重点管控单元
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求:
1.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目。
2.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造。 
3.禁止新建铅蓄电池制造项目。 
4.禁止专业电镀。 
5.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
限制开发建设活动的要求:暂无
1.严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目 
2.靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性。 
3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
允许开发建设活动的要求:△
不符合空间布局要求活动的退出要求:暂无
1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点。 
2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
其他空间布局约束要求:
1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点。 
2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
	本项目为建筑垃圾资源化利用建设项目，不属于禁止引入的项目，项目建设符合园区用地性质及产业规划
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
新增源等量或倍量替代：
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
新增源排放标准限值：
1.重点行业VOCs治理：（1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。
（2）工程机械制造行业，推广使用高固体分、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。
（3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。
2.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。
3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
污染物排放绩效水平准入要求：
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
其他污染物排放管控要求△

	项目不涉及VOCs的排放。本项目运营期建筑垃圾再生车间DA002、DA003、DA004中颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值，项目产生的废气在采取相关治理措施后可确保废气达标排放。项目生产废水经处理后回用，不外排。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
安全利用类农用地管控要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
污染地块管控要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
园区环境风险防控要求
1.强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全。 
2、强化尚未稳定达标小流域内化工园区污染防治及风险防控。琼江流域内的化工园区对主要超标污染物实施倍量替代。强化面源治理，鼓励水质尚未稳定达标控制单元内化工园区率先推进园区初期雨水污染控制，新建片区严格落实雨污分流。强化园区环境风险防控，根据企业、园区环境风险评价，衔接琼江“一河一策一图”环境应急响应方案，建立健全企业、园区、流域三级环境风险防控及应急体系，定期开展应急演练并完善环境应急物资库及应急处置设施，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 
3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
企业环境风险防控要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
其他环境风险防控要求△
	项目建设符合遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	水资源利用效率要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
地下水开采要求
（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。
（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
能源利用效率要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
其他资源利用效率要求
禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
	项目建设符合遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
	符合

	YS5109043110001
安居区其他区域
	生态一般管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5109042530001
安居区城镇开发边界
	自然资源重点管控区
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求：
1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
限制开发建设活动的要求：/
允许开发建设活动的要求：/
不符合空间布局要求活动的退出要求：/
其他空间布局约束要求：/
	本项目已取得不动产权证（川（2024）安居区不动产权第0013581号），本项目用地性质为工业用地
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5109042210004琼江-安居区-大安-控制单元
	水重点管控区
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求：/
限制开发建设活动的要求：
严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
允许开发建设活动的要求：/
不符合空间布局要求活动的退出要求：/
其他空间布局约束要求：/
	本项目不属于磷铵、黄磷等涉磷产业
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：/
新增源等量或倍量替代：
1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、强化化工园区污染防治，实施化工园区污染物排放总量管控，对主要超标污染物实施倍量替代；建立健全化工园区污水收集处理设施，应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%；入河排污口设置应符合相关规定；强化面源治理，鼓励化工园区率先推进园区初期雨水污染控制，新建片区严格落实雨污分流。4、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。5、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
新增源排放标准限值：/
污染物排放绩效水平准入要求：/
其他污染物排放管控要求：/
	本项目采取“雨污分流”，雨水经雨水收集池收集后用于厂区降尘，不外排；生活污水经预处理池处理后排入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江，生产废水不外排
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5109042590001减污降碳重点管控区——四川遂宁安居经济开发区近零碳排放试点园区
	减污降碳重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求：/
安全利用类农用地管控要求：/
污染地块管控要求：/
园区环境风险防控要求：
淘汰分散供热锅炉10台，推进园区集中供热。推动四川裕能、天齐锂业等重点企业实施技术改造，提高能源资源利用效率。
企业环境风险防控要求：/
其他环境风险防控要求：/
	本项目不涉及锅炉
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5109042550001安居区自然资源重点管控区
	自然资源重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求：/
安全利用类农用地管控要求：/
污染地块管控要求：
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
园区环境风险防控要求：/
企业环境风险防控要求：/
其他环境风险防控要求：/
	本项目土地利用不超过土地资源利用上线控制性指标
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5109042310002遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）
	大气重点管控区
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造：
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
新增源等量或倍量替代：是
新增源排放标准限值：/
污染物排放绩效水平准入要求：/
其他污染物排放管控要求：/
	项目颗粒物厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求：
1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
安全利用类农用地管控要求：/
污染地块管控要求：/
园区环境风险防控要求：/
企业环境风险防控要求：
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
其他环境风险防控要求：/
	项目在阶梯筛和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA002）排放；在颚破、弛张筛、正压分选和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA003）排放；在反击破、成品筛及轻物质分离和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA004）排放。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5109042540002四川安居经济开发区
	自然资源重点管控区
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求：
坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。
限制开发建设活动的要求：/
允许开发建设活动的要求：/
不符合空间布局要求活动的退出要求：/
其他空间布局约束要求：/
	本项目不属于两高一低项目
	符合

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/


综上，本项目符合生态环境分区管控要求。


[bookmark: _Toc23783]二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
[bookmark: _Hlk216715757]遂宁市耀发商品混凝土有限公司成立于2023年04月，于2024年投资7700万元建设了《遂宁市安居区商混站建设项目》，该项目年产商品混凝土96万方，目前该项目已投产运行。现针对遂宁市大部分建筑垃圾未经处理而直接运往郊外堆放，建筑垃圾的堆放占用了大量的生产用地，且建筑废弃物的综合利用率很低，许多地区建筑废弃物未经任何处理，采用露天堆放或简易填埋的方式进行处理，严重影响了城市的容貌和景观。为积极响应国家、四川省及遂宁市关于建筑垃圾资源化利用的工作部署，遂宁市耀发商品混凝土有限公司推动拟建设《遂宁市安居区建筑垃圾资源化利用中心建设项目》（以下简称“本项目”）。本项目以消纳遂宁市范围内的所有建筑垃圾为目标，经资源化再利用后可生产包含混凝土用再生砂石骨料、水稳层料等建筑材料，上述产品均属于资源再生综合利用项目，建筑垃圾的资源化利用，将极大地提高建筑材料再生资源的利用率，弥补自然资源的不足，促进城市社会、经济、环境的可持续和谐发展。
[bookmark: _Hlk216715825]本项目规划建设净用地面积35844.67㎡（约合53.77亩），计划投资18000万元，项目总建筑面积为29000㎡，包含生产辅助车间及综合处理车间等基础设施。项目建成后将形成建筑垃圾的处理规模为50万吨/年（包括工程垃圾3万吨/年+拆除垃圾45万吨/年+工程渣土及泥浆1万吨/年+装修垃圾1万吨/年），形成年产30万吨再生砂石，年产30万吨水稳层，年产10万吨再生沥青混凝土的生产能力。
[bookmark: _Hlk216715801][bookmark: _Hlk216715711][bookmark: _Hlk216715849]根据遂宁市耀发商品混凝土有限公司出具的《关于遂宁市安居区建筑垃圾资源化利用中心建设项目建设的情况说明》，因项目产品线调整，本次建设暂不实施年产10万吨再生沥青混凝土建设内容。故本次评价建筑面积为21736㎡，仅包括处理建筑垃圾50万吨/年（包括工程垃圾3万吨/年+拆除垃圾45万吨/年+工程渣土及泥浆1万吨/年+装修垃圾1万吨/年），年产30万吨再生砂石，年产30万吨水稳层。不涉及对年产10万吨再生沥青混凝土建设内容的评价。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年生态环境部部令第16号），本项目为“四十七、生态保护和环境治理业103建筑施工废弃物处置及综合利用中的“其他”类”，应编制环境影响报告表。为此遂宁市耀发商品混凝土有限公司特委托我公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，派遣工程技术人员到项目现场进行了实地勘查和调研、收集有关资料，结合项目的建设实际情况和特点，并按照国家相关技术要求，编制完成该环境影响报告表，待审核、审批后可作为项目环境管理及环保设计的依据。
二、项目基本情况
1.项目名称、性质、建设地点和建设内容
项目名称：遂宁市安居区建筑垃圾资源化利用中心建设项目
建设单位：遂宁市耀发商品混凝土有限公司
[bookmark: _Hlk216715773]建设地点：遂宁市安居区新园路以北，国道318以东
建设性质：扩建
劳动定员：现有项目劳动定员25人，本项目新增30人。
工作制度：年工作日为300天，日工作8小时。
建设内容：建设净用地面积35844.67㎡（约合53.77亩），本次建设项目建筑面积为21736㎡，包含生产辅助车间及综合处理车间等基础设施。本次项目建成后将形成建筑垃圾的处理规模为50万吨/年（包括工程垃圾3万吨/年+拆除垃圾45万吨/年+工程渣土及泥浆1万吨/年+装修垃圾1万吨/年），形成年产30万吨再生砂石，年产30万吨水稳层。
2.产品方案
本项目产品方案见下表：
表2-1扩建后全厂产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格型号
	年产量
	产品质量标准
	备注

	
	
	
	现有项目
	本项目新增
	建成后
全厂
	
	

	1
	商品混凝土
	/
	96万方（折合230.4万吨）
	0
	96万方（折合230.4万吨）
	GB/T14902-2019
	外售

	2
	再生砂石（骨料）
	0-5mm
	0
	8万吨
	8万吨
	《混凝土和砂浆再生粗骨料》（GB/T25177-2011）、《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》（JC/T2281）
	5万吨用作水稳层原料、3万吨用作商混原料

	
	
	5-10mm
	0
	8万吨
	8万吨
	
	5万吨用作水稳层原料、3万吨用作商混原料

	
	
	10-31.5mm
	0
	14万吨
	14万吨
	
	8万吨用作水稳层原料、6万吨用作商混原料

	
	小计
	/
	0
	30万吨
	30万吨
	/
	18万吨用作水稳层原料、12万吨用作商混原料

	3
	水稳层料
	/
	0
	30万吨
	30万吨
	/
	外售

	注：根据项目设计，本项目生产的再生砂石（骨料）以4：6的比例分别作为现有商混站项目的原料和水稳层料的生产原料，不外售。


本项目产品配比组分见下表：
表2-2 本项目外售产品配比组分一览表
	序号
	产品名称
	规格型号
	配比组分（根据商家需求适当调整）

	1
	水稳层料
	/
	再生骨料（60%）、水泥（3-5%）、粉煤灰（10%）、水（25%-27%），通过自动配料系统（误差≤0.5%）混合


3.项目组成及主要环境问题
本项目组成及主要环境问题见下表。
表2-3项目组成及主要环境问题
	工程
分类
	建设
名称
	建设内容及规模
	主要环境问题
	备注

	
	
	
	施工期
	营运期
	

	主体工程
	建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间
	1F，H=20.1m，位于项目地块南侧，全封闭式结构，建筑面积12498.20m2。设置有大件垃圾处置线、拆建-装修共置生产线、原料堆场等
	废水、废气、噪声、扬尘、固废
	废气、废水、噪声、固废
	新建

	
	
	大件垃圾处置线
	占地约566㎡，位于车间西南侧，按照生产工艺布设有板链给料机、双轴绞碎主机、除铁器、除尘器；同时布设一台打包机
	
	
	

	
	
	拆建-装修共置生产线
	占地约4557㎡，位于车间西侧，按照生产工艺布设有装修垃圾入料碎系统、装修垃圾初筛碎系统、拆除初道破碎系统、渣土筛分系统、正压轻物质分离系统、人工捡拾系统、二道破碎系统、成品筛分系统、负压轻质物分离系统、除铁系统、除尘系统等
	
	
	

	
	水稳层再生车间
	1F，H=20.1m，位于项目地块东北侧，全封闭式结构，建筑面积9237.80m2。根据生产工艺布设有料仓、集料皮带机、供水系统、粉料暂存仓、搅拌机、成品料输送机、成品过渡仓等
	
	
	

	办公及生活设施
	综合办公楼
	依托现有综合办公楼，3F，H=12.6m，位于厂区西南侧，建筑面积为4349.97m2，用于行政办公、员工宿舍及食堂
	
	生活污水（含食堂废水）、食堂油烟、生活垃圾
	依托

	
	值班室
	依托现有值班室，1F，建筑面积为63.35m2，位于厂区主出入口南侧
	
	
	依托

	辅助工程
	化验室
	依托现有化验室，1F，建筑面积为180.90m2，位于厂区综合办公楼内，试验主要涉及抗压等物理试验，不涉及化学试验，为项目产品提供有效的技术参数
	
	固废
	依托

	仓储工程
	建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间
	原料堆场
	位于车间内东侧区域，占地面积约5538m2，用于暂存入厂建筑垃圾
	
	废气
	新建

	
	水稳层再生车间
	石料存放区
	位于水稳层生产线南侧及东侧，南侧石料存放区共8个，占地面积1439.1m2，堆场间设置5.5m高隔墙；东侧石料存放区共4个，占地面积648m2，堆场间设置3m高隔墙，用于暂存垃圾再生后的再生砂石骨料及渣土
	
	废气
	新建

	
	
	粉罐
	水稳层再生车间设置2个100t水泥粉罐，并配套振动除尘器，上下阻旋料位计，破拱，手动蝶阀，安全阀等，用于暂存水泥和粉煤灰
	
	废气
	新建

	
	油料暂存间
	位于厂区西北侧，占地10m2
	
	危险废物
	新建

	公用工程
	供电
	园区电网供给
	
	/
	/

	
	供水
	园区给水管网供水
	
	/
	/

	
	供气
	园区天然气管网供给
	
	/
	/

	
	排水
	项目采取雨、污分流，新建雨水、污水管网
	
	废水
	新建

	
	消防
	由园区给水管网提供消防用水
	
	/
	新建

	环保工程
	废水
	生产废水
	堆场控尘废水、车间控尘废水、地面降尘废水全部蒸发耗损，不外排；车辆冲洗废水经“隔油池（2#，10m3）+三级沉淀池（50m3）”处理后暂存于清水池（50m3）回用，不外排
	
	废水
	依托

	
	
	食堂废水
	经厂区食堂现有隔油池（1#，10m3）处理后，排入预处理池处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理
	
	
	依托

	
	
	生活污水
	经现有项目建设的预处理池（容积为60m3）处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理
	
	
	依托

	
	
	初期雨水
	厂区铺设雨水管网，项目初期雨水经现有初期雨水收集池（容积为120m3（大于初期雨水量））收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用
	
	
	新建

	
	废气
	建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间
	装卸扬尘
	装卸料均在密闭生产车间内，进出口设有雾化洒水喷头，同时装卸料降低料斗高度来抑尘
	
	粉尘
	新建

	
	
	
	堆场粉尘
	生产车间采用全封闭式车间，各类原料、再生料依次分类堆放于车间内，料仓设置隔墙，形成独立空间，各物料进出口均设置自动卷帘门，进出口设置雾化洒水喷头
	
	
	

	
	
	
	建筑垃圾上料粉尘
	上料均在密闭车间内，采用装载机平推上料，喷雾降尘，缓慢投料
	
	
	

	[bookmark: _Hlk216685371]
	
	
	阶梯筛及输送粉尘
	设置于封闭式生产车间内，生产时将卷帘门关闭并在车间内进行喷雾降尘，以减少无组织粉尘排放；在阶梯筛和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA002）排放
	
	
	

	
	
	
	颚破、弛张筛、风选废气
	设置于封闭式生产车间内，生产时将卷帘门关闭并在车间内进行喷雾降尘，以减少无组织粉尘排放；在颚破、弛张筛、正压分选和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA003）排放
	
	
	

	
	
	
	反击破、成品筛及轻物质分选废气
	设置于封闭式生产车间内，生产时将卷帘门关闭并在车间内进行喷雾降尘，以减少无组织粉尘排放；在反击破、成品筛及轻物质分离和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器处理后由1根25m高排气筒（DA004）排放
	
	
	

	
	
	水稳层再生车间
	堆场粉尘
	生产车间采用全封闭式车间，各类原料、再生料依次分类堆放于车间内，料仓设置隔墙，形成独立空间，各物料进出口均设置卷帘门，进出口设置雾化洒水喷头
	
	粉尘
	新建

	
	
	
	上料粉尘
	上料均在密闭车间内，采用装载机平推上料，喷雾降尘，缓慢投料
	
	
	

	
	
	
	皮带输送粉尘
	整个输送系统均在封闭条件下进行，采用全封闭式皮带进行输送可有效减少输送过程扬尘产生
	
	
	

	
	
	
	粉罐泄压粉尘
	粉料罐仓设置在封闭车间内，每个粉料罐仓自带1套脉冲布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，车间采取喷雾降尘措施
	
	
	

	
	
	食堂油烟经油烟净化装置收集处理后由专用烟道引至屋顶排放（DA001）
	
	油烟
	依托

	
	噪声
	厂房封闭设计，选用低噪声设备，合理布置噪声源，基础减震，工程降噪措施，加强管理
	
	噪声
	新建

	
	固废
	一般固废
	生活垃圾由环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾及食堂隔油池油污交由餐厨垃圾处理资质单位处置；除尘捕集料、沉淀池沉渣、设备剩余残渣及检验室固废均回用于生产，不外排；不合格石料由商家回收；分拣杂物（木材、塑料）、金属废物交由资质回收单位处置；渣土外售做园林土；预处理池污泥经专业单位转运处置，不在厂区内暂存
	
	固废
	新建+依托

	
	
	危险废物
	废机油、废润滑油、废机油（润滑油）桶及含油手套抹布分类暂存于厂内西侧一独立房间危废暂存间内，占地10m2，定期交由有资质的危险废物处置单位妥善处置
	
	
	新建

	地下水防渗
	重点防渗区：危废暂存间、油料暂存间地面采用防渗混凝土+HDPE膜进行防渗，防渗系数为≤10-7cm/s（危废暂存间防渗系数为≤10-10cm/s）。
一般防渗区：生产车间、预处理池、隔油池、三级沉淀池、初期雨水收集池采用防渗混凝土结构，防渗系数为≤10-7cm/s。
	废水、废气、噪声、固废
	固废
	新建


4.主要原辅材料及能耗
主要原辅材料及能耗情况见下表。
表2-4 项目建成后主要原辅材料一览表
	[bookmark: _Hlk216699540]分类
	名称
	年耗量（t/a）
	最大储存量（t/a）
	储存位置
	来源

	
	
	现有项目
	本项目
	项目建成后全厂
	
	
	

	原辅料
	商品混凝土车间
	水泥
	240000
	0
	240000
	1200
	粉料仓
	外购

	
	
	砂
	814080
	0
	814080
	3000
	材料料仓
	外购，其中3万吨由本项目提供

	
	
	碎石
	995520
	0
	995520
	3000
	材料料仓
	外购，其中9万吨由本项目提供

	
	
	粉煤灰
	87360
	0
	87360
	600
	粉料仓
	外购

	
	
	外加剂
	5856
	0
	5856
	50
	外加剂罐
	外购

	
	建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间
	工程垃圾
	0
	30000
	30000
	3000
	原料堆场
	外购，全部为一般工业固体废物，不得含有有毒有害物质及危废物质，否则不得进场

	
	
	拆除垃圾
	0
	450000
	450000
	45000
	
	

	
	
	工程渣土及泥浆
	0
	10000
	10000
	1000
	
	

	
	
	装修垃圾
	0
	10000
	10000
	1000
	
	

	
	[bookmark: _Hlk212824035]水稳层再生车间
	水泥
	0
	24001.828
	24001.828
	200
	粉罐
	外购

	
	
	粉煤灰
	0
	18000
	18000
	200
	粉罐
	外购

	
	
	再生砂石（骨料）
	0
	180000
	180000
	18000
	石料堆放区
	由本项目提供

	能源
	电
	60万kW·h
	354万kW·h
	414万kW·h
	/
	/
	市政

	
	水
	10.85万m3/a
	11.12万m3/a
	21.97万m3/a‬
	/
	/
	市政

	
	柴油
	0
	80000L/a
	80000L/a
	400L
	柴油桶
	外购



本项目新增主要原辅料介绍： 
粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。在水稳层料中掺加粉煤灰可以节约大量的水泥和细骨料，减少用水量，但可以改善混凝土及预制构件的性能提高抗冲击能力、抗冻性、抗腐蚀性等。本项目采用F类Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰，由无烟煤或烟煤煅烧收集制成，粒度基本在80um。
建筑垃圾：项目所需原料均来自遂宁市内的各类工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾，包括渣土、废旧砖石、废混凝土、废砂浆、废砌块、有机物及其他杂物，本次评价要求企业对进厂原料严格把关，坚决杜绝有毒有害物质、危险废物进厂，从源头控制原料质量，原料采用汽车运输至厂内原料库。本项目主要原材料即建筑垃圾组分及占比情况由建设单位实地调研得出，具体见下表。
表2-5 本项目建筑垃圾组成分析表
	类别
	处理规模
	物料组分
	占比
	项目组分含量

	工程垃圾
	30000t/a
	骨料（砖、混凝土等）
	70%
	21000t/a

	
	
	杂物（废塑料、废木屑）
	10%
	3000t/a

	
	
	金属
	5%
	1500t/a

	
	
	渣土
	15%
	4500t/a

	拆除垃圾
	450000t/a
	骨料（砖、混凝土等）
	75%
	337500t/a

	
	
	杂物（废塑料、废木屑）
	8%
	36000t/a

	
	
	金属
	5%
	22500t/a

	
	
	渣土
	12%
	54000t/a

	工程渣土及泥浆
	10000t/a
	骨料（砖、碎石、砂等）
	65%
	6500t/a

	
	
	泥土
	35%
	3500t/a

	装修垃圾
	10000t/a
	骨料（砖、混凝土等）
	20%
	2000t/a

	
	
	杂物（废塑料、废木屑）
	56%
	5600t/a

	
	
	金属
	15%
	1500t/a

	
	
	渣土
	5%
	500t/a

	
	
	[bookmark: _Hlk212898941]大件垃圾（家具、木门等）
	4%
	400t/a

	本项目处理建筑垃圾各物料总量
	500000t/a
	骨料
	/
	367000t/a

	
	
	杂物
	/
	44600t/a

	
	
	金属
	/
	25500t/a

	
	
	渣土
	/
	62500t/a

	
	
	大件垃圾
	/
	400t/a



6.物料平衡
本项目物料平衡见下表。
表2-6 物料平衡
	序号
	投入
	产生

	
	原料名称
	投入量（t/a）
	名称
	输出量（t/a）

	建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间

	1
	工程垃圾
	30000
	再生砂石（骨料）
	300000

	2
	拆除垃圾
	450000
	粉尘（输出量）
	6.214

	3
	工程渣土及泥浆
	10000
	粉尘（回收量，不计入输出）
	42.35

	4
	装修垃圾
	10000
	大件、杂物、金属、轻物质
	70500

	5
	
	
	渣土（建筑垃圾筛分＜10mm渣料）
	129451.436

	合计
	500000
	合计
	500000

	水稳层再生车间

	6
	水泥
	24001.828
	水稳层料
	300000

	7
	粉煤灰
	18000
	粉尘（输出量）
	1.828

	8
	再生砂石（骨料）
	180000
	/
	/

	9
	水
	78000
	/
	/

	合计
	300001.828
	合计
	300001.828


7.主要设备
本项目新增主要设备见下表。
表2-7 本项目新增主要设备一览表
	生产系统
	设备名称
	数量
	主要技术规格
	备注

	一、拆建-装修共置生产线（RC100-ZRC30型）

	装修垃圾入料系统
	链板给料机
	1台
	B1200-5M，7.5kW
	戴防尘罩

	装修垃圾初筛系统
	装修阶梯筛分机
	1台
	RWS1660
	/

	拆建初道破碎系统
	振动给料机（入料）
	1台
	NVF937，7.5kW
	/

	
	颚破机
	1台
	JW1060，110kW
	/

	
	振动给料机（出料）
	1台
	NVF937，7.5kW
	/

	渣土筛分系统
	重型弛张筛分机
	1台
	CZSH1550，11kW
	/

	正压轻物质分离系统
	高密度轻质物分离器
	2台
	QZF1200C
	/

	二道破碎系统
	反击破
	1台 
	IH1110
	/

	成品筛分系统
	筛分机
	1台
	3NTV1860
	带密封罩

	负压轻质物分离系统
	负压轻质物分离器
	1台 
	QFG200
	/

	除铁系统
	皮带式自卸除铁器
	1台
	RCYD-650
	/

	
	铠甲式自卸除铁器
	1台 
	RCYK-1000
	/

	气路系统
	储气罐
	3个
	/
	/

	
	螺杆式空压机
	1台
	22kW
	/

	
	冷干机
	1台 
	1.3kW
	/

	除尘系统
	除尘器一（重型筛+正压）
	除尘器
	1套
	DMC520
	/

	
	
	引风机
	1套
	75kW
	/

	
	除尘器二（阶梯筛）
	除尘器
	1套
	GMC150
	/

	
	
	引风机
	1套
	30kW
	/

	
	除尘器三（成品筛+反击破）
	除尘器
	1套
	DMC650
	/

	
	
	引风机
	1套
	110kW
	/

	加湿、喷淋、喷雾系统
	加湿机模块
	加湿机
	1套
	JSJ100D
	/

	
	
	潜水式排污泵
	1台
	40WQ12-15-1.5Kw
	/

	
	喷雾模块
	双流体喷雾
	1套
	3kW
	/

	
	
	喷雾空压机
	1台
	22kW
	/

	
	喷淋模块
	潜水泵
	1套 
	Q3-45/3-1.1kW
	/

	二、大件垃圾处置线

	板链给料机
	1台
	5t/h，中心距14m；宽度1800mm
	/

	双轴绞碎机
	1台
	5t/h
	/

	皮带机
	1条
	5t/h，带宽1000mm；中心距20mm
	/

	除铁器
	1台
	适应带宽1000mm
	/

	除尘系统
	1套
	/
	/

	卧式打包机
	1套
	包块尺寸：1100*800（300-1600），加料口尺寸：1600*1050mm；打包密度：400-500KG/m³；捆包道数：4；打包能力3-6t/h；功率30kW
	/

	三、水稳层再生车间（WCB800型）

	配料站系统
	地仓式冷料仓
	5个
	单仓容积3m3 
	/

	集料皮带机
	1套
	800t/h
	/

	供水系统
	潜水泵
	1台
	3kW
	/

	粉料暂存仓
	叶轮给料器
	1台
	3kW，40m3/h
	/

	搅拌主机
	搅拌机
	1台
	WJ800
	/

	
	电机
	2台
	65kW
	/

	成品料输送机
	1套
	800t/h
	/

	成品过渡仓
	1个
	10m3
	/

	供气系统
	空压机
	1台
	1m3/min，7.5kW
	/

	粉罐
	2套
	100t
	

	四、其他

	物料转运
	密闭式运输车辆
	5辆
	载重30吨（国六标准）
	产品运输


8.公用工程
（1）供电
本项目用电来自市政电网，园区已建供电设施。
（2）给水、排水
本项目用水依托园区已建的市政自来水管供给，给水能够满足项目需求。本项目新增员工30人。项目用水均为自来水。
①生活用水、排水
现有项目员工25人，本项目新增员工30人，厂内提供食宿，参考《四川省人民政府关于印发<四川省用水定额>的通知》（川府函〔2021〕8号）及项目实际运行情况，人均用水量按120L/人·d计算，则本项目新增生活办公用水3.6m3/d（1080m3/a），排水系数按照用水量的80%考虑，新增生活污水（含食堂废水）产生量为2.88m3/d（864m3/a），食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。
②车间控尘用水、排水
本项目生产车间采用全封闭式结构，针对项目建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间、水稳层再生车间内（含堆场区域）的无组织粉尘，在生产车间内生产区域、堆场区域设置雾化洒水喷头进行洒水控尘，增加生产车间内空气湿度，并维持堆场表面以及卸料点潮湿，以减少粉尘产生量。本项目每次洒水量按0.5L/m2计，每天喷雾4次，根据平面布置图，本项目车间生产区域、堆场区域总面积约为21736㎡（考虑全部区域），则射雾器用水量约为43.472m3/d（13041.6m3/a），全部挥发，不外排。
③地面降尘用水、排水
厂区道路及室外新增硬化区面积约为1500m2，每天需对道路及地面硬化区进行洒水抑尘，洒水量按2L/m2计，则厂区道路及地面硬化区洒水量约为3m3/d（900m3/a），道路洒水全部蒸发损耗。
④车辆冲洗新增用水、排水
厂区现状设置有2个出入口，本次建设不新增，在主出入口处设置有车辆冲洗区，对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗废水经“隔油池（2#，10m3）+三级沉淀池（50m3/个）+清水池（50m3）”处理后循环使用，不外排。本项目运输车辆单次运输量为25t，根据生产规模，本项目新增产品外运规模为30万t/a，则平均每天需运输次数约40次，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车高压水枪冲洗用水定额为80~120L/（辆·次），循环用水冲洗补水为40~60L/（辆·次），车辆冲洗用水取值120L/（辆·次），循环用水冲洗补水取值40L/（辆·次），则本项目车辆冲洗新增用水量约为4.8m3/d（1440m3/a），冲洗废水产生量约为3.2m3/d（960m3/a），每天需补充用水量约为1.6m3/d（480m3/a）。
⑤水稳层料生产用水
根据项目产品设计，水稳层料产品水含量为25%~27%，本次计算用水标准取中间值为0.26m3-水/t-产品，本项目年产30万吨水稳层料，则水稳层料生产用水为78000m3/a（260m3/d），进入产品，不外排。
⑥细骨料加湿机用水
根据项目工艺设计，垃圾处理再生工序0-5mm细骨料需经过加湿机拌湿，设计该工序加湿机用水标准为0.2m3-水/t-产品，本项目年产0-5mm细骨料8万吨，则细骨料加湿机用水为16000m3/a（53.33m3/d），进入产品，不外排。
⑦初期雨水
本项目采用“雨污分流”的排水体制，项目初期雨水为降雨时前15分钟的降水量，根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），计算公式如下：
[image: ]
式中：Q——设计初期雨水量（m3）
q——设计暴雨强度（L/ha·S）
φc——径流系数，取值0.9
F——汇流面积，（0.52ha）
t——降雨历时（分钟），取15分钟
根据遂宁市暴雨强度公式：
[image: ]
式中：P——设计重现期（a，年）；本次取2a
q——设计暴雨强度（L/ha·S）
t——降雨历时（分钟），取15分钟
根据《四川省遂宁市暴雨强度公式编制报告》统计数据及参与计算数值可知，15min暴雨强度q=265.73L/ha·s，Q=111.93m3/次，初期雨水经新建雨水沟排入位于厂区低洼处新建的初期雨水池（容积120m3）暂存，用于地面降尘使用，后期雨水经雨水管网汇集后排入河流。
（3）水平衡分析
根据以上给水、排水分析，本项目给排水情况见下表。
表2-8 本项目新增用水、排水情况一览表  单位：m3/a
	序号
	用水类型
	用水规模
	用水定额
	年用水量
	年排水量
	耗损量
	排水去向

	1
	办公生活
	30人
	120L/人·d
	1080
	864
	216
	食堂废水经隔油池后同生活污水进入预处理池处理后最终排入安居区龙眼井污水处理厂

	2
	车间控尘
	21736‬m2
	0.5L/m2*4次
	13041.6
	0
	13041.6
	蒸发耗损，不外排

	3
	地面降尘
	1500m2
	2L/min
	900
	0
	900
	蒸发耗损，不外排

	4
	车辆冲洗
	40次
	120L/（辆·次）
	480
	0
	480
	循环使用，不外排

	5
	水稳层料生产用水
	30万吨
	0.25m3-水/t-产品
	78000
	0
	78000
	进入产品

	6
	细骨料加湿机用水
	8万吨
	0.2m3-水/t-产品
	16000
	0
	16000
	进入产品

	合计
	109501.6
	864
	/
	/

	注：地面降尘用水优先利用初期雨水池收集的初期雨水，其次使用新鲜水；地面冲洗用水量为补充用水量。


水平衡分析如下图。


图2-1本项目水平衡图（m3/d）


图2-2本项目建设后全厂水平衡图（m3/d）
9.依托可行性分析
本项目部分公辅设施依托现有项目，项目生活废水依托现有厂区30m³预处理池进行处理，食堂废水依托厂区已建隔油池（1#，容积10m³进行处理，员工办公、食宿依托现有项目已建的综合办公楼，化验室依托现有项目已设置化验室；厂区整体设置两个出入口，本次建设不新增出入口，依托现有项目已建出入口值班室及车辆冲洗设施（配套设置隔油池2#，10m³，三级沉淀池50m³）。具体情况见下表。
表2-9 本项目依托情况一览表
	序号
	厂区现有设施
	规模
	能否满足扩建规模

	1
	预处理池
	30m³
	本项目新增纳入预处理池处理废水约2.88m³/d，现有项目纳入预处理池处理废水量为2.4m³/d，厂区已建预处理池有足够容量能够容纳本项目新增纳入预处理池处理废水量，本项目依托可行

	2
	食堂隔油池
	10m³
	项目食堂产生废水约为生活废水量的25%，则本项目新增食堂废水量约0.76m³/d，现有项目食堂废水量为0.6m³/d，食堂废水均先进入隔油池处理，厂区已建食堂隔油池有足够容量能够容纳本项目新增食堂废水量，本项目依托可行

	3
	综合办公楼
	4349.97m2
	依托现有项目已建的综合办公楼，完全可以满足项目办公、食宿需求

	4
	化验室
	180.90m2
	本项目试验主要涉及抗压试验，为水稳层料产品提供有效的技术参数，现有项目化验室试验主要涉及马歇尔试验、抗压试验等物理试验，现有化验室能够满足本项目需求

	5
	值班室
	63.35m2
	厂区设置两个出入口（一个主出入口，一个次出入口），本次建设不新增出入口，人员车辆出入管理均由现有主出入口值班室负责，能够满足项目需求

	6
	车辆冲洗设施
	隔油池10m³，三级沉淀池50m³
	本次建设不新增出入口，依托现有车辆冲洗设施（配套设置隔油池2#，10m³，三级沉淀池50m³），本项目新增车辆冲洗废水为3.2m³/d，需经隔油池2#+三级沉淀池处理；现有项目经隔油池2#处理废水量为5.6m³/d，经三级沉淀池处理废水量为9.2m³/d，厂区已建隔油池2#、三级沉淀池有足够容量能够容纳本项目新增车辆冲洗废水量，本项目依托可行


10.项目总体布置合理性
本项目位于遂宁市安居区新园路以北，国道318以东，厂区内现状建设有综合办公楼、商品混凝土生产车间、篮球场、乒乓球场，设置两个出入口位于厂区西侧，办公、生活设施位于厂区西南侧。本次建设项目主要位于厂区东侧区域，自北向南依次建设水稳层再生车间、建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间，同时在车间四周建设环形道路。厂区办公生活区与生产区具有一定的间隔，避免了相互影响。生产车间均采用全封闭式结构，车间内各堆场均沿生产设施周边布置，便于生产期间物料的供给，提高生产效率，各个功能区相辅相成，同时又避免了相互干扰。生产设备均布设在厂房内，以利用厂房的阻隔作用减轻对生活区域及周边环境的影响；各生产工序合理有效地布置，形成一条完整的流水生产线，以提高生产效率。厂区内设有环形道路，总图在满足工艺、运输、防火、卫生及安全要求前提下，合理利用土地，功能分区明确，组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰，因此项目总平布置从环保角度是合理的。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节
1.施工期工艺流程
本项目建设工程主要包含基础施工、主体工程建设、装饰工程、设备安装等，其主要的环境影响为施工扬尘、噪声、施工废水、建筑垃圾等。


图2-3施工期工艺流程及产污节点图
流程描述：
①平整施工场地，进行挖填方作业；
②基坑护壁及地基修建；
③按照工程设计图纸进行主体结构施工，完成各个建、构筑物建设；
④购买相应设备，进行安装调试；
⑤施工、调试完毕后，对各项建设内容进行验收。
对厂房内进行装修时，钻机、电锤等产生噪声；施工过程产生的施工扬尘；建筑材料运输车辆产生的汽车尾气；施工过程中产生的装修垃圾、施工人员产生的生活垃圾和生活污水。
2.施工期主要产污环节分析
（1）施工期废气
施工期扬尘污染主要来自以下几个方面：地基、管沟的开挖及建筑施工等过程中产生扬尘等。运输、装卸、储存水泥、砂石、混凝土等建筑材料时，如施工方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘与粉尘。施工所需散体建筑材料数量较大，施工将增加车流量，另外建筑砂石、土、水泥等泄漏会增加路面起尘量。根据类比资料，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生扬尘状况见下表。
表2-10 施工现场主要污染物排放情况
	距离（m）
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	200

	浓度（mg/m3）
	1.75
	1.30
	0.780
	0.365
	0.345
	0.330
	0.29


由上表可见，未经洒水、遮盖等措施前建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，相当于环境空气质量标准。施工期间有少量的地面扬尘产生，应该遵守城市扬尘防护规定，在风速大于四级时停止挖、填方等工程作业；在连续晴天又起风的情况下，对弃土表面洒水；对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料应采取覆盖措施；对运输车辆采取覆盖措施，并且对工地的运输车辆清洗车轮；对砂浆搅拌应在工棚内作业，施工场地可采用半封闭或设围挡设施等措施。
（2）施工期废水
本项目施工高峰期施工人员人数可达到60人左右，施工人员的生活污水排放量按0.05m3/人·d计，排放生活污水为3m3/d。施工人员生活污水依托园区已建预处理池处理后排入市政管网进入安居区龙眼井污水处理厂处理达标后排入琼江。
本项目施工不设混凝土拌和站，全部构筑物施工使用商品砼。施工期间，基础工程等会产生少量灰浆水、冲洗水等废水，经沉淀池处理后可全部回用。
在采取上述处理措施后，项目施工期产生的生活污水达标排放，不会对地表水环境产生影响。
（3）施工期噪声
施工期的机械有挖土机、装载机、运输车辆等，这些机械的噪声一般在80～100dB（A）之间，由于每阶段采用的施工机械不同，对周围环境造成的噪声影响和范围也不同。本项目外购商品混凝土，不在施工现场设置混凝土搅拌站。施工期间，车辆运输较为频繁，交通噪声影响突出，工程施工过程中产生的施工噪声势必对周围噪声环境造成影响。
为了减少对环境的影响，施工方应减少在休息时间施工，不允许夜间十点至次日上午六点内施工，禁止午休时间施工，中、高考期间不得施工；施工中尽量采用低噪声机械。如遇特殊需要进行夜间连续施工，应征得当地主管部门同意。施工期噪声经过治理后，必须使施工期间的场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准的要求。
（4）施工期固废
施工时会产生一些建渣及土方，在运输过程中为防止散落给城市环境带来的扬尘污染，以及运输噪声给沿途居民生活带来的干扰影响，建设单位应通过加强建渣及土方运输过程中的管理，运输线路绕开城市居民集中区，做到施工不扰民。同时，为减轻施工期场地内水土流失程度，施工中尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作，并采取防风、防雨措施，有效控制主体工程施工期间的水土流失量，对裸露地表覆盖、及时绿化。项目建筑垃圾需按照《城市建筑垃圾管理规定》委托专业运渣公司进行运输，集中清运至遂宁市指定的建渣堆放场进行处理，不得乱堆乱放或倾倒。
施工阶段将产生一定的装修垃圾，装修产生的设备包装纸等可回收废物可外售废品回收站，建渣、废材料等运至当地主管部门指定的地方处置，生活垃圾由环卫部门清运。
施工作业高峰期人数达到60人，以0.5kg/d•人计，生活垃圾产生量共约30kg/d。施工单位采取袋装后送入垃圾桶内，然后由当地环卫部门统一清运处理。
二、营运期工艺流程及产排污环节
1.营运期工艺流程
（1）拆建-装修共置生产线工艺流程及产污环节


图2-4 拆建-装修共置生产线工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
本项目再生骨料生产线包含垃圾分选，使用原料为外购的工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆，采用运载车运至建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间，运载车遮蔽处理。项目生产所用的工程垃圾、工程渣土及泥浆主要是工程建筑垃圾、工程弃土石及含砂干泥浆，不包括工程土方、污泥泥浆等；拆除垃圾主要是道路和房屋拆除时拆散的垃圾，不包括废家电及废金属制品等其他工程的拆除垃圾；装修垃圾为住宅、办公、酒店等建设的室内装修产生的垃圾，含油漆的装修垃圾等其余工程的装修垃圾不在本项目接受范围内。本项目拟在场地入口安装监控设备，对进入场地的运输车辆进行监督检查，一旦发现车内混装有建筑垃圾以外的其他固废（如工业固体废物、生活垃圾、办公废物等），一律禁止入场。
1）工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆（拆建垃圾）再生处理
①预处理
原料在车间内进行预分拣，将可见的大件干扰物预分拣。
②初破及初筛
原料通过装载机上料，投入到入料口；入料口下设置振动给料机，通过振动给料机稳定给料，振动给料机上设置篦条预筛，将≤100mm的物料预筛下来，＞100mm的物料进入颚式破碎机进行一次破碎；破碎后物料汇集预筛≤100mm的物料，经过1#除铁器磁选后，通过皮带输送机输送到渣土筛（重型弛张筛）进行筛分；物料通过重型弛张筛分将物料分为0-10mm、10-50mm、>50mm三类；其中0-10mm物料作为渣土，通过全封闭式输送皮带机输送到渣土料仓，另外两类物料通过全封闭式皮带机输送分别输送到正压风选设备进行风选。此过程会产生废气、噪声、固体废物。
③风选及人工分拣
风选设备采用正压喷吹方式去除原料中的轻质物，经过风选设备分选后的物料通过皮带机汇集输送到人工捡拾房2#进行杂物分拣。此过程会产生废气、噪声、固体废物。
④二道破碎及成品筛分
经过人工捡拾房2#分拣除杂后的物料，通过输送皮带机输送到反击破进行二次破碎；物料经过反击破破碎后在输送皮带机上设置2#除铁器磁选后输送往成品筛；成品筛上方设置负压轻质物分离设备，采用负压吸附方式将成品骨料中轻物质筛选出来；成品筛将物料分为0-5mm，5-10mm,10-31.5mm和＞31.5mm四类物料，其中＞31.5mm物料返回反击破继续破碎，5-10mm、10-31.5mm分别经皮带输送至成品料仓；0-5mm细骨料需经过加湿机拌湿后再由皮带输送至对应成品料仓。此过程会产生废气、噪声、固体废物。
2）装修垃圾再生处理
①预处理
原料在预分拣车间进行预分拣，将可见的大件干扰物预分拣。
②板链上料
原料通过抓斗送进板链给料机，由板链给料机均匀给料通过输送皮带机输送到阶梯筛进行筛分。此过程会产生废气、噪声、固体废物。
③初筛及人工分拣
阶梯筛将物料筛分为≤150mm、＞150mm两类，其中≤150mm输送到渣土筛（重型弛张筛）筛分，筛分后的工艺与拆建垃圾再生处理线一致。＞150mm物料通过输送皮带机输送到人工分拣房1#进行杂物分拣，分拣后的物料由铲车转运到鄂破入料的振动给料机上，并入颚破机进行破碎；后续工艺与拆建垃圾再生处理线工艺一致。此过程会产生废气、噪声、固体废物。
[bookmark: _Hlk212890119]（2）大件（园林）垃圾处置工艺


[bookmark: _Hlk212898787]图2-5 大件（园林）垃圾处置生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
大件垃圾处置主要处置建筑垃圾分拣出的木质垃圾等，通过抓斗进行链板上料后进入绞碎机。绞碎机采用智能双轴剪切式破碎机，具有低转速、大扭矩等特性，能够适应各种类型大件垃圾的破碎工作并保证长期稳定运行。绞碎后的细碎杂物在输送皮带上配置金属除铁器，将金属从细碎杂物中分离并收集，细碎杂物通过皮带机输送出来，暂存到一定量，再由装载机进料到打包机进行打包。此过程会产生废气、噪声、固体废物。
（3）水稳层料生产工艺


图2-6 水稳层料生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
①运输、投料
再生骨料由装载机运送至配料斗中，该过程会产生投料粉尘；水泥、粉煤灰外购进厂后直接泵入水泥筒仓和粉煤灰筒仓内，该过程会产生粉料投料和呼吸粉尘，由筒仓顶部自带布袋除尘器净化处理。
②计量、搅拌
采用计量系统按照比例将再生骨料通过全封闭式输送皮带、粉料通过密闭管道加入密闭搅拌机内，同时加入所需比例的水，进行深度搅拌，并此过程为密闭操作，无粉尘产生。
③出料、装车
搅拌完成后的水稳层料经卸料口进行装车，装车完毕后，迅速运输到工程现场进行摊铺碾压。
（4）检验室抽检工艺
水稳层料稳定度测定


图2-7 水稳层料测定流程及产污分析图
本项目每日对水稳层料生产线产品进行一次抽检，测定产品的稳定度。实验仪器采用电动击实仪、电脑数控稳定度测定仪，实验操作步骤如下：
A.准备击实压头：每次击实前应将击实压头，试模内壁及试模底座涂刷机油，打开安全门，提起导轨滑杆及重锤，用安全操纵杆将击实压头锁住。
B.放入水稳层料：按规范要求将拌合好的水稳层料放入试模内，将试模推入钢板平台的试模定位销内，锁紧试模。
C.制备抗压试件：提起导杆及重锤，打开安全操纵杆，放下击实压头，关上安全门，按下启动按钮击实便开始，达到设定次数自动关机，制成抗压试件，将抗压试件放入60℃恒温水箱中加热保温。
D.稳定度检测：将马歇尔试件从恒温水箱中取出并擦拭干，放入电脑数控稳定度测定仪夹具中，然后将夹具置于丝杠盘上，将位移传感器置于上夹头定位孔中，确保下位移传感器在量程范围内。放置完毕后，仪器开始实验并生成数据。
三、营运期工艺流程及产排污环节
本项目产污环节见下表。
表2-11 项目运营期主要污染工序
	类型
	车间
	产污环节
	主要污染物
	特征
	处理方式

	废气
	建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间
	装卸粉尘
	颗粒物
	间歇
	密闭车间+喷雾降尘+卸料降低料斗高度

	
	
	堆场粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+进出口设置卷帘门+喷雾降尘

	
	
	上料粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+原料上料口处设置喷雾降尘

	
	
	颚破、弛张筛、分选废气
	颗粒物
	连续
	密闭车间+密封罩+负压袋式除尘器+25m高排气筒（DA003）排放

	
	
	阶梯筛及输送废气
	颗粒物
	连续
	密闭车间+密封罩+负压袋式除尘器+25m高排气筒（DA002）排放

	
	
	反击破、成品筛及轻物质分离废气
	颗粒物
	连续
	密闭车间+密封罩+负压袋式除尘器+25m高排气筒（DA004）排放

	
	
	大件垃圾上料粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+喷雾降尘+缓慢投料

	
	
	大件垃圾绞碎及输送粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+全封闭式皮带+喷雾降尘

	
	
	打包粉尘
	颗粒物
	间歇
	密闭车间+喷雾降尘

	
	水稳层再生车间
	堆场粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+进出口设置卷帘门+喷雾降尘

	
	
	上料粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+原料上料口处设置喷雾降尘

	
	
	皮带输送物料粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+全封闭式皮带+喷雾降尘

	
	
	粉罐呼吸
粉尘
	颗粒物
	连续
	密闭车间+仓顶除尘器+喷雾降尘

	废水
	办公生活
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油
	间歇
	隔油池+预处理池

	固废
	办公生活
	生活垃圾
	间歇
	定期由环卫部门清运

	
	再生料加工、拌和
	除尘器捕集料
	间歇
	回用

	
	车辆清洗
	沉淀池渣
	间歇
	回用

	
	设备检修
	设备剩余残渣
	间歇
	回用

	
	检验
	检验室固废
	间歇
	回用

	
	生活污水处理
	污泥
	间歇
	专业单位转运处置，不在厂内暂存

	
	日常维修保养
	废机油、废润滑油、废机油（润滑油）桶及含油棉纱抹布
	间歇
	分类暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置，落实危废转运联单填报制度




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目基本情况
遂宁市耀发商品混凝土有限公司投资7700万元于遂宁市安居区新园路以北，国道318以东投资建设“遂宁市安居区商混站建设项目”，项目建设2条240型商混生产线及配套设施，年产商品混凝土96万方的生产规模，现有项目建设净用地面积43850.91m2，总建筑面积11568.56m2。
二、环境影响评价和“三同时”执行情况
遂宁市耀发商品混凝土有限公司在项目建设过程中均按照生态环境部门的要求，严格执行了“环境影响评价”和“三同时”制度等，各项审批手续完备，见附件。
表2-12 现有项目环境影响评价和“三同时”执行情况一览表
	项目名称
	环境影响评价
	竣工环保验收时间
	备注

	
	批复文号及时间
	
	

	遂宁市安居区商混站建设项目
	2024.6.6
遂安环评函〔2024〕18号
	2025.9.4
	已建，正常运行


遂宁市耀发商品混凝土有限公司于2025年6月23日完成了排污许可登记，并取得排污登记回执，登记编码为：91510904MACE0NBA6D001P。
三、现有项目工艺流程
现有项目建设2条240型商混生产线及配套设施，年产商品混凝土96万方。本期项目生产线工艺流程如下所示：
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.BqctIywps]
图2-8 现有项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）原料运输及储运方式
混凝土的原材料主要为砂石、水泥、粉煤灰等，砂石、水泥、粉煤灰等原料来源均为外购合格物料，商品混凝土生产线不涉及砂石破碎、清洗等工序。项目混凝土生产所用水泥、粉煤灰均为粉料，采用罐车运回封闭搅拌区，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存。项目混凝土生产线设有水泥筒仓（300t/个），粉煤灰筒仓（300t/个）；水泥、粉煤灰事先以压缩空气吹入筒仓储存，每个筒仓顶部配套1个仓顶脉冲布袋除尘器，此外，为进一步减少粉尘排放量，将搅拌楼与筒仓等设置在一个密闭的车间内。外加剂为高效减水剂，液态，主要成分为聚丙烯纤维，存储于储液箱。
砂子由货车运输回厂后分类倾倒至密闭材料料仓内，分类堆放各种粒径的骨料。建设单位将整个料仓设置成一个密闭材料料仓，仅留一个运输车辆出入口（采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输砂石原料时，卷帘门开启）。
（2）骨料加料
项目混凝土生产所需骨料（砂、石）均外购成品，是已做筛分处理的合格原料。骨料由装载机送至骨料加料斗，经落料计量后落入皮带输送机输送至搅拌机。皮带输送机为密闭输送骨料。
（3）粉料、添加剂、水加料
水泥和粉煤灰由位于筒库底部出料口由重力作用经出料口放出，出料口与密闭螺旋输送机连接，原料由螺旋输送机通过密闭管道送至密闭电子计量秤内，经电子计量后，由计量秤底部出料口经螺旋输送机送入搅拌机内；外加剂按照配比通过水泵打入搅拌机内；水则按照配比通过管道放入搅拌机内。称量计量过程均由电脑自动化控制。
（4）搅拌
各类原料均投放完成后，开启搅拌机，进行强制搅拌。项目拟将搅拌站设在搅拌车间内，并将搅拌机设置在全封闭的搅拌站楼内。搅拌完成后由出料口经重力作用直接下泄到搅拌车内，直接出厂送各建筑工地使用。
化验室工艺流程简述
项目设置1处化验室，位于项目办公楼内，设有水泥室、标养室、力学室、留样室、材料库房、成型室，主要用于项目原料、产品抗压性、黏度、平整度、抗渗性等物理性能进行检测，试验主要涉及马歇尔试验、抗压试验等物理试验，不涉及化学试验，为项目产品提供有效的技术参数。
四、现有工程污染物排放治理措施及达标排放情况
1.废水
（1）生活用排水及治理措施
现有项目生活用水量为3m³/d（900m³/a），生活废水产生量为2.4m³/d（720m³/a）。生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。
（2） 生产用排水及治理措施
1）车间控尘用排水
    现有项目生产车间采用全封闭式结构，车间洒水喷淋用水量为3.38m³/d（1014m³/a），现有项目车间洒水喷淋用水全部挥发，不外排。
2）地面降尘用排水
现有项目每天对道路及地面硬化区进行洒水抑尘，地面降尘用水量为6m³/d（1800m³/a），道路洒水全部蒸发损耗。
3） 化验室清洗用排水
现有项目每日需对化验室设备进行清洗，化验室清洗用水量为0.5m³/d（150m³/a），化验室清洗废水产生量为0.4m³/d（120m³/a）。化验室清洗废水同车辆冲洗废水先经隔油池处理后与运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用于车辆冲洗用水和混凝土生产搅拌用水，不外排。
4）商混运输车辆罐内清洗用排水
现有项目需对运输商品混凝土罐车进行清洗，用水量为2m³/d（600m³/a），商混运输车辆罐内清洗废水量为1.6m³/d（480m³/a）。商混运输车辆罐内清洗废水同车辆冲洗废水先经隔油池处理后与化验室清洗废水、搅拌机清洗废水经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用于车辆冲洗用水和混凝土生产搅拌用水，不外排。
5）搅拌机清洗用排水
现有项目搅拌机清洗用水量为2m³/d（600m³/a），搅拌机清洗废水量为1.6m³/d（480m³/a）。搅拌机清洗废水同车辆冲洗废水先经隔油池处理后与化验室清洗废水、化验室清洗废水经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用于车辆冲洗用水和混凝土生产搅拌用水，不外排。
6）车辆冲洗用排水
现有项目需对进出车辆的车身、轮胎及作业地面进行冲洗，总用水量为5m³/d（1500m³/a），其中经隔油池+三级沉淀池处理后回用水量为2m³/d（600m³/a），需补充新鲜水量为3m³/d（900m³/a）。车辆冲洗废水先经隔油池处理后与运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水一起经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用于车辆冲洗用水和混凝土生产搅拌用水，不外排。
7）混凝土生产搅拌用水
现有项目商品混凝土生产用水量为537.6m³/d（161280m³/a），其中3.6m³/d（1080m³/a）为项目废水回用，则新鲜水量为534m³/d（160200m³/a），用水全部进入产品，不外排。
8）绿化用水
项目绿化用水量为9.77m³/d（2937m³/a），用水全部蒸发损耗。
综上，现有项目排水采取雨、污分流。项目初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用，后期雨水经雨水管网汇集后排入河流；项目车辆冲洗废水先经隔油池处理后与运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水一起经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用于混凝土生产搅拌用水，不外排；生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。
（3）现有项目废水处置措施可行性
根据遂宁市耀发商品混凝土有限公司竣工环保验收监测报告（详见附件），现有项目废水排放口检测结果如下表：
表2-13 现有项目废水排放监测结果 
	监测点位
	采样日期
	监测项目
	单位
	监测结果
	标准限值

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	

	错误!未找到引用源。
	错误!未找到引用源。
	pH
	无量纲
	7.7
	7.8
	7.5
	7.6
	6-9

	
	
	悬浮物
	mg/L
	16
	19
	16
	18
	400

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	161
	138
	154
	147
	500

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	61.0
	62.8
	58.2
	59.0
	300

	
	
	氨氮
	mg/L
	32.3
	32.4
	32.8
	32.2
	45

	
	
	总磷
	mg/L
	2.08
	2.14
	1.96
	1.99
	8

	
	
	石油类
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	20

	
	
	动植物油类
	mg/L
	0.14
	0.13
	0.20
	0.16
	100

	
	7月2日
	pH
	无量纲
	7.7
	7.8
	7.5
	7.4
	6-9

	
	
	悬浮物
	mg/L
	15
	14
	18
	16
	400

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	136
	138
	141
	158
	500

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	59.7
	64.2
	55.2
	64.4
	300

	
	
	氨氮
	mg/L
	33.3
	33.0
	33.1
	33.5
	45

	
	
	总磷
	mg/L
	2.02
	2.11
	1.97
	2.04
	8

	
	
	石油类
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	20

	
	
	动植物油类
	mg/L
	0.15
	0.12
	0.16
	0.16
	100

	注：项目废水氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准；其余项目执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准


由上表可知，现有项目氨氮、总磷监测结果均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求；其余项目监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求。
（4）现有项目废水排放总量
现有项目外排废水主要为生活废水，现有项目排入地表水的污染物排放量见下表：
表2-14 现有项目废水排放量汇总
	序号
	项目
	排水量（m3/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	1
	COD
	720
	50
	0.036

	2
	BOD5
	
	10
	0.0072

	3
	氨氮
	
	5
	0.0036

	4
	总磷
	
	0.5
	0.0004

	5
	SS
	
	10
	0.0007

	6
	动植物油
	
	1
	0.0004


2. 废气
（1）粉尘
1）筒仓顶呼吸孔粉尘
现有项目混凝土生产时水泥、粉煤灰为粉料，采用粉料筒仓储存，水泥、粉煤灰筒仓呼吸粉尘产生量为39.283t/a，现有项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓均与搅拌楼一同设置在封闭车间内，每个筒仓自带1 套脉冲布袋除尘器（混凝土生产线：共计8套，仓顶除尘器风量为2000m³/h，除尘效率99.7%）处理后在封闭搅拌区内无组织排放。采取上述措施后，现有项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓呼吸粉尘无组织排放总量为 0.118t/a，排放速率为0.016kg/h，每套排放浓度为1.024mg/m³。
2）投料计量粉尘
现有项目砂、碎石骨料仓设置在封闭的材料料仓内，砂石上料粉尘产生总量为18.096t/a，产生速率为2.51kg/h。现有项目在1#封闭材料料仓安装1套安装洒水喷雾装置，在装载机上料时进行洒水降尘。此过程产生的粉尘量可减少95%，现有项目投料计量、输送等过程中排放的粉尘量约为0.905t/a，速率为0.126kg/h。
3）物料输送搅拌粉尘
现有项目物流输送处于密闭状态，混凝土搅拌过程粉尘产生总量为299.52t/a，产生速率为41.6kg/h。现有项目设置封闭搅拌楼，封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，同时在搅拌机、骨料过渡仓上方设置集气罩收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放；同时在搅拌区设置有1套喷淋降尘装置。现有项目物料输送搅拌过程粉尘后无组织排放量为0.792t/a，排放速率为 0.110kg/h。
4）原料堆场扬尘
现有项目砂和碎石堆场扬尘产生量为95.91t/a，项目材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启；在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。砂和碎石堆场在采取上述措施后无组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.003kg/h。
5）装卸粉尘
现有项目原料砂和碎石等均外购，原料装卸过程产生的粉尘为36.192t/a，产生速率为5.03kg/h。现有项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启；装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。装卸过程在采取上述措施后无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.0012kg/h。
（2）进出车辆产生的机动车尾气
采用清洁能源，故汽车尾气的污染物量较少。且项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，汽车尾气对环境影响较小。
（3）食堂油烟
现有项目设置1处员工食堂供员工就餐，食堂油烟产生量为7.53kg/a。现有项目安装油烟净化器进行处理，油烟经过油烟净化器处理后由厨房现有的专用烟道排放。经处理后现有项目油烟排放量为3.01kg/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.84mg/m³。
（4）现有项目废气排放达标性分析
根据遂宁市耀发商品混凝土有限公司竣工环保验收监测报告，现有项目食堂油烟及无组织排放检测结果如下表。
表2-15 现有项目食堂油烟排放监测结果
	采样日期
	监测点位
	监测频次
	监测项目
	监测结果

	
	
	
	
	标干流量（m3/h）
	实测浓度（mg/m3）
	排放浓度（mg/m3）
	排放浓度均值（mg/m3）

	错误!未找到引用源。
	错误!未找到引用源。
（高度10m）
	第一次
	油烟
	3722
	1.6
	0.39
	0.40

	
	
	第二次
	
	3789
	1.6
	0.40
	

	
	
	第三次
	
	3684
	1.7
	0.41
	

	
	
	第四次
	
	3824
	1.6
	0.40
	

	
	
	第五次
	
	3768
	1.7
	0.42
	

	7月2日
	
	第一次
	
	3830
	1.5
	0.38
	0.40

	
	
	第二次
	
	3760
	1.7
	0.42
	

	
	
	第三次
	
	3679
	1.7
	0.41
	

	
	
	第四次
	
	3723
	1.6
	0.39
	

	
	
	第五次
	
	3879
	1.6
	0.41
	

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	饮食业油烟监测期间运行参数表

	排气罩投影面积（m2）
	8.4

	基准灶头数（个）
	7.6

	净化设施型号
	油烟净化器

	注：项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准


表2-16 现有项目厂界无组织废气监测结果
	采样日期
	监测点位
	监测项目
	监测结果
	标准限值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	错误!未找到引用源。
	错误!未找到引用源。
	总悬浮颗粒物
（μg/m3）
	241
	236
	247
	300

	
	错误!未找到引用源。
	
	258
	263
	266
	

	
	错误!未找到引用源。
	
	251
	255
	245
	

	
	错误!未找到引用源。
	
	276
	282
	280
	

	7月2日
	错误!未找到引用源。
	
	248
	239
	249
	

	
	错误!未找到引用源。
	
	278
	281
	287
	

	
	错误!未找到引用源。
	
	242
	239
	249
	

	
	错误!未找到引用源。
	
	274
	281
	283
	

	注：项目无组织废气执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2中标准


由上表可知，现有项目食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准限值要求，无组织废气满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2限值要求。
（5）现有项目废气排放量汇总
现有项目废气排放量情况见下表。
表2-17 现有工程废气排放量汇总
	产生源
	污染物
	产生量（t/a）
	排放方式
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	筒仓顶呼吸孔
	颗粒物
	39.283
	无组织
	0.118
	0.016

	投料计量
	颗粒物
	18.096
	无组织
	0.905
	0.126

	物料输送搅拌
	颗粒物
	299.52
	无组织
	0.792
	0.110

	原料堆场
	颗粒物
	95.91
	无组织
	0.02
	0.003

	装卸粉尘
	颗粒物
	36.192
	无组织
	0.008
	0.0012

	食堂
	食堂油烟
	7.53kg/a
	有组织
	3.01kg/a
	0.002


3.噪声
现有项目运营期噪声主要为各类生产设备运行产生的噪声，均为室内声源。采取对厂房隔音，选用低噪设备，合理布置噪声源，工程降噪措施，加强管理等措施，噪声排放对周围环境影响较小。
现有主要处理措施可行性分析
根据遂宁市耀发商品混凝土有限公司竣工环保验收监测报告，现有项目噪声检测结果如下表。
表2-18 现有项目噪声监测结果一览表 单位：dB（A）
	监测日期
	监测点位
	监测时间
	测量值
	标准限值
	评价

	错误!未找到引用源。
	错误!未找到引用源。
	昼间
	58.4
	65
	达标

	
	
	夜间
	44.8
	55
	达标

	
	错误!未找到引用源。
	昼间
	57.2
	65
	达标

	
	
	夜间
	44.6
	55
	达标

	
	错误!未找到引用源。
	昼间
	59.1
	65
	达标

	
	
	夜间
	46.6
	55
	达标

	
	错误!未找到引用源。
	昼间
	57.6
	65
	达标

	
	
	夜间
	46.1
	55
	达标

	7月2日
	错误!未找到引用源。
	昼间
	60.0
	65
	达标

	
	
	夜间
	46.1
	55
	达标

	
	错误!未找到引用源。
	昼间
	58.0
	65
	达标

	
	
	夜间
	45.1
	55
	达标

	
	错误!未找到引用源。
	昼间
	58.1
	65
	达标

	
	
	夜间
	45.9
	55
	达标

	
	错误!未找到引用源。
	昼间
	57.8
	65
	达标

	
	
	夜间
	46.3
	55
	达标


由上述监测数据可知，现有项目各点位昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。
4.固废
（1）固体废物种类
现有项目固废主要为办公生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池油污，生产过程中产生的不合格物料及产品、生产废水处理系统沉淀池沉渣、化验室产生的废弃试验块、除尘器收集的粉尘、废包装材料、预处理池污泥、车辆清洗废水隔油池油脂、废机油/废润滑油、废机油（润滑油）桶、废含油抹布和手套。
（2）固体废物处置情况
原有项目固废采取的处理措施见下表。
表2-19 现有工程固废处理情况（t/a）
	序号
	固废名称
	产生工序
	属性
	废物代码
	产生量
	利用处置方式

	1
	生活垃圾
	办公生活
	一般固废
	/
	3.75
	由园区环卫部门清运处置

	2
	餐厨垃圾
	食堂
	
	/
	2.25
	交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置

	3
	油污
	食堂隔油池
	
	/
	0.135
	

	4
	污泥
	预处理池
	
	/
	0.48
	定期由环卫部门统一清掏

	5
	不合格物料及产品
	检验
	
	/
	30.187
	部分可收集后返回作为生产原料；不宜回收的应集中清运至当地指定的施工建渣回填地点

	6
	沉淀池沉渣
	沉淀池
	
	/
	22.8
	定期清掏交砖厂综合利用

	7
	废弃试验块
	化验室
	
	/
	2
	经收集人工敲碎后回用于生产线

	8
	粉尘
	除尘器
	
	/
	39.17
	各个生产线粉尘经收集后，
回用于生产

	9
	废包装材料
	拆包
	
	/
	3.0
	经统一收集后，全部出售给废品收购站

	10
	隔油池废油脂
	车辆冲洗废水
	危险废物
	900-217-08
	少量
	交有资质单位进行处理

	11
	废机油/废润滑油
	维修保养
	
	900-217-08
	0.4
	通过加盖容器收集后暂存于危废暂存间中，交有资质单位进行处理

	12
	废机油（润滑油）桶
	
	
	900-249-08
	0.06
	集中收集后，存放于厂区内设置的危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理

	13
	废含油抹布和手套
	
	
	900-041-49
	0.02
	


五、现有项目存在的主要问题及“以新带老”措施
1.厂区现有环境问题
根据现场勘查，目前厂区各污染物处理合理，处理方式符合当前环保要求。运营期间无环保投诉事件。目前厂区存在的主要问题有：
（1）厂区现有危废暂存间为临时使用，未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求规范设置危废暂存间。
（2）未建立完善的危险废物管理制度。
2.“以新带老”措施
根据厂区存在的主要环境问题，本项目“以新带老”措施如下。
（1）本项目建设后在厂区西侧绿化带处建设一处10㎡的危废暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计，设置危废标识标牌，做好防雨、地面防渗、容器防漏，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设置事故围堰，有效防止危废泄漏的影响。
（2）建立完善的危险废物管理制度，加强对废弃物的管理，危险废物应进行分类、分区集中贮存。
	[image: ]
	[image: ]

	厂区主出入口
	现有项目生产车间内部

	[image: d:\xwechat_files\wxid_qnufmsuh5wb521_74bc\temp\RWTemp\2025-10\12d83e277759b2357dda48379e0e2f79.jpg]
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	现有项目生产车间
	现有项目物料输送皮带
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	厂区临时危废暂存间
	厂区绿化


图2-9项目所在厂区现状 
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[bookmark: _Toc31544][bookmark: _Toc23079][bookmark: _Toc2147]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量现状与评价
1.项目所在区域环境质量达标情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，为了解项目所在区域环境空气常规指标的达标情况，本次环评引用遂宁市生态环境局公布的《2024年遂宁市环境质量公报》相关数据。项目区域环境空气质量现状情况如下：
本年度遂宁市城区环境空气质量155天优、188天良、20天轻度污染、1天中度污染、2天重度污染，空气质量达标率为93.7%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为9.6微克/立方米、20.5微克/立方米、46.0微克/立方米、26.5微克/立方米、0.8毫克/立方米和143.5微克/立方米。同比NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度分别下降16.7%、11.0%、11.7%、20.0%、0.6%，SO2浓度上升24.7%。各测点主要污染物浓度详见下表。
表3-1 2024年遂宁市基本污染物空气质量现状评价表
	点位
	二氧化硫年均浓度（μg/m3）
	二氧化氮年均浓度（μg/m3）
	可吸入颗粒物（PM10）年均浓度（μg/m3）
	细颗粒物（PM2.5）年均浓度（μg/m3）
	一氧化碳年均浓度（mg/m3）
	臭氧年均浓度（μg/m3）
	环境空气质量综合指数

	市监测站
	9.1
	21.4
	45.7
	27.1
	0.8
	143.9
	3.21

	美宁食品公司
	9.9
	22.1
	47.9
	26.3
	0.8
	139.4
	3.22

	行政中心
	9.9
	17.9
	44.9
	26.4
	0.9
	149.9
	3.17

	石溪浩
	6.7
	17.0
	49.3
	28.0
	1.0
	140.5
	3.17

	全市平均
	9.6
	20.5
	46.0
	26.5
	0.8
	143.5
	3.18

	注：1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。
2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。
3.臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数，一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。
4.石溪浩（对照点）未参与全市统计。


根据上表可知，遂宁市空气质量六项评价指标PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）、O3（臭氧）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。
因此，遂宁市大气环境质量属于达标区。
2.特征污染物环境质量现状监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）（环办环评〔2020〕33号）要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
为调查了解项目所在位置环境空气特征污染因子状况，本次评价引用由四川锡水金山环保科技有限公司对遂宁市耀发商品混凝土有限公司“遂宁市安居区商混站建设项目”（引用TSP）的环境质量现状监测数据，本项目大气环境质量现状监测数据引用理由如下：
（1）引用TSP监测时间为2023年11月14日~11月20日，监测时间属近3年之内。
（2）引用数据监测点位置与本项目距离：引用TSP特征因子1#监测点位位于本项目所在地，2#监测点位距本项目1.42km＜5km。
（3）引用项目监测数据包含本项目特征污染物。
[image: ]
图3-1 本项目引用监测点位位置图
综上，本项目引用的其他污染物数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对引用其他污染物环境质量现状数据的要求。
具体监测情况及监测结果如下。
（1）检测项目、频次及点位
表3-2 检测项目、频次及点位
	监测类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	环境空气
	1#项目场地内
	TSP
	TSP检测日均值，检测7天

	
	2#项目西南侧演化寺村村民处
	
	

	注：该表为摘录


（2）检测结果及评价结果
大气其他污染物环境质量现状监测及评价结果统计见下表：
表3-3 环境质量现状监测及评价结果
	检测点编号
	检测项目
	检测日期
	检测结果
（μg/m3）
	[bookmark: _Hlk83890384]标准值
（μg/m3）
	Pimax
	超标率（%）

	1#
	TSP
	2023.11.14
	130
	300
	0.477
	0

	
	
	2023.11.15
	134
	
	
	

	
	
	2023.11.16
	143
	
	
	

	
	
	2023.11.17
	131
	
	
	

	
	
	2023.11.18
	136
	
	
	

	
	
	2023.11.19
	121
	
	
	

	
	
	2023.11.20
	139
	
	
	

	2#
	TSP
	2023.11.14
	102
	300
	0.363
	0

	
	
	2023.11.15
	107
	
	
	

	
	
	2023.11.16
	103
	
	
	

	
	
	2023.11.17
	105
	
	
	

	
	
	2023.11.18
	109
	
	
	

	
	
	2023.11.19
	104
	
	
	

	
	
	2023.11.20
	106
	
	
	


[bookmark: _Hlk212942221]根据引用监测数据评价结果可知，项目区域的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。
二、地表水环境质量现状与评价
[bookmark: 本项目生活污水用作农肥，无生产废水产生，评价等级为三级B，按照《环境影响评价技术]根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质量现状调查应根据不同评价等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查；应优先采用国务院生态环境保护主管部门同意发布的水环境状况信息。
本次地表水现状评价采用遂宁市生态环境局公布的《2024年遂宁市环境质量公报》，作为评价地表水环境质量现状依据。遂宁市安居区有3个国、省控地表水监测断面，共监测了21项指标，详细如下详见下表：
表3-4 2024年遂宁市河流水质评价结果表
	断面名称
	所在地
	断面类别
	规定类别
	上年度类别
	本年度类别
	主要污染指标/超标倍数

	跑马滩
	安居区
	国控
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	大安
	
	国控
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	白鹤桥
	
	省控（长江经济带）
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	/

	注：21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒


本项目所在区域地表水为琼江。《2024年遂宁市环境质量公告》表明，琼江入境和出境断面pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉阴离子表面活性剂、铬(六价)、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒21项评价指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。
三、声环境质量现状与评价
为了解本项目声环境质量现状，委托四川锡水金山环保科技有限公司于2025年9月2日对项目所在厂界进行了声环境质量现状监测。
（1）监测点位
根据本项目建设用地特点及外环境关系情况，本次噪声监测在项目周围及周边敏感点共设4个噪声监测点位，监测布点如下。
表3-5 检测内容及频次
	类别
	检测点位
	点位数
	检测项目
	监测频次

	
	
	
	
	天
	次/天

	噪声
	1#项目北侧
	4
	环境噪声
	1
	昼夜各1次

	
	2#项目西北侧
	
	
	
	

	
	3#项目南侧
	
	
	
	

	
	4#项目西侧居民点
	
	
	
	


（2）监测结果
监测结果见下表。
3-6 噪声监测结果一览表
	检测点位
	检测日期
	检测时间
	检测结果dB（A）
	标准限值dB（A）

	1#项目北侧
	9月2日
	昼间
	52
	昼间≤65
夜间≤55

	
	
	夜间
	45
	

	2#项目西北侧
	
	昼间
	55
	

	
	
	夜间
	46
	

	3#项目南侧
	
	昼间
	53
	

	
	
	夜间
	44
	

	4#项目西侧居民点
	
	昼间
	50
	

	
	
	夜间
	44
	


根据监测结果在检测期间，噪声检测中，各点位昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准限值要求，项目所在地声环境质量较好。
四、生态环境质量现状与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知：“生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。
本项目为工业用地且位于产业园区内，用地红线范围无生态环境保护目标，因此无需进行生态环境现状调查。
五、地下水、土壤环境质量现状与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“6.地下水土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目通过地面基础硬化、采取分区防渗等措施能够较好地防止油品泄漏等可能污染土壤、地下水的途径，降低对地下水、土壤的污染风险影响。且本项目不涉及地下水开采，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，无需进行地下水、土壤质量现状监测。

	环境
保护
目标
	1.项目主要外环境关系
本项目位于遂宁市安居区新园路以北，国道318以东，位于工业园区范围内。根据现场调查，项目北侧厂界红线处分布有1户居民（本次建设前进行拆迁）；东北侧370m分布有8户新园社区居民；东侧213m处为赛林汽车配件有限公司，东侧219m处为四川新遂机械设备有限公司，东侧442m为遂宁至尚电子科技有限公司，东侧473m处为遂宁晨杰磁性材料有限公司，东侧487m处为四川宣和机电有限公司；东南侧257m处为四川万宸塑业有限公司；南侧167m处为JAC江汽物流零部件储运公司，南侧445m处为四川阿宁食品有限公司，南侧464m处为四川省金旺食品进出口有限公司；西侧29m-258m处分布有新园社区居民。
根据项目外环境关系，项目周围主要为工业企业及规划工业用地。项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然文化遗产保护区、森林公园、地质公园、饮用水源保护区等需要特别保护区域；项目周边500米范围内无国家和省级重点保护的珍稀植物和名木古树分布。
2.主要环境保护目标
根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下：
表3-7 主要环境保护目标
	要素
	名称
	保护对象
	保护内容
	环境功能
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离（m）

	
	
	
	
	
	
	

	大气
	新园社区居民
	居民
	8户，22人
	二类
	东北
	370

	
	新园社区居民
	居民
	18户，60人
	二类
	西
	29

	声环境
	新园社区居民
	居民
	2户,7人
	3类
	西
	29

	地下水环境
	本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水环境

	生态环境
	项目选址位于遂宁市安居区新园路以北，国道318以东，拟建地人类活动较为频繁，本项目用地范围内无珍稀野生动、植物及古树名木分布，无特殊文物保护单位





	污染
物排
放控
制标
准
	一、废气
1.施工期
施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中其他工程阶段标准。
表3-8 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值（μg/m3）
	监测时间

	TSP
	遂宁市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250
	


2.营运期
营运期废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。具体标准值详见下表。
表3-9 大气污染物排放标准限值
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m³
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值mg/m³
	执行标准

	
	
	高度
m
	排放速率
kg/h
	
	

	颗粒物
	120
	25
	14.45
	1.0（周界外浓度最高点）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
（25m排放速率根据插值法计算，且其排气筒高度无法高出周围200m建筑物3m以上，颗粒物排放浓度限值按照标准值的50%执行）


二、废水
生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。
表3-10 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 单位：mg/L
	序号
	项目
	排放标准
	执行标准

	1
	COD
	≤500
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	2
	BOD5
	≤300
	

	3
	SS
	≤400
	

	4
	动植物油
	≤100
	

	5
	石油类
	≤30
	


表3-11 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准
                                                             单位：mg/L
	序号
	项目
	排放标准
	执行标准

	1
	氨氮
	≤45
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准

	2
	TP
	≤8
	


三、噪声
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。
表3-12 施工期噪声排放标准
	时段
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	昼间（dB（A））
	70

	夜间（dB（A））
	55

	注：夜间场界噪声最大声级超过表中限值的幅度不得高于15dB（A）。


表3-13 运营期噪声排放标准
	时段
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	昼间（dB（A））
	65

	夜间（dB（A））
	55


四、固废
本项目采用一般固废暂存间、包装工具（桶、包装袋等）贮存一般固体废物，一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求暂存、处置。

	总量
控制
指标
	一、总量控制因子
1.废水：COD、NH3-N、总磷
2.废气：颗粒物
二、总量控制指标
1.废水
本项目生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。
按照《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，本项目水污染物已计入安居区龙眼井污水处理厂总量控制指标内，无需总量替代指标。结合本项目情况，采用排放标准法进行计算：
（1）本项目经预处理池处理后：
COD：500mg/L×864m3/a×10-6=0.4320t/a
NH3-N：45mg/L×864m3/a×10-6=0.0389t/a
TP：8mg/L×864m3/a×10-6=0.0069t/a
（2）安居区龙眼井污水处理厂处理后：
COD：50mg/L×864m3/a×10-6=0.0432t/a
NH3-N：5mg/L×864m3/a×10-6=0.0043t/a
TP：0.5mg/L×864m3/a×10-6=0.0004t/a
根据《主要水污染物总量分配指导意见》（环发〔2006〕189号）可知，废水排入城市污水处理设施或其他工业污水集中处理设施的排污单位，对其分配的化学需氧量和氨氮排放量不计入区域总量控制指标中。本项目废水排入安居区龙眼井污水处理厂，废水COD、氨氮总量指标计入该污水处理厂总量指标。
2.废气
根据大气专项评价计算：
颗粒物：0.005+0.236+0.188+0.192+1.158+0.032=1.811t/a
本报告的污染物排放量，仅供行政主管部门进行区域总量控制参考，具体总量控制指标由当地生态环境部门核定后下发。
表3-14 污染物排放量总量控制指标  
	项目
	总量控制指标（t/a）

	废气
	颗粒物
	1.811

	废水（园区排口）
	COD
	0.4320

	
	NH3-N
	0.0389

	
	TP
	0.0069

	废水（安居区龙眼井污水处理厂排放口）
	COD
	0.0432

	
	NH3-N
	0.0043

	
	TP
	0.0004
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1.施工期大气污染环境保护措施
施工期的废气主要来源于施工扬尘、施工机械及车辆废气。
（1）施工扬尘
项目施工扬尘主要产生环节主要包括：①来自地基的开挖及堆放；②建筑材料的搬运及堆放；③施工垃圾的堆放及清理。施工扬尘排放源属于无组织的面源。由于施工的需要，一些建材需要露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。
需采取的施工扬尘防治措施如下：
①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
②施工场地四周应设置围栏，围栏高度不低于2.5m；工地应配置滞尘防护网，并定期喷淋降尘，场地保持表土湿润。
③施工区域内的裸土地面必须采取临时绿化或网、膜覆盖等措施；建筑工地的脚手架外侧应使用密封式安全网封闭，安全网应定期冲洗，保持干净、整齐、牢固、无破损，防止施工中的灰尘外扬。
④物料堆场应集中堆放，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖。建议施工建材定量采购，减少建材露天堆放的时间以及保证尘粒一定的含水率>8%。若在工地内堆置超过一周的，应覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水抑尘。施工区域内的裸土地面必须采取临时绿化或网、膜覆盖等措施。
⑤建筑工地所有出入口必须设置规范的冲洗平台、泥浆沉淀池和车辆冲洗设备，所有车辆必须严格冲洗干净方能离开工地；尽可能将施工扬尘集中控制在场地小范围内。
⑥洗车槽、冲洗平台应设置集水沟、沉淀池，收集洗车、施工以及降水过程产生的废水和泥浆，废水经收集沉淀处理后循环利用。
⑦遇到干燥、易起尘的天气时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业覆以防尘网。
⑧合理布局施工工区的位置和车辆进出口位置，防止施工中的灰尘外扬对周边企业产生影响。
⑨根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求，制定监测方案。监测点位应设置于建筑工地施工区域围栏安全范围内，优先设置于车辆进出口处和工地下风向浓度最高点处，可直接监控施工现场主要施工活动的区域；在监测点周围，不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。从监测系统采样口到附近最高障碍物之间的水平距离，至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍；监测点应设置在相对安全和防火措施有保障的地方，监测点附近应避免强电磁干扰，周围有稳定可靠的电力供应，方便安装和检修通信线路；当与其他建筑工地相邻时，应避免在相邻边界处设置监测点；监测点的位置不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性；监测点位采样口距离地面高度一般应为2～4m；施工场地监测点数量宜符合DB51/2682-2020相关要求，施工场地扬尘排放限值应执行DB51/2682-2020表1要求。
在施工过程中，施工单位必须严格落实本环评提出的扬尘控制措施，有效控制扬尘，使其对周围大气环境的影响降至最低。本项目在做到以上扬尘控制措施后，可最大程度降低施工期扬尘对周边的环境影响。
（2）施工机械及车辆废气
施工期间的大气污染物还有各种燃油动力机械在施工过程中产生的燃油废气，属于短期影响。施工过程中各种燃油动力机械在清理、平整、运输过程中将产生燃油废气，其主要污染物为CO和NOX，以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间接性排放，可基本不考虑，其排放的污染物仅对施工区域近距离的环境空气质量产生很小影响，鉴于施工场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微，通过大气的自净作用可以得到净化，可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。
2.施工期水环境保护措施
根据工程分析，本项目施工期产生施工人员生活污水约3m3/d。生活污水经预处理后排入园区污水管网，最终进入安居区龙眼井污水处理厂处理达标后排入琼江。施工不设混凝土拌和站，全部构筑物施工使用商品砼。施工期间，基础工程等会产生少量灰浆水、冲洗水等废水，经沉淀池处理后可全部回用。因此施工期生活污水不直接排入地表水环境，故不会对项目所在区域地表水环境造成直接影响。
3.施工期声环境保护措施
施工期主要分为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如电钻、电锤等多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声等。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。项目均在室内施工，经建筑物隔声、距离衰减后，能做到达标排放。
为降低施工噪声对外界的影响，本次环评建议采取如下噪声控制措施：
（1）选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。
（2）在施工过程中要尽可能将高噪声的作业点置于场地中部区域，从而有效利用场地的距离衰减作用。
（3）文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，轻拿轻放。
（4）施工方应合理安排施工时间。将强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-6：00）施工噪声扰民。
⑤合理安排工期，尽量缩短施工时间。
本次环评要求，本项目施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准的要求。施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。项目施工期在采取上述有效措施控制后，不会对周围声环境明显影响。
4.施工期固体废物防治措施
施工期废弃物料能回收利用的则送回收站回收综合利用，生活垃圾产生量约30kg/d，建渣、废材料等运至当地主管部门指定的地方处置，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。施工期固体废弃物经上述妥善处理后可确保不对环境造成二次污染，未对环境产生不良影响。
由上述分析可知，施工期主要的环境影响表现在对当地声环境的影响，但这种影响均为局部的、暂时的，并且受人为和自然条件的影响较大，随着本项目施工完成，影响也将随之消失，因此对当地的整体环境造成的影响较小。但是应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度地减少装修期间对周围环境的影响。
综上所述，本项目施工期间对环境存在一定的影响，但施工结束后，以上影响即可消除。
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	一、废气
1.废气污染物排放情况及治理措施
（1）运输扬尘产排情况及治理措施
本项目运输产生废气污染物主要为道路扬尘，根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，汽车扬尘计算公式如下：
Qp=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）×0.72×L
式中：Qp 为汽车扬尘量（kg/辆）
V 为汽车速度（km/h）；
M 为汽车载重量（t）；
P 为道路表面粉尘量（kg/m2），根据类似工程规模类比，道路表面粉尘量取0.1kg/m2；
L 道路长度，km。
本项目运输车辆自重约10t，根据建设单位提供资料，一般载重约25t，运输时满载行驶，速度约为10km/h，在场地内行驶距离约100m，本项目原料运输总量为54.20‬万t/a，需要满载运输21680次，空载21680次；产品外运输总量为30万t/a，需要满载运输12000次，空载12000次；满载总运输次数33680，空载总运输次数33680。满载单次产生扬尘量为0.0143kg，空载单次产生扬尘量为0.0049kg，则项目产生道路扬尘总量为0.647t/a。
治理措施：针对道路扬尘采用以下治理措施：
A、厂区地面硬化，设置专人对进厂道路路面维护，洒水降尘，发现路面有落石和砂石渣，及时安排人员进行清扫，保持路面清洁；
B、优化运输路线，选择路面条件较好的运输线路；
C、产品及粉料运输均为密闭罐车，骨料运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输。
D、厂区进出口设置洗车平台及隔油沉淀池，设置洒水喷头对进出车辆车轮及车身表面进行喷淋降尘。
采取以上措施后，可使运输车辆及地面扬尘粉尘降低95%左右，即汽车运输在厂区内外扬尘排放量为0.032t/a。
（2）装卸扬尘产生及治理
外购工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆、装修垃圾通过汽车运输至厂区内，在卸料过程中会产生装卸扬尘，装卸扬尘产生量的经验估算公式采用秦皇岛码头装卸起尘公式计算：
Q=1133.33×U1.6×H1.23×e（-0.28W）
式中：Q—装卸起尘量，mg/s；
H—物料落差（m），取值1m；
U—气象平均风速（m/s），装卸作业均位于车间内，取1.0m/s；
W—平均物料含水率，取值5%。
经计算得，起尘量为279.5mg/s，装卸作业主要涉及建筑垃圾再生车间，每天装卸作业时间累计约3h，则装卸过程产生的颗粒物量约0.906t/a，产生速率1.006kg/h。
[bookmark: _Hlk212821030][bookmark: _Hlk212821012]治理措施：装卸料均在密闭生产车间内，进出口设有雾化洒水喷头，要求卸车时降低料斗高度，减小卸料落差，可减少颗粒物的产生。原辅料装卸过程针对性地对物料进行洒水，减少粉尘产生。项目装卸区厂房密闭，通过喷雾抑尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039其他建筑材料制造行业—喷雾降尘、机械除尘平均去除效率80%，则本项目建筑垃圾再生车间装卸料粉尘总去除率按80%计。计算得建筑垃圾再生车间装卸颗粒无组织产生量为0.181t/a，无组织产生速率0.201kg/h。
（3）堆场扬尘产生及治理
车间内设置有物料堆场，具体包括建筑垃圾再生车间堆场、水稳层再生车间堆场等，均设置于全封闭生产车间内，堆放过程在风力作用下会产生一定量的扬尘。堆场风力起尘源强计算公式如下：
Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5W
式中：Q—堆场起尘强度，mg/s；
U—地面平均风速，m/s，物料堆场位于生产车间内，风速较低，取1.0m/s；
S—堆场表面积，m2；
W—堆场物料含水率，%，（取值4%）；
根据平面设计，建筑垃圾再生车间堆场面积为5538m2、水稳层再生车间堆场面积为2087.1m2。
经计算，建筑垃圾再生车间堆场起尘量约233.52mg/s，0.841‬kg/h，2.018t/a；水稳层再生车间堆场起尘量约166.77mg/s，0.600‬kg/h，1.440t/a。
治理措施：项目生产车间均采用全封闭式车间，外购建筑垃圾以及加工后的再生料依次堆放于车间内，同时加工后的再生料堆场在整体封闭的生产车间内设置隔墙，形成独立空间，同时堆场采用分类堆放，不同种类、不同规格的物料堆场之间设置隔墙，料仓口设置雾化洒水喷头，防止二次扬尘产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源-附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，围挡粉尘控制效率60%，喷雾降尘效率按80%（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039其他建筑材料制造行业—喷雾降尘、机械除尘平均去除效率80%）。物料所在堆场相对密闭，通过喷雾降尘，建筑垃圾再生车间堆场粉尘总去除率80%、水稳层再生车间堆场粉尘总去除率92%。则经喷雾降尘后建筑垃圾再生车间堆场扬尘无组织产生量0.404t/a，无组织产生速率0.168kg/h；水稳层再生车间堆场扬尘无组织产生量0.115t/a，无组织产生速率0.048kg/h。
（4）水稳层再生车间生产废气
1）上料粉尘产生及治理
项目原料区物料使用装载机采用平推方式上料至配料斗，在物料装载转运过程会产生粉尘，转运过程均位于密闭车间内，车间内风量较小，转运车辆速度缓慢，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘排放因子相关数据，原料转运过程粉尘排放因子为0.00115kg/t进料，物料转运为再生骨料，总量约180000t/a，工作时间为2400h/a，则上料转运过程中粉尘产生量为0.207t/a，产生速率为0.086kg/h。
治理措施：原料平推上料转运均在密闭生产车间内，车间及投料口处设有雾化洒水喷头，要求转运车辆缓慢投料，可减少颗粒物的产生。转运过程针对性地对物料进行洒水，减少粉尘产生。通过喷雾抑尘，转运上料粉尘去除率为80%。计算得转运上料过程无组织产生量为0.041t/a，无组织产生速率0.017kg/h。
2）皮带输送物料粉尘产生及治理
[bookmark: _Hlk212822187][bookmark: _Hlk212889975]项目原料区物料使用装载机采用平推上料至配料斗后采用给料机与输送皮带相结合的方式进行物料传输，皮带输送过程中会产生少量的粉尘。皮带输送均设置于密闭车间内，车间内风量较小，皮带输送速度缓慢，该工序产生的粉尘量较少，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘排放因子相关数据，皮带转运输送过程粉尘排放因子为0.0007kg/t进料，皮带输送物料为再生骨料，总量约180000t/a，工作时间为2400h/a，则输送过程中粉尘产生量为0.126t/a，产生速率为0.053kg/h。
治理措施：整个输送系统均在封闭条件下进行，其中骨料以及再生料通过采用密闭车间+全封闭式输送皮带的方式进行输送可有效减少输送过程扬尘产生。输送粉尘抑效率按80%计算，则皮带输送粉尘无组织产生量约为0.025t/a，无组织产生速率为0.010kg/h。
3）粉料罐泄压粉尘产生及治理
粉料由罐车用车载空压机通过密闭的管道送入粉料罐仓内，进料完成后立即将进料口关闭，因此管道进料口不会有粉尘外溢。但由于入料口气流的扰动，仓内堆放的粉料会有少量产尘，通过料仓顶部呼吸孔泄压。
粉料罐仓进料时粉尘产生量根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中3021水泥制品制造行业产污系数表可知，物料输送储存工序颗粒物产生量以0.13kg/t计算，粉料用量约为42001.828t，则计算粉料仓顶部泄压粉尘产生量约为5.46t/a，粉料运输车辆每天卸料时间按4h计（1200h/a），产生率约为4.55kg/h。
治理措施：本项目粉料罐仓设置在封闭车间内，每个粉料罐仓自带1套脉冲布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，布袋除尘器处理效率按99%考虑，则粉料罐仓无组织产生总量为0.055t/a，无组织产生速率0.037kg/h。
本项目通过在该工序增加洒水抑尘措施，同时设置于封闭式生产车间内，由于车间内风速小，扰动作用低，在采取洒水抑尘措施，增加加工区整体湿度，粉尘在车间内重力作用下可快速自然沉降，去除车间内大部分无组织粉尘，无组织排放粉尘去除率按80%计，则无组织粉尘最终排放量为0.011t/a，排放速率约为0.010kg/h。
综上所述，整个水稳层再生车间无组织粉尘包括水稳层料生产工序排放的粉尘及堆场扬尘，其排放情况如下表所示：
表4-1 水稳层再生车间无组织排放源强
	车间
	工序
	污染物
	面源
面积
m2
	排放
高度
m
	无组织
产生量
t/a
	无组织
产生速率
kg/h
	处理
效率
%
	无组织
排放量
t/a
	无组织
排放速率
kg/h

	水稳层再生车间
	堆场扬尘
	颗粒物
	9237.8
	20.1
	1.440
	0.600
	92
	0.115
	0.048

	
	上料粉尘
	
	
	
	0.207
	0.086
	80
	0.041
	0.017

	
	皮带输送
	
	
	
	0.126
	0.053
	80
	0.025
	0.010

	
	粉料罐泄压粉尘
	
	
	
	0.055
	0.037
	80
	0.011
	0.010

	整个车间合计
	0.192
	0.085


（5）建筑垃圾再生车间废气
（一）拆建-装修共置生产线废气产排污
1）上料粉尘产生及治理
本项目建筑垃圾采用拆建-装修共置生产线的方式进行生产，拆建垃圾包括工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土及泥浆（本项目入厂泥浆为干泥浆）。原料入场后在厂区内分类堆放，生产时拆建垃圾利用装载机平推至振动给料机上料，装修垃圾利用装载机平推至链板给料机上料。在物料装载转运过程会产生粉尘，转运过程均位于密闭车间内，车间内风量较小，转运车辆速度缓慢，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘排放因子相关数据，原料转运过程粉尘排放因子为0.00115kg/t进料，物料转运分为拆建垃圾和装修垃圾，拆建垃圾约490000t/a，装修垃圾约10000t/a。工作时间为2400h/a，则上料转运过程中粉尘总产生量为0.575t/a，产生速率为0.240kg/h。
[bookmark: _Hlk212889841]治理措施：原料平推上料转运均在密闭生产车间内，车间及投料口处设有雾化洒水喷头，要求转运车辆缓慢投料，可减少颗粒物的产生。转运过程针对性地对物料进行洒水，减少粉尘产生。通过喷雾抑尘，转运上料粉尘去除率为80%。计算得转运上料过程无组织产生量为0.115t/a，无组织产生速率0.048kg/h。
2）装修垃圾阶梯筛及输送废气产生及治理
本项目装修垃圾给料后经与输送皮带相结合的方式进行物料传输至阶梯筛进行筛分，将大件物筛分人工捡拾后送至大件（园林）垃圾处置线进行处理，其余筛分料经皮带输送后与拆建垃圾进入后续工序。在物流输送及阶梯筛筛选过程会产生粉尘。参考《逸散工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘源排放相关数据，筛分过程粉尘产生量系数按0.05kg/t计，装修垃圾加工量约10000t/a，则加工过程产生的颗粒物约为0.5t/a，产生速率0.208kg/h。
治理措施：阶梯筛筛选工序设置于封闭式生产车间内，生产时将卷帘门关闭并在进出口设置射雾器，车间内采用喷雾降尘，增加整体空气湿度，以减少无组织粉尘排放；同时在阶梯筛和输送皮带顶部设置密封罩（与主体设备设计）收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器（配套除尘器风量为12000m³/h）处理后由1根25m高排气筒（DA002）排放。
根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）及刘天齐主编《三废处理工程技术手册-废气卷》过滤式除尘器：袋式除尘器的效率可达很高（99.9%以上），项目综合考虑，布袋除尘器处理效率按99%考虑。
装修垃圾阶梯筛及输送废气处理方案及参数如下表所示：
表4-2 装修垃圾阶梯筛及输送废气处理措施一览表
	污染源
	治理措施
	废气处理系统参数

	
	
	收集效率
	处理效率
	风量
	排气筒参数

	
	
	
	
	
	数量
	编号
	高度
	内径

	装修垃圾阶梯筛及输送废气
	封闭式车间+洒水降尘+密封罩+布袋除尘器
	95%
	99%
	12000m3/h
	1
	DA002
	25m
	0.7m


①有组织排放情况
本项目装修垃圾阶梯筛及输送废气有组织排放情况如下表所示。
表4-3 装修垃圾阶梯筛及输送废气产生及有组织排放情况一览表
	污染源
	产生情况
	集气
捕集量
t/a
	处理量
t/a
	有组织排放
	无组织产生量
t/a
	标准限值

	
	产生量
t/a
	产生速率
kg/h
	
	
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3

	颗粒物
	0.5
	0.208
	0.475
	0.470
	0.005
	0.002
	0.167
	0.025
	14.45
	120


通过采取上述措施，颗粒物排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。
②无组织排放情况
根据上表，装修垃圾阶梯筛及输送工序收集效率为95%，将会有5%的粉尘不能进行收集处理，即装修垃圾阶梯筛及输送工序无组织产生量为0.025t/a，无组织产生速率0.010kg/h。
本项目通过在该工序增加洒水抑尘措施，同时设置于封闭式生产车间内，由于车间内风速小，扰动作用低，在采取上述洒水抑尘措施，增加加工区整体湿度，粉尘在车间内重力作用下可快速自然沉降，去除车间内大部分无组织粉尘，无组织排放粉尘去除率按80%计，则无组织粉尘最终排放量为0.005t/a，排放速率约为0.002kg/h。
3）颚破、弛张筛、分选废气产生及治理
装修垃圾经阶梯筛筛选后同拆建垃圾按不同粒径物料汇同进行处理，进行鄂破、重型弛张筛及正压分选工序，在鄂破、筛分及正压分选加工过程中会产生粉尘。参考《逸散工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘源排放相关数据，破碎、筛分过程粉尘产生量系数按0.05kg/t计，进入该阶段工序加工料约496000t/a，则加工过程产生的颗粒物约为24.8t/a，产生速率10.333kg/h。
[bookmark: _Hlk212893367]治理措施：鄂破、重型弛张筛及正压分选工序设置于封闭式生产车间内，生产时将卷帘门关闭并在进出口设置射雾器，车间内采用喷雾降尘，增加整体空气湿度，以减少无组织粉尘排放；同时在颚破、弛张筛、正压分选和输送皮带顶部设置密封罩（与主体设备设计）收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器（配套除尘器风量为50000m³/h）处理后由1根25m高排气筒（DA003）排放，布袋除尘器处理效率按99%考虑。
[bookmark: _Hlk212894624]颚破、弛张筛、分选废气处理方案及参数如下表所示：
表4-4 颚破、弛张筛、分选废气处理措施一览表
	污染源
	治理措施
	废气处理系统参数

	
	
	收集效率
	处理效率
	风量
	排气筒参数

	
	
	
	
	
	数量
	编号
	高度
	内径

	颚破、弛张筛、分选废气
	封闭式车间+洒水降尘+密封罩+布袋除尘器
	95%
	99%
	50000m3/h
	1
	DA003
	25m
	1.0m


①有组织排放情况
本项目颚破、弛张筛、分选废气有组织排放情况如下表所示。
表4-5 颚破、弛张筛、分选废气产生及有组织排放情况一览表
	污染源
	产生情况
	集气
捕集量
t/a
	处理量
t/a
	有组织排放
	无组织产生量
t/a
	标准限值

	
	产生量
t/a
	产生速率
kg/h
	
	
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3

	颗粒物
	24.8
	10.333
	23.56
	23.324
	0.236
	0.098
	1.96
	1.24
	14.45
	120


通过采取上述措施，颗粒物排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。
②无组织排放情况
根据上表，鄂破、重型弛张筛及正压分选工序收集效率为95%，将会有5%的粉尘不能进行收集处理，即鄂破、重型弛张筛及正压分选工序无组织产生量为1.24t/a，无组织产生速率0.517kg/h。
本项目通过在该工序增加洒水抑尘措施，同时设置于封闭式生产车间内，由于车间内风速小，扰动作用低，在采取上述洒水抑尘措施，增加加工区整体湿度，粉尘在车间内重力作用下可快速自然沉降，去除车间内大部分无组织粉尘，无组织排放粉尘去除率按80%计，则无组织粉尘最终排放量为0.248t/a，排放速率约为0.103kg/h。
4）反击破、成品筛及轻物质分离废气产生及治理
物料经鄂破、重型弛张筛及正压分选工序经人工捡拾去除杂物后利用反击破、成品筛及轻物质分离进行二次破碎筛分为产品料，在反击破、成品筛及轻物质分离加工过程中会产生粉尘。参考《逸散工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘源排放相关数据，二次破碎、筛分过程粉尘产生量系数按0.05kg/t计，经前述工序除杂（根据设计考虑杂物、金属去除60%，渣土全部去除）后进入该阶段工序加工料约395040t/a，则加工过程产生的颗粒物约为19.752t/a，产生速率8.23kg/h。
治理措施：反击破、成品筛及轻物质分离工序设置于封闭式生产车间内，生产时将卷帘门关闭并在进出口设置射雾器，车间内采用喷雾降尘，增加整体空气湿度，以减少无组织粉尘排放；同时在反击破、成品筛及轻物质分离和输送皮带顶部设置密封罩（与主体设备设计）收集，收集加工过程中产生的粉尘，收集废粉尘经配套的布袋除尘器（配套除尘器风量为50000m³/h）处理后由1根25m高排气筒（DA004）排放，布袋除尘器处理效率按99%考虑。
反击破、成品筛及轻物质分离废气处理方案及参数如下表所示：
表4-6 反击破、成品筛及轻物质分离废气处理措施一览表
	污染源
	治理措施
	废气处理系统参数

	
	
	收集效率
	处理效率
	风量
	排气筒参数

	
	
	
	
	
	数量
	编号
	高度
	内径

	反击破、成品筛及轻物质分离废气
	封闭式车间+洒水降尘+密封罩+布袋除尘器
	95%
	99%
	50000m3/h
	1
	DA004
	25m
	1.0m


①有组织排放情况
本项目反击破、成品筛及轻物质分离废气有组织排放情况如下表所示。
表4-7 反击破、成品筛及轻物质分离废气产生及有组织排放情况一览表
	污染源
	产生情况
	集气
捕集量
t/a
	处理量
t/a
	有组织排放
	无组织产生量
t/a
	标准限值

	
	产生量
t/a
	产生速率
kg/h
	
	
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3

	颗粒物
	19.752
	8.23
	18.764
	18.576
	0.188
	0.078
	1.56
	0.988
	14.45
	120


通过采取上述措施，颗粒物排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。
②无组织排放情况
根据上表，反击破、成品筛及轻物质分离工序收集效率为95%，将会有5%的粉尘不能进行收集处理，即反击破、成品筛及轻物质分离工序无组织产生量为0.988t/a，无组织产生速率0.412kg/h。
本项目通过在该工序增加洒水抑尘措施，同时设置于封闭式生产车间内，由于车间内风速小，扰动作用低，在采取上述洒水抑尘措施，增加加工区整体湿度，粉尘在车间内重力作用下可快速自然沉降，去除车间内大部分无组织粉尘，无组织排放粉尘去除率按80%计，则无组织粉尘最终排放量为0.198t/a，排放速率约为0.083kg/h。
（二）大件（园林）垃圾处置生产线废气产排污
1）上料粉尘产生及治理
本项目装修垃圾在生产处理前，通过阶梯筛筛选出大件（园林）垃圾（家具、木门等）需在厂区内进行绞碎后打包处理。经分选后的大件垃圾在厂区内集中堆放，生产时拆建垃圾利用装载机平推至振动给料机上料，大件垃圾利用装载机平推至链板给料机上料。在物料装载转运过程会产生粉尘，转运过程均位于密闭车间内，车间内风量较小，转运车辆速度缓慢，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘排放因子相关数据，原料转运过程粉尘排放因子为0.00115kg/t进料，物料转运为大件（园林）垃圾，约400t/a。工作时间为200h/a，则上料转运过程中粉尘总产生量为0.005t/a，产生速率为0.025kg/h。
治理措施：大件（园林）垃圾上料转运均在密闭生产车间内，车间及投料口处设有雾化洒水喷头，要求转运车辆缓慢投料，可减少颗粒物的产生。转运过程针对性地对物料进行洒水，减少粉尘产生。通过喷雾抑尘，转运上料粉尘去除率为80%。计算得转运上料过程无组织产生量为0.001t/a，无组织产生速率0.005kg/h。
2）大件（园林）垃圾绞碎及输送粉尘产生及治理
[bookmark: _Hlk212900545]项目大件（园林）垃圾使用装载机上料至给料机后，通过输送皮带与绞碎机相结合的方式输送至绞碎机进行绞碎，绞碎及输送过程会产生粉尘。参考《逸散工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘源排放相关数据，破碎过程粉尘产生量系数按0.05kg/t计，大件（园林）垃圾加工量约400t/a，则加工过程产生的颗粒物约为0.02t/a，产生速率0.1kg/h。
治理措施：本项目通过在该工序增加洒水抑尘措施，同时绞碎机在加工过程为封闭式绞碎，输送皮带顶部设置密封罩，由于车间内风速小，扰动作用低，再采取上述洒水抑尘措施，增加加工区整体湿度，粉尘在车间内重力作用下可快速自然沉降，去除车间内大部分无组织粉尘，无组织排放粉尘去除率按80%计，则无组织粉尘最终排放量为0.004t/a，排放速率约为0.02kg/h。
3）打包粉尘产生及治理
项目大件（园林）垃圾经绞碎后的细碎杂物需在厂区内进行打包后进行处理，打包过程中会产生粉尘。参考《逸散工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂逸散尘源排放相关数据，装货过程粉尘产生量系数按0.02kg/t计，细碎杂物打包量约400t/a，则打包过程产生的颗粒物约为0.008t/a，产生速率0.04kg/h。
治理措施：本项目通过在该工序增加洒水抑尘措施，同时打包机在加工过程为封闭式打包，打包完成后送出打包物料，由于车间内风速小，扰动作用低，再采取上述洒水抑尘措施，增加加工区整体湿度，粉尘在车间内重力作用下可快速自然沉降，去除车间内大部分无组织粉尘，无组织排放粉尘去除率按80%计，则无组织粉尘最终排放量为0.002t/a，排放速率约为0.01kg/h。
综上分析，本项目建筑垃圾再生车间生产过程中无组织废气排放源强统计见下表。
表4-8 建筑垃圾再生车间无组织排放源强
	车间
	工序
	污染物
	面源
面积
m2
	排放
高度
m
	无组织
产生量
t/a
	无组织
产生速率
kg/h
	处理
效率
%
	无组织
排放量
t/a
	无组织
排放速率
kg/h

	建筑垃圾再生车间
	装卸扬尘
	颗粒物
	12498.2
	20.1
	0.906
	1.006
	80
	0.181
	0.201

	
	堆场扬尘
	
	
	
	2.018
	0.841
	80
	0.404
	0.168

	
	建筑垃圾上料粉尘
	
	
	
	0.575
	0.240
	80
	0.115
	0.048

	
	阶梯筛及输送废气
	
	
	
	0.025
	0.010
	80
	0.005
	0.002

	
	鄂破、弛张筛、分选废气
	
	
	
	1.24
	0.517
	80
	0.248
	0.103

	
	反击破、成品筛及轻物质分离废气
	
	
	
	0.988
	0.412
	80
	0.198
	0.083

	
	大件垃圾上料粉尘
	
	
	
	0.005
	0.025
	80
	0.001
	0.005

	
	大件垃圾绞碎及输送粉尘
	
	
	
	0.02
	0.1
	80
	0.004
	0.02

	
	打包粉尘
	
	
	
	0.008
	0.04
	80
	0.002
	0.01

	整个车间合计
	1.158
	0.64


（6）食堂油烟
本项目利用厂区现有食堂供员工就餐，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）生活污染源产排污系数手册中“三区”，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。餐饮油烟产生量为301克/（人·年），项目新增劳动定员30人，全年产生量约9.03kg/a。
厂区食堂现安装有油烟净化装置，食堂供应三餐，排风量为每天6小时，配套风机风量约为4000m3/h，食堂油烟经油烟净化装置收集处理后由专用烟道引至屋顶排放（DA001，处理效率按60%），则食堂油烟经处理后排放量为3.61kg/a，排放速率约为0.002kg/h，排放浓度约为0.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求（2.0mg/m3）。
2.大气污染物排放情况汇总
本项目大气污染物排放情况汇总如下表所示：



表4-9 大气污染物有组织排放情况汇总表
	生产
单元
	产污
设施
	污染物
	污染物产生情况
	废气治理设施
	是否为可行技术
	污染物排放情况
	排放标准

	
	
	
	产生量
t/a
	产生速率
kg/h
	治理设施
	收集
效率
	处理
效率
	
	对应排气筒及风量
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3

	建筑垃圾再生车间
	阶梯筛及输送废气
	颗粒物
	0.5
	0.208
	封闭式生产车间
	布袋除尘器
	95%
	99%
	是
	DA002
H=25m
Φ=0.7m
12000m³/h
	0.005
	0.002
	0.167
	14.45
	120

	
	颚破、弛张筛、分选废气
	颗粒物
	24.8
	10.333
	
	布袋除尘器
	95%
	99%
	是
	DA003
H=25m
Φ=1.0m
50000m³/h
	0.236
	0.098
	1.96
	14.45
	120

	
	反击破、轻物质分离废气
	颗粒物
	19.752
	8.23
	
	布袋除尘器
	95%
	99%
	是
	DA004
H=25m
Φ=1.0m
50000m³/h
	0.188
	0.078
	1.56
	14.45
	120

	食堂
	食堂油烟
	9.03kg/a
	0.05
	油烟净化装置
	60%
	是
	DA001
4000m³/h
	3.61kg/a
	0.002
	0.5
	/
	2.0


表4-10 大气污染物无组织排放情况汇总表
	污染源
	产污工序
	污染物
	产生情况
	治理措施
	面源参数
	排放情况

	
	
	
	产生量
t/a
	产生速率
kg/h
	
	
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h

	水稳层再生车间
	堆场扬尘
	颗粒物
	1.440
	0.600
	密闭车间+进出口设置卷帘门+喷雾降尘
	S=9237.8m2
H=20.1m
	0.192
	0.085

	
	上料粉尘
	颗粒物
	0.207
	0.086
	密闭车间+喷雾降尘+缓慢投料
	
	
	

	
	皮带输送物料粉尘
	颗粒物
	0.126
	0.053
	密闭车间+全封闭式皮带+喷雾降尘
	
	
	

	
	粉料罐泄压粉尘
	颗粒物
	0.055
	0.037
	密闭车间+仓顶除尘器+喷雾降尘
	
	
	

	建筑垃圾再生车间
	装卸扬尘
	颗粒物
	0.906
	1.006
	密闭车间+喷雾降尘+卸料降低料斗高度
	S=12498.2m2
H=20.1m
	1.158
	0.64

	
	堆场扬尘
	颗粒物
	2.018
	0.841
	密闭车间+进出口设置卷帘门+喷雾降尘
	
	
	

	
	建筑垃圾上料粉尘
	颗粒物
	0.575
	0.240
	密闭车间+喷雾降尘+缓慢投料
	
	
	

	
	阶梯筛及输送废气
	颗粒物
	0.025
	0.010
	密闭车间+喷雾降尘+密封罩+布袋除尘器+25m高排气筒（DA002）
	
	
	

	
	鄂破、弛张筛、分选废气
	颗粒物
	1.24
	0.517
	密闭车间+喷雾降尘+密封罩+布袋除尘器+25m高排气筒（DA003）
	
	
	

	
	反击破、成品筛及轻物质分离废气
	颗粒物
	0.988
	0.412
	密闭车间+喷雾降尘+密封罩+布袋除尘器+25m高排气筒（DA004）
	
	
	

	
	大件垃圾上料粉尘
	颗粒物
	0.005
	0.025
	密闭车间+喷雾降尘+缓慢投料
	
	
	

	
	大件垃圾绞碎及输送粉尘
	颗粒物
	0.02
	0.1
	密闭车间+全封闭式皮带+喷雾降尘
	
	
	

	
	打包粉尘
	颗粒物
	0.008
	0.04
	密闭车间+喷雾降尘
	
	
	

	运输扬尘
	车辆运输
	颗粒物
	0.647
	/
	物料密闭遮盖运输，设置车辆冲洗平台，道路洒水降尘，及时进行路面清扫
	/
	0.032
	/



综上，本项目运营期建筑垃圾再生车间DA002、DA003、DA004中颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。PM（颗粒物）满足《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（川环函〔2023〕114号）通用行业B级绩效分级中“PM有组织排放浓度不高于10mg/m3”的要求。颗粒物排放经封闭式车间生产，喷雾降尘措施后，颗粒物厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值要求。食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。
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	3.废气治理措施可行性分析
治理粉尘的方法和设备很多，各具不同的性能和特点，综合考虑除尘效果、无二次污染、成本低（一次性投资和运行费用）、简便易行等方面考虑进行选择。--

①湿式除尘带来复杂的废水处理设施，存在风机带水、泥浆处理困难、设备易腐蚀和水的二次污染等许多问题，不采用。
②电除尘具有处理风量大、净化效率高、运行费用低等优点。但主要是由于粉尘比电阻较大，不易导电清除。另外，电除尘器一次投资较大，对于本项目污染源较多，风量较小的除尘系统，采用电除尘器净化从投资上不合算。
③袋式除尘：目前国内外对低温粉尘净化都采用袋式除尘，它具有净化效率高、设备不受腐蚀，运行管理简便，回收粉尘易于处理等优点；同时要求袋式除尘器具有抗结露的性能。
目前广泛采用的是布袋除尘器，具有如下特点：过滤风速大、体积小、占地面积少、重量轻；能耗低，运行阻力损失（1000Pa～1500Pa）只有大型正压（负压）反吹内滤式袋式除尘器压力损失（2000Pa～2500Pa）的3/4；使用寿命长，维护管理方便，一般使用寿命可达三年以上。
故综上分析，项目建筑垃圾再生车间生产工序采用布袋除尘器方式处理可行。
4.卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的要求，当无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度超过《环境空气质量标准》GB3095-2012和《工业企业设计卫生标准》TJ36-79规定的居住区允许浓度限值，则无组织排放源所在地的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。
卫生防护距离初值计算如下：

式中：
Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；
Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；
L——大气有害物质卫生防护距离处置，单位为米（m）；
r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为（m）。
A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。
A、B、C、D取值，见下表：
表4-11 卫生防护距离计算系数
	计算系数
	工业企业所在地区近五年平均风速m/s
	卫生防护距离L，m

	
	
	L≤1000
	1000<L≤2000
	L>2000

	
	
	工业企业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	<2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2~4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	>4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	110

	B
	<2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	>2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	<2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	>2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	<2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	>2
	0.84
	0.84
	0.76


根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”本项目卫生防护距离特征污染因子确定如下表所示：
表4-12 卫生防护距离特征污染因子确定
	产生位置
	污染物名称
	QC无组织排放速率
kg/h
	Cm
mg/m³
	QC/Cm
	是否为计算因子

	建筑垃圾再生车间
	颗粒物
	0.64
	0.9
	0.7111
	是

	水稳层再生车间
	颗粒物
	0.085
	0.9
	0.0944
	是


根据本项目生产及工艺特征分析，本项目以颗粒物为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值，项目卫生防护距离计算结果见下图。
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	建筑垃圾再生车间卫生防护距离计算图
	水稳层再生车间卫生防护距离计算图


由于本项目无组织涉及区域为单一特征污染物，因此本项目卫生防护距离分别以建筑垃圾再生车间、水稳层再生车间为边界向外50m叠加的包络线范围。经现场调查，本项目卫生防护距离内无居民，无医院、学校等其他环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。
5.大气污染物排放量核算
本项目大气主要污染因子为颗粒物。项目废气排放量核算见下表。
表4-13 大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率
（kg/h）
	年排放量
（t/a）

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/

	一般排放口

	2
	阶梯筛及输送废气排气筒DA002
	颗粒物
	0.167
	0.002
	0.005

	
	鄂破、弛张筛及分选废气排气筒DA003
	颗粒物
	1.96
	0.098
	0.236

	
	反击破、轻物质分离废气排气筒DA004
	颗粒物
	1.56
	0.078
	0.188

	3
	食堂油烟排气筒DA001
	食堂油烟
	0.5
	0.002
	3.61kg/a

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.429

	
	食堂油烟
	3.61kg/a

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.429

	
	食堂油烟
	3.61kg/a


表4-14 大气污染物无组织排放量核算表
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	排放标准
	年排放量
（t/a）

	
	
	
	标准名称
	排放限值
mg/m3
	

	水稳层再生车间
	颗粒物
	密闭车间+进出口设置卷帘门+喷雾降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.192

	建筑垃圾再生车间
	颗粒物
	
	
	1.0
	1.158

	运输扬尘
	颗粒物
	物料密闭遮盖运输，设置车辆冲洗平台，道路洒水降尘，及时进行路面清扫
	
	1.0
	0.032


本项目大气污染物年排放量核算见下表。
表4-15 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	1.811

	2
	食堂油烟
	3.61kg/a


6.非正常工况排放量核算
项目非正常工况主要考虑除尘器故障的情况。项目非正常排放核算详见下表。
表4-16 项目非正常排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度
mg/m3
	非正常排放速率
kg/h
	单次持续时间
h
	年发生频次
次/a
	应对措施

	DA002
	废气治理设备故障等
	颗粒物
	17.33
	0.208
	2h
	1次/a
	立即停止生产并检修，平时加强维护、保养

	DA003
	
	颗粒物
	206.66
	10.333
	
	
	

	DA004
	
	颗粒物
	164.6
	8.23
	
	
	


由上表统计结果可知，在非正常工况下，项目将发生超标排放，污染周边环境空气质量。建设单位应按表中措施落实，尽可能杜绝非正常排放的发生；当发生非正常排放的情况，应及时停运检修，减轻对周围环境污染负荷。
7.监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）以及项目产污环节分析，制定本项目环境监测计划，建议建设单位定期委托有资质的监测单位对项目的污染物排放情况进行监测，为环境管理提供依据。
表4-17 监测计划
	监测
对象
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	废气
	有组织
	阶梯筛及输送废气排气筒DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	
	颚破、弛张筛、分选废气排气筒DA002
	颗粒物
	1次/年
	

	
	
	反击破、轻物质分离废气排气筒DA003
	颗粒物
	1次/年
	

	
	无组织
	厂界四周
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	环境空气
	距项目最近下风向居民点处（未拆迁前需考虑）
	PM2.5、PM10、颗粒物
	1次/年
	《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)二级



二、废水
1.废水产生、排放及治理措施
本项目营运期无生产性废水排放，产生的废水主要为员工的生活污水。本项目新增劳动定员30人，实行8小时工作制，全年工作300天。食堂、生活用水按120L/人·d，则生活办公用水3.6m3/d（1080m3/a），排水系数按照用水量的80%计算，生活污水产生量为2.88m3/d（864m3/a），主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、总磷。
本项目采用“雨污分流”的排水体制。因此仅有少量生活污水，其中食堂废水经1#隔油池处理后汇同生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。
表4-18 本项目废水排放及处置措施情况一览表
	废水
	主要污染物
	排放量
（m3/a）
	处置措施
	是否技术可行

	生活污水（含食堂废水）
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、石油类
	864
	隔油池+预处理池+安居区龙眼井污水处理厂
	是

	合计
	864
	/
	/


2.废水排放情况
根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），采用类比法对生活污水产生量进行核算，本项目废水排放及治理措施情况见下表。
表4-19 本项目废水排放情况一览表
	处理措施
	主要污染物产生及排放情况
	水量
（m3/a）
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TP

	隔油池+预处理池
	处理前
	浓度（mg/L）
	864
	350
	300
	40
	300
	5

	
	
	排放量（t/a）
	
	0.3024
	0.2592
	0.0346
	0.2592
	0.0043

	
	处理后
	浓度（mg/L）
	
	250
	200
	30
	100
	3

	
	
	排放量（t/a）
	
	0.2160
	0.1728
	0.0259
	0.0864
	0.0026

	污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准
	500
	300
	45
	400
	8

	安居区龙眼井污水处理厂
	浓度（mg/L）
	864
	50
	10
	5
	10
	0.5

	
	排放量（t/a）
	
	0.0432
	0.0086
	0.0043
	0.0086
	0.0004

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标
	50
	10
	5
	10
	0.5


3.废水排放口基本情况
表4-20 废水类别、污染物及治理设施信息表
	废水
类别
	污染物种类
	排放
去向
	排放
规律
	污染治理设施
	排放编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油
	安居区龙眼井污水处理厂
	间歇
	TW001
	预处理池
	隔油池+预处理池
	DW001
	是
	一般排放口


4.废水处理可行性分析
（1）厂区内现有废水处理设施可行性分析
隔油池处理依托可行性分析：项目食堂产生废水约为生活废水量的25%，则本项目新增食堂废水量约0.76m³/d，依托厂区已建1#隔油池处理。厂区已建隔油池容积为10m³，现有项目食堂废水排放量共计为0.6m³/d，隔油池剩余处理能力为9.4m³/d，大于本项目食堂废水排放量。因此，项目食堂废水依托已建隔油池处理是可行的。
废水预处理依托可行性分析：项目废水主要为生活污水（含食堂废水），这部分废水依托厂区已建预处理池，容积30m³。厂区现有项目排水量共计为2.4m³/d，预处理池剩余容积为27.6m³，本项目拟经预处理池预处理废水量约为2.88m³/d，厂区预处理池剩余容量能满足收纳处理本项目废水量。同时根据现场调查，厂区现有废水经预处理后经市政管网排入安居区龙眼井污水处理厂进行处理。因此，本项目建成后产生的废水通过园区污水管网排放至安居区龙眼井污水处理厂进行深度处理。
综上，本项目依托厂区已建预处理池处理是可行的。
（2）经安居区龙眼井污水处理厂处理可行性分析
龙眼井污水处理厂位于安居区龙眼井村，占地面积约50亩，设计废水处理规模为1.6万m3/d，采用CASS+D型滤池污水处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江；龙眼井污水处理厂工程于2013年10月开工建设，已于2015年4月完工并投入运行。
A、纳管可行性
根据现场调查，本项目所在区域污水管网已经全部建成且与龙眼井污水处理厂相接，因此，本项目位于龙眼井污水处理厂的纳污范围内，生活污水经预处理达标后，在市政污水管网碰管后通过污水管网可排入龙眼井污水处理厂进行处理。
B、水质可行性
为保证物龙眼井污水处理厂正常有效地运转，需严格控制污水处理厂接纳的工业、企业所排出的废水水质，其接纳水质必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。根据工程分析，本项目外排生活污水污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，符合其纳管水质标准。
C、水量可行性
龙眼井污水处理厂设计处理能力为1.6万m3/d，同时，污水处理厂现阶段处理量为1.54万m3/d，剩余约0.06万m3/d处理量，有足够容量处理本项目外排废水（项目外排废水总量为2.88m³/d）。
综上，从纳管范围、水质达标以及处理能力而言，本项目废水排入安居区龙眼井污水处理厂进行处理是可行的。
综上所述，本项目拟采取的水污染治理措施可行。
5.监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求的监测项目和监测频次进行监测，可自行监测或监测委托第三方有资质单位进行。项目营运期废水监测要求如下。
表4-21 废水监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	执行标准
	监测频次

	厂区废水总排口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、动植物油
	安居区龙眼井污水处理厂进水水质指标
	1次/年


三、噪声
根据建设项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价基于点声源预测模式模拟预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。本次评价预测和评价运营期内建设项目在厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。
1.预测点位
（1）本次预测噪声点为项目厂界东、南、西、北四边界外1m。
2.预测内容
项目的声环境影响预测范围与评价范围相同，即厂界外50m包络线的范围。
3.基础数据
本项目噪声预测基础数据见下表。
表4-22 噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	地面类型
	K
	硬地面K=1

	2
	地面反射系数
	/
	1

	3
	环境空气温度
	℃
	20

	4
	空气相对湿度
	%
	30

	5
	空气大气压
	atm
	1


4.声源数据
本项目无室外声源，营运期主要噪声源如下所示：
表4-23 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）  单位：dB（A）
	序号
	建筑物
名称
	声源名称
	型号
	声功率级
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边
界距离/m
	室内边界
声级
	运行
时段
	建筑物
插入损
失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
	建筑物外距离

	1
	建筑垃圾+装修垃圾+大件（园林）垃圾再生车间
	链板给料机
	点源
	68.2
	
	44
	143
	1
	52.6
	65.0
	
	25
	33.3
	1

	2
	
	装修阶梯筛分机
	点源
	81.6
	
	46
	140
	3
	52.6
	78.0
	
	25
	46.7
	1

	3
	
	振动给料机（入料）
	点源
	68.2
	
	42
	138
	1
	52.6
	65.0
	
	25
	33.3
	1

	4
	
	颚破机
	点源
	84.5
	
	46
	138
	2
	52.6
	81.0
	
	25
	49.6
	1

	5
	
	振动给料机（出料）
	点源
	68.2
	
	42
	137
	1
	52.6
	65.0
	
	25
	33.3
	1

	6
	
	重型弛张筛分机
	点源
	81.6
	
	42
	128
	3
	52.6
	88.0
	
	25
	46.7
	1

	7
	
	高密度轻质物分离器
	点源
	75.2
	
	40
	109
	2
	52.6
	72.0
	
	25
	40.3
	1

	8
	
	反击破
	点源
	83.3
	
	46
	147
	2
	52.6
	80.0
	
	25
	48.4
	1

	9
	
	筛分机
	点源
	81.6
	
	44
	143
	3
	52.6
	78.0
	
	25
	46.7
	1

	10
	
	负压轻质物分离器
	点源
	75.2
	
	43
	146
	2
	52.6
	72.0
	
	25
	40.3
	1

	11
	
	皮带式自卸除铁器
	点源
	64.3
	
	43
	143
	5
	52.6
	61.0
	
	25
	29.4
	1

	12
	
	铠甲式自卸除铁器
	点源
	64.3
	
	51
	150
	5
	52.6
	61.0
	
	25
	29.4
	1

	13
	
	螺杆式空压机
	点源
	56.8
	
	47
	145
	0
	38.2
	53.0
	
	25
	21.9
	1

	14
	
	冷干机
	点源
	56.9
	
	49
	148
	2
	38.2
	53.0
	
	25
	22
	1

	15
	
	除尘器
	点源
	64.5
	
	45
	147
	6
	38.2
	51.0
	
	25
	29.6
	1

	16
	
	引风机
	点源
	81.8
	
	46
	144
	6
	38.2
	78.0
	
	25
	46.9
	1

	17
	
	除尘器
	点源
	64.5
	
	44
	134
	6
	38.2
	61.0
	
	25
	29.6
	1

	18
	
	引风机
	点源
	81.8
	
	51
	134
	6
	38.2
	78.0
	
	25
	46.9
	1

	19
	
	除尘器
	点源
	64.5
	
	51
	132
	6
	38.2
	61.0
	
	25
	29.6
	1

	20
	
	引风机
	点源
	81.8
	
	40
	136
	6
	38.2
	78.0
	
	25
	46.9
	1

	21
	
	加湿机
	点源
	55.6
	
	42
	134
	2
	38.2
	52.0
	
	25
	20.7
	1

	22
	
	潜水式排污泵
	点源
	56.8
	
	62
	131
	0
	18.9
	53.0
	
	25
	21.9
	1

	23
	
	双流体喷雾
	点源
	48.2
	
	62
	142
	2
	18.9
	45.0
	
	25
	13.3
	1

	24
	
	喷雾空压机
	点源
	56.8
	
	40
	143
	2
	18.9
	53.0
	
	25
	21.9
	1

	25
	
	潜水泵
	点源
	56.8
	
	46
	142
	0
	18.9
	53.0
	
	25
	21.9
	1

	26
	
	板链给料机
	点源
	68.2
	
	44
	140
	1
	18.9
	65.0
	
	25
	33.3
	1

	27
	
	双轴绞碎机
	点源
	83.3
	
	43
	138
	3
	18.9
	80.0
	
	25
	48.4
	1

	28
	
	皮带机
	点源
	61.8
	
	43
	136
	0
	18.9
	58.0
	
	25
	26.9
	1

	29
	
	除铁器
	点源
	64.3
	
	51
	138
	5
	18.9
	61.0
	
	25
	29.4
	1

	30
	
	除尘系统
	点源
	64.5
	
	47
	135
	6
	18.9
	61.0
	
	25
	29.6
	1

	31
	
	轻物质卧式打包机
	点源
	68.4
	
	49
	135
	2
	18.9
	65.0
	
	25
	33.5
	1

	32
	水稳层再生车间
	集料皮带机
	点源
	61.8
	
	45
	136
	2
	42.6
	58.0
	
	25
	26.9
	1

	33
	
	潜水泵
	点源
	56.8
	
	46
	138
	0
	42.6
	53.0
	
	25
	21.9
	1

	34
	
	叶轮给料器
	点源
	68.2
	
	44
	135
	2
	42.6
	65.0
	
	25
	33.3
	1

	35
	
	搅拌机
	点源
	71.8
	
	51
	137
	2
	42.6
	68.0
	
	25
	36.9
	1

	36
	
	电机
	点源
	59.7
	
	40
	139
	0
	42.6
	56.0
	
	25
	24.8
	1

	37
	
	成品料输送机
	点源
	61.8
	
	46
	135
	2
	42.6
	58.0
	
	25
	26.9
	1

	38
	
	空压机
	点源
	56.8
	
	44
	136
	5
	42.6
	53.0
	
	25
	21.9
	1


5.噪声预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式，预测项目各噪声源对厂界声环境的影响。
（1）室内声源
①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: d:\Users\李西西\AppData\Local\Temp\ksohtml5224\wps44.jpg]
式中：Loct，1－某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；
Lwoct－某个声源的倍频带声功率级；
r1－室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R－房间常数；
Q－方向因子。
②计算出室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: d:\Users\李西西\AppData\Local\Temp\ksohtml5224\wps45.jpg]
式中含义同上。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: d:\Users\李西西\AppData\Local\Temp\ksohtml5224\wps46.jpg]
④将室外声压级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：
[image: d:\Users\李西西\AppData\Local\Temp\ksohtml5224\wps47.jpg]
式中：S-透声面积，m2；其余同上。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
6.降噪措施
①控制设备噪声：在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
②设备减振、隔声：使用带有阻尼效果的耐磨衬板降低噪声，且高噪声设备如空气压缩机安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；排风系统及废气治理系统所有风机的主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接。
③加强隔声措施：项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播；用隔声涂料在高噪声设备外喷涂隔声层或用吸声材料进行包扎。
④强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。
经过以上措施处理，降噪量可达20~30dB（A）。
7.预测结果
本项目噪声源均集中在厂房内，通过上述预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。
表4-24 噪声预测结果一览表   单位：dB（A）
	分类
	预测点位
	贡献值
	预测值
	标准限值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界
四周
	厂界北侧1m
	45.4
	/
	45.4
	/
	65
	55
	达标
	/

	
	厂界东侧1m
	31.8
	/
	31.8
	/
	65
	55
	达标
	/

	
	厂界西侧1m
	42.4
	/
	42.4
	/
	65
	55
	达标
	/

	
	厂界南侧1m
	30.3
	/
	30.3
	/
	65
	55
	达标
	/


由上表可知，通过对产噪设备和装置采取消声、隔声等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，同时对厂内产噪设备进行合理布局，噪声再经距离衰减后，厂界四周及环境保护目标均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区噪声排放要求。
8.监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，具体监测计划如下。
表4-25 声环境监测计划
	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	噪声
	厂界四周
	昼间，等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


四、固体废物
1.一般固废
[bookmark: _Hlk212739119]（1）生活垃圾
本项目新增员工数30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则员工生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），垃圾桶收集后交由环卫部门定时清运。
（2）餐厨垃圾
项目新增员工30人预计全部在厂区就餐，会有餐厨垃圾产生。餐厨垃圾产生系数为0.1kg/餐位·d计，则项目餐厨垃圾产生量为2.7t/a。食堂内设置有餐厨垃圾收集点，餐厨垃圾采用塑料桶分类收集后，交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置。
（3）隔油池油污
本项目新增30名工作人员，食堂供应3餐，年工作300d，食堂隔油池油污产生量为0.16t/a，定期清掏，交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置。
（4）除尘捕集料
生产过程中产生的粉尘经除尘系统收集处理，产生的捕集料约为42.37t/a，自动清尘回收到粉料仓全部回用于生产，不外排。
（5）沉淀池沉渣
车辆冲洗区设置沉淀池，用于收集冲洗废水，经沉淀后产生的沉渣量约6t/a，定期清理可送厂区现有混凝土搅拌站使用，不外排。
（6）检验室固废
产品需取样分析，检测抗压性等物理性质测试，无化学分析。取样检测后产生的固废约0.4t/a，全部回收作为再生料回用于生产，不外排。
（7）分拣杂物（塑料、木材）
项目建筑垃圾再生生产过程会分拣出杂物（塑料、木材）等，杂物（塑料、木材）量约为44600t/a，分拣出的杂物（塑料、木材）经收集后交由资质回收单位处置。
（8）金属废物
项目建筑垃圾再生处理过程中会分拣出金属废物，约25500t/a，分拣后交由资质回收单位处置。
（9）渣土
项目建筑垃圾再生处理生产过程中筛分<10mm的渣料，全部视作渣土处理，产生量为129451.436t/a，渣土在料仓堆存后外售做园林土。
（10）预处理池污泥
项目新增人员30人，产生生活废水利用厂区已建预处理池进行处理，期间会产生污泥，项目预计新增污泥量为0.58t/a，污泥经专业单位转运处置，不在厂区内暂存。
2.危险废物
（1）废机油/废润滑油
在设备日常维保过程中会产生废机油/废润滑油，属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW08中900-214-08，本项目废机油/废润滑油产生量为0.8t/a，分类暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位转运处置。
（2）废机油（润滑油）桶
在设备日常维保过程中会产生废机油（润滑油）桶，属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW08中900-249-08，本项目废机油（润滑油）桶产生量为0.1t/a，分类暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位转运处置。
（3）废含油抹布和手套
本项目在机修及保养过程中会产生废含油抹布和手套，产生量合计约为0.04t/a。处置措施：根据《国家危险废物名录》中要求，废含油抹布和手套属于“HW49其他废物 非特定行业”中的“900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。参照《国家危险废物》（2025年版）中豁免管理清单中900-041-49类废弃的含油抹布、劳保用品，豁免条件：可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。但为了进一步加强固废处置，实现无害化，本项目产生的废含油抹布和手套集中收集后，存放于厂区内设置的危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理。
（4）车辆清洗废水隔油池油脂
本期项目进出车辆的车身、轮胎冲洗废水中含有少量的废油脂，该固废经隔油池处理，定期清掏，与废机油等危险废物一同交有资质单位进行处理。
本项目所产生的固体废物情况汇总见下表：
表4-26 本项目固体废物产生及处置情况
	类别
	属性
	危废代码
	产生量
	来源
	处置方式

	生活垃圾
	一般固废
	/
	4.5t/a
	职工生活
	统一收集后交由环卫部门处理

	餐厨垃圾
	
	/
	2.7 t/a
	职工就餐
	交由餐厨垃圾处理资质单位处置

	隔油池油污
	
	/
	0.16t/a
	职工就餐
	交由餐厨垃圾处理资质单位处置

	除尘捕集料
	
	/
	42.37t/a
	除尘器收集粉尘
	回用于生产

	沉淀池沉渣
	
	/
	6t/a
	车辆冲洗
	由现有混凝土拌和站使用

	检验室固废
	
	/
	0.4t/a
	检验室
	回用于生产

	分拣杂物（塑料、木材）
	
	/
	44600t/a
	建筑垃圾再生处理
	交由资质回收单位处置

	金属废物
	
	/
	25500t/a
	建筑垃圾再生处理
	交由资质回收单位处置

	渣土
	
	/
	129451.436t/a
	建筑垃圾再生处理
	外售做园林土

	预处理池污泥
	
	/
	0.58
	职工生活
	经专业单位转运处置

	废机油/废润滑油(HW08)
	危险废物
	900-214-08
	0.8t/a
	维修、设备维护
	交由具有相应危废处置资质单位处置

	废机油（润滑油）桶(HW08)
	
	900-249-08
	0.1t/a
	维修、设备维护
	

	废含油抹布和手套(HW49)
	
	900-041-49
	0.04t/a
	维修、设备维护
	

	隔油池油脂(HW08)
	
	900-210-08
	少量
	车辆冲洗
	


表4-27 本项目危险废物汇总
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废机油/废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.8t/a
	设备保养
	液态
	烃类
	/
	T,I
	密闭容器收集，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处理

	2
	废机油（润滑油）桶
	HW08
	900-249-08
	0.1t/a
	设备保养
	固态
	塑料
	/
	T,I
	

	3
	废含油抹布和手套
	HW49
	900-041-49
	0.04t/a
	设备保养
	固态
	棉
	/
	T,I
	

	4
	隔油池油脂
	HW08
	900-210-08
	少量
	车辆冲洗
	液体
	烃类
	/
	T,I
	


本项目建设后在厂区西侧绿化带处建设一处10㎡的危废暂存间，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况，详见下表：
表4-28 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力

	1
	危废暂存间
	废机油/废润滑油
	HW08
	900-214-08
	厂区西侧
	10m2
	密封桶装，置于危废暂存箱内
	2t

	2
	
	废机油（润滑油）桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	
	0.4t

	3
	
	废含油抹布和手套
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	0.2t

	4
	
	隔油池油脂
	HW08
	900-210-08
	
	
	
	0.2t



危废物治理措施：
（1）危废暂存间设置方案
在厂区西侧绿化带处建设一处10㎡的危废暂存间，危废暂存间严格按照危险废物储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，如下：
1）在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。
2）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
3）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
4）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
6）危险废物堆放要防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。
7）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。
8）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。
9）危险废物贮存设施应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
（2）危险废物的收集和存放
1）危险废物收集要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目危险废物的收集应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类收集；并按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶；收集桶和暂存室张贴相应的标志及标签。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
2）危险废物暂存管理
①企业内部建立危险废物的详细台账，并做好危险废物的填报登记工作。危险废物暂存时间不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废油等采用专用罐车运输。严格按照《四川省生态环境厅关于开展全省2024年度危险废物管理计划备案和2023年度危险废物申报工作的通知》（川环函〔2024〕4号）、《四川省生态环境厅办公室关于继续开展危险废物集中收集贮存试点工作的通知》（川环办函〔2023〕517号）及《四川省固体废物环境管理信息系统（无废四川）危险废物管理计划和年度申报操作手册》的相关要求做好危险废物的备案（申报）、管理及申报工作，防止二次污染的产生。
②危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗；
③明确负责人及相关责任，负责人应熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。
（3）危险废物运输要求
1）本项目危险废物由专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。
2）运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货厢完全隔开，以保证驾驶人员的安全。
3）车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。
4）危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。
5）危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌。危险废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明危险废物处置转运单位名称。
6）转运资质单位应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。
7）应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
8）禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。
9）禁止邮寄危险废物。禁止通过铁路、航空运输危险废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输危险废物；没有陆路通道必须经水路运输危险废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
五、生态影响
项目用地为工业用地，不涉及生态环境影响。
六、地下水、土壤污染及防治措施
项目可能对地下水及土壤造成污染的污染源及污染途径主要为危废暂存间物质泄漏下渗对地下水、土壤造成的污染。
项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。建议本项目采取的地下水防治措施如下所述：
1.源头控制措施
（1）实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；
（2）项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
（3）对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
2.对地下水、土壤环境保护目标的影响
本项目位于遂宁市安居区新园路以北，国道318以东（工业园内），建设场地内无地下水集中式饮用水水源地、不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区，无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。地块内不存在饮用水源、居民区、学校及其他土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感。
3.分区防治措施
为防止项目运行期间物料及废水下渗污染地下水，本项目设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。针对不同的重点防渗区域，本项目分区防渗要求见下表：
表4-29 项目分区防渗一览表
	序号
	防渗级别
	防渗区域
	防渗措施
	达到效果

	1
	重点防渗区
	危废暂存间
	地面防渗层采用防渗混凝土+2mm厚HDPE膜措施+环氧树脂防渗，废机油、废润滑油采用铁桶盛装，并置于铁制托盘内
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中渗透系数≤10-10cm/s

	
	
	油料暂存间
	地面防渗层采用防渗混凝土+2mm厚HDPE膜措施防渗
	采取防渗性能与厚Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s黏土防渗层等效的防渗措施，抗渗等级为P8的混凝土防渗措施

	2
	一般防渗区
	生产车间、预处理池、隔油池、三级沉淀池、初期雨水收集池
	防渗混凝土
	确保等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数可满足K≤10-7cm/s

	7
	简单防渗区
	除重点防渗和一般防渗以外其他地面
	一般地面硬化
	/


七、环境风险分析
1.风险评价的目的
环境风险评价的目的是分析和估算建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目施工和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
2.风险调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的以上各类主要危险物质日常存量及危险物质数量与临界量比值计算见下表。
表4-30 项目主要危险物质储存及临界量
	序号
	废物类别
	临界量Qn（t）
	最大存在总量qn（t）*
	该危险物质Q值

	1
	机油、废机油
	2500
	0.2
	0.00008

	2
	润滑油、废润滑油
	2500
	0.2
	0.00008

	合计
	/
	
	0.00016

	注1：本项目涉及风险物质的试剂纯度级别均为分析纯，本次评价以最不利考虑，风险物质全部按100%纯品计


本项目Q=0.00016＜1，因此本项目环境风险潜势为I。
3.风险识别
（1）物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1、B.2、《危险化学品名录（2018版）》识别本项目危险物质主要为矿物油，属易燃物质，遇明火会发生火灾。
（2）生产系统危险性识别
1）生产设备风险识别
本项目生产中环境风险来源于矿物油等泄漏及火灾，泄漏及火灾因素主要有：a、生产容器损坏造成液体泄漏；b、自然因素，如地震、雷击等造成火灾及泄漏；c、生产人员的安全卫生知识缺乏，违章操作或操作不规范导致的泄漏及火灾；d、厂区安全生产制度不健全，设备检修维修制度不落实或不执行造成的泄漏及火灾。
2）储存过程风险识别
主要为矿物油包装物的破损、裂缝而造成的泄漏，进入地表水中，潜在事故主要是火灾所造成的次生污染物环境污染。
3）污染治理设施失效
由于管理不当或者违章作业、设备故障、停电、违法排污等原因，造成废气治理措施停运或故障，处理效率下降，外排废气不经处理直接排放，造成空气污染。
4.环境风险防范措施
本项目环境风险主要是物料收集、贮存过程发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。风险事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识，在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。
（1）总图布置
项目总图布置必须符合《工业企业总平面设计规范》和《建筑设计防火规范》合理布置，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题。厂区设消防环形通道并保证足够的路面净空高度，合理设置消火栓、水泵接合器、灭火器，厂区和车间内显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示、标志。
（2）油类物质泄漏风险防范措施
专用储存容器的密封性应良好，放置时须防破损。在不影响生产的情况下，尽可能减少有机易燃物质的贮存量。加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。
矿物油放置区域设置围堰，若发生泄漏，则泄漏的油主要集中在围堰中。
企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止设备“跑、冒、滴、漏”的发生。
（3）废气排放风险防范措施
项目应加强维护及检修，避免污染治理设施出现故障，一旦发现污染治理设施出现故障，立即停产，联系厂家维修，处理设置事故情况下厂区不得生产。
（4）危险废物管理风险防范
根据危险废物管理规定，危险废物应交由有资质的危废处理单位集中处置。为便于处置和防止危险废物的二次污染，应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）在厂区或指定地点建设危险废物暂存设施，定期交有资质单位处理。本项目各项危险废物采用专用容器收集后，交由有资质的专业公司处理，不得排放。
1）危险废物采取室内贮存方式，对危废暂存间内部地面采取重点防渗，液体危险废物桶装后存放于金属托盘上，同时设置空桶作为备用收容设施。
2）危险废物使用专用容器单独收集，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。
3）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。
4）厂区内产生的危险废物，采用专用容器收集后，定期由危废单位采用专用运输车辆负责上门回收，危险废物收集、运输必须严格按照《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险化学品安全管理条例》等相关规范要求进行。同时，运输过程需严格遵守《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令〔2005〕9号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）。
（5）火灾引发的次生环境风险防范
1）厂区内配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。
2）严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备使用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭；消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标识明确，使用方便；在厂区内配备二氧化碳灭火器熄灭小型火灾。同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。厂区内各管道、设备保证良好接地，杜绝静电火花的产生。
3）厂区设置防火标识牌和危险品防护标志；提高员工素质，增强安全意识。建立了严格的安全管理制度，同时按规定配备了劳动防护用品经常向职工进行安全和健康防护方面的教育。
4）应严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案和快速有效的火灾事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，并对工人进行火灾等紧急事态时的报警培训和消防灭火培训；同时，平时应做好火灾事故消防演练，并对工人进行火灾事故自救和互救知识的宣传教育。
5）严格按照生产管理制度执行，定期检查库房，发现设备损坏，立即采取措施。
6）开展安全教育。新职工上岗前必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育。对新职工进行安全教育的内容包括劳动安全法律法规，通用安全技术，本厂安全制度、工伤事故的案例，还要进行岗位安全操作规程、劳动安全防护用品的正确使用方法等内容的教育。企业的管理人员在任职时，也应接受安全教育。
7）设置安全监察员。生产过程的每一个班组、每一道工序都应当设安全员，安全员的主要职责是监督检查安全生产情况，有权制止和责令改正不安全的行为和现象，对存在的重大事故隐患及时向有关部门和负责人报告，并参加事故的调查、处理等。
8）建立健全安全生产制度。安全制度是企业经营发展的保障，是防患于未然的基础。各个工序要结合实际情况，制定制度，对安全生产的内容能量化的要量化分析，推行安全目标管理责任制，签订责任书。各个不同的工作岗位要有不同的安全操作规程。张贴在工作现场，经常对照检查。要推行安全生产的互相监督，发现苗头及时提醒。要建立安全生产的统计、报告制度，将统计情况及时公布。
（6）管理对策措施
加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，增强职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需要的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其他工作场所和工作存在的危险有害因素以及其他企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。
企业建设环境风险管理机构，建立健全各项管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据，规范厂区排污口，设置明显的标志；吸取同类企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。
加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度：如防火，防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制，安全教育，培训制度，原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护和保养、检修制度；以及安全操作规程等。
5.突发环境事件应急预案
根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。应急预案的主要内容可参考下表
表4-31 1应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工程、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯、联络方式
	规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域接触事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。


6.分析结论
项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，则其在营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。从风险角度分析，项目建设可行。
表4-32 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	遂宁市安居区建筑垃圾资源化利用中心建设项目

	建设地点
	四川省
	遂宁市
	安居区新园路以北，国道318以东

	地理坐标
	经度
	105度29分54.241秒
	纬度
	30度22分20.301秒

	主要危险物质及分布
	1.主要危险物质：危险废物、废机油、废润滑油、机油、润滑油
2.危险物质分布：危废暂存间、油料暂存间

	环境影响途径及危害后果
	1.废水通过雨水管网等途径流入地表水体，或者下渗进入地下水环境，会造成对环境的污染。
2.生产、生活用火失控，引起火灾；
3.本项目废气处理设施发生故障，可能导致废气超标排放，引发大气污染事故。

	环境风险防控措施
	1.分区防渗，以满足不同防渗区域的防渗要求。
2.按《建筑灭火器的配置设计规范》，在仓库配置消防栓、灭火器，设置防火警示标志、禁止明火。
3.加强各环保设施的日常维护工作。
4.编制应急预案及管理措施建设，建立环境风险应急联防机制，加强库房的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度，购买应急物资。

	列表说明
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q小于1，本项目环境风险潜势为I级，评价工作等为简单分析。


八、排污口规范化设置
废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和四川省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
（1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。
（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
（3）环境保护图形标志
在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及修改单、HJ1276-2022执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-33，环境保护图形符号见表4-34。
表4-33 环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表4-34 环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 说明: 说明: 说明: 13001]
	[image: 说明: 说明: 说明: 13002]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: 说明: 说明: 说明: 13003]
	[image: 说明: 说明: 说明: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: 说明: 说明: 说明: 14001]
	[image: 说明: 说明: 说明: 14002]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: 说明: 说明: 说明: 200602201518049853]
	[image: 说明: 说明: 说明: 200602201519018631]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	5
	
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场



九、环保投资
本次建设项目总投资14000万元，环保投资149.2万元，占总投资1.07%。环保投资估算明细表见下表。
表4-35 项目环保设施（措施）及投资估算一览表
	项目
	污染名称
	环保建设内容
	万元
	备注

	施工期
	废气治理
	扬尘
	源头控制，设置遮挡，定期洒水，道路硬化，车胎清洗等
	4.0
	/

	
	废水治理
	生活污水
	依托厂区已建预处理设施进行处理
	/
	依托

	
	固废治理
	废包装材料
	能回收利用的外售废品回收站，不能回收利用的运至政府部门指定建筑垃圾场处理
	1.0
	/

	
	
	生活垃圾
	集中分类收集后交由当地环卫部门处置
	1.0
	/

	
	噪声治理
	施工噪声
	合理布局，合理安排施工时间，加强设备保养等
	3.0
	/

	营运期
	废水治理
	生活污水
	隔油池+预处理池+安居区龙眼井污水处理厂
	/
	依托

	
	废气治理
	阶梯筛及输送废气
	阶梯筛和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集废粉尘经配套的布袋除尘器（配套除尘器风量为12000m³/h）处理后在车间内无组织排放由1根25m高排气筒（DA002）排放
	25
	新建

	
	
	颚破、弛张筛、分选废气
	颚破、弛张筛、分选和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集废粉尘经配套的布袋除尘器（配套除尘器风量为50000m³/h）处理后在车间内无组织排放由1根25m高排气筒（DA003）排放
	30
	

	
	
	反击破、筛分及轻物质分离废气
	反击破、筛分及轻物质分离和输送皮带顶部设置密封罩收集，收集废粉尘经配套的布袋除尘器（配套除尘器风量为50000m³/h）处理后在车间内无组织排放由1根25m高排气筒（DA004）排放
	30
	

	
	
	无组织粉尘
	密闭车间+进出口设置卷帘门+喷雾降尘+全封闭式皮带 
	40
	

	
	
	食堂油烟
	经油烟净化装置收集处理后由专用烟道引至屋顶排放（DA001）
	已建
	依托

	
	噪声治理
	设备运行噪声
	采用低噪声设备、基础减振及基础固定、合理布局、加强设备保养等
	计入主体工程

	
	固废治理
	一般固废
	生活垃圾由环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾及食堂隔油池油污交由餐厨垃圾处理资质单位处置；除尘捕集料、沉淀池渣、检验室固废均回用于生产，不外排；分拣杂物（木材、塑料）、金属废物交由资质回收单位处置；渣土外售做园林土
	0.2
	新建

	
	
	危废废物
	废机油、废润滑油、废机油（润滑油）桶及含油手套抹布分类暂存于厂内西侧一独立房间危废暂存间内，占地10m2，定期交由有资质的危险废物处置单位妥善处置
	1.0
	新建

	
	地下水及土壤
	重点防渗区
	危废暂存间、油料暂存间采用抗渗混凝土+HDPE膜进行防渗，防渗系数为≤10-7cm/s（危废暂存间防渗系数为≤10-10cm/s）
	4.0
	新建

	
	
	一般防渗区
	预处理池、“隔油池（2#，10m³）+三级沉淀池（50m³）+清水池（50m³）”、初期雨水收集池采用防渗混凝土结构，防渗系数为≤10-7cm/s
	6.0
	依托+新建

	
	
	简单防渗区
	一般地面硬化
	计入主体工程

	
	环境管理及监测
	规范总排污口，排污口设置标志牌，定期进行监测
	2.0
	新建

	
	环境风险
	1.加强管理、建立事故应急预案；2.危废暂存间、油料暂存间中液态废物应储存在密闭的容器中，容器放置于托盘内，并设置空桶作为备用收容设施；3.配备沙袋、铁锹、棉纱等应急物资，要求企业增加吸油毡，且应交由有资质单位按危险废物处理。
	2.0
	新建

	合计
	149.2
	/











[bookmark: _Toc26430][bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc16092][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA002
	颗粒物
	密封罩收集+布袋除尘器（配套除尘器风量为12000m³/h）+25m高排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	DA003
	颗粒物
	密封罩收集+布袋除尘器（配套除尘器风量为50000m³/h）+25m高排气筒（DA003）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	DA004
	颗粒物
	密封罩收集+布袋除尘器（配套除尘器风量为50000m³/h）+25m高排气筒（DA004）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	DA001
	食堂油烟
	油烟净化装置收集处理后由专用烟道引至屋顶排放（DA001）
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油
	经预处理池处理后进入安居区龙眼井污水处理厂达标排放
	安居区龙眼井污水处理厂进水水质指标

	声环境
	设备噪声
	噪声
	厂房隔声、风机进出风口采用软连接消声、合理布置
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：生活垃圾由环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾及食堂隔油池油污交由餐厨垃圾处理资质单位处置；除尘捕集料、沉淀池渣、检验室固废均回用于生产，不外排；分拣杂物（木材、塑料）、金属废物交由资质回收单位处置；渣土外售做园林土；预处理池污泥经专业单位转运处置，不在厂区内暂存。
危险固废：废机油、废润滑油、废机油（润滑油）桶及含油手套抹布分类暂存于厂内西侧一独立房间危废暂存间内，占地10m2，定期交由有资质的危险废物处置单位妥善处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废暂存间、油料暂存间采用防渗混凝土+HDPE膜进行防渗，防渗系数为≤10-7cm/s（危废暂存间防渗系数为≤10-10cm/s）；
一般防渗区：生产车间、一般固废暂存间、预处理池、隔油池、三级沉淀池、初期雨水收集池抗渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
简单防渗区：除重点防渗和一般防渗以外其他地面采用一般地面硬化。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险防范措施
	危废暂存间、油料暂存间做好地面防渗、防漏措施；加强运输风险管理，设置警示标识，配备相应数量灭火器，开展员工安全培训；加强污染防治设施管理和维护；严格执行环评及相关法律法规要求，制定环境风险应急预案

	其他环境管理要求
	1.本建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；同时应当依法向社会公开验收报告；其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
2.在项目投入运行前，应及时申请排污许可证。
3.依据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）文件要求对排污口进行规范化管理；应按照《污染源监测技术规范》要求，设置排放污染物的采样点。
4.标识标牌分别按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。污染物排放口的环保图形标志牌，应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
5.根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等要求落实环境监测计划。
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六、结论
	本项目建设符合国家产业发展政策，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。在认真落实环保资金及治污措施的前提条件下可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济可行，项目风险处于可控制水平，因此，在完成以上各项措施后本项目的建设从环境保护角度是可行的。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	1.843t/a
	/
	/
	1.811t/a
	0
	3.654t/a
	+1.811

	
	食堂油烟
	3.01kg/a
	
	
	3.61kg/a
	0
	6.62kg/a
	+3.61

	废水
	废水总量
	720t/a
	/
	/
	864t/a
	0
	1584
	+864

	
	COD
	0.036t/a
	/
	/
	0.0432t/a
	0
	0.0792
	+0.0432

	
	NH3-N
	0.0036t/a
	/
	/
	0.0043t/a
	0
	0.0079
	+0.0043

	
	TP
	0.0004t/a
	/
	/
	0.0004t/a
	0
	0.0008
	+0.0004

	固体废物
	生活垃圾
	3.75t/a
	/
	/
	4.5t/a
	0
	8.25
	+4.5

	
	预处理池污泥
	0.48t/a
	/
	/
	0.58
	0
	1.06t/a
	+0.58

	
	餐厨垃圾
	2.25t/a
	/
	/
	2.7t/a
	0
	4.95
	+2.7

	
	食堂隔油池油污
	0.135t/a
	/
	/
	0.16t/a
	0
	0.295t/a
	+0.16

	
	不合格物料及产品
	30.187t/a
	
	/
	0
	0
	30.187t/a
	0

	
	沉淀池沉渣
	22.8t/a
	
	/
	6t/a
	0
	28.8t/a
	+6

	
	废弃试验块
	2t/a
	
	/
	0
	0
	2t/a
	0

	
	除尘捕集料
	39.17
	/
	/
	42.37t/a
	0
	81.54t/a
	+42.37

	
	废包装材料
	3.0t/a
	/
	/
	0
	0
	3.0t/a
	0

	
	检验室固废
	/
	/
	/
	0.4t/a
	0
	0.4t/a
	+0.4

	
	分拣杂物（塑料、木材）
	/
	/
	/
	44600t/a
	0
	44600t/a
	+44600

	
	金属废物
	/
	/
	/
	25500t/a
	0
	25500t/a
	+25500

	
	渣土
	/
	/
	/
	129541.436t/a
	0
	129541.436t/a
	+129541.436

	
	废机油/废润滑油
	0.4t/a
	/
	/
	0.8t/a
	0
	1.2t/a
	+0.8

	
	废机油（润滑油）桶
	0.06t/a
	/
	/
	0.1t/a
	0
	0.16t/a
	+0.1

	
	含油抹布及手套
	0.02t/a
	/
	/
	0.04t/a
	0
	0.06t/a
	+0.04

	
	隔油池废油脂
	少量
	/
	/
	少量
	0
	少量
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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