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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目

	项目代码
	2506-510904-04-0001-812865

	建设单位联系人
	曾鸿雁
	联系方式
	18982542889

	建设地点
	遂宁市安居区安居镇小祠村2社

	地理坐标
	经度105°26′23.467″，纬度30°21′53.136″105.439852,30.364760

	国民经济

行业类别
	Q8431 疾病预防控制中心
	建设项目

行业类别
	109、疾病预防控制中心8431  其他

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	安居区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	遂安发展【20025】173号

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	90

	环保投资占比（%）
	1.8
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	表1-1   项目专项设置情况判定
专项评价类型设置原则本项目情况是否设置专项评价大气排放废气含有毒有害污染物二噁英、BaP、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标中的建设项目本项目排放废气含有毒有害污染物，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标是地表水新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂项目外排废水处理后经污水管网进入乌木厅污水处理厂处理，为间接排放环境风险有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目使用的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量否生态取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类项目用水由市政给水管网供水，不涉及河道取水否海洋直接向海排放污染物的海洋工程建设项目不涉及海洋工程建设项目否
 

	规划情况
	《遂宁市“十四五”卫生事业发展规划》

《遂宁市“十四五”规划和2035年远景目标纲要》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析

 
	1.与《遂宁市“十四五”卫生事业发展规划》符合性分析
《遂宁市“十四五”卫生事业发展规划》指出，“建设现代化疾病预防控制体系。完善以市、县两级疾控中心为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底的专业化、现代化疾控体系，织牢织密公共卫生防护网。推进市、县两级疾控机构生物安全二级实验室建设，推动全市疾控中心上档升级。”

本项目属于疾控中心实验室项目，本项目的建设符合《遂宁市“十四五”医药卫生事业发展规划》。

2.与《遂宁市“十四五”规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
根据《遂宁市“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中的第三十四章第三节，“深入实施健康中国遂宁行动，织牢公共卫生防护网，全方位全周期保障人民健康。完善疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生、老年健康等公共卫生服务体系，提高重大传染病、慢性病、地方病、职业病、精神疾病等防治水平。”

本项目是进一步落实遂宁市卫生事业发展规划的具体体现，与《遂宁市“十四五”规划和2035年远景目标纲要》相符。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
项目为遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第三十七大项“卫生健康”中第一条“预防保健，卫生应急，卫生监督服务设施建设”，

同时，本项目取得了遂宁市安居区发展和改革局出具关于本项目《遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（遂安发展【20025】173号）。

综上，本项目符合国家现行产业政策的要求。

2.与用地规划符合性分析
本项目位于遂宁市安居区安居镇小祠村2社，是在安居区疾病预防控制中心内进行扩建。根据遂宁市安居区自然资源和规划局出具的《不动产证》（川【2022】安居区不动产权第0103056号）和遂宁市安居区分区修编规划（2016-2030）土地利用规划图，项目占地类型为医疗卫生用地，本项目作为遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目，选址于此与规划用地相符项目的建设符合安居区土地利用规划。

综上，本项目的建设与城市总体规划、土地利用规划等均相符。

3.与《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）符合性分析
本项目与《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）符合性分析见下表。
表1-2 本项目与《疾病预防控制中心建设标准》符合性分析表
《疾病预防控制中心建设标准》本项目情况符合性1在总体布局时应充分利用地形地貌，正确处理功能分区以及各分区之间相互联系与分隔的关系，科学布置各类建筑物，合理组织人流、物流。本项目新建实验楼位于疾控中心地块下风向，呈L型，与原构筑相互照应，形成实验楼、行政办公和业务用房单独设计的功能分区符合2疾病预防控制中心建筑宜采取分散布局形式。实验用房宜与业务保障、行政等其他功能用房分开设置，实验用房宜处于当地夏季最小风频上风向。不同类别实验用房宜独立设置。本项目建成后，实验楼单独一座，微生物和理化实验室设置在新建建筑三楼，PCR实验室设置在新建实验楼2层，与业务用房分层设置，不与其他实验室和其他功能用房共用楼层。符合3建筑内部实验区与实验人员办公、公共垂直通道等非实验区域相互隔离，并满足人流、物流要求。本项目内部实验区与实验人员办公、公共垂直通道等非实验区域相互隔离，并满足人流、物流要求符合4建筑物垂直布局应遵循便于废气的处理排放与稀释，有利于工程固安王设置，以及各类功能区相对独立集中布置的原则进行。本项目建成后，微生物和理化实验室设置在新建实验楼4楼，便于废气处理排放，原有实验室均搬迁至新建实验楼，实验用房和业务办公用房独立布置。符合5实验、业务、保障及行政等各类功能用房集中在一个楼宇的，实验用房宜置于楼宇最上部。各类实验用房集中在一个楼宇的，由上至下宜按照毒理（包括动物实验）、理化、微生物依次安排本项目建成后，所有实验室均布置于新建实验楼内，理化、卫生实验室布置在实验楼4楼和3楼。符合6实验废水排水系统应与其他排水系统分开设置。对于含有病原微生物、放射性物质，以及毒理实验用房的废水，宜分别设置排水管道本项目建成后，实验废水经中和消毒后排入中心一体化污水处理站处理，生活污水排入化粪池处理，排水管渠分开设置。符合7实验废水应进行无害化处理，水质符合现行国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求、本项目依托中心原有一体化污水处理站处理实验废水，均消毒处理，实验废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网。符合
 

 

4.与《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）符合性分析
根据中华人民共和国住房和城乡建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）的要求，本次评价对主要和环境影响评价相关的选址、总平面、建筑、结构等内容进行符合性对比分析，详见下表。
表1-3 本项目与《疾病预防控制中心建筑技术规范》符合性分析
《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）要求本项目情况符合性1选址疾控中心的选址，应符合所在城市的总体规划和布局的要求。本项目建设在遂宁市安居区安居镇小祠村2社（安居疾控中心内），取得了遂宁市安居区自然资源和规划局出具的《不动产证》（川【2022】安居区不动产权第0103056号），符合《遂宁市安居区分区修编规划（2016-2030）》的要求符合应避让饮用水源保护区本项目位于安居区城内，不在饮用水源保护区范围内符合应避开化学、生物、噪声、震动、强电磁场等污染源、干扰源与易燃易爆场所本项目建设在遂宁市安居区安居镇小祠村2社（安居疾控中心内），属于医疗卫生用地，不涉及基本农田、风景保护区等生态敏感区。项目周边无化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源与易燃易爆场所符合2总平面功能分区应合理、科学布置各类建筑物，交通边界，管理方便。实验用房在基地内宜相对独立设置。本项目建成后，实验楼、办公楼分开设置，实验室均布置在新建实验楼内，功能分区明确，实验相对对立。符合对生物和实验废弃物的处理，应符合有关环境保护法令、法规的规定。项目建成后，实验室废物分类收集后暂存至医疗废物暂存间和危废暂存间内，所产生的实验室废物均需严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定进行分类收集、贮存和运送；污水处理站污泥经消毒后处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后，使用专用容积收集暂存，后交由有资质单位处置。符合3建筑疾控中心的建筑布局与管理方式、功能要求、工艺流程相适应，合理安排实验、业务、保障、行政等用房，做到建筑功能分区明确。中心实验楼和办公楼分开设置，实验室均设置在新建实验楼内，各实验室分层设置，能够做到建筑功能分区明确。符合4机构各类建筑的抗震设计类别，应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223关于“疾病预防控制中心建筑”及“科学实验建筑”的规定新建实验楼严格按照规范要求设计符合
 

 

4.与生物安全相关规范的符合性分析
根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）有关规定，按照实验室所处理的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级。生物安全实验室可采用 BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4 表示相应级别的实验室。生物安全实验室应按下表进行分级。

表1-4  生物安全实验室的分级
 

本项目需参照《实验室生物安全通用要求》《生物安全实验室建筑技术规范》和卫生部《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》要求，进行实验室的设计和建造，配置必要的生物安全防护设备。

表1-5 本项目与生物安全相关规范符合性分析
标准、规则指标要求本项目是否符合《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）技术指标：二级生物安全实验室宜实施一级屏障和二级屏障符合，在生物实验室区域设立更衣室及缓冲室平面位置：可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门符合，实验楼均设有办公区域，通过门禁控制人员进出二级生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜符合，生物安全实验室入口处设有更衣室和缓冲室二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备符合，生物安全实验室区域设有高温灭菌锅及医用空气消毒机二级、三级、四级生物安全实验室的入口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号符合，项目将按规定要求进行设置《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）对二级实验室设施和设备要求每个实验室应设洗手池，宜设置在靠近出口处符合，每个实验室均设有洗手池，尽量设置在靠出口位置实验室围护结构表面应易于清洁。地面应防滑、无缝隙，不得铺设地毯符合，普通实验室与办公室、走廊及公共场所采用抛光砖、黑金砂大理石；洁净实验室采用PVC卷材地板胶地面，耐腐蚀、耐弱酸、耐弱碱实验室中的家具应牢固。为易于清洁，各种家具和设备之间应保持生物废弃物容器的台（架）符合，边台、冰箱、生物安全柜、试剂柜、器皿柜等均沿墙边摆设实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗符合，可开启窗户设置纱窗《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》可能产生致病性微生物气溶胶或出现溅出的操作均应在生物安全柜（Ⅱ级生物安全柜为宜）或其他物理抑制设备中进行，并使用个体防护设备符合，生物实验室要求在生物安全柜内进行，并使用个体防护设备在实验室中应穿着工作服或罩衫等防护服。离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。不得穿着外出，更不能携带回家。用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃符合，进入实验区域均需更衣，换洗衣服在洗消间进行处理应设置实施各种消毒方法的设施，如高压灭菌锅、化学消毒装置等对废弃物进行处理符合，在生物实验室内设有高温灭菌锅对废弃物进行处理应设置吸眼装置符合，在生物实验室内设有洗眼器实验室门宜带锁，可自动关闭符合，实验室设置有刷卡门禁，可自动关闭，控制人员的进出实验室出口应有发光指示标志符合，实验室口设有发光指示标志实验室宜有不少于每小时3—4次的通风换气次数符合 实验室工作区域外有存放备用物品的条件符合，实验室工作区域外有存放备用物品间
本项目实验过程中，菌种培养、溶剂加入等可能产生致病性微生物气溶胶或出现溅出的操作均在Ⅱ级生物安全柜中进行，并使用个体防护设备，设施、设备等各方面均符合满足上述生物安全各标准规范要求。
5.与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》符合性分析
项目建设内容为新建疾控中心实验楼项目，所设置的生物实验室为P2生物实验室，运营过程中会使用有机溶剂，产生挥发性有机废气，项目建设与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T-ACEF001-2020）符合性分析如下：

表1-6 本项目与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》符合性分析
序号相关要求本项目符合性1实验室单位应建立有机溶剂食用药用登记和管理制度，编制实验操作规范，选择有效的废气收集和净化装置，减少VOCs排放，防止污染周边环境。产生VOCs废气应进行收集，排放至VOCs废气收集装置项目严格落实有机溶剂使用登记和管理制度，编制实验操作规范。本项目1—2F实验室废气经负压收集、安全柜内置过滤器过滤处理后汇入同一根排气筒引至新建实验楼楼顶排放（DA002，15m）；3F理化实验室废气经通风柜、移动式集气罩收集后通过干式酸性气体吸附+活性炭吸附装置处理后引至新建实验楼楼顶排放（DA001，15m）符合2实验室有组织VOCs宜经过净化处理后方可排放。综合考虑场地、实验室类型等因素，因地制宜地采用有效的VOCs净化装置，经过净化后的废气应符合排放标准后方可排放，净化过程中避免产生二次污染符合3废气收集和净化装置应保证与实验操作同时正常运行。本项目废气处理装置均在进行检测前开启、在实验室消毒结束后继续开启10分钟，保证与实验操作同时正常运行。符合4有机溶剂及其废液应储存在专门场所，避免露天存放；使用密封容器盛装，严禁敞口存放。本项目有机溶剂储存在每层实验室试剂柜内，实验废液分类收集后暂存在实验室内废液收集容器中，废液使用密封容器盛装。符合5有机溶剂年使用量≤0.1吨的实验室单元，可选用内置高效过滤器的无管道通风柜。有机溶剂年使用量大于0.1吨，小于1吨的实验室单元，整体应安装废气收集装置，并保持微负压，避免无组织废气逸散。项目有机溶剂年使用量小于0.1吨，1—2F实验室设有负压间和生物安全柜，内设有高效过滤器；3F理化实验室选用原有管道通风柜、移动式集气罩，可有效避免无组织废气逸散。符合6实验室单元在保障安全的情况下可采用吸附法等技术对VOCs进行净化，根据技术发展鼓励采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质。本项目理化实验室采用干式酸性气体吸附+活性炭吸附装置对酸性气体和有机废气进行处理，活性炭为可再生颗粒，可高效吸附有机废气符合7净化装置应在产生VOCs的实验前开启、在实验结束后继续开启十分钟，保证VOCs处理完全按，再停机，并实现联动控制。净化装置运行过程中发生故障，应及时停用检修。本项目废气处理装置均在进行检测前开启、在实验室消毒结束后继续开启10分钟，保证有机废气处理完全停机。装置运行过程中发生故障，及时停用检修。符合8净化装置管理应纳入实验室日常管理中，配备专业管理人员和技术人员；建立运行、维护和操作规程，明确设施的检查周期，建立主要设备运行状况的台账制度，保证设施正常运行；建立运行状况、设施维护等记录制度，按指南要求填写记录内容。项目拟配置专人对废气处理装置管理，建立运行、维护和操作规程和台账制度，建立运行状况、设施维护等记录制度。符合9排气筒应设置永久性采样口，采样口的设置应符合HJ//T397的要求。按照HJ//T397的要求对排气筒设置永久性的采样口。符合10吸附剂废弃后，应根据《国家废物废物名录》确认是否属于危险废物；如果属于危险废物，应按GB18597等危险废物贮存、转移、处置等相关要求进行环境管理。按照要求定期对干式酸性气体吸附剂和活性炭定期更换，更换后废干式酸性气体吸附剂和废活性炭暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处置。按GB18597等危险废物贮存、转移、处置等相关要求进行环境管理。符合
 
6.项目与生态环境分区管控符合性分析
为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，生态环境部于2016年印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。

根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）相关要求，进行“三线一单”符合性分析，具体如下：

（1）与“生态保护红线”符合性分析
根据《遂宁市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，本项目所在地不涉及生态保护红线。

本项目在遂宁市生态保护红线分布图中位置见图1-1。

 

图1-1 项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图
 
图1-2  项目与遂宁生态保护红线及一般生态空间位置关系图
 
（2）与生态环境分区管控要求符合性
1）环境管控单元

根据四川省政务网的生态环境分区管控模块（http://www.se zwfw.gov.cn，四川政务网一直通部门一生态环境厅一生态环境分区管控符合性分析），输入本项目经纬度坐标等信息后，查询得到项目所在的环境管控单元和管控要求，开展本项目与生态环境分区管控符合性分析如下：

 
 

图1-3   项目与环境管控单元生态环境分区的位置关系图
根据系统查询，本项目所涉及的环境管控单元如下：
 
表 1-7 项目所涉及的环境管控单元情况
环境管控单元编码环境管控单元名称所属市（州）所属区（县）准入清单类型管控类型YS5109042220001琼江-安居区－跑马滩－控制单元遂宁市安居区水环境管控分区水环境城镇生活污染重点管控区YS5109042340001安居区城镇集中建设区遂宁市安居区大气环境管控分区大气环境受体敏感重点管控区YS5109042530001安居区城镇开发边界遂宁市安居区资源管控分区土地资源重点管控区YS5109042540001安居区城市建成区遂宁市安居区资源管控分区高污染燃料禁燃区YS5109042550001安居区自然资源重点管控区遂宁市安居区资源管控分区自然资源重点管控区ZH51090420001安居区城镇空间遂宁市安居区环境综合管控单元环境综合管控单元城镇重点管控单元
 
2）生态环境准入清单符合性分析

本项目涉及的环境管控单元生态环境分区管控符合性分析如下表1-8。




 
 
 
	其他符合性分析
	表1-8  本项目涉及的环境管控单元生态环境分区管控符合性分析表
环境管控单元编码环境管控单元名称管控类别单元特性管控要求项目对应情况介绍符合性YS5109042220001琼江-安居区－跑马滩－控制单元空间布局约束//符合污染物排放管控城镇污水污染控制措施要求1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，对现有污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。7、健全城镇生活垃圾收集、转运、处理系统。工业废水污染控制措施要求1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。本项目实验废水经中和后排入污水处理设施处理，生活污水经化粪池处理，废水均处理达标后排入市政污水管网，最终排入安居区生活污水处理厂处理。符合环境风险防控防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄漏风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系本项目建立有完善的应急体系符合资源开发效率要求/YS5109042340001安居区城镇集中建设区空间布局约束/污染物排放管控大气环境质量执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级机动车船大气污染控制要求加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。扬尘污染控制要求全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。其他大气污染物排放管控要求有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶黏剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置本项目各类废气均收集处理后达到相关要求后排放符合环境风险防控/资源开发效率要求/YS5109042530001安居区城镇开发边界空间布局约束1、以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地；2、城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。本项目在疾控中心内部进行扩建，土地已取得遂宁市安居区自然资源和规划局出具的《不动产证》（川【2022】安居区不动产权第0103056号），项目占地类型为医疗卫生用地符合污染物排放管控/环境风险防控/资源开发效率要求土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。本项目未超过土地资源利用上限符合YS5109042550001安居区自然资源重点管控区空间布局约束/污染物排放管控/环境风险防控/资源开发效率要求/ZH51090420001安居区城镇空间布局约束禁止开发建设活动的要求：1.原则上禁止新建工业企业。2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。限制开发建设活动的要求：1.城市发展遵循“一心、三节点、两轴、三带、三片区”的区域城镇体系空间结构2.对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。3.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。4.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。不符合空间布局要求活动的退出要求：1.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。2.加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区本项目为防洪堤建设，不属于工业企业污染型项目；本项目不修建码头。符合污染物排放管控现有源提标升级改造1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污 水处理能力全覆盖。4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。5.全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。6.有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶黏剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。7.加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。其他污染物排放管控要求1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外线固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。本项目施工期要求全面落实施工工地扬尘防控措施和施工工地噪声控制措施/环境风险防控严格管控类农用地管控要求：1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2.其他参照遂宁市总体准入要求－城镇重点管控单元。安全利用类农用地管控要求：1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2.其他参照遂宁市总体准入要求－城镇重点管控单元。污染地块管控要求：1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。2.其他参照遂宁市总体准入要求－城镇重点管控单元。本项目不涉及危险性仓库建设。符合资源开发效率要求和地下水开采要求：（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。本项目不涉及地下水开采符合YS5109042540001安居区城市建成区空间布局约束坚决遏制“两高一低”项目盲目发展本项目为防洪堤建设，不属于“两高一低”项目。符合污染物排放管控/环境风险防控/资源开发效率要求土地资源开发效率要求能源资源开发效率要求能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。其他资源开发效率要求本项目施工过程中各设备主要使用电能、燃油，且施工工期较短；同时施工期间污染物均要求做到达标排放，不会超过能源利用上线控制性指标。符合YS5109042550001安居区自然资源重点管控区空间布局约束/污染物排放管控/环境风险防控/资源开发效率要求/ZH51090420005安居区要素重点管控单元空间布局约束禁止开发建设活动的要求1.禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。2.涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。4.禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。限制开发建设活动的要求1.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。2.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业3.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。2.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。不符合空间布局要求活动的退出要求1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。2.完成全域内“散乱污”企业整治工作。3.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 其他空间布局约束要求新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。本项目为遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目，不属于工业企业污染型项目、不属于化工、采矿、养殖等项目，不占用永久基本农田；本项目不属于“两高一低”项目。符合污染物排放管控污染物排放绩效水平准入要求1.水环境城镇污染重点管控区内，新、改扩建白酒酿造企业需满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的水环境超标区域约束性指标。2.大气布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区，应控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡接合部环境监管。4、推进坛罐窑河-安居区－白鹤桥－控制单元达标攻坚。加强流域内塘库堰肥水养殖污染治理，推进养殖尾水治理和资源化利用。打造河流沿线生态廊道和绿道，强化面源截流。推进流域聚居点生活污水处理设施建设，保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。落实主要污染物允许排放量控制，加强入河排污口登记、审批和监督管理；推进入河排污口整治及规范化建设。恢复流域生态流量，禁止拦河养鱼。本项目为遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目，不属于养殖、白酒行业，运营期大气、水、噪声、固废均采取了相关控制措施，能够做到达标排放；满足污染物排放绩效水平准入要求符合环境风险防控联防联控要求加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。其他环境风险防控要求1.企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。本项目为遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目，不属于工业企业污染型项目，运营期大气、水、噪声、固废均采取了相关控制措施，能够做到达标排放；满足污染物排放绩效水平准入要求符合资源开发效率要求水资源利用效率要求参照遂宁市总体准入要求－一要素重点管控单元地下水开采要求（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。能源利用效率要求参照遂宁市总体准入要求－城镇重点管控单元本项目不涉及地下水开采符合
 
 
 


 
二、建设项目工程分析
	其他符合性分析
	10.选址及平面布置合理性分析
（1）选址合理性分析
1）外环境关系
根据现场踏勘，本项目位于遂宁市安居区安居镇小祠村2社安居疾病预防控制中心内，外环境关系如下：
项目东侧，东侧紧邻遂安大道，隔遂安大道为凤凰栖公园；
项目南侧，距离项目厂界南侧120m为安居区医养康复中心；
项目西侧，紧邻狮子坡山体；项目西北侧150—240m有7户散户农户；
项目北侧，项目东北侧约275m为凤鸣江城小区。
本项目距琼江最近距离130m，外环境关系如下表所示。
表2-7 项目外环境关系一览表
名称方位距离性质备注凤凰栖公园东250m公园/安居区医养康复中心南120m医院/农户西北150—240m散户居民/凤鸣江城小区东北275m居民小区/白马河（琼江）北130m受纳水体行洪、灌溉
2）选址所在地环境敏感程度
本项目选址不涉及生活饮用水源和风景名胜区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，厂区周围无名胜古迹和重点文物保护等单位；所在区域环境敏感程度一般。
3）基础设施情况及依托可行性分析
项目东侧为遂安大道，交通方便。项目位于安居区城区，区域供水、排水、电力等管网管线均已建成，可以满足本项目需要。安居区生活污水处理厂（乌木厅污水处理厂）位于本项目东南侧约4.4km处，项目周边污水管线均已建成，乌木厅污水处理厂能够处理本项目污水。
3）与周围环境的相容性分析
根据现场踏勘，本项目周边居民较少，且均位于本项目西北、东北层，为本项目的上风向，仅下风向约120m为安居区医养康复中心，此处为规划的医院用地。本项目污水经污水处理站处理达标后，通过污水管网进入乌木厅污水处理厂集中处理后排入琼江；本项目废气均经废水处理设施处理后达标排放，对周边影响较小；固废妥善、有效地处置，对周围环境无明显影响。
综上分析，本项目与周边环境相容。
（2）平面布置合理性分析
1）总体布局合理性分析
项目所在安居疾控中心地块总体呈较为规则的长方形，本项目位于整个地块的南侧，呈L形。项目扩建完成后，安居疾控中心将实验和办公分开设置，实验室均设置在新建实验楼内，各实验室分层设置，能够做到建筑功能分区明确，人流、物流分开，避免了交叉感染。
本项目实验楼按功能分区，各类功能区相对独立集中布置，本项目在满足安全卫生的条件下，建筑物布置紧凑、节约占地。本项目污水依托现有污水处理站，根据现场勘察，污水处理站位于疾控中心地块北侧，原实验室布置；医疗废物暂存间设置在原中心大楼1楼西侧，远离实验区，且运输方便。生物实验室及理化实验室排气筒沿实验楼西侧偏北布设。
本项目总图布置充分考虑了地形和周边环境状况，具有区域划分明确、人流物流顺畅，场地利用合理，交通运输便捷等优点，整体布置紧凑、协调，布局美观。因此，本项目的总平面布置是合理的。
 
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	建设内容
	1.项目背景及由来
遂宁市安居区疾病预防控制中心成立于 2004 年 3 月。现有占地面积 6360.15 ㎡，现有业务用房 3628.13 ㎡，于 2017 年投入使用，位于遂宁市安居区遂安快捷大道（小祠村二社）。为进一步完善遂宁市安居区疾病预防控制体系建设，提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学危害等突发公共卫生事件的处理和反应能力，提高公共卫生服务质量与效率，保护人民健康，维护社会稳定，促进经济发展。结合遂宁市安居区疾病预防控制中心基础设施薄弱，实验用房不足、实验设备、设施陈旧老化，实验设备得不到补充和改善实际情况，遂宁市安居区疾病预防控制中心决定建设“遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目”，本项目建成后，既满足了公共卫生事业的发展，又能基本满足区域内近 50 万人民及周边地区人民群众对疾病防控的需求，对促进遂宁市安居区经济发展将产生巨大作用，对完善安居区城市功能，改善投资环境，提升遂宁市安居区形象有着积极影响。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价；同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中相关内容，本项目类别属于：“四十九、卫生”中‘疾病预防控制中心’中‘其他’”。因此，应编制环境影响报告表。

由此，受本项目业主遂宁市安居区疾病预防控制中心委托，四川浩瀚宏略工程技术咨询有限公司接受了该项目环境影响报告表编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作；评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，按照有关技术规范要求，编制了本项目环境影响报告表。

2.项目基本情况
（1）项目概况

项目名称：遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目

建设单位：遂宁市安居区疾病预防控制中心

建设地点：遂宁市安居区安居镇小祠村2社

建设性质：扩建

项目投资：总投资5000万元

（2）建设内容及规模
本项目实验楼建设于遂宁市安居区疾病预防控制中心用地范围内，新建实验楼约 2520 平方米及相关附属工程，购置电感耦合、等离子体质谱仪（ICP-MS）、全自动固相萃取仪、全自动高锰酸盐指数分析仪等 104 套设施设备。

注：项目建成后，原中心大楼内实验室全部搬迁至新建实验楼内，原中心大楼将不再设置实验室。
本实验楼只对结核、流感、艾滋病等重大传染病及职业危害、饮用水等健康危害因素进行检测，不保存传染病菌种，也不收治病人；不饲养实验动物，不做动物性实验；不含P3、P4实验室等特殊实验室；不涉及核恐怖、放射污染事件因素检测分析、急性、亚急性、亚慢性与慢性毒性试验、刺激性与过敏性试验、致癌与致畸毒性试验等检测及实验项目；不设置病床，不新增工作人员。
3.项目组成
表2-1 项目组成及主要环境问题一览表
名称建设内容及规模可能存在的环境问题备注施工期营运期主体工程实验楼（建筑面积2520m2）-1F：主要设置消防水池、水泵房、风机房等；1F：主要设置血清免疫学实验室（P2）、HIV实验室（P2）、培养室、血清库、镜检室、检验大厅、饲养室、样品制备室、洗涤消毒室、消防控制室、综合办公室等；2F：主要设置PCR实验室（P2+）、结核实验室（P2）、肠道致病菌检测室（P2）、微生物实验室（P2）、病毒室、菌种室、霉菌培养室、样本制备室、高压灭菌室、洗涤室、样品制备间、办公室、库房、样品室等；3F：主要设置食品检测室、环境卫生检验室、职业卫生检测室、理化实验室、易制毒室、碘实验室、药品室、天平室、色谱检测室、质谱检测室、光谱实验室、洗涤室、气瓶室、危废暂存间、药品储存室、办公室等。施工废水、施工废气、施工噪声、施工固废废水、废气、固废、噪声、生活垃圾、生活污水新建辅助工程污物通道每层设置独立的污物通道，污物电梯直达1F。在转运至中心大楼1F的医疗废物暂存间内——新建空调采用分体式空调噪声 公用工程供水市政给水管网—— 供电城市电网—— 通风系统实验室排风经过高效过滤器过滤后排放——新建办公及生活设施办公室实验室办公室含于主体工程内，其他办公室均依托原中心大楼办公室生活污水、生活垃圾新建、依托环保工程废气治理地埋式一体化污水处理站，密闭，喷洒除臭剂废气依托理化实验室有机废气及酸性废气经通风柜收集后再经干式酸性气体吸附+活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放（1#排气筒）新建生物实验室经生物安全柜收集后再经高效空气过滤器处理后，引至实验楼楼顶排放（2#排气筒）新建食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道在原中心大楼楼顶排放新建废水治理依托现有一体化污水处理站处理实验室废水（处理规模10m3/d），采用“二级处理+消毒”处理工艺，具体为“格栅+调节+初沉池+厌氧+生物接触氧化+二沉池+消毒”；理化实验室废水经中和处理；食堂废水经隔油池处理，后实验室废水和食堂废水同生活污水一起进入化粪池处理，最终进入污水处理站处理废水、污泥依托、新建化粪池一座，容积10m3依托新建隔油池一座，容积约为2m3 新建固废处置3F北侧拟设置危废暂存间，建筑面积约10m2；原中心大楼1F西侧为医废暂存间，建筑面积约10m2，靠近出入口，便于运输。医疗废物交由遂宁洁诚卫生服务有限公司处置，其他危险废物交由有资质单位处置固废危废暂存间新建，医废暂存间依托在各楼层设置生活垃圾桶，收集后由环卫部门统一处理新建噪声基础减震，门窗隔声噪声新建地下水防渗医废暂存间、化粪池、污水处理站为重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s）（已做重点防渗）；新建危废暂存间做重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10—10cm/s）；隔油池、实验室做一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s）其他区域简单防渗均按一般防渗区进行设置/新建、依托
 
 
4.实验室及其安全等级
（1）微生物实验室及生物实验室

本项目微生物实验室、血清免疫学实验室、HIV实验室、PCR实验室、结核实验室、肠道致病菌检测室、微生物实验室为BSL-2实验室，均配备有生物安全柜，主要技术指标为：

BSL-2实验室主要用于低级卫生服务、诊断和研究，实验对象的危害级别为Ⅱ级（中等个体危害，有限群体危害），具体定义为“能引起人类或动物发病，但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。实验室感染不导致严重疾病，具备有效治疗和预防措施，并且传播风险有限”。据此，颁布的GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》对BSL-2实验室规定了以下技术指标（静态）：

洁净度：无要求

最小换气次数：可开窗透风

与室外方向相邻相通房间的压差：无要求

温度：18~27℃

相对湿度：30%～70%
噪声：≤60dB(A)

最低照度：300lx

生物安全柜建设指标：对于疾控中心的生物实验室来说，配备正确使用生物安全柜，减少实验室感染事件极为重要，生物安全柜工作台大部分使用全不锈钢材料，是一种既能使操作区造成无尘，无菌的局部空气环境，保证试剂不受污染，又保证被研究的对象（如病毒、细菌等）而不外溢，保护周围环境及操作员安全的隔离设备；目的是避免在实验柜工作台通常是将预过滤器、高效过滤器，通风机、配电装置等组装在由金属板材制的箱体内，成立独立操作单元；通风机运转后，形成一个向内的保护人的气流，同时操作区顶部经高效空气过滤的洁净空气，呈垂直层流式流经操作区，对产品提供可靠保护；排风也经高效空气过滤器，以保护环境不受污染；因此正确使用生物安全柜，可以有效地减少由于气溶胶暴露所造成实验室感染以及培养物交叉污染等，规避感染风险。

生物安全柜根据生物安全防护水平的差异可分为3级，即I级、Ⅱ级（A1、A2、B1、B2型）和Ⅲ级。I级生物安全柜保护工作人员和环境，Ⅱ级生物柜保护工作人员、环境和试样（样品）、它可广泛应用于低、中等危险度（病原体1-3、DNA重组P1-P3）的临床细菌学、病毒学、微生物学、组织培养、生理学及其他生命科学的研究、加工、检验等部门，各型Ⅱ级生物安全柜的生物防护性能（人员、样本和环境）是相同的，但A1型安全柜不能用于挥发性有毒的化学物质和挥发性的放射性物质的实验。A2、B1型安全柜用于少量的挥发性有毒化学物质和用于示踪剂研究的放射性物质的实验，B2型安全柜可以进行挥发性有毒化学物质和与微生物研究相关的放射性物质的实验。

同时A1型安全柜前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.38m/s，70%气体通过HEPA过滤器再循环至工作区，30%的气体通过排气口过滤排出；A2型安全柜前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.5m/s，70%气体通过HEPA过滤器再循环至工作区，30%的气体通过排气口过滤排出；二级B型生物安全柜均为连接排气系统的安全柜，连接安全柜排气导管的风机连接紧急供应电源，目的在断电下仍可保持安全柜负压，以免危险气体泄漏入实验室，其前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.5m/s(100fpm），B1型70%气体通过排气口HEPA过滤器排出，30%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区；B2型为100%全排型安全柜，无内部循环气流，可同时提供生物性和化学性的安全控制，可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验。

（2）理化实验室

本项目的理化实验室日常主要从事饮用水、食品、公共卫生、职业卫生等相关的理化检测实验。本项目的理化实验室设置洗眼器以及紧急冲淋装置，各个理化实验室的废气经通风橱处理后引至楼顶，通入活性炭装置进行处理，最终排入环境空气；要求所有涉及试剂挥发的操作均在通风橱中进行。本项目的理化实验室使用的化学试剂种类较多，但总体用量不大。实验过程中产生的废气主要是使用有机溶剂产生的有机废气，本项目的理化实验室内使用的有机溶剂主要有乙醚、三氯甲烷、乙腈、石油醚、丙酮、甲醇等。以上有机溶剂一般作为萃取液用于提纯，使用完毕后大部分废液暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，仅有少部分以有机废气的形式挥发。

5.主要原辅材料及能耗
项目使用的实验药品均存放于理化实验室，用冰箱或试剂柜存放，实验所需培养基放置在生物实验室的试剂柜。主要化学药品和医用材料能耗情况见下表：

表2-2  主要化学药品及医用材料一览表
名称年用量规格年储存量用途现状本项目扩建后三氯甲烷2000ml1000ml3000ml500毫升/瓶8000ml水质食品检测盐酸1000ml500ml1500ml500毫升/瓶6000ml水质食品检测硫酸1000ml500ml1500ml500毫升/瓶6000ml水质食品检测甲醇500ml500ml1000ml500mL/瓶1000ml水质检测、职业卫生检测丙酮200ml200ml400ml500mL/瓶1000ml水质检测、职业卫生检测石油醚01000ml1000ml500mL/瓶1000ml水质检测、职业卫生检测乙腈01000ml1000ml500mL/瓶1000ml水质检测、职业卫生检测乙醚01000ml1000ml500mL/瓶1000ml水质检测、职业卫生检测氢氧化钠50g50g100g500g/瓶500g水质检测无水硫酸钠50g50g100g500g/瓶500g水质检测梅毒抗体试剂1000人份500人份1500人份96人份/盒1500人份梅毒检测HIV抗体试剂2000人份1000人份3000人份96人份/盒3000人份HIV检测丙肝抗体检测试剂1000人份500人份1500人份96人份/盒1500人份丙肝检测乙肝抗体试剂500人份100人份600人份96人份/盒600人份乙肝检测风疹抗体试剂50人份50人份100人份96人份/盒96人份风疹检测麻疹抗体试剂50人份50人份100人份96人份/盒96人份麻疹检测HIV核酸检测试剂1800人份200人份2000人份96人份/盒2000人份HIV核酸检测大肠菌群酶底物检测试剂200人份100人份300人份100人份/盒300人份水质检测金黄色葡萄球菌检测试剂50份50份100人份/100份食品检测沙门氏菌检测试剂50份50份100人份/100份食品检测志贺氏菌检测试剂50份50份100人份/100份食品检测副溶血弧菌检测试剂50份50份100人份/100份食品检测单核增生李斯特菌检测试剂50份50份100人份/100份食品检测
 
 
主要原辅材料介绍
本项目主要化学药品涉及化学成分的理化性质、毒理特性见下表。

表 2-3 主要化学药品涉及化学成分的理化性质、毒理特性
序号物料名称物理特性危害特性形态密度（g/cm3）熔点（℃）沸点（℃）1硫酸无色吸水性粘 稠液体1.8-32280为强氧化剂，与可燃性、还原性物质反应剧烈，遇金属能产生可燃性氢气，溶解水中时可产生大量热，能使有机物碳化而损坏，腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道黏膜，吸入烟气会发生肺水肿。2盐酸无色发烟液体1.2-110与空气接触生成有腐蚀性的盐酸雾，能与强碱发生反应并放出热量，与碱金属反应时会 生成可燃性的氢气，与强氧化剂反应时产生有毒的氯气，可由呼吸道和消化道吸收腐蚀 眼睛、皮肤和呼吸道粘膜，吸入蒸汽产生肺水肿。3三氯甲烷无色透明重质液体1.48-63.561.2对人体具有显著的危害特性，主要包括对神经系统、肝脏、肾脏、呼吸系统等的影响，并具有一定的致癌性和致畸性。短时间内接触较高浓度的三氯甲烷会引起急性中毒反应，表现为头痛、头晕、恶心、呕吐等症状，严重时可能导致呼吸麻痹、心室纤颤，甚至危及生命‌24。吸入氯仿气体还会刺激呼吸道黏膜，引发咳嗽、咽痛、呼吸急促等症状，严重时可能导致喉头水肿和窒息‌4氢氧化钠白透明固体2.12318.41390本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血休克。5丙酮无色透明液体0.8-9556与强氧化剂发生剧烈反应，在碱性条件下与氯仿反应强烈，能与多种塑料起作用，经呼吸道和消化道吸收，影响神经系统6甲醇无色透明液 体，有酒精刺 激性气味0.79-97.864.8易燃，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触 发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源着火回燃7乙醚无色透明液体0.71-116.334.6其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成具有爆炸性的氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃8石油 醚无色透明液体0.65-7340-80其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃 烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。9乙腈无色透明液体0.79-45.781-82急性毒性，吸入、食入、经皮吸收均可引起中毒，主要症状为衰弱、无性力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。易燃性，遇明火、高热或与氧化剂接触有燃烧爆炸的危险。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈
 
7.主要设备
本项目主要设备为检测设备，项目涉及的含辐射设备将另做环评，不在本次评价范围内。设备清单见下表：

表2-4 主要设备一览表
设备名称原项目设备数量本项目新增设备数量型号规格用途备注气相色谱仪21GC-2030职业卫生、水质检测 原子吸收分光仪21900T职业卫生、水质检测 培养箱103/水质、食品 离子色谱仪11Aquiong-RFIC职业卫生、水质检测 二氧化氯测定仪22/职业卫生、水质检测 高压灭菌器53/医疗废物消毒 紫外/可见分光光度计41/职业卫生、水质检测 酶标仪22/传染病抗体检测 原子荧光光度计11SK－盛析职业卫生、水质食品检测 消毒清洗机13Y3600实验器具清洗 程控定量封口机11LK-2014A水质检测 连续流动分析仪11Futura2/4通道水质检测 微波消解仪12WX-8000职业卫生、食品前处理 微生物鉴定药敏分析系统11/食品安全检测 荧光定量PCR检测仪61/分子实验 碘元素自动检测仪11DAT-50S碘元素检测 气相色谱-质谱联用仪11/职业卫生、水质、食品检测 电感耦合等离子体质谱仪01/职业卫生、水质、食品检测 超级微波消解仪01/职业卫生、水质、食品检测 气相色谱-质谱-质谱联用仪01/职业卫生、水质、食品检测 液相色谱－质谱-质谱联用仪01/职业卫生、水质、食品检测 全自动高锰酸盐指数分析仪01/水质检测 全自动热解析仪01/职业卫生 全自动样品制备进样平台01/职业卫生、水质、食品检测 快速溶剂萃取系统01/职业卫生、水质、食品检测 总有机碳/总氮（TOC/TN）分析仪01/水质检测 全自动HIV病毒载量检测系统11/HIV核酸检测 流式细胞仪01/HIVCD4检测 全自动微生物质谱检测系统01/食品相关检测 
 
 
8.劳动定员及工作制度
安居区疾病预防控制中心目前人员45人，本项目不新增人员，实行8小时工作制，年工作时间250天。

9.水平衡分析
◆项目用水情况
（1）实验室用水

实验室用水包括生物实验室用水和理化实验室用水，根据建设单位提供的经验和实际用水数据，项目实验用水量约为600m3/a，约为2.4m3/d。

（3）纯水制备

本项目将新增3台纯水制备设备，纯水制备率取60%，纯水用水量约0.6m3/d，则纯水制备系统用水量为1m3/d，即250m3/a。

（4）办公生活用水

本项目不新增人员，因此本项目将不新增办公生活用水。

（5）食堂用水

本项目将在原中心大楼1楼内设置食堂，参照《四川省用水定额》（2021年版），现中心人员为45人，食堂用水按20L/人·天计，则食堂用水量为0.9m3/d，即225m3/a。

拟建项目用水量估算见表2-5。

表2-5 拟建项目用水量估算表
序号用水项目用水标准用水规模用水量（m3/d）用水量（m3/a）1理化实验室/7人2.46003纯水制备//1.002504食堂用水20L/人·天45人0.9225 合计/4.51075
◆项目排水情况
（1）实验废水

实验室废水产生量按用水量的90%计，则实验室废水产生量约为2.16m3/d（540m3/a），理化实验室废水经中和箱中和处理后，经化粪池（容积10m3）进入污水处理站处理（日处理能力10m3/d）。生物实验室废水经化粪池（容积10m3）进入污水处理站处理。

（2）纯水制备浓水

本项目纯水制备过程中产生浓水，纯水制备率为60%，因此本项目产生的纯水制备浓水量为0.4m3/d（100m3/a）。

废水经化粪池进入污水处理站处理。

（3）食堂废水

本项目食堂废水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量为0.72m3/d（180m3/a）。食堂废水经隔油池化粪池处理后进入污水处理站处理。

拟建项目废水产生情况见表2-6。项目水平衡见下图。

表2-6 拟建项目废水产生一览表
废水类型产污系数排水量m3/dm3/a实验室废水90%2.16540食堂废水80%0.72180纯水制备浓水40%0.4100合计/3.28820
 
 
图2-1  本项目水平衡图   单位：t/d
 
图2-2  原项目水平衡图   单位：t/d
 
图2-3  本项目建成后疾控中心水平衡图   单位：t/d
10.项目公辅设施的依托性分析
本项目为扩建项目，本项目将在疾控中心内部新建1栋3层实验楼，建成后还将依托原项目办公楼、污水处理站、化粪池、医疗废物暂存间等中心内各类配套设施。

遂宁市安居区疾病预防控制中心于2013年5月22日取得了原遂宁市环境保护局出具的环评批复，批文号为（遂环评函〔2013〕39号），并于2017年12月通过了环保竣工验收。

具体依托情况及依托可行性见表2-7。

2-7  公辅及环保设施依托情况及可行性
序号名称原项目本项目建设情况是否可行来源使用现状1医废暂存间疾控中心大楼1层西侧使用本项目建成后，原大楼内实验室将全部移至新建大楼内，本项目依托原医废暂存间，医废暂存间已验收通过可行2办公疾控中心大楼使用本项目建成后，除实验办公场所外，其他办公均依托可行3污水处理站、化粪池疾控中心大楼北侧处理能力为10m3/d，处理工艺为“格栅+调节+初沉池+厌氧+生物接触氧化+二沉池+消毒”，现运行正常通过验收，且运行正常，通过检测报告可知，处理后污染物均达标排放可行
根据现场调查，遂宁市安居区疾病预防控制中心各项设施、供水供电系统等均已建成并正常运行，各环保设备均正常运行且通过了建设项目竣工环境保护验收，本项目主要公辅设施依托原设施是可行的。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工程分析
一、施工期工程
本项目为扩建项目，在原疾控中心内新建实验大楼1栋，本项目施工期主要涉及基础工程、主体及辅助工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。工艺流程及产污位置见图2-4。

 

图2-4 施工期工艺流程及产污环节示意图
产污环节说明：

从上述污染工序可知，本项目施工期主要环境污染问题是：施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水、施工人员生活垃圾等，贯穿于整个施工过程。项目在进行施工过程中严格按照相关规定和要求进行施工和管理，能较好地控制施工过程中的扬尘和噪声，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同，对环境的影响随施工期的内容不同而有所变化，随着施工期的结束对环境的影响也随之结束。

二、营运期工程分析
（一）实验室营运期工艺流程

本项目实验室检验流程如下：

（1）微生物实验

拟建项目为微生物实验的基本流程见下图2-5。

 

 

 

 

图2-5  微生物实验流程图
流程简述：对于不同的样本增菌培养和后期鉴定、检测等实验流程基本一致，区别在于分离培养方式不一致。

增菌培养：将生物样本（如血、痰液、尿、鼻咽拭子、粪便、咽拭子、脑脊液、蚊虫样本等）或环境样本在恒温培养箱内培养16～18小时，培养温度为20〜42℃，湿度为30〜70%，压力为常压，整个操作过程在生物安全柜内进行，样本在增菌培养液中进行。

分离培养：①血、痰液、尿、鼻咽拭子、粪便和环境样本分离培养方式为将增菌液 划线接种于外购的选择性培养基内培养18～24小时；②咽拭子、脑脊液、蚊虫样本进行 离心处理，将处理好的标本接种至细胞内，置于二氧化碳培养箱中封闭培养。分离培养 温度为20〜42℃，湿度为30〜70%，压力为常压，整个操作过程在生物安全柜内进行。

生化鉴定、血清分型、PCR检测：挑取可疑菌落做生化鉴定、血清分型、PCR检测，生化鉴定采用商品化生化鉴定卡，血清分型采用商品化分群分型血清卡，PCR检测采用商品化PCR试剂盒。

病毒载量检测：采用离心机对样本进行离心处理，再采用病毒载量仪对样本进行核 酸提取，并进行核酸扩增产物进行分析。

寄生虫检测：寄生虫检测分为显微镜观察和核酸检测。对寄生虫进行制片染色，并 在普通显微镜进行观察。采用高速台式离心机对寄生虫进行离心处理，再采用PCR仪进行核酸检测。

微生物实验产生的污染物主要为废细菌增菌液、废培养基、废试剂盒、废气和废水， 废气主要为实验废气，废气中可能含病原微生物（气溶胶），废水主要为设备仪器的清洗废水。

（2）理化实验

拟建项目理化实验的基本流程见图2-6。

 

 

 

图2-6  理化实验流程图
流程简述：
处理：理化实验的处理方式包括消解、萃取、溶解等，所有操作均在通风柜中进行。 对于样品中重金属检测，采用消解方式处理样品，对于样品中有机物的检测，采用萃取、 溶解方式处理样品。

观察、检测：对处理后的样品采用原子吸收、原子荧光、ICP-MS、离子色谱、气相色谱等方式进行检测。

理化实验过程会产生废试剂、废水、有机废气。

（二）产污分析 

本项目营运期产污分析如下：

根据项目工艺流程和原辅材料分析可知，营运期产污环节和主要污染物类型见下表。

表2-8   主要产污环节及产污类型
类别产污位置污染物名称主要污染因子或废物类别废气微生物、生物实验生物废气生物活性气溶胶理化实验有机废气、无机废气VOCs、酸雾等污水处理站恶臭废气氨、硫化氢、臭气浓度废水实验室清洗废水pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌群纯水制备纯水制备废水SS、COD食堂废水pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、动植物油噪声空调机组、风机、检测设备噪声等效连续A声级固废实验室医疗废物（感染性、化学性医疗废物）危险废物废气处理废干式吸附剂危险废物废活性炭危险废物空气过滤器废滤芯 危险废物纯水制备废离子交换树脂一般废物污水处理站栅渣及污泥危险废物食堂餐厨垃圾一般废物
 
 

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于扩建项目，根据建设单位提供资料和现场踏勘，现就遂宁市安居区疾病预防控制中心原有情况简述如下：

一、企业现有工程概况
1.现有项目概况
遂宁市安居区疾病预防控制中心位于遂宁市安居区安居镇小祠村2社，疾控中心用地面积约为6360.15m2，现有4层疾病预防控制中心大楼一栋，建筑面积约为4500m2，其中大楼西侧2F主要为血清免疫检验区、3F主要为微生物检验区、4F主要为卫生理化检验区，大楼其他区域为办公、库房、会议室等。

2.现有工程环评、验收及建设情况
根据调查，遂宁市安居区疾病预防控制中心现有项目环评、验收及建设情况见下表：

表2-9  现有工程环评、验收及建设情况
序号项目名称环评批复文号实际建设情况验收批复文号备注1遂宁市安居区重大疾病防控机构建设项目遂环评函〔2013〕39号已建废水、噪声和固体废物：遂安环验〔2017〕44号（2017年12月30日）；废气：自主验收（2018年12月30日）/
遂宁市安居区疾病预防控制中心已于2020年11月2日办理了固定污染源排污登记，登记编号为125108037716525762001W。

原项目运行至今未发生环保相关事故及环保相关投诉事件。

二、企业现有工程污染物治理及排放情况
1.废水
1）废水产生情况

中心现有项目废水主要包括生活污水和实验废水。

2）废水治理措施

根据现场调查，疾控中心内雨污分流，雨水通过雨水沟排入市政雨水管网。

原有项目废水主要为生活污水、实验废水。根据建设单位提供的数据，生活办公和实验用水量约为1300m³/a，5.2m³/d。生活污水经10m3化粪池处理后进入中心地埋式污水处理站处理，实验废水经中和、消毒后先经化粪池预处理后排入污水处理站处理，污水处理站处理规模为10m³/d，采用工艺均为“格栅+调节+初沉池+厌氧+生物接触氧化+二沉池+消毒”工艺。废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后通过全厂总排口排入市政污水管网进入乌木厅污水处理厂处理，最终排入琼江。

 污水处理站 污水处理站排口位置 加药间  
 

3）排放情况

根据建设单位提供的例行检测报告原有项目外排废水各污染物均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。监测结果见表2-10。

表2-10  现有项目污水处理设施排口废水水质
检测项目日期检测结果《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准Ph（无量纲）2025.5.148.06～9SS（mg/L）2025.5.206600CODcr（mg/L）2025.5.1619250BOD5（mg/L）2025.5.15-2025.5.202.4100氨氮（mg/L）2025.5.163.03--总氯（mg/L）2025.5.170.23--粪大肠菌群数（MPN/L）2025.5.14-2025.5.1626005000
 
综上，现有工程各类废水治理措施能够有效运行，各类废水污染物均能达标排放。
2.废气
①废气产生情况

现有项目废气主要为实验室废气、污水处理站产生的恶臭。

②治理措施

生物实验室废气：实验室内采用机械通风，通风废气经高效过滤器处理后通过生物实验室专用管道引至楼顶排放。实验室内设置有A2型生物安全柜，生物实验室内设置有医用空气消毒剂，对室内进行消毒。

理化实验室废气：理化实验室采用自然通风及局部机械排放的方式保证室内空气环境不危害工作人员的健康，项目设有通风橱及旋转臂式集气罩。

污水处理站恶臭：疾控中心设置有一体化地埋式污水处理站，地面植草绿化，四周设有绿化带。工作人员不定期地对污水处理站周边喷洒除臭剂。疾控中心产生的水量较小，主要为工作人员的生活污水，产生的恶臭气体较少，污水处理站运行至今未收到周边的投诉，因此污水处理站的运行对周围大气环境影响不大。

 生物安全柜 通风橱 转臂式集气罩  楼顶排气筒 空气消毒机 污水处理站
 
③存在问题

现有工程理化实验室有机废气及酸雾等经通风橱或集气罩收集后直接引至楼顶排放，未经任何废气处理装置处理。

3.噪声

现有项目噪声源主要来自污水处理站、空调机组，实验设备等运行时产生的设备噪声。

污水处理站为地埋式，水泵等大噪声设备位于地下，产生的噪声较小。中心其他产噪设备全部位于建筑物内，经建筑隔声后对周边的影响较小，可以达到《工业企业厂界排放环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

综上，现有工程噪声治理措施能够有效运行，厂界噪声均能达标排放，不存在现有环境问题。
4.固废

现有项目固废主要为生活垃圾、包装废弃物、污水处理站栅渣及污泥、医疗废物、实验室废液、废试剂等。

生活垃圾和包装废弃物收集后定期交由当地环卫部门统一处置；根据建设单位提供的资料，污水处理站运行以来污水处理站栅渣及污泥产生量极少，未进行清掏；医疗废物经高压蒸气灭菌器灭菌后用专用容器收集后暂存于医疗废物暂存间，后交由遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置。实验室产生的废液收集于专用容器，因产生较少，现存于理化实验室内部。其他实验室废试剂等暂存于医疗固废暂存间内，因量少，暂未交由资质单位处置。

存在的问题：

①危险废物实验室废液未存放在危废暂存间内；

②除医疗废物外的危险废物未签订危废协议。

   
4.现有项目“三废”排放量汇总
表 2-11 项目扩建前产物情况一览表
项目内容排放源污染物名称处置措施排放量大气污染物营运期污水处理站恶臭喷洒除臭剂少量生物实验室废气生物安全柜、高效过滤器、空气消毒机少量理化实验室废气通风橱、自然排风、转臂式集气罩少量水污染营运期生活污水及实验废水10m³化粪池，一体化地埋式污水处理站，处理规模10m³/h，采用“格栅+调节+初沉池+厌氧+生物接触氧化+二沉池+消毒”工艺1100m³/a；CODcr：0.021t/a；氨氮：0.003t/a固体废物营运期生活垃圾交环卫部门统一收集处理，日产日清3t/a污水处理站污泥因水量较少，还未清理过污泥约0.31t/a（经计算），未清掏废包装材料外卖0.03t/a废培养基及培养液交由遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置0.06t/a废一次性用品由遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置0.03t/a实验废试剂，废液桶装收集，暂存在实验室内，0.05t/a废载玻片、废器皿由遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置0.007t/a废试剂瓶由遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置0.003t/a废滤芯由厂家更换带走0.04t/a
5.存在环境问题
①危险废物实验室废液未存放在危废暂存间内；

②除医疗废物外的危险废物未签订危废协议。

6.以新带老
①建设单位需将存放于实验室的实验室废液存放于危废暂存间，尽快与资质单位签订相应危废协议。

②项目建成后，理化实验室实验废气均引至1根排气筒，并在排气筒末端增加“干式酸性气体吸附+活性炭吸附装置”，有机废气及酸雾均经处理后由1根排气筒达标排放。

 


四、主要环境影响和保护措施
	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境
◆常规污染物

根据遂宁市生态环境局发布的《2024年遂宁市环境质量公告》，2024年遂宁市城区环境空气质量155天优、188天良、20天轻度污染、1天中度污染、2天重度污染，空气质量达标率为93.7%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为9.6微克/立方米、20.5微克/立方米、46.0微克/立方米、26.5微克/立方米、0.8毫克/立方米和143.5微克/立方米。同比NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度分别下降16.7%、11.0%、11.7%、20.0%、0.6%，SO2浓度提升24.7%。6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

因此，判定区域大气环境质量为达标区。
表3-1  区域空气质量现状评价表
点位二氧化硫季均浓度（微克/立方米）二氧化氮季均浓度（微克/立方米）可吸入颗粒物（PM10）季均浓度（微克/立方米）细颗粒物（PM2.5）季均浓度（微克/立方米）一氧化碳季均浓度（毫克/立方米）臭氧季均浓度（微克/立方米）环境空气质量综合指数市监测站9.121.445.727.10.8143.93.21美宁食品公司9.922.147.926.30.8139.43.22行政中心9.917.944.926.40.9149.93.17石溪浩6.717.049.328.01.0140.53.17全市平均9.620.546.026.50.8143.53.18
由上表可知：PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

综上，本项目所在区域环境空气质量达标。

◆特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目特征污染物硫酸雾、硫化氢、氯化氢、氨、非甲烷总烃由四川甲乙环境检测有限公司于2025年6月25日—7月1日对本项目所在地环境空气质量进行监测。TSP数据引用四川甲乙环境检测有限公司检测报告（甲乙检字2024第02025W号）的监测数据，监测时间为2024年2月19日—2月22日，监测时间距今较近，且引用的环境空气监测点位位于项目东南侧1750m处，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用数据有效。

监测点位置见表3-2。

表3-2  项目大气监测点位置
监测点位名称与本项目相对位置备   注项目下风向厂界南侧120m安居区医养康复中心处南侧120m处现状监测双河村农户东南侧1750m处引用监测数据
①监测因子

监测因子：氨、硫化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、硫化氢、TSP。

（2）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；氨、硫化氢、硫酸雾、硫化氢、执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》要求。

（3）评价方法

大气环境现状采用单项标准指数法进行评价。评价公式：

式中：Ii——i种污染物的单项指数；

Ci——i种污染物的实测浓度，mg/Nm3；

Si——i种污染物的评价标准，mg/Nm3。

④监测结果

表3-3　 大气监测因子评价结果表
监测点位监测项目平均浓度（mg/m3）浓度范围标准值PImax项目下风向厂界南侧120m安居区医养康复中心处NH30.05~0.090.20.45H2S0.001~0.0060.010.6硫酸雾0.009~0.0240.30.08硫化氢未检出0.050.03非甲烷总烃0.019~0.0242.00.096双河村农户总悬浮颗粒物0.112~0.1180.30.393
⑤现状评价结论

由表3-4可知，评价区目前环境空气中，各项监测因子均能达到相关标准要求，说明所在区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。非甲烷总烃环境空气质量浓度限值参考执行《大气污染物综合排放标准详解》确定非甲烷总烃的小时平均浓度评价标准为2.0 mg/m3。

 

2.地表水环境
本项目废水经厂区已有污水处理设施处理后进入乌木厅污水处理厂进行处理，最终达标排入琼江。根据《2023年遂宁市环境质量公告》，遂宁2023年地表水监测断面数据如下：

表3-4    区域地表水功能类别
断面名称所在地断面类别规定上年度类别本年度类别主要污染指标/超标倍数单独评价指标/超标倍数红江渡口蓬溪县国控ⅡⅡⅡ//玉溪重庆潼南国控ⅡⅡⅡ//跑马滩安居区国控ⅢⅢⅢ//大安安居区国控ⅢⅢⅢ//郪江口大英县国控ⅢⅢⅢ//梓江大桥射洪市国控ⅡⅡⅡ//白鹤桥安居区省控（长江经济带）ⅢⅣⅢ//涪山坝蓬溪县省控（长江经济带）ⅢⅢⅢ/粪大肠菌群/0.09米家桥船山区省控（趋势科研）ⅡⅡⅡ//注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。4. 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级监测数据）进行评价。
根据上表可知，区域地表水（跑马滩、大安、白鹤桥）环境能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。因此，项目所在区域地表水环境质量现状良好。
3.声环境
本项目厂区所在地为安居区遂安大道中段，疾控中心边界周边50m范围内无声环境保护目标存在，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目可不进行声环境监测。

 

	环境
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目标
	表3-5 环境保护目标一览表
环境要素保护目标与厂界的相对位置性质及规模保护级别大气环境安居区医养康复中心南侧120m医院《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准散户居民西北侧150-240m7户凤鸣江城小区东北侧约275m3000人声环境厂界外50m范围内无声环境保护目标《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。地表水环境琼江北侧160m行洪、灌溉《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类地下水环境项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类水域
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	1.大气污染物排放标准
施工期废气排放执行《四川省施工期扬尘排放标准》（DB51/ 2682—2020）中表1标准限值要求。营运期污水处理站产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应排放标准，实验室废气中VOCs 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值及无组织排放表5；无机废气（氯化氢、硫酸雾）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模排放监控浓度限值。标准值见下表。

               表3-6  施工期扬尘排放浓度     单位：μg/m3
监测项目区域施工阶段监测点排放限值监测时间总悬浮颗粒物（TSP）遂宁市拆除工程/土方开挖/土方回填阶段600自监测起持续15 分钟其他工程阶段250
 
表3-7 实验室废气排放执行的标准
序号污染物排放限值（mg/m3）排放速率（kg/h）无组织排放监控浓度限值标准来源排气筒高度（m）二级限值监控点浓度（mg/m3）1氯化氢100200.43周界外浓度最高点0.2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2硫酸雾452.61.23VOCs606.82.0《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）
 
表3-8  恶臭废气污染物排放标准
环境因素执行标准污染因子标准限值备注 污水处理废气《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）氨1.0 mg/m3污水站周边硫化氢0.03 mg/m3污水站周边《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）硫化氢排放浓度：0.06mg/m3排放速率：0.33kg/h排气筒15m氨排放浓度：1.5 mg/m3排放速率：4.9kg/h排气筒15m
 
表3-9 食堂油烟排放执行的标准
污染物项目排放限值执行标准小型中型大型油烟2.0mg/m3《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟去除效率（%）≥60≥75≥85
 
2.水污染物排放标准
废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

表3-10  污水排放标准      单位：mg/L
污染物pHSSCODBOD5氨氮动植物油粪大肠菌群（MPN/L）执行标准6-9≤60≤250≤100--≤205000
3.噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表3-11。

表3-11 噪声排放标准   单位：dB（A）
时段昼间夜间标准依据施工期7055《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）营运期6050《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
4.固体废物控制标准
一般固体废物做好“防风、防雨、防渗”等措施；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

 

	总量

控制

指标
	本项目不单独设置水总量控制指标，纳入乌木厅污水处理厂总量控制指标。

原项目、本项目及项目建成后全厂废气污染物总量控制指标如下：

 
表3-12  原项目总量控制指标一览表
污染要素污染因子本项目总量控制指标排放去向废气VOCs0.07595kg/a大气环境
 
表3-13  本项目总量控制指标一览表
污染要素污染因子本项目总量控制指标排放去向废气VOCs0.03038g/a大气环境
 
表3-14 本项目建成后疾控中心污染物核定总量控制指标
污染要素污染因子本项目总量控制指标排放去向废气VOCs0.03038t/a大气环境
 


五、环境保护措施监督检查清单
	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工废气防治措施
（1）施工扬尘防治措施
施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘原因主要是场地“三通一平”施工、基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘、建筑材料（钢材及少量的砂、石、水泥等）运输进场装卸及堆放过程中产生的扬尘、建筑材料及土石方运输产生的道路扬尘等。此类扬尘属无组织面源排放，经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。

为了有效防止和减少施工期间扬尘等废气对周围环境空气的污染，施工单位必须制定严格、规范管理制度和措施，认真贯彻执行《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（生态环境部环发〔2001〕 56 号文）等国家关于扬尘防治的要求，以及《四川省实施方案》《四川省灰霾污染防治实施方案》等一系列地方关于扬尘防治的要求，并将其纳入施工单位的环保管理程序，科学施工、文明施工。

项目在施工过程中应采取的扬尘治理措施如下：

①认真落实施工现场管理的“六必须”“六不准”。“六必须”：必须湿法作业；必须打围作业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施、设备；必须配齐保洁人员；必须定时清扫施工现场。“六不准”：不准车辆带泥出门；不准运渣车辆超载；不准高空抛撒建渣；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准现场焚烧废弃物。

②施工现场架设2.5～3米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少建筑结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。

③脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。

④要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。

⑤由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场运输道路采用硬化路面。

⑥施工运送弃土车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边农户正常生活造成影响。

⑦在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎。

⑧自卸车、垃圾运输车、拉土车等运输车辆不允许超载，出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛撒现象。合理选择运输路线，尽量减少经过居住区、学校、医院次数，避免对其影响，外运时间应该尽量避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。

⑨建材堆放地点要相对集中，减少建材的露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖。

⑩施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，须运送至地面。

⑪禁止在大风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石方及时清运。

⑫合理安排土方的临时堆放场及施工工序，尽可能多地回填土方，土方临时堆场以毡布覆盖，并且四周设置围栏。

⑬加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

⑭风速大于2m/s时应停止施工。

⑮严格控制建设施工扬尘。

⑯要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

⑰当出现重污染天气时，根据《遂宁市重污染天气应急预案（2017 年修订）》中应急处置工作指挥部启动的不同预警等级，建设工地应采取相应的应急措施。

环评要求施工单位在日常施工过程中严格采取上述施工扬尘污染防治措施，切实有效降低施工工地扬尘产生量及其浓度，实现达标排放。

（2）施工机械废气防治措施
主要来源于各类燃油动力机械施工作业时排出的各类燃油废气及运输车辆产生的废气。

施工单位拟采取的治理措施：

① 施工期间，注意维护施工机械，确保设备正常运行；

② 禁止尾气排放超标车辆进入场地。

通过上述措施，加之施工机械和运输车辆产生的燃油废气量较小，属间断性、分散性排放，且施工场地开阔、扩散条件良好，因此燃油废气可达到相应的排放标准要求。

（3）装修废气防治措施
主要来源于室内外装修工程喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生的有机废气。施工单位拟采取的治理措施：

①在装修材料的选取上，应参照 2002年7月1日国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定，进行建材、涂料、胶合剂的选取，采用环保油漆、涂料，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染物指标达到卫生部 2001 年制定的《室内空气质量卫生规范》《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及《室内空气质量标准》的限制要求，尽量减少装修废气的产生；

②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现场。

③施工作业空间加强通风，保证空气流通，降低废气污染物的浓度

通过上述措施，项目装修废气可得到有效治理，将极大减少对大气环境的影响，对周围敏感点的影响将降至最低。

2.施工期废水防治措施
（1）施工废水防治措施
施工废水主要来源于冲洗施工机械和运输车辆产生冲洗废水、混凝土工程产生灰浆等，主要污染物为SS，污染物产生浓度 400～1000mg/L。

施工单位拟采取的治理措施：施工废水经收集后，通过隔油池、沉淀池进行隔油、沉淀处理后回用，不外排。

（2）生活污水防治措施
主要来源于施工人员产生生活废水，施工单位拟采取的措施：施工场地内设置简易预处理设施，施工人员生活污水经预处理（卫生间污水及办公废水拟采用简易预处理设施处理）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进入城南第二污水处理厂进行处理，最终排入涪江。

（3）基坑渗水防治措施
主要来源于基坑开挖时产生的渗水。

施工单位拟采取的措施：设置沉淀池，将基坑渗水沉淀后回用，不外排。

3.施工噪声防治措施
施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的车辆噪声，施工单位拟采取的治理措施：

①用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。

②合理设计施工总平面图，将钢筋加工等高噪声的作业点布置在远离场地周边噪声敏感目标，以有效利用场地的距离衰减作用降低对周边环境保护目标的影响。

③施工方应该合理有效地制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内。合理安排施工时间，将打桩、倾倒卵石料等强噪声施工作安排在白天施工，杜绝出现夜间施工噪声污染影响。如项目要求必须连续作业施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，并及时公告周围的居民，以免发生噪声扰民纠纷。

④文明施工，在装卸、搬运钢管、模板等时严禁抛掷。

⑤运输车辆经过敏感保护目标处时应减速行驶，尽量减小汽车运输对周围敏感保护目标的影响。材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

⑥及时关闭不用设备，将可在固定地点施工的机械设置在临时施工棚内作业，同时定期维护保养设备，使其处于良好的运转状态。

在严格采取上述噪声防治措施，项目施工期间场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，实现场界处达标排放。

4.施工固废防治措施
本项目施工期固废主要来自施工弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水预处理设施污泥。

施工单位拟采取的治理措施：

（1）施工弃土
建设项目在施工初期需进行基地开挖，根据项目设计，本项目所产生的弃土均由施工单位及时运至遂宁市政府指定的弃土堆放场，不会在场区内堆积。另外，施工期间若不能及时外运，临时堆放在施工场地内时必须覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，不得有裸土，且堆存点尽可能占用场地周边的硬化地面，采用彩条布垫底、覆盖。通过采取上述措施后施工场区内不会存在水土流失问题。

针对项目外运土方，本评价对项目在施工过程中的渣土运输提出如下要求：

①项目施工过程中产生的渣土须由相应运输企业资质，运营手续合法、齐全的公司承担。

②运输渣土车辆必须符合道路运输安全及交通和交警部门的准运要求，必须经过加盖密闭改装，经市质量技术监督部门检查合格，且篷盖开合有效、无破损；需要办理高速公路免费通行手续的，要及时提供车辆《行车证》《道路运输证》以及驾驶员的《驾驶证》《从业资格证》等相关资料。

③渣土运输车辆必须服从统一调度，按照有关部门的要求和指定路线、时间、方式清运，尽可能避开居民集中区、学校、医院等对声环境质量要求较高的区域。

④渣土运输过程中不得出现超载、撒漏、不到指定地点清运等现象。

⑤运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中的抛撒情况。

（2）建筑垃圾
项目施工过程中会产生工程废料和装修垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等）， 在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（竖立标识牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。装修垃圾：一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。

为尽量减轻建筑垃圾外运过程中产生的环境影响，评价要求：

① 运输时段应选在夜间进行，白天不得清运。

② 各类运输车辆应根据其实际负载情况清运渣土，不得超载。

③ 运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中的抛撒情况。

（3）生活垃圾
本项目施工期生活垃圾采取袋装集中收集后，并交市政环卫部门统一清运处理。
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	1.废气
    根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目废气污染物排放含有三氯甲烷，属于《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中的污染物且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，应开展大气专项评价。具体内容见“大气专项评价”。

2.废水
（1）废水来源
本项目建成运营后产生的废水主要为食堂废水、实验废水以及纯水制备浓水。

（2）废水产生情况
1）食堂污水

本项目拟在原项目大楼4楼设置员工食堂，食堂用水定额按20L/人·d计，疾控中心有人员45人，则用水量为0.9m3/d（225m3/a），食堂废水按用水量的0.8计，则本项目运行后食堂废水排放量为0.72m3/d，180m3/a。

2）纯水制备浓水

本项目纯水制备过程中产生浓水，纯水制备率为60%，因此本项目产生的纯水制备浓水量为0.4m3/d（100m3/a）。

3）实验废水

实验废水包括生物实验废水、理化实验废水。

根据建设单位提供的数据，实验室废水产生量约为2.16m3/d（540m3/a）

实验室废水主要产生于实验结束后的清理冲刷过程，实验室内配有高压蒸汽灭菌器，对其中有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷。理化实验室产生的酸碱废水进行中和处理。经灭菌、中和处理后的实验室废水排入化粪池预处理后进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，最终经市政污水管网排入乌木厅污水处理厂处理。

（3）废水治理措施
本项目实验室废水主要产生于实验结束后的清理冲刷过程，实验室内配有高压蒸汽灭菌器，对其中有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷。理化实验室产生的酸碱废水进行中和处理。经灭菌、中和处理后的实验室废水排入化粪池预处理后进入安居疾控中心污水处理站处理。

项目拟设置容积为2m3的隔油池，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起排入化粪池（10m3）预处理后排入安居疾控中心污水处理站处理。

所有污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准要求后通过市政污水管网进入乌木厅污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入琼江。

类比并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中给出的污水水质，结合建设单位例行检测报告，本项目产生和排放的污水主要污染物情况统计见下表。

表4-1   本项目污水主要污染物产生和排放情况统计
废水性质废水量（m3/a）SSCODcrBOD氨氮粪大肠菌群MPN/L处理前浓度（mg/l）/120300150453×108产生量（t/a）8200.10.2460.1230.0372.46×1014处理后浓度（mg/l）/6192.43.032600排放量（t/a）8200.0050.0160.0020.00252.13×109处理去除率（%）/9593.798.493.2699.99《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准/60250100-5000进入乌木厅污水处理厂处理后浓度（mg/l）/10501051000产生量（t/a）8200.00820.0410.00820.00418.2×108《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标/10501051000
 
（4）废水处理效果及能力可行性分析
本项目依托原项目污水处理站处理疾控中心所有污水。本项目废水量为3.28m3/d，根据建设单位提供的数据原项目污水量4.4m3/d，本项目建成后实验室将移至新建实验大楼内，原项目将不再产生实验废水，根据水平衡，本项目建成后安居区疾病预防控制中心总废水量为5.52m3/d。

原项目污水处理站处理能力为10m3/d，处理工艺为“格栅+调节+初沉池+厌氧+生物接触氧化+二沉池+消毒”工艺，根据建设单位例行检测报告可知，污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准要求。

因此本项目废水依托原项目污水处理站从处理能力和处理效果来看是可行的，

（5）废水处理工艺流程可行性分析
本项目污水处理站设于地块北侧，为地埋式污水处理设备，设计处理能力为10m3/d，处理工艺为“格栅+调节+初沉池+厌氧+生物接触氧化+二沉池+消毒”工艺。

污水处理站工艺流程简述：

综合废水进入格栅井，悬浮物经格栅拦截后，流入调节池，在调节池中调节水质水量后通过提升泵提升到初沉池，去除大颗粒的悬浮物后自流入厌氧池中，微生物在厌氧环境下将好氧生化难降解的物质转化为小分子物质以便在后续化处理构筑物中去除，然后再进入接触氧化池，通过利用兼性和好氧菌群将废水中有机物质深度降解以达到水质净化，出水通过二沉池加药沉淀后进入消毒池，加入具有强烈的氧化作用的ClO2进行消毒处理，最后出水进入清水池达标排放。污水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒，定期进行污泥处理。

项目污水处理系统处理工艺流程见下图：

 
图4-1 项目污水处理站工艺流程图
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中“表 A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”的要求，非传染性和特殊医院污水，能够排入城镇污水处理厂，可采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺。

本项目污水处理站出水经市政污水管网进入乌木厅污水处理厂处理，且污水处理站采用的处理工艺为“二级处理+消毒”，完全符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中“表 A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”的要求。

因此，本项目废水采取的污染防治措施属于可行技术。

（6）废水排放基本信息
1）排放口基本信息

表 4-2 排放口基本情况
污染源名称排气筒底部中心坐标（°）排放口类型排放标准经度纬度废水排放口（DW001）E105.494929N30.364626一般排放口《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准
本项目排放口依托原项目废水总排口排放，DW001 由本项目建设单位运营管理、负责。

2）废水类别、污染物及污染治理设施信息

表 4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息
序号废水类别污染物种类排污去向排放规律排放方式污染治理设施是否为可行技术污染治理设施编号污染治理设施名称污染治理设施工艺1生活污水、食堂废水、实验废水、纯水制备浓水COD、NH3-N、SS、BOD5、pH值、粪大肠菌群、动植物油乌木厅污水处理厂间歇排放间接排放TW001隔油池、化粪池、污水处理站格栅+调节+初沉池+厌氧+生物接触氧化+二沉池+消毒是
 
（7）依托安居区乌木厅污水处理厂处理可行性分析
1）乌木厅污水处理厂简介

安居区城市生活污水处理厂位于安居区城区乌木厅，设计废水处理规模为1.0万m3/d，实际处理能力为0.5万m3/d，采用改良型氧化沟+纤维转盘滤池污水处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江。该污水处理厂工程于2012年投入运行。2021年乌木厅污水处理厂进行扩建升级，处理能力由原来的0.5万m3/d提升至1.5万m3/d，处理工艺采用A2O+回转式精密过滤池，该污水处理厂已于2024年4月完成扩建升级工作并完成验收工作，目前污水处理厂运行正常。

 

图4-2  安居区城市生活污水处理厂工艺流程
2）纳管可行性

本项目位于遂安大道中段，根据实地调查可知，遂安大道中段污水管网已经全部建成，且与乌木厅污水处理厂相接。本项目位于乌木厅污水处理厂的纳污范围内，项目外排废水经处理达标后，可排入乌木厅污水处理厂进行处理。

3）水量可行性

本项目建成后外排废水总量为5.52m3/d，乌木厅污水处理厂处理能力为1.5万m3/d，乌木厅污水处理厂现阶段处理量为0.7万m3/d，剩余约0.8m3/d处理量，有足够容量处理本项目的废水。

4）水质可行性

本项目外排废水处理后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，能够满足其接纳水质《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，符合乌木厅污水处理厂纳管水质要求。

综上，本项目建成后，外排废水进入乌木厅污水处理厂处理是可行的。

3.噪声
项目噪声主要来自水泵、风机、空调外机产生的设备噪声

本项目设备噪声产生及治理情况见表4-4。

表4-4 项目噪声产生及治理情况一览表 单位：dB（A）
序号设备名称噪声值dB（A）排放特点控制措施降噪后噪声级（dB）1水泵70-80连续设置设备房，房间采用隔声材料，基座减震，安装消声器等752风机75-85间歇低噪声设备、基础减震、隔声措施803空调外机60-70间歇基础减震65
 
拟采取措施： 
项目设备噪声主要来源于风机、水泵、空调外机等设备。项目配套的水泵、风机等电机设备均设置于专用设备房内，实验室风机、环保风机等设置于室外，空调外机挂于各楼层外边。这些噪声属于间歇式运行，噪声源强在55-85dB（A）之间。通过基础减震、距离衰减、吸音消声和利用建筑隔音等治理措施，上述主要噪声源噪声量可明显下降，噪声影响可有效降低，对周围环境影响小。

做好以上消声降噪措施后，可以将这些机械噪声对声环境的影响降至最小，项目运营期噪声传至边界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，不会对项目周边环境产生不良影响。

◆项目噪声影响预测
1）预测模式

固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射以及吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算；在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下：

①对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。

LW＝LP2+10lgS

    LP2＝LP1-（TL+6）

            LP1＝Le+10lg()
式中：Lw—等效室外声源的声功率级；

Le—室内声源的声功率级；

s—透声面积；

LP1—室内靠近围护结构处的声压级；

LP2—室外靠近围护结构处的声压级；

TL—隔墙（或窗户）隔离声量；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离；

R—房间常数；

Q—指向性因数。

②噪声源至某一预测点的计算公式：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L

式中：LA（r）—距声源r（m）处声级，dB（A）；

LA（r0）—距声源r0（m）处声级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1m；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB（A）。

③多个噪声源叠加的影响预测模式：

现场有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算：

Lt=10lg()
式中：n—声源总数；

LPi—第i个声源对某点产生的声压级dB（A）；

Lt—某点总的声压级dB（A）。

2）预测结果

①厂界噪声预测

表4-5  项目噪声源对厂界贡献值
序号主要噪声源等效室外噪声级dB（A）噪声源离厂界距离（m）噪声贡献值dB(A)ESWNESWN1生活水泵7551361267394252372风机8544172080505857453空调外机654330166031343928总贡献值51585849
 

根据预测分析，项目运营期项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目建成运行后，设备噪声经过有效措施治理后能够达标排放。

4.固体废物
4.1固废来源、属性及产生量
本项目主要产生的副产物有餐厨垃圾、废包装材料、废离子交换树脂、废培养基及培养液、废一次性用品、废载玻片及废器皿、废试剂瓶、实验试剂废液、废干式吸附剂、废活性炭、空气过滤器废滤芯、污水处理站栅渣及污泥。

（1）一般固体废物
废包装材料：本项目在运营过程中会产生一定量的废包装材料（纸、塑料等），产生量约为0.03t/a，属于一般性固体废弃物，通过统一收集后外售废品回收站。

餐厨垃圾：本项目拟在原中心大楼4层设置食堂，厨余垃圾产生量按0.2kg/人·d计，就餐人数为45人，则餐厨垃圾产生量约为2.25t/a，食堂餐厨垃圾需交由有资质的单位处置。

餐厨垃圾管理要求：食堂产生的餐厨垃圾需用加盖塑料桶进行收集，每日由有资质单位人员清运处理；废油脂储存点应当保持干燥，地面做好防渗措施。采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其滋生条件。

废离子交换树脂：本项目纯水机制备纯水要定期更换离子交换树脂，产生量约为 0.01t/a，不暂存，即产即清，交由设备厂家更换时回收利用。

（2）危险废物
废培养基及培养液：危险物培养实验后，会产生一定量的废培养基及培养液。参照疾控中心目前的产生量，预测本项目建成后废培养基及培养液产生量约为0.06t/a。废培养基及培养液属于危险废物，危险废物类别HW01、危废代码841-001-01。

废一次性用品：废一次性用品包含废一次性防护服、移液管枪头、废一次性手套口罩等，产生量约为0.03t/a，废一次性用品属于危险废物，危险废物类别HW01、危废代码841-001-01。

实验试剂废液：实验室使用过程产生的废试剂、废液，主要包括废酸、废碱和有机试剂废液。项目不使用含重金属的试剂，因此无重金属废液。参照疾控中心目前的产生量，预测本项目建成后废液产生量约为0.05t/a。实验试剂废液属于危险废物，危险废物类别HW01、危废代码841-004-01。

[image: image1]废载玻片、废器皿：生物实验要对培养的微生物进行观察，该过程中会产生少量的废载玻片、废器皿， 产生量约0.007t/a。载玻片上沾染有少量微生物，属于危险废物，危险废物类别HW01、 危废代码841-002-01。

废试剂瓶：参照疾控中心目前的产生量，预测本项目建成后废试剂瓶产生量约为0.003t/a。废试剂瓶属于危险废物，危险废物类别HW01、危废代码841-004-01。

空气过滤器废滤芯：项目生物实验室废气收集后经高效过滤器处理后楼顶排放。净化废气时，过滤器装置中每三个月更换一次过滤器，项目需要过滤器用量约为40kg/a。废过滤器属于危险废物，危险废物类别HW49、危废代码900-041-49。

废干式吸附剂：本项目拟设置1套干式酸性气体吸附+活性炭吸附装置用于实验室废气处理，其中废干式吸附剂芯产生量约16kg/a。其属于《国家危险废物名录（2025版）》中 HW49 类危险废物，废物代码为900-039-49，集中收集后暂存于危废暂存库统一交由有资质的单位处置。

废活性炭：本项目拟设置1套干式酸性气体吸附+活性炭吸附装置用于实验室废气处理，其中废活性炭产生量约0.4kg/a。其属于《国家危险废物名录（2025版）》中 HW49 类危险废物，废物代码为900-039-49，集中收集后暂存于危废暂存库统一交由有资质的单位处置。

污水处理站栅渣及污泥：污水处理站运行过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来，即为污泥。污泥产生量根据污水中悬浮物的去除率进行估算， 废水中SS去除效率约95%，则废水中污泥（含水率60%）产生量约为0.24t/a。污水处理站栅渣及污泥属于危险废物，危险废物类别HW49、危废代码772-006-49。

项目营运期各类固废产生、处置及排放汇总情况详见表4-6。

表4-6  项目营运期固体废弃物产生、处置及排放情况统计表
序号废弃物名称产生量来源处置措施 一般固废1废包装材料0.03t/a办公外卖废品收沟站2餐厨垃圾2.25t/a食堂日产日清，由资质单位清运3废离子交换树脂0.01t/a纯水制备厂家回收 危险废物 名称危险废物类别产生量t/a产生工序及装置形态主要成分有害成分产废周期危险特性污染防治措施1废培养基及培养液HW01/841-001-010.06实验室固态、液态病毒/菌病毒/菌1天In经实验室高压灭菌后暂存于危废暂存间，定期交由遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置 2废一次性用品HW01/841-001-010.03实验室固液病毒/菌病毒/菌1天In 3废载玻片、废器皿HW01/841-002-010.007实验室固态病毒/菌病毒/菌1天In4废试剂瓶HW01/841-004-010.003实验室固态病毒/菌病毒/菌1天T/C/I/R5实验废试剂，废液HW01/841-004-010.05实验室液态高浓度废液（酸、碱等）高浓度废液（酸、碱等）1天T/C/I/R定期交由有资质单位处置6废滤芯HW49/900-041-490.04废气处理固态病毒/菌病毒/菌3个月T/In7废活性炭HW49/900-039-490.4废气处理固态VOCsVOCs半年T暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置8废干式吸附剂HW49/900-039-4916废气处理固态VOCsVOCs3个月T9污水处理站栅渣及污泥HW49/772-006-490.24污水处理站固态病毒/菌病毒/菌半年T/In消毒、脱水后，桶装密闭收集，定期交由有资质单位处置
 
4.2、环境管理要求
1）医疗废物暂存间贮存要求：
①收集：分类收集各类医疗废物。并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物使用专用包装物、容器，有明显的警示标志和警示说明。

②暂存：按照《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）（试行）建立专门的医疗废物暂时贮存库房，并应满足下述要求：

A.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置， 地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

B.必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

C.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊、 防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

D.地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入本院的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

E.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用，避免阳光直射库内应有良好的照明设备和通风条件，库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；

F.按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）（试行）的要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；
G.医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液排入医疗废水消毒、处理系统；

H.防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭， 做到日产日清。

本项目须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置医疗废物暂存间，对产生的医疗废物进行分类收集，送具有医疗废物处置资质的单位处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，贮存间能容纳24小时的医疗废物。为防止液态、半固态医疗废物的泄漏，医疗废物暂存间采用“混凝土基础层+2mmHDPE+混凝土保护层+环氧防腐涂料” 进行防渗处理，同时危险废物转移须严格执行转移联单制度。

③处置：项目产生的感染性废物、损伤性废物、病理性废物及药物性废物、化学性废物等所有医疗废物由专人负责，经分类收集、密封后，贴上具有医疗废物处置资质的单位提供的医疗废物标签，标明医疗废物的种类后，日产日清地交由具有医疗废物处置资质的单位处置，此外，医务人员在收集、存放和转运过程中应注意不造成二次污染。

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目危险废物暂存及外运均需严格按照相关规范要求执行，且在项目建设完成投产前应落实危废处理单位并及时签署协议。

卫生要求：
①医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统；

②医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。

暂时贮存时间：
①应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱） 中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清；

②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存， 暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

管理制度：
①医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施；

②医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱） 存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。

2）危险废物暂存间管理要求
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），结合本项目产生的危险废物性质，本次环评提出以下要求：

①设置专用的危险废物贮存设施，并按危险废物性质分类贮存。

②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

③按照《环境保护图形标志－固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设立规范的标识牌和标签。

④应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

⑤废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。

⑥每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。

⑦应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。

⑧禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。

通过采取以上措施，项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。
5.地下水、土壤
项目在运营期可能对地下水、土壤产生影响的因素主要为污水处理设施、医废暂存间等事故状态下对地下水、土壤环境造成的影响，事故状态主要是指可能发生的污水处理设施渗漏、溢出，污水管泄漏、破裂、接头错位、堵塞等，医废等暂存设施渗漏等。若医疗废物暂储间、污水处理设施地面未采取良好的防渗处理，则渗滤液中的大量细菌和有机污染物就会渗入地下，污染地下水、土壤环境；污水处理站如果未采用防渗处理，将会导致污水处理池中的污水渗出，从而导致地下水、土壤环境污染。

区域地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水及碎屑岩裂隙水，区域地层属于第四系松散岩类砂卵石层，渗透性好，地下水径流条件通畅，污染物一旦进入地下水、土壤环境中，会对周边较大范围内产生影响。因此，必须针对源头做好防渗、防损处理，减少污染地下水、土壤环境风险。项目的医疗废物暂存间、危险废物暂存间、污水处理站、化粪池、事故池等为重点防渗区域，隔油池、实验楼一层为一般防渗，其他的为简单防渗区域。为避免发生地下水、土壤污染，环评提出如下防治措施要求：

（1）重点防渗区
①医疗废物暂存间、污水处理站、化粪池、事故池（含废水收集管网）为钢筋混凝土现浇结构，各污水池底部、四侧须做防渗处理（建议采用防渗混凝土层+至少1mmHDPE防渗层），等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

②危废暂存间地面和1.0m高的墙裙须做防渗处理（建议采用防渗混凝土层+至少2mmHDPE防渗层），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

（2）一般防渗区
项目拟建隔油池、实验室应作一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数 K≤1.0×10-7cm/s。

（3）简单防渗区
简单防渗区则采用混凝土地面。

表 4-7  变动前后地下水及土壤污染防治措施对比一览表
序号区域名称分区类别防渗措施目前采取的措施本项目要求1化粪池、污水处理站、（含废水收集管网）重点防渗混凝土结构硬化+至少1mmHDPE膜；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10—7cm/s化粪池、污水处理站（含废水收集管网）已做重点防渗 无2医废暂存间、危废暂存间地面采用防渗混凝土+至少2mmHDPE膜进行防渗处理；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10—10cm/s医废暂存间已做重点防渗新建危废暂存间需按要求做重点防渗处理3隔油池一般防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m， k≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行无隔油池、实验室需按一般防渗要求处理4实验室无5项目其他区域简单防渗一般地面硬化地面已硬化处理新建实验楼除实验室外其他区域做简单防渗处理
 

另外，评价要求：

①按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。严格实施“雨污分流、清污分流”，优化排水系统设计，应用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口。

②污水处理设施管道接头必须进行防渗处理，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。设专人定期检查污水设施及排污管道，委托专业公司定期对污水管网和污水处理设施进行检漏监测、检修及维护，定期清掏，避免堵塞，发现问题及时处理。

③加强医疗废物暂存间、危废暂存间的管理，定期消毒清洗，确保渗滤液经污水管网进入污水处理系统处理后，方可排入市政污水管网。

④妥善保存好项目防渗监理施工记录及建立检查维修档案。

综上所述，本项目严格按照污染防治分区及地下水、土壤防治措施执行，同时采取必要的事故废水收集措施，排水管网定期巡检，杜绝地下水、土壤污染隐患。

6.环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，本项目涉及的风险物质及其物理性质、化学性质和危险特性和危险类别如下：

表4-8  项目语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。危险物质的理化性质及毒性特征表
名称熔点℃沸点℃闪点℃燃点℃爆炸极限VOL%LD50 mg/kgLC50 mg/m3危险性毒性可燃性爆炸性腐蚀性硫酸-32-280/2140510V不燃/V盐酸/110/不燃/V丙酮-94.656.5-204652.5~13.05800/V易燃液体V/甲醇-97.864.8113855.5~44.0/易燃液体V/乙腈-4581-8225243.0~16.0500/V易燃液体V/乙醚-116.334.6-451601.9～481215221190V易燃液体V/石油醚-7340-80-202801.1~8.740/V易燃液体V/三氯甲烷-63.561.2/90847702V易燃液体/V
由上表可知，表中所列部分物质为有毒易燃易爆物质，一旦发生漏露或产生火灾、 爆炸，带来的危险性也将较大。

6.2 生物安全风险识别
当实验室监测的病毒发生意外泄漏时，病毒在没有生物活体或人工培养基条件下，如果条件适当，在短期内仍具有感染力，可感染周伟伟人群致病。如果病毒活体存在于动、植物活体或人工培养基中，当发生未完全按灭活病毒进入外环境的意外泄漏事故时，病毒存活的时间会大大延长，具有的感染性也会增强，且感染时间也会延长，相应地环境风险更为严重。

生物实验室涉及常见病菌包括革兰氏阴性、阳性菌，结核分枝杆菌、霉菌、新冠病毒等。各种病菌生存性很强且能侵入人体，如发生泄漏会发生感染风险。

6.3 生产系统风险识别
本项目生产设施可能产生的环境风险识别如下表所示：

表4-9  生产系统危险性识别
序号风险源  风险物资危害后果1废气处理设施工艺废气处理设施故障导致废气外排，污染大气环境2污水处理设施废水污水管道泄漏或者各处理池泄漏导致废水事故排放，对地表水造成不良影响
6.4 风险源分布情况
经调查，本项目使用的化学品见下表：

表4-10  本项目化学品储存情况一览表
序号名称最大存量（t）临界量（t）储存位置1硫酸0.01110实验室危化品室2盐酸0.00727.53三氯甲烷0.0118105丙酮0.0008106甲醇0.0008107乙腈0.00079108乙醚0.000714109石油醚0.0006610
 

6.5 风险物质临界量分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，项目风险物质临界量情况见下表。

表4-11  本项目风险物质临界量分析
原料名称危险物质主要成分及比例CAS号年用量（t/a）最大储存量（t）临界量Qn/tq/Q硫酸7664-93-9/0.011100.0011盐酸盐酸7647-01-0/0.00727.50.00096三氯甲烷三氯甲烷67-66-3/0.0118100.00118丙酮丙酮67-64-1/0.0008100.00008甲醇67-56-1/0.0008100.00008乙腈乙腈75-05-8/0.0008100.00008乙醚乙醚60-29-7/0.0007100.00007石油醚8032-32-4/0.00066100.000066
 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）及上表，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质储量未超过临界量，本项目Q=0.005486＜1，不构成重大危险源，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价仅需简单分析，故无须设置环境风险专项评价。

6.5 环境风险分析
[image: image2]（1）实验药品贮存风险分析

拟建项目的药品库房一般为实验等环节存有少量的甲醇、酮类、醚类等有机溶剂、消毒剂及其他药物，类比相关实验室的使用情况，一般情况为限量购买，其贮存量远低于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中所规定的贮存临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。危险化学品在实验室使用过程中发生的泄漏、爆炸事故，仅影响拟建项目内的局部区域，一般不会影响到拟建项目外的环境。

（2）污水处理站非正常排放的风险分析

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

[image: image3]①对环境的影响

管道破裂或失效等，处理后的污水不能及时排入市政管网，在事故状态下污水会溢出污水处理装置，进入环境，对环境造成影响。为避免此类事故发生，应同时加强日常的运行管理。

②废水中病原细菌、病毒的影响分析

项目要进行微生物研究，不可避免的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。危险最大的为PCR实验室进行的研究。

通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病暴发流行几乎都与水 源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带 菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。

实验室废水中病原细菌、病毒直接排入水体对水环境的影响较大。

（3）危险废物贮存风险分析

鉴于危险废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送危险废物的过程中存在一定的泄漏风险，泄漏的危险废物会对土壤及地下水造成不利影响。

（4）生物安全风险分析

在一般情况下，病原微生物在液体中可以独立存在，其直径约为0.2nm以上，但在空气中不能独立存在，必须依附空气中的尘粒或微粒形成气溶胶，气溶胶的直径一般为0.5 um以上。因此要封闭实验室内病原微生物污染环境的主要载体，包括：水、空气中的气溶胶、固体物质。

生物实验室实验过程必须遵循技术规范，其目的就是保护工作人员，保护实验室外环境不受实验病原微生物的污染。

存在的风险因素包括人为因素、设备因素及环境因素。

[image: image4]a）人为因素

操作人员在工作中违规操作、不使用安全防护装置、实验中化学药品泄漏及盛装病毒的容器破损均会直接导致实验操作人员的健康受损；实验操作人员意外染毒及安全管理的疏忽使实验室遭遇偷盗行为，可能会发生毒株、菌株的失窃，流落到社会上引起恐慌和危害。

近年来陆续发生的几起实验室感染事件主要是由于管理不完善、工作人员未能遵 守安全操作规则、程序，操作疏忽所致的实验室内人员致病导致外界感染。未发生过因设备因素和环境因素造成的生物安全事件。

[image: image5]b）设备因素

设备非正常运转、停水停电、火灾或管道质量等事故造成的泄漏均可导致实验室安全防护措施的失灵，使实验室防护措施不能发挥作用，导致各类废物（废气、废水、固体废物）未经处理直接外排，对周围环境质量构成危害，同时细菌、病毒的扩散也会威胁到周围人群的身体健康。

[image: image6]c）环境因素

生物安全实验室建设所处的周围环境布局不符合《实验室生物安全通用要求》 （GB19489-2004）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2004）等要求，生物安全实验室建设自然环境条件不适合，导致病原微生物发生逸散的可能性增大，其中地震、洪水等因素具有不可预测和不可抗拒性。

6.6、环境风险防范措施及应急要求

（1）药品贮存风险防范措施及应急要求
药品库房贮存危险品物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定，要有专人保管。加强危险品物质贮存房间内的通风，设计中考虑紧急疏散通道，准备必要的消防灭火器材和有毒有害气体的处置及个人防护自救设备。

应急处理程序：危险品物质在贮存过程中因意外出现泄漏，应立即报告疾控中心保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的危险品泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。
（2）污水处理站故障风险防范措施及应急要求

拟建项目设置1座污水处理站，污水处理站调节池总容积约为12m3，可用于应急事故废水收集。在事故状态下，本项目废水量为3.28m3/d，调节池作为应急事故池容积能满足废水存放相关要求。
应急处理程序：一旦发生实验废水事故排放，应立即关闭污水处理站出水阀门，并将事故废水引入调节池；组织人员对污水处理站设施进行检修；待检修完成后，将调节池中废水引入污水处理站处理达标后排放。
通过采用上述措施，评价认为项目潜在的事故性排放经采取措施后水环境影响较小。
（3）危险废物暂存间风险防范措施及应急要求

拟建项目实验室产生的危险废物均为危险废物，应按照危险废物进行管理。为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下措施进行防范。

①应对项目产生的危险废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的危险废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装危险废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色一700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色一700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色一400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色一400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装危险废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物” 一600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物” 一400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物” 一600×400×500mm纸箱。

项目产生的危险废物中病原体的培养基、培养液等危险废物，由产生实验室首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌处理，然后按感染性废物收集处理。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或者任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，按危害等级较高者处理。感染性废物分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物体包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器中。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破受体。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必须混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学肥料的产生、处理、堆积和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

②危险废物的贮存和运送

拟建项目应当建立危险废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放危险废物；危险废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在危险废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮质是一种恶性刺激，长期待在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲缺乏等症状。建立的危险废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

[image: image7]远离实验区、人员活动区，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入。疾控中心必须做到危险废物定期清运，并对危险废物暂存间消毒，对环境影响可接受。

[image: image8]有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触危险废物；

[image: image9]有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

[image: image10]设有明显的危险废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

②对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

[image: image11]保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

[image: image12]保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

[image: image13]贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

[image: image14]贮存地不得对公众开放。

危险废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将危险废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃危险废物。

应急处理程序：危险废物在收集、预处理过程中因意外出现泄漏，应立即报告疾控中心保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的危险废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）生物安全风险防范措施及应急要求
通过风险识别，可以有针对性地采取防范措施，防止可能发生的事故风险。风险防范措施包括实验室风险防范、实验室工作人员风险防范、病原微生物运输风险防范、菌毒中保藏管理风险防范、危险废物运输安全风险防范五个方面考虑。

◆实验室风险防范

[image: image15]三区两缓的设置
拟建项目设置分为清洁区、半污染区和污染区，在半污染区和污染区、半污染区和清洁区之间设有缓冲区，并合理布局实验室人流、物流向，避免因物流线路不合理引发交叉感染。

[image: image16]实验室压力及气流保障
实验室空调系统采用全排风系统，其中空调排风系统与送风系统实现联锁控制，实验室内排风机先于送风机开启，送风系统先于排风系统关闭，保证实验室的负压环境。为保证通风系统运行可靠性，系统正常运行时为两台送风机和两台排风机并联同时运行， 每台风机运行在系统所需风量的50%，即两送两排。当其中一台风机故障时，系统自动切换为一送一排运行，同时关闭故障风机对应风管上的气密电动阀，一送一排工况下送排风机变频器自动切换到全功率运行以保证空调系统不间断连续运行、系统房间压力梯度及压力稳定。

拟建项目实验室设计为负压状态，房间压力从清洁区一一半污染区一一污染区逐渐 降低，保证整个实验室气流组织流向固定，实验室正常运行时病原微生物不会逃逸造成危害。正常运行的情况下双风机运行时处于低频运行的状态，通过风管压力传感器检测风管压力后，调节送风机及排风机的频率，稳定送风量，保持室内压差的恒定。实时对风机运行状态反馈、风机压差、频率进行监测，当这些信号全部检测正常，才认为风机运行正常。如果其中一个信号出现反馈没有或不正常时，系统给出报警信号。由于实验室要求对负压要求严格，所以在实验的过程中千万不能出现停机的情况，即使在运行时其中一台风机出现故障后切换到备用机运行的过程中出现断流也是不允许的。所以本项目采用双风机同时运行的方式，避免在风机故障后出现停机切换的危险（室内要求负压状态，必须保证排风机的切换连续，不能有间断），如果其中一台送风机或者排风机出现故障，相对应的排风机或者送风机连锁停机，另外一套对应的送风机和排风机继续 运行，同时增加送风机和排风机的频率，保证换气次数及室内压差的稳定。启动系统的 循序为：启动系统→将房间、安全柜、排风机、送风机密闭阀全部自动打开（PLC接收 密闭阀反馈信号正常执行下一步操作，否则系统认为出现故障报警，将不启动）→两台排风机同时启动（判断是否正常）→两台送风机同时启动（判断是否正常）→系统运行正常。在启动的过程中如果出现其中一个环节出现故障，系统将停止工作，并发出故障报警。停止系统的循序为：关闭系统→两台送风机同时关闭（判断是否正常停机）→两台排风机同时关闭（判断是否正常停机）→将房间、安全柜、排风机、送风机密闭阀全部自动关闭（PLC检测所有密闭阀都是否关闭正常）→系统关闭正常。各设备的启停之间都有严格的时间判断响应，保证设备的正常运行及净化环境。

正常运行情况下出现的故障处理方法：

[image: image17]正常运行时其中一台送风机出现故障。

系统正在运行→其中一台正在运行的送风机出现故障（延时3S判断故障真实性）→ 将该送风机的启动信号指令关闭→关闭对应的排风机→另外运行的排风机运行频率加大→另外运行的送风机运行频率加大。

[image: image18]正常运行时其中一台排风机出现故障。

系统正在运行→其中一台正在运行的排风机出现故障（延时3S判断故障真实性）→将该排风机及对应送风机的启动信号指令关闭→另外运行的排风机运行频率加大→另外运行的送风机运行频率加大。

[image: image19]生物安全柜
拟建项目内所有直接有关病原微生物的实验操作全部在生物安全柜内进行，生物安 全柜相对实验室处于负压状态，其内部气流直接经过安全柜排气筒排入实验室排风系统， 生物安全柜内均设置有高效过滤器，高效过滤器定期进行更换。

高效过滤器
实验室排风系统中设置高效过滤器（过滤效率不低于99.99%），用于实验室内排放空气的过滤。实验室运行过程中对高效过滤器运行效果自动监控，保证其在失效以前报警，提醒工作人员及时更换。实验室内的排风高效过滤器的内外两侧均设有压力传感器，通过中控室可以监测高效过滤器内外两侧的压差值。防护区的操作间与室外大气压相差-60Pa以上，一旦发生细微的泄漏，压差将会发生明显的变化，监控系统将产生明确的报警信号，工作人员将立即停止操作，退出实验室。根据GB19489-2008实验室生物安全通用要求、CNAS-CL05:2009《实验室生物安全认可准则》、CNAS-CL53《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》要求，对生物安全柜的高效过滤器和防护区排风高效过滤器每年开展泄漏检测，及时发现潜在风险。

[image: image20]建筑材料
实验室内部墙面、地面、天棚的外饰材料防水、防尘、耐擦洗、耐腐蚀。

[image: image21]废弃物灭活消毒措施
对所有实验过程中产生的可能含有病原微生物的固体废物严格按照消毒灭活程序处理，针对不同种类的废物采取不同的措施，以保证其消毒灭活的有效性。彻底消毒后的固体废物交由具有相应资质单位收运处置。

[image: image22]供电
拟建项目供电电源从国家电网供给，并在实验室监控室设置一套UPS不间断电源，保证在停电状况下，实验室电脑系统、自动控制系统和风量调节系统正常运行约 20～30min。同时保证在突然断电的情况下维持拟建项目风机、空调系统、冰箱、生物安全柜等实验室生命保障系统正常运行20～30min，保证实验人员有充足的时间进行紧急处理和撤离。当实验室外部电源突然断电时，实验室的UPS电源能够自动启动，断电指示警报器报警，系统控制室内设备管理员首先关闭断电指示警报器，同时启动外部电源来电指示警报器。尽快通知实验人员“现在正在使用备用电源，请尽快结束实验操作”。

[image: image23]报警控制
消防报警：出现消防报警的情况后PLC发出消防报警信号给实验室，此时风机继续运转，不能停机，待实验室工作人员将实验用品收拾完毕，人为在实验室中确认完毕后，按下紧急按钮后，系统才能立即停止工作。停电报警：PLC实时监测市电的情况，如果出现市电断电，PLC会发出报警信号到实验室内的报警器，此时风机通过UPS仍会运行一段时间，这是体现工作人员风机由于断电马上会停机，收拾好实验用品后工作人员确认后风机自动停机。

[image: image24]安全保卫管理
由于拟建项目的性质和功能较特殊，疾控中心对拟建项目所在实验楼进行全日制监 控和进出登记管理，严格控制实验室进出人流、物流，保障实验室及保存物的安全。

◆实验室工作人员安全防范措施

拟建项目从健全制度、规范操作、完善个人防护设施、健康与医学监测等四个方面加强对实验室工作人员的安全防范。

[image: image25]①健全制度

按照国家有关标准、规范制定科学严格的管理制度，严格执行生物安全委员会制度， 采取措施让实验室工作人员都能够重视，并严格按照规章制度进行实验室的使用和管理。

[image: image26]②规范操作

对于实验内容，按照国家标准及生物学要求制定有针对性的操作规范并严格执行，对于未经验证和论证的实验操作、消毒灭活手段采取谨慎态度，必须经生物安全委员会进行危害性评估论证才可使用。

[image: image27]③设施保障

按照标准规范完善配套所有实验操作所需的个人防护装备，保障实验人员的个人安 全。拟建项目运行过程中使用的个人防护装置包括：

实验室防护服：由于拟建项目实验室使用的频次较低，实验室防护服均只使用一次。 面部及身体防护：包括安全眼镜、面部防护罩或其他眼部面部保护装置。

手套：包括一次性医用乳胶手套。

鞋：工作用鞋，鞋底防滑。

呼吸防护：呼吸防护装备主要为N95防护口罩。

生物安全柜：每个生物实验室均设置生物安全柜。

[image: image28]④健康与医学监测

对在拟建项目实验室内工作的所有人员，强制进行医学检查。内容包括一份详细的病史记录和针对具体职业的体检报告；临床检查合格后，给受检者配发一张医疗联系卡，卡片上应有持卡者的照片，并由持卡者随身携带。所填写的联系人姓名需经所在机构同意，应包括实验室主任或生物安全官员。实验人员进入实验室前要抽血，留样底血清，以便对实验人员进行追踪监测。发现有生物危害威胁时（防护疏忽所致），应立即停止实验，进行隔离医学观察15天。进行健康与医学监测可以有效地对实验室工作人员的健康状态进行监控，以了解实验室是否通过内部工作人员发生污染事故。

[image: image29]⑤技术培训

拟建项目实验工作人员必须经过操作相关病原微生物的全面培训，建立普遍防御意 识，学会对暴露危害的评价，了解掌握三级防护和标准操作、特殊操作的用处，了解物理防护设备和设施的设计原理及其特点。每年训练一次，规程一旦修改要增加训练次数，由受过严格训练和具有丰富工作经验的专家或在安全委员会指导、监督下进行工作。

◆病原微生物运输风险防范

拟建项目病原微生物的采集和运输严格按照规程中制定的采集和运输规程进行操 作。实验人员负责病原微生物毒种的内包装、标记和转运工作。内包装和标记严格依据 《样本和菌毒种包装SOP》进行内部包装和标记，使用专用塑料管盛装，固定在支架或小容器内，再放入专用塑料转运箱内，由疾控中心专车负责运输。

◆菌毒种保藏管理

拟建项目所涉及的病原微生物仅在实验期间短时间存放于实验室，实验期间，工作人员按照疾控中心管理文件要求记录实验所用病原微生物样本量、培养量、实验时间、灭活过程及效果等基本信息，该部分信息存档至少20年。实验结束后在实验人员的监督下进行灭活处理。按规定需要短期保存的样本暂时存放于主实验室冰箱内，需要长期保存的样本则置于实验室菌毒种保藏中心。

◆危险废物运输安全防范措施

①运输过程风险分析拟建项目主实验室内产生的危险废物在主实验室内外套高压 袋，实验室工作人员对高压袋表面进行喷雾消毒，贴上高压灭菌指示带依次放入双扉高压灭菌器内进行高温高压灭活处理。实验室工作人员在清洁区确认达到灭菌效果监测评价符合标准后，取出已消毒灭菌的高压袋，装入专用的废物桶内，实验完成后统一运出实验室，置于危废暂存间，定期转交给具有相应资质单位转运和处理。

拟建项目产生的危险废物均经过两道高温高压灭菌处理，处理合格后才送出实验室， 不含病原微生物，因此拟建项目产生的危险废物不会对外界产生影响。

②危险废物运输要求

拟建项目危险废物仍然按照危险废物收集与处置进行管理，定期转交给具有相应资 质单位转运和处理，危险废物过程中必须严格遵守危险废物运输的相关规定：

从事危险废物收集的工作人员必须是专职人员（包括司机），且具有高度的责任心， 经过专业培训、考核合格后方能上岗；

从事危险废物运输的车辆执行双人工作制，一名为专职司机，另一名为专业的危险废物收集工作人员；

收集、运输人员要注意个人防护，上班时要着工作服、手套、胶鞋等防护用品，工作完毕后立即脱下，将工作服、手套装在密封袋中送洗衣房消毒、洗涤；胶鞋在现场随车进行喷淋消毒，返回后放入消毒池进行表面化学消毒；

收集运输和办理交接手续时，小心装卸，防止损伤原包装和伤及自身皮肤；

运输过程中如果发生危险废物泄漏事故，应有紧急救援队伍排险，确保被遗撒的危险废物不会继续在外环境中扩散。

6.7 结论
拟建项目潜在的风险主要为实验药品贮存风险、污水处理站设备的故障、危险废物贮存中存在的风险和生物安全（病原微生物感染），通过上述分析可见，实验室有完备的各项管理规章制度、实验操作程序及污染防治措施及各项事故应急处理措施，在拟建项目建成投入运行后将严格落实各项管理规章制度、实验操作程序及污染防治措施及各项事故应急处理措施。

本环评建议在实验楼周边50米范围内禁止引入以居住、文化教育、科研、行政办公为主要功能的项目。

评价认为，从环境保护角度拟建项目的环境风险水平可以接受。事故风险要以预防为主，以自我救援和社会救援相结合的形式展开，建设单位须做好日常的风险排查工作，发生风险事故时，按照应急预案有序高效应对，将风险事故造成的人员损伤和环境污染减少到最小。

7.监测计划
为切实控制本工程治理设施的有效运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，同时结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105-2020的相关规定，对本项目实施环境监测建议见表4-12。

表4-12  环境监测计划建议
类别监测位置测点数监测项目监测频率（间接排放）废水总排口1pH、COD、流量、氨氮、粪大肠菌群1次/月BOD5、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物1次/季度废气生物实验室排气筒1病原微生物1次/年理化实验室排气筒1HCl、硫酸雾、VOCS1次/年污水处理站周边上风向、下风向2个点，无组织2氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷1次/季度噪声厂界外一米四厂界噪声1次/季度
 
8.“以新带老”的环保措施及“三本账”分析
8.1“以新带老”的环保措施
遂宁市安居区疾病预防控制中心现有项目均采取有效的环保措施，废水、废气、噪声均达标排放，对固体废物采取了合理的处置方式。建设单位对原有项目进行了后环评后，对厂内需环保整改的地方已完善，并已经达到环保要求。本次重点保证扩建项目的污染物做到达标排放，减少对周围环境造成不良影响外，同时按 “以新带老”的原则进一步强化现有项目污染防治措施，主要做的以下几点：

①建设单位需将存放于实验室的实验室废液存放于危废暂存间，尽快与资质单位签订相应危废协议。

②项目建成后，理化实验室实验废气均引至1根排气筒，并在排气筒末端增加“干式酸性气体吸附+活性炭吸附装置”，有机废气及酸雾均经处理后由1根排气筒达标排放。

8.2“三本账”分析
本项目新老三本账见下表。

表 4-13 建设项目改造前后污染源“三本账”
种类污染源污染物名称单位现有工程排放量本工程排放量“以新带老”削减量区域平衡替代削减量改建后项目排放量排放增减量废水生产车间、办公生活区废水量m³/a110082054001380+280CODt/a0.0210.0160.0100.027+0.006NH3-Nt/a0.0030.00250.001600.0039+0.0009废气污水处理站NH3t/a0.25110.3813000.6324+0.3813H2St/a0.00970.0148000.0245+0.0148实验室VOCskg/a0.075950.030380.0759500.03038-0.04557硫化氢kg/a0.93750.72720.937500.7272-0.2103硫酸雾kg/a3.030.2253.0300.225-2.805食堂油烟废气t/a00.00100 +0.001固体废物办公生活垃圾t/a400040食堂餐厨垃圾t/a02.25002.25+2.25纯水制备废离子交换树脂t/a00.01000.01+0.01办公生活废包装材料t/a0.030.030.0300.030实验室废培养基及培养液t/a0.060.060.0600.060废一次性用品t/a0.030.030.0300.030实验废试剂，废液t/a0.050.050.0500.050废载玻片、废器皿t/a0.0070.0070.00700.0070废试剂瓶t/a0.0030.0030.00300.0030废气处理废滤芯t/a0.040.040.0400.040废活性炭kg/a00.4000.4+0.4废干式吸附剂kg/a0160016+16污水处理站栅渣及污泥t/a0.310.240.1500.4+0.09
 
由上表可知，本工程实施后，原有实验室均移入新建实验楼，原中心大楼将不再设置实验室，实验楼将设置实验室废气处理装置处理实验废气；此外本项目增设了食堂和纯水制备设备，未新增工作人员，本项目废水量较原项目增加了纯水制备浓水和食堂废水，因此本项目建成后废水量少量增加，实验室废气产生量将减少，固废产生量少量增加。

9.环保投资估算
本项目总投资5000万元，环保措施或设施约90万元，本项目环保投资占本工程投资的1.8%。主要污染防治措施及投资核算见下表4-30所示。

表4-14 拟建项目主要环保措施及投资一览表
项目污染物设施概况环保投资（万元）废气治理污水处理站恶臭污水处理站采取地埋式密闭结构，定期喷洒除臭剂，污水处理站地面及周边绿化（依托）/食堂油烟食堂设置的一套油烟净化器处理，处理后原中心大楼楼顶排放10生物实验室废气设Ⅱ级A2生物安全柜，所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物实验室废气通过安全柜内高效空气过滤器处理后引至实验楼顶由DA002排气筒40理化实验室废气通过通风柜、万向排气罩和原子吸收罩收集，进入专用管道，并于楼顶经一套“干式酸性气体吸附+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放4废水治理实验废水新建2m3隔油池、中和箱；实验废水经灭菌、中和处理后排入化粪池预处理后进入安居疾控中心污水处理站处理；食堂废水经隔油池（2m3）处理后同生活污水一起排入化粪池（10m3）预处理后排入安居疾控中心污水处理站处理，所有废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准要求后通过市政污水管网进入乌木厅污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入琼江3生活污水噪声治理噪声实验楼机房产噪设备置于密闭房间内，设备安装时采用基础减震等措施；各排风口设软接头，风管处安装消声设备；进出车辆：加强管理、禁鸣喇叭5固废治理危险废物医疗废物依托项目原有医疗暂存间，面积约10 m2，委托遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置；其他危险废物暂存于新建危废暂存间内，定期交由有资质单位处置12废离子交换树脂由厂家更换回收/生活垃圾依托厂区生活垃圾暂存点，暂存生活垃圾，并由环卫部门统一清运，日产日清1餐厨垃圾采用专用容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理，日产日清2污水处理站污泥栅渣消毒、脱水后，桶装密闭收集，定期交由有资质单位处置3地下水防 治防渗处理医废暂存间、化粪池、污水处理站为重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10—7cm/s）（已做重点防渗）；新建危废暂存间做重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10—10cm/s）；隔油池、实验室做一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10—7cm/s）其他区域简单防渗均按一般防渗区进行设置10环境风险消防系统灭火器、火灾探测头、喷淋灭火装置等消防器材，新建消防水池计入主体工程合计90



六、结论
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	理化实验室废气
	“干式酸性气体吸附+活性炭吸附”装置+15m排气筒
	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3相关标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA002
	生物实验室废气
	生物安全柜+高效过滤器+15m排气筒
	/

	
	食堂油烟排气筒
	食堂油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求

	
	污水处理站无组织废气
	污水处理站废气
	地埋式污水处理站，定期喷洒除臭剂，污水处理站地面及周边绿化
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	地表水环境
	疾控中心污水排放亏
	pH、CODcr、BOD、SS、NH3-N、动植物油、大肠菌群数
	实验废水经灭菌、中和处理，食堂废水经隔油池处理，后同生活污水一起排入化粪池和中心内污水处理站处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准

	声环境
	/
	设备运行噪声
	基础减振，高噪声设备置于封闭室内
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾由环卫部门统一清运、餐厨垃圾桶装收集后交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理，日产日清；废离子交换树脂由厂家更换回收；医疗废物暂存于医废暂存间定期交由遂宁市洁城环境卫生服务有限公司处置；其他危险废物暂存危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	医废暂存间、化粪池、污水处理站为重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s）（已做重点防渗）；新建危废暂存间做重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10—10cm/s）；
隔油池、实验室做一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s）
其他区域简单防渗均按一般防渗区进行设置

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	危险品物质在贮存过程中因意外出现泄漏，应立即报告疾控中心保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的危险品泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。
少量泄漏时应急处理人员应先佩戴齐全个人防护用品，然后尽可能地切断泄漏源，防止盐酸进入下水道、排洪沟等处。大量泄漏时则需要构筑围堤或挖坑收容，用耐酸泵转移至槽车中，回收或运至废物处理场所处理。
调节池作为应急事故池，一旦发生实验废水事故排放，应立即关闭污水处理站出水阀门，并将事故废水引入应急池；组织人员对污水处理站设施进行检修；待检修完成后，将应急池中废水引入污水处理站处理达标后排放。生物除臭装置由专人每日负责检查及运行该设备，恶臭气体泄漏的情况基本不会出现。
项目内所有直接有关病原微生物的实验操作全部在生物安全柜内进行，生物安全柜相对实验室处于负压状态，其内部气流直接经过安全柜排气筒排入实验室排风系统， 生物安全柜内均设置有高效过滤器，高效过滤器定期进行更换；实验室运行过程中对高效过滤器运行效果自动监控，保证其在失效以前报警，提醒工作人员及时更换。实验室内的排风高效过滤器的内外两侧均设有压力传感器， 通过中控室可以监测高效过滤器内外两侧的压差值。防护区的操作间与室外大气压相差-60Pa以上，一旦发生细微的泄漏，压差将会发生明显的变化，监控系统将产生明确的报警信号，工作人员将立即停止操作，退出实验室。根据相关要求，对生物安全柜的高效过滤器和防护区排风高效过滤器每年开展泄漏检测，及时发现潜在风险。项目病原微生物的采集和运输严格按照规程中制定的采集和运输规程进行操作。实验人员负责病原微生物毒种的内包装、标记和转运工作。内包装和标记严格依据 《样本和菌毒种包装SOP》进行内部包装和标记，使用专用塑料管盛装，固定在支架或小容器内，再放入专用塑料转运箱内，由疾控中心专车负责运输。
拟建项目实验室产生的危险废物应按照危废进行管理。为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响。

	其他环境
管理要求
	/


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	遂宁市安居区疾病预防控制中心能力提升项目符合国家产业政策；项目位于遂宁市安居区安居镇小祠村2社，本次评价范围土地性质与该地区发展规划一致。本项目对运行过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物，采取严格的治理措施，能做到稳定、达标排放。项目通过加强管理与日常监测，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。
综上所述，项目建设单位在严格贯彻落实本报告提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。


	项目分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	NH3
	0.2511
	
	
	0.3813
	0
	0.6324
	+0.3813

	
	H2S
	0.0097
	
	
	0.0148
	0
	0.0245
	+0.0148

	
	VOCs
	0.07595
	
	
	0.03038
	0.07595
	0.03038
	-0.04557

	
	硫化氢
	0.9375
	
	
	0.7272
	0.9375
	0.7272
	-0.2103

	
	硫酸雾
	3.03
	
	
	0.225
	3.03
	0.225
	-2.805

	废水
	废水量
	1100
	
	
	820
	540
	1380
	+280

	
	COD
	0.021
	
	
	0.016
	0.01
	0.027
	+0.006

	
	NH3-N
	0.003
	
	
	0.0025
	0.0016
	0.0039
	+0.0009

	一般
固体废物
	生活垃圾
	4
	
	
	0
	0
	4
	0

	
	餐厨垃圾
	0
	
	
	2.25
	0
	2.25
	+2.25

	
	废离子交换树脂
	0
	
	
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废包装材料
	0.03
	
	
	0.03
	0.03
	0.03
	0

	危险废物
	废培养基及培养液
	0.06
	
	
	0.06
	0.06
	0.06
	0

	
	废一次性用品
	0.03
	
	
	0.03
	0.03
	0.03
	0

	
	实验废试剂，废液
	0.05
	
	
	0.05
	0.05
	0.05
	0

	
	废载玻片、废器皿
	0.007
	
	
	0.007
	0.007
	0.007
	0

	
	废试剂瓶
	0.003
	
	
	0.003
	0.003
	0.003
	0

	
	废滤芯
	0.04
	
	
	0.04
	0.04
	0.04
	0

	
	废活性炭
	0
	
	
	0.4
	0
	0.4
	+0.4

	
	废干式吸附剂
	0
	
	
	16
	0
	16
	+16

	
	栅渣及污泥
	0.31
	
	
	0.24
	0.15
	0.4
	+0.09


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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