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[bookmark: _Toc25549][bookmark: _Toc4635][bookmark: _Toc6943][bookmark: _Toc26818]1、概述
1.1  [bookmark: _Toc28641][bookmark: _Toc21860]项目由来
党的二十大报告强调：“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理”，水是生态系统中最活跃、最基础的因子，是实现中华民族永续发展的战略资源。
《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）提出要加强农业污染防治，在种植业面源污染突出区域加强农田尾水生态化循环利用、农田氮磷生态拦截沟渠建设。水岸协同推进河湖生态保护修复，以岷江、沱江、嘉陵江等流域为重点，实施沿线河湖岸线修复、滨岸缓冲带生态修复、河口湿地修复、河湖水域生态修复等水生态保护修复工程，减轻人类生产活动和自然过程对湖泊（河流）干扰破坏，恢复河湖生态系统结构和功能。
2022年2月生态环境部牵头印发《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号），要求统筹布局坡耕地生物拦截、坡耕地径流集蓄与再利用、生态沟渠、区域性面源污水调控与净化等工作。在长江、嘉陵江一级支流开展水环境治理试点示范，深化沱江、龙溪河、岷江流域水环境综合治理与可持续发展试点，共同推动琼江等示范河湖建设。统筹制定琼江、大清流河、任市河、铜钵河、大陆溪河、南溪河等跨界河流水生态环境保护方案，推动跨界水体目标、标准、监测、措施等协调统一，力保跨界水体水质稳定达标。推进铜钵河流域、琼江流域水生态环境保护联防联治，以达州、资阳、遂宁等地为重点，实施枯水期生态流量保障、河流生态缓冲带建设和人工湿地建设等9类项目。
琼江为涪江一级支流、嘉陵江二级支流，源于乐至县三星乡金马寺，入遂宁安居境流经保石镇、拦江镇、白马镇、石洞镇、安居镇、三家镇等乡镇，在三家镇大安陈家坝出川进入重庆。琼江为安居区的主要河流，流域范围内农田种植面积较大，种植作物以水稻、小麦、玉米等为主，其生长过程中化肥的施用量较高，未被植物根系吸收的部分农肥随着降雨过程冲刷至河道，导致流域丰水期水质超标明显；且流域部分河岸存在损毁、植被稀疏、覆盖率较低、生态空间被侵占等情况，导致流域污染阻控能力降低；同时区域内污水处理厂收集体系不完善，且其排水标准与流域水质目标差异较大，水污染负荷增加；流域水质空间上呈恶化趋势，水体自净能力弱，不能稳定达标，部分河段有水华现象，提升琼江的水环境质量迫在眉睫。
《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第三十六章 深入推进污染防治攻坚，提出：加强生态环境系统综合治理，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提升现代环境治理效能，全面提升生态环境质量。深入打好碧水保卫战中提出：统筹水资源，水环境、水生态协同共治，压实河长制职责，国省考断面达到考核目标，集中式饮用水源水质稳定达标，系统推进美丽幸福河湖建设。严控水资源开发强度，完善河湖生态流量目标管理体系。实施水污染综合治理和生态修复等工程，以琼江干流、蟠龙河、白家河、玉丰河等河流及中小型水库为重要对象，实施小流域综合治理、母亲河复苏行动。专栏36-1 生态环境治理重点项目明确指出水生态治理工程包括：实施琼江流域城区段生态修复、三仙湖水库集中式饮用水水源地保护区规范化建设、石洞河水质提升及生态修复、玉丰河水质提升及生态修复、琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复、琼江川渝缓冲区观音阁河等主要支流水生态保护修复、琼江流域保石片区坡耕地流失治理、水土保持一体化等项目。
在此背景下，为贯彻落实有关文件精神，完善琼江流域水生态环境保护，提升琼江流域的水环境质量，落实《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》重点任务，遂宁锦祥建设开发有限公司拟实施“遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目”（以下简称“本项目”）。
2026年6月24日，建设单位取得遂宁市安居区发展和改革局出具的《遂宁市安居区发展和改革局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目初步设计及投资概算的批复》（遂安发改〔2026〕191号），项目批复建设内容为：生态沟渠8条，长度合计6860m；河口湿地3处，面积合计5950㎡；建设生态缓冲带7处，面积合计54800㎡；污水处理厂尾水湿地2处；生态渠塘1处，面积11400㎡。项目总投资2914.54万元。
依据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》的相关要求，项目建设前需进行环境影响评价工作。本项目拟建工程主要包括生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、尾水湿地、生态渠塘等，项目影响范围涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目生态缓冲带、生态渠塘等工程属于“五十一、水利，128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”中的“涉及环境敏感区的”类别，应编制生态环境影响报告书；项目河口湿地、污水处理厂尾水湿地工程属于“五十、社会事业与服务业，114公园；人工湖、人工湿地”中的“涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、人工湿地”类别，应编制生态环境影响报告表。综上，本项目应编制生态环境影响报告书。
为此，遂宁锦祥建设开发有限公司委托四川省鑫业嘉城工程咨询有限公司开展本项目的生态环境影响评价工作。评价单位在接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在此基础上按照有关技术规范要求，编制完成了《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目生态环境影响报告书（征求意见稿）》。
1.2  [bookmark: _Toc16182][bookmark: _Toc8736]项目特点
本项目属于河湖整治工程和人工湿地工程，工程环境影响主要为生态影响。工程建设对区域生态环境的影响主要表现在施工期，主要为临时工程占地影响，生态渠塘、生态缓冲带、生态沟渠、湿地等工程施工对水生生态的影响，施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固体废物等对周边环境质量的影响；运营期生态修复工程将发挥环境正效益影响。
本项目部分建设内容涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，因此，本项目需重点关注施工期对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区的影响，并提出切实可行的环境保护措施。
1.3  [bookmark: _Toc6659][bookmark: _Toc20363]环境影响评价过程
依据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家关于实行建设项目环境影响评价制度和管理要求，2026年8月遂宁锦祥建设开发有限公司委托评价单位承担遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目生态环境影响评价工作。本次环境影响评价主要分为以下几个阶段：
第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的建设方案等有关资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价类型；根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。
第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价，在此期间进行了第一次网络公示，广泛征询利益相关者对本项目建设的看法和建议。
第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行结论。在本项目环评报告成果基本完成后，按照《环境影响评价技术导则》和有关环保法律法规的要求编制完成了《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目生态环境影响报告书》，以供建设单位进行了第二次环评信息公示并上报生态环境主管部门审查。
环境影响评价工作程序见下图。


图1.3-1  建设项目环境影响评价工作流程图
1.4  [bookmark: _Toc11808][bookmark: _Toc5672]分析判定相关依据
（1） 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的“二、水利”中第4款 水生态保护修复：水生态系统及地下水保护与修复工程。本项目于2026年6月24日已取得《遂宁市安居区发展和改革局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目初步设计及投资概算的批复》（遂安发改〔2026〕191号），项目代码：2509-510904-04-01-602912。因此本项目符合产业政策相关要求。
（2） 项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关要求。
（3） 项目的建设符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》《遂宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》《遂宁市安居区“十四五”生态环境保护规划》《遂宁市“十四五”水安全保障规划》等相关规划要求。
（4） 项目的建设符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝）环境影响评价文件审批原则（试行）》《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》等相关要求。
（5） 根据“四川省生态环境分区管控智能应用”查询结果，项目采取切实可行的污染防治措施治理后，对周围环境质量影响较小，符合改善环境质量的总体要求，资源利用合理，未触及资源利用上线，项目符合四川省、遂宁市生态环境分区管控相关要求。
综上，本项目能够满足国家现行的法律法规、产业政策、相关规划、生态环境分区管控等要求。
1.5  [bookmark: _Toc1850][bookmark: _Toc14550]关注的主要环境问题
本项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区和生态保护红线（琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区）。工程对环境产生的不利影响主要集中在施工期，运营期生态修复工程将发挥环境正效益影响。因此，本次评价关注的主要环境问题为工程施工期对评价范围内的大气环境、地表水环境、声环境和生态环境的影响，主要包括：
（1） 工程建设对评价范围内琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区的影响；
（2） 工程建设对评价范围内陆生生态、水生生态的影响；
（3） 工程施工期施工废水、扬尘、噪声、固体废物等的环境影响。
1.6  [bookmark: _Toc26051][bookmark: _Toc4274]环境影响主要结论
遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目符合国家及地方相关产业政策和相关规划要求；项目选址选线符合相关法律法规及区域规划要求。根据公众参与工作情况，对本次环评报告的编制工作进行了公示，公示期间未收到公众的反对意见。工程的建设可能对区域环境造成一定的环境影响，建设单位在严格落实“三同时”的管理规定，采取相应的生态环境保护措施及污染防治措施后，对环境的不利影响可以得到有效控制和减轻。项目的建设将改善区域水体水环境质量，改善区域生态面貌，工程建设造成的环境影响较小，建成后将获得良好的社会效益和环境效益。
因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc30332][bookmark: _Toc30391][bookmark: _Toc6809][bookmark: _Toc13037]2、总则
2.1  [bookmark: _Toc16832][bookmark: _Toc13324]评价目的与指导思想
2.1.1  评价目的
本次评价目的是通过对项目所在地区环境空气、地表水、噪声、地下水、土壤等现状环境质量进行调查，了解该地区的环境质量现状；分析项目建设可能对环境产生的影响程度和范围，提出把不利影响减缓到合理可行的最低程度而必须采取的综合防治措施；从环境保护角度给出该工程可行性的结论，并提出合理有效的污染防治对策，为环境保护行政管理部门的监督管理和本项目环保设施的设计提供科学依据，以利于建设单位及社会经济的可持续发展。
2.1.2  指导思想
针对工程产生生态环境影响的特点，依照国家和四川省的环境保护法规、标准、规定，分析工程产生的生态影响是否在可接受的范围、排放的污染物能否达到排放标准，并提出合理、可靠、可行的综合防治措施。本评价将依据《环境影响评价技术导则》中的相关要求并结合工程实际情况，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，筛选有代表性的监测和评价因子，选用适宜的评价方式，力求科学、公正、客观地给出评价结论。
2.2  [bookmark: _Toc2507][bookmark: _Toc23510]编制依据
2.2.1  国家法律、法规
1、 《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起实施）；
2、 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起实施）；
3、 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；
4、 《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；
5、 《中华人民共和国草原法》（2021年12月24日修订）；
6、 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；
7、 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；
8、 《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订）；
9、 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；
10、 《建设项目环境保护管理条例》（2017年8月1日修订）；
11、 《中华人民共和国河道管理条例》（2026年1月修正）；
12、 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；
13、 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月23日修订）；
14、 《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年1月9日修订）。
2.2.2  部门规章和规范性文件
1、 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号）；
2、 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）；
3、 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号）；
4、 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
5、 《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）；
6、 《突发环境事件应急管理办法》（生态环境部令 第33号）；
7、 《国家危险废物名录（2025年版）》；
8、 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（2019年6月印发实施）；
9、 《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）；
10、 《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；
11、 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月发布）；
12、 《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）；
13、 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）；
14、 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号）；
15、 《中国生物多样性红色名录-大型真菌卷》（生态环境部 中国科学院，2018年5月发布）；
16、 《中国生物多样性红色名录-高等植物卷（2020）》（生态环境部 中国科学院，2023年5月发布）；
17、 《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》（生态环境部 中国科学院，2023年5月发布）。
2.2.3  技术导则与规范
1、 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
2、 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
3、 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
4、 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
5、 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
6、 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
7、 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
8、 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
9、 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
10、 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2013）；
11、 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；
12、 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
13、 《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；
14、 《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》；
15、 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）。
2.2.4  地方相关法律、规章及规范性文件
1、 《四川省环境保护条例（修订）》（2018年1月1日实施）；
2、 《四川省生态功能区划》（川府函〔2006〕100号）；
3、 《四川省国土空间规划（2021-2035年）》（川府发〔2024〕8号）
4、 《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）；
5、 《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》（遂府函〔2022〕38号）；
6、 《四川省涪江流域综合规划》（川府函〔2013〕204号）；
7、 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）；
8、 《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》（川农规〔2023〕4号）；
9、 《关于转发<关于加强和规范生态保护红线管理的通知（试行）>的通知》（川自然资发〔2023〕1号）；
10、 《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）；
11、 《四川省水利厅关于公布巴河岩原鲤华鲮等6处省级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》（川水函〔2010〕57号）；
12、 《四川省人民政府关于公布<四川省重点保护野生动物名录><四川省重点保护野生植物名录>的通知》（川府发〔2024〕14号）；
13、 《四川省生态环境厅关于印发〈四川省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2025年本）〉的通知》（川环规〔2025〕1号）；
14、 《四川省生态环境厅关于公布四川省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（川环函〔2024〕409号）；
15、 《遂宁市生态环境局关于建设项目环境影响评价文件审批权调整相关事宜的通知》（遂环函〔2019〕263号）。
2.2.5  其他技术文件
1、 环评委托书；
2、 《遂宁市安居区发展和改革局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目初步设计及投资概算的批复》（遂安发改〔2026〕191号）；
3、 《遂宁市安居区自然资源和规划局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目办理用地预审与选址意见书的复函》（遂安自然资规函〔2025〕418号）；
4、 《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复工程项目设计文件》（中庚工程技术有限公司，2026年6月）；
5、 《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》（四川省沐金农业科技有限公司，2026年9月）；
6、 建设单位提供的其他与项目相关的工程技术资料。
2.3  [bookmark: _Toc32094][bookmark: _Toc2951]产业政策及规划、选址合理性分析
2.3.1  国家产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的“二、水利”中第4款 水生态保护修复：水生态系统及地下水保护与修复工程。本项目于2026年6月24日已取得《遂宁市安居区发展和改革局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目初步设计及投资概算的批复》（遂安发改〔2026〕191号），项目代码：2509-510904-04-01-602912。
本项目的建设符合产业政策相关要求。
2.3.2  相关法规、政策符合性分析
1、 国家法律法规符合性分析
（1）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
本项目与《中华人民共和国长江保护法》相关符合性分析见下表：
表2.3-1   与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
	序号
	要求
	本项目情况
	符合性

	1
	第二十五条 长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。
	本项目为水生态修复工程，位于遂宁市安居区白安河及会龙河段，工程已取得《遂宁市安居区发展和改革局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目初步设计及投资概算的批复》（遂安发改〔2026〕191号）、《遂宁市安居区自然资源和规划局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目办理用地预审与选址意见书的复函》（遂安自然资规函〔2025〕418号）等文件，项目建设不涉及非法侵占河湖水域。
	符合

	2
	第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为水生态修复工程，不属于化工园区、化工及尾矿库项目。
	符合

	3
	第四十二条 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。
	本项目不涉及在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或其他非本地物种种质资源。
	符合

	4
	第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
	本项目施工期固体废物均采取对应处置措施，去向明确，不涉及在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	符合

	5
	第五十五条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	本项目已取得合规立项、用地的等手续，不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	6
	第五十九条 在长江流域水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等重要栖息地应当实施生态环境修复和其他保护措施。
	本项目属于水生态修复工程，工程实施河段涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，项目的实施可以有效改善琼江流域水环境状况，改善翘嘴红鲌等水产种质资源保护区生态环境。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。
（2）与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析
本项目与《中华人民共和国河道管理条例》（2026年1月修订）相关符合性分析见下表：
表2.3-2   与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析
	序号
	要求
	本项目情况
	符合性

	1
	第十条 河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。
	本项目的建设不会影响河势稳定和行洪、航运等，项目符合《四川省涪江流域综合规划》（见后文与相关流域规划符合性分析）相关要求。
	符合

	2
	第11条 修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意。未经河道主管机关审查同意的，建设单位不得开工建设。
建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知河道主管机关。
	本项目为生态修复工程，涉及河道整治，建设单位须按程序向河道主管部门报送建设方案，经审查同意后方可开工建设。
	符合

	3
	第十八条 河道清淤和加固堤防取土以及按照防洪规划进行河道整治需要占用的土地，由当地人民政府调剂解决。
因修建水库、整治河道所增加的可利用土地，属于国家所有，可以由县级 以上人民政府用于移民安置和河道整治工程。
	本项目不涉及河道清淤和取土，项目已取得《遂宁市安居区自然资源和规划局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目办理用地预审与选址意见书的复函》（遂安自然资规函〔2025〕418号）。
	符合

	4
	第三十五条 在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
	本项目不涉及在河道管理范围内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体，工程施工禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《中华人民共和国河道管理条例》相关要求。
2、 国土空间规划符合性分析
（1）与《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》第三章 第四节 推进国土空间生态修复指出：明确生态修复治理目标。至2035年，重要生态系统保护和修复重大工程全面建成，重点区域生态问题的到解决，生态廊道和生态网络全面建成，全市新增水土流失治理面积1500平方千米。规划市辖区以水环境整治、水土流失整治、湿地保护利用、土地综合整治等为主。推进水生态环境综合治理与修复。全面改善水环境质量，控制和削减总磷、氨氮、化学需氧量污染物。推进涪江流域保升一西宁段、河东新区、船山区老池镇两河流域、琼江流域会龙一聚贤4个水环境整治提升工程。推进琼江流域东禅一玉丰段和射洪市涪江沿岸两个水源涵养功能提升工程。
本项目为“遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目”，工程位于安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，主要对琼江干流（白马镇、石洞镇段）白安河，以及会龙河（聚贤镇段）开展水生态修复。项目建成后，将改善琼江水环境质量，控制和削减总磷、氨氮、化学需氧量等污染物，工程建设符合市辖区以水环境整治等为主的要求，符合推进水生态环境综合治理与修复，全面改善水环境质量，控制和削减总磷、氨氮、化学需氧量污染物的相关要求。因此，本项目的建设与《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。
3、 与地方国民经济和社会发展等相关规划符合性分析
（1）与《遂宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《遂宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第四十五章 第二节 加强生态系统保护修复指出：强化自然保护地和生态保护红线统一监管，解决涪江流域突出生态问题。加强观音湖国家湿地公园管理，强化涪江水系与江心岛系统性保护，维护涪江独特河流生态景观和生物多样性。联合重庆共同申报成渝地区双城经济圈涪江流域（川渝毗邻区）山水林田湖草沙一体化保护和系统治理与修复工程，集成整合资金政策，对涪江流域干支流、上下游进行整体保护、系统修复和综合治理。专栏32 生态系统保护修复和环境风险防范明确提出：围绕涪江干支流及上下游，推进实施森林质量提升、水土流失治理、土地综合整治、面源污染治理、岸线湿地保护、生态缓冲带建设、水环境综合治理等生态保护修复。
本项目为“遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目”，属于生态保护修复工程，工程位于安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，主要对琼江干流（白马镇、石洞镇段）白安河，以及琼江支流会龙河（聚贤镇段）开展水生态修复，琼江为涪江一级支流，项目的建设符合上述对涪江流域干支流进行系统修复和综合治理，开展生态缓冲带建设、水环境综合治理等生态保护修复的要求。因此，项目的建设符合《遂宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》相关要求。
（2）与《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第三十六章 深入推进污染防治攻坚，提出：加强生态环境系统综合治理，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提升现代环境治理效能，全面提升生态环境质量。深入打好碧水保卫战中提出：统筹水资源，水环境、水生态协同共治，压实河长制职责，国省考断面达到考核目标，集中式饮用水源水质稳定达标，系统推进美丽幸福河湖建设。严控水资源开发强度，完善河湖生态流量目标管理体系。实施水污染综合治理和生态修复等工程，以琼江干流、蟠龙河、白家河、玉丰河等河流及中小型水库为重要对象，实施小流域综合治理、母亲河复苏行动。专栏36-1 生态环境治理重点项目明确指出水生态治理工程包括：实施琼江流域城区段生态修复、三仙湖水库集中式饮用水水源地保护区规范化建设、石洞河水质提升及生态修复、玉丰河水质提升及生态修复、琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复、琼江川渝缓冲区观音阁河等主要支流水生态保护修复、琼江流域保石片区坡耕地流失治理、水土保持一体化等项目。
本项目为“遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目”，属于生态保护修复工程，工程位于安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，主要对琼江干流（白马镇、石洞镇段）白安河，以及琼江支流会龙河（聚贤镇段）开展水生态修复，琼江为涪江一级支流，项目的建设符合上述对加强生态环境系统综合治理，实施水污染综合治理和生态修复等工程的要求，属于专栏中明确的工程建设项目“琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复”。因此，项目的建设符合《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》相关要求。
（3）与相关生态环境保护规划符合性分析
工程建设与相关生态环境保护规划符合性分析见下表：
表2.3-3   与相关生态环境保护规划符合性分析
	规划名称
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》
	推广水产绿色健康养殖，配套完善尾水净化设施，实现养殖尾水达标排放或资源化利用，以涪江流域为骨架建设江河岸线防护林体系，实施河湖滨岸生态拦截、人工湿地水质净化工程，进一步提升水环境承载能力。
	本项目为“遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目”，属于生态保护修复工程，主要建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，项目建设后可在一定程度上改善琼江水质，强化琼江流域水生态保护。
	符合

	
	坚持生态优先、绿色发展。实施生态环境保护治理重大工程，加强林地、湿地、绿地等生态系统建设……加大珍稀动植物保护力度，统筹推进涪江流域山水林田湖岛生态系统保护修复，促进人与自然和谐共生。加强长江上游生态保护，强化涪江、琼江、郪江等流域水生态保护和生态廊道建设。
	
	符合

	《遂宁市安居区“十四五”生态环境保护规划》
	强化小流域水污染综合治理。以强力控制和削减总磷、氨氮、化学需氧量污染物为主攻方向，积极开展水污染防治设施建设与生态修复工作，因地制宜开展河道垃圾清理、污染底泥清理、生态拦截湿地建设、生态缓冲带和生态护坡建设工程等，确保水质稳中向好。
	本项目为“遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目”，属于生态保护修复工程，主要建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，项目建设后可在一定程度上改善琼江水质，削减总磷、氨氮、化学需氧量污染物。
	符合

	
	以坛罐窑河流域和琼江水系为基础，重点打造河流沿线的生态绿廊和绿道，推进河道岸线管理，沿河道两边退5-10米，建设并形成生态屏障，在河道脆弱处培育水生植物绿化带，建设水生态隔离带、防护林、涵养林等，在坛罐窑河和琼江流域主要河道形成生态保护系统。
	
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》《遂宁市安居区“十四五”生态环境保护规划》相关要求。
（4）与相关水安全保障规划符合性分析
工程建设与相关水安全保障规划符合性分析见下表：
表2.3-4   与相关水安全保障规划符合性分析
	规划名称
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	《遂宁市“十四五”水安全保障规划》
	开展河湖保护专项整治行动，坚决整治非法排污、非法采砂、非法捕捞、侵占水域岸线等问题。加大河湖保护修复和综合治理，保护河湖结构与功能，构建河湖生态廊道。
	本项目为“遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目”，属于生态保护修复工程，项目通过建设人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等多种措施开展生态修复，改善琼江及其支流的水生态环境，保障琼江流域水生态安全。
	符合

	
	推进河湖水系连通及农村水系综合整治，以存在淤塞阻隔的河湖水系为重点，通过清淤疏浚、打通断头河、新建连通通道等方式，逐步恢复河湖水系完整性，改善或恢复江河湖库水系之间的联系，改善城乡河湖水生态环境。以县域为单元、河流为脉络、村庄为节点，通过清淤疏浚、岸坡整治、水系连通、水源涵养与水土保持等多种措施，集中连片推进，水域岸线并治，结合村庄建设和产业发展，开展农村水系综合整治，建设100个“水美新村”，改善农村人居环境，让老百姓望得见山、看得见水。
	
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《遂宁市“十四五”水安全保障规划》相关要求。
4、 与相关流域规划符合性分析
（1）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析
工程建设与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析见下表：
表2.3-5   与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析
	序号
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	1
	第四十一条 嘉陵江流域地方各级人民政府应当按照流域生态功能区划采取封山育林、退耕还林还草还湿、植树造林、种竹种草等水源保护措施，增加林草植被，增强水源涵养能力。
	本项目属于生态修复工程，工程涉及琼江为嘉陵江的二级支流。工程建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，工程的建设对琼江水质有一定改善作用，可以改善琼江及其支流的水生态环境质量，增强水源涵养能力。
	符合

	2
	第四十三条 省人民政府自然资源、生态环境主管部门应当指导嘉陵江流域县级以上地方人民政府健全生态功能空间管控体系，划定生态缓冲带，将其纳入国土空间规划，明确管控要求，并由县级以上地方人民政府组织实施。嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据环境保护需要，组织林业和草原、水行政、生态环境、自然资源、农业农村等主管部门，在嘉陵江干流和支流沿岸划定一定范围的生态缓冲带，在不影响行洪和防洪工程设施安全的前提下，因地制宜建设人工湿地、草地、水源涵养林、河岸生态公益林、沿河植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程，构建沿河生态系统。
	
	符合

	3
	第六十三条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当组织有关部门统筹推进嘉陵江二级、三级支流及其他支流的综合治理，因地制宜采取建设人工湿地、生态缓冲带等措施，逐步实现流域水生态环境质量改善。
	
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》相关要求。
（2）与《四川省涪江流域综合规划》符合性分析
规划范围：涪江流域四川区域（不包括重庆市）及流域面积1000k㎡以上的主要支流。
规划总体目标：涪江流域综合规划在调查流域水资源及其开发利用现状，分析和评价水资源承载能力的基础上，科学制定以防洪减灾、水资源综合利用、水生态与水环境保护、流域水利管理四大体系为核心的规划方案，作为今后一定时期内流域水资源开发利用和保护与管理活动的基本依据，促进和保障涪江流域人口、资源、环境和经济的协调发展，以水资源的可持续利用支持经济社会的可持续发展。
远期（2030年）目标：水环境与生态保护：所有水功能区主要控制指标全部达标，所有水功能区污染物入河量全部控制在功能区纳污能力范围内，水环境呈良性发展。维持合理的流量与水位，满足生态环境需水。水体的各种功能发挥正常，能够可持续地满足人类需求。
规划主要内容：水资源及水生态保护规划：通过加快经济结构调整、优化产业布局、加大城乡水环境综合治理等措施，严格控制污染物入河量，保护饮用水水源地，建立健全水环境风险防范体系。强化流域水资源管理，加强河道整治，规范采砂行为，强化水质监测和监督管理，维护河流健康生命。通过水生生物资源保护、湿地保护与修复、水土流失综合治理、加强自然保护区建设等措施，实现水生态系统功能正常发挥。
琼江是涪江的一级支流，河流干流全长668km，流域面积35881k㎡，其中四川境内流域面积31545.4k㎡。本工程通过在安居区琼江干流（白安河）及支流（会龙河）建设人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，改善琼江水质与水生态环境，促进涪江流域社会经济的可持续发展。因此，本项目的建设与《四川省涪江流域综合规划》相符。
（3）与《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
工程建设与《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析见下表：
表2.3-6   与流域规划环评及审查意见符合性分析
	序号
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	1
	水资源及水生态保护规划实施的调整建议。规划实施过程中，严格按照川办发〔2014〕27号文和《四川省涪江“一河一策”管理保护方案》中关于“水资源及水生态保护”的相关要求，加强水资源与水域岸线的保护和开发管理，强化水污染防治、水环境治理及水生态修复。
	本项目属于生态修复工程，工程涉及琼江是涪江的一级支流。工程建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，工程的建设对琼江水质有一定改善作用，可以改善琼江及其支流的水生态环境质量。
	符合

	2
	全面推进流域水生生态保护及修复工作。进一步强化平通河裂腹鱼类国家级水产种质资源保护区、梓江国家级水产种质资源保护区、凯江国家级水产种质资源保护区、郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区和琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区的保护与管理工作，上述河段不再建设水电等拦河闸坝工程，确需建设的重大民生工程需开展对栖息地影响的专题论证。
	本项目属于生态修复工程，不属于水电等拦河闸坝工程，项目位于安居区琼江干流（白安河）及支流（会龙河），涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，项目已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》。
	符合

	3
	落实陆生生态保护措施。规划项目实施阶段进一步优化工程建设方案，尽量避免占用林地、耕地；尽量避让珍稀濒危野生植物和古树名木，对无法避让的采取迁地或就地保护措施。加强规划项目施工期间的环境管理工作，及时对施工临时占地区进行生态修复或复垦。
	项目占地范围内不涉及珍稀濒危野生植物和古树名木，施工期结束后对临时占地区域进行生态恢复或复垦。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《四川省涪江流域综合规划环境影响报告书》及其审查意见相关要求。
5、 与水产种质资源保护区相关管理要求符合性分析
本项目为生态修复工程，工程位于安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，主要对琼江干流（白马镇、石洞镇段）白安河，以及会龙河（聚贤镇段）开展水生态修复，位于琼江干流的工程涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区核心区。项目与《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》等相关管理要求符合性分析见下表：
表2.3-7   与水产种质资源保护区相关管理要求符合性分析
	文件名称
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修订）
	第十五条 农业农村部应当针对国家级水产种质资源保护区主要保护对象的繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期。特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。
	本项目涉及水产种质资源保护区为琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，属于省级水产种质资源保护区。本项目不涉及捕捞、爆破作业。项目仅施工期会对保护区水生生物造成惊扰，对保护对象影响小，不会对保护区生物资源和生态环境造成损害，项目建成后运营期将对区域生态环境产生正效益。
	符合

	
	第十六条 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
	本项目建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等水生态治理工程，不涉及修建水利工程、疏浚航道等工程。本项目已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，本次评价已对相关内容进行引用。
	符合

	
	第十九条 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。
	本项目为生态修复工程，不涉及围湖造田、围海造地或围填海工程。
	符合

	
	第二十条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
	本项目为生态修复工程，不涉及新建、改建、扩建排污口。
	符合

	《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》
	第十五条 四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓及挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。
	本项目不涉及捕捞、垂钓及挖砂采石等活动。项目仅施工期会对保护区水生生物造成惊扰，对保护对象影响小，不会对保护区生物资源和生态环境造成损害，项目建成后运营期将对区域生态环境产生正效益。
	符合

	
	第十六条 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
	本项目建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等水生态治理工程，不涉及修建水利工程、疏浚航道等工程。本项目已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，本次评价已对相关内容进行引用。
	符合

	
	第二十条 禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。
	本项目为生态修复工程，不涉及围河（湖）造田、造地工程。
	符合

	
	第二十一条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染，
	本项目为生态修复工程，不涉及新建、改建、扩建排污口。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》相关管理要求。
6、 与自然生态空间、生态保护红线等相关政策符合性分析
项目与《自然生态空间用途管制办法（试行）》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《关于转发<关于加强和规范生态保护红线管理的通知（试行）>的通知》等自然生态空间、生态保护红线相关政策符合性分析见下表：
表2.3-8   与自然生态空间、生态保护红线等相关政策符合性分析
	文件名称
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）
	第十二条 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质，鼓励按照规划开展维护、修复和提升生态功能的活动。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排。
	本项目属于生态保护修复工程，根据前文分析，本项目的建设符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》《遂宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等相关规划要求，同时，本项目属于《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》专栏36-1中明确的水生态治理工程。因此，本项目属于左述鼓励开展的活动。
	符合

	
	第十三条 从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间，禁止生态保护红线内空间违法转为城镇空间和农业空间。加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。
	本项目属于生态保护修复工程，工程建设不涉及生态空间转为城镇空间和农业空间。
	符合

	《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）
	（四）按照生态功能划定生态保护红线。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。优先将具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸防护等功能的生态功能极重要区域，以及生态极敏感脆弱的水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蚀等区域划入生态保护红线。其他经评估目前虽然不能确定但具有潜在重要生态价值的区域也划入生态保护红线。对自然保护地进行调整优化，评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线；自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。
	本项目属于生态保护修复工程，是《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》专栏36-1生态环境治理重点项目中明确指出的水生态治理工程。项目主要建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，项目建设后可在一定程度上改善琼江水质，强化琼江流域水生态保护。
	符合

	
	（五）按照保质保量要求划定永久基本农田。永久基本农田是为保障国家粮食安全和重要农产品供给，实施永久特殊保护的耕地。依据耕地现状分布，根据耕地质量、粮食作物种植情况、土壤污染状况，在严守耕地红线基础上，按照一定比例，将达到质量要求的耕地依法划入。已经划定的永久基本农田中存在划定不实、违法占用、严重污染等问题的要全面梳理整改，确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。
	根据遂宁市安居区自然资源和规划局出具的“说明”，本项目工程范围不涉及永久基本农田。
	符合

	《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）
	（一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。
……
8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
9.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。
10.法律法规规定允许的其他人为活动。
	本项目属于生态保护修复工程，根据前文分析，本项目的建设符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》《遂宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等相关规划要求，同时，本项目属于《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》专栏36-1生态环境治理重点项目中明确指出的水生态治理工程，本项目属于左述“8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复”，依据国土空间规划开展的生态修复活动。
	符合

	
	（二）加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。
	根据遂宁市安居区自然资源和规划局出具的“复函”，本项目不涉及新增建设用地，无需办理用地预审与选址意见书。
	符合

	《关于转发<关于加强和规范生态保护红线管理的通知（试行）>的通知》（川自然资发〔2023〕1号）
	（一）严格限定对生态保护红线功能不造成破坏的有限人为活动类型。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，活动类型原则上应严格按照142号文执行。生态保护红线内的国家公园、自然保护区、自然公园、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、世界遗产地等特定区域，严格依照相关的法律法规和文件规定执行，在用地报批前应取得相应主管部门的同意（意见）。
	本项目属于142号文《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》中规定的有限人为活动；项目涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》（该报告于2026年9月编制完成，并正式报送至四川省农业农村厅进行审批，目前正在走审批流程）。
	符合

	
	（二）规范有限人为活动认定。对生态功能不造成破坏的有限人为活动需要用地报批的，不因涉及生态保护红线而改变其原有的用地审批层级。涉及需要办理建设用地预审和规划选址的，在出具规划选址或审查意见时，县级自然资源部门会同本级生态环境、林业和草原、行业主管部门形成一致意见；需报上级自然资源主管部门办理预审与选址手续的，应在初审意见中说明征求其他部门意见情况。涉及农用地转用、土地征收的，在报批前，县级人民政府应按照省政府同意的工作流程，逐级报省政府出具生态保护红线内有限人为活动认定意见，作为报批农用地转用、土地征收的依据。不涉及新增建设用地审批的，按原规定办理。
	根据遂宁市安居区自然资源和规划局出具的“复函”，本项目不涉及新增建设用地，无需办理用地预审与选址意见书，无需用地报批。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《自然生态空间用途管制办法（试行）》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《关于转发<关于加强和规范生态保护红线管理的通知（试行）>的通知》等自然生态空间、生态保护红线相关政策相关要求。
7、 其他政策性文件符合性分析
（1）与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析
表2.3-9   与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环评审批原则符合性分析
	序号
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	1
	本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。
	本项目属于生态修复工程，工程建设内容涉及人工湿地和河湖整治工程等，工程的建设旨在改善安居区琼江流域水生态环境。
	符合

	2
	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
	根据前文分析，本项目的建设符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能规划、生态功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、水安全保障规划等相协调。项目有助于修复琼江及其支流生态环境、维护生态系统功能和生物多样性；项目不涉及岸线调整、裁弯取直、围垦水面等建设内容。
	符合

	3
	工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
	项目涉及生态保护红线—琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，但本项目的建设目的是提升琼江流域水环境质量，减少纳入琼江的污染物，对保护区水环境有正效益，同时项目已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》。
	符合

	4
	项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。
在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
	本项目属于生态修复工程，项目的实施基本不会改变水动力条件和水文过程。项目运营期将对琼江流域水质起到改善作用，呈环境正效益；施工期通过采取相应环境保护措施减轻对水质产生的不利影响。本项目对地下水环境基本无影响，不会造成土壤潜育化、沼泽化、盐碱化。
	符合

	5
	项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。
在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
	本项目影响范围涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区的“三场”，项目运营期不排污，影响时段仅限施工期，本项目已编制对保护区影响的专题论证报告，将采取相应的减缓和控制措施减小对保护区的影响，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
	符合

	6
	项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。
在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
	项目施工期人工湿地开挖、生态缓冲带等的建设过程会对地表植被及景观产生一定的影响，随着施工期的结束影响随之结束，项目生态缓冲带等的建设，对陆生生态系统有积极作用，不会造成重大不利影响。
	符合

	7
	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响等，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。
在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
	项目施工组织方案合理，对施工场地等临时占地采取了生态恢复、水土流失防治措施等；对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治和处置措施。项目无围堰等涉水施工，不涉及饮用水水源保护区和取水口，工程建设不会对鱼类等水生生物及其重要生境造成明显不利影响。
	符合

	8
	项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、附体废物处置等措施。
针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。
	本项目不涉及移民安置。
	符合

	9
	项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	本项目的建设旨在提升琼江流域水环境质量，恢复水体自然生态系统，改善周边生态环境，拦截、降低进入琼江的污染物。项目湿地等植物配置优先选用本地物种，减少外来物种入侵风险；项目已提出相应环境风险防范措施。
	符合

	10
	改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	本项目建设性质为新建，不涉及现有工程环境问题及“以新带老”措施。
	符合

	11
	按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。
	项目已按相关要求制定了水环境、生态环境等环境监测计划，明确了监测点位、因子、频次等；并提出了相关的环境管理要求（详见后文）。
	符合

	12
	对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	本次评价明确了建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果，对项目采取的环境保护措施进行了深入论证，确保采取的措施有效可行。
	符合

	13
	按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	本项目已按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	符合

	14
	环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。
	本项目环境影响评价文件严格按照相关导则要求编制，符合相关管理规定和环评技术标准要求。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝）环境影响评价文件审批原则（试行）》相关规定。
（2）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
表2.3-10   与长江经济带发展负面清单符合性分析
	序号
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	1
	第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
	根据遂宁市安居生态环境局出具的“说明”，本项目不涉及饮用水水源保护区。本项目工程点距上游麻子滩水库集中式饮用水水源保护区直线距离约500m，距下游高滩坝集中式饮用水水源保护区直线距离约550m。
	符合

	2
	第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	本项目属于生态修复工程，不涉及围湖造田、围湖造地或挖沙采石等。
	符合

	3
	第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目属于生态环境保护项目，不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区范围内。
	符合

	4
	第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态监督管理机构同意的除外。
	本项目不涉及新设、改设或者扩大排污口。
	符合

	5
	第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目属于生态修复工程，不属于化工园区和化工项目。
	符合

	6
	第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目属于生态修复工程，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。
	符合

	7
	第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	本项目属于生态修复工程，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关规定。
2.3.3  选址合理性分析
1、项目选址合理性分析
本项目为生态修复工程，主要建设内容包括人工湿地、生态缓冲带、生态渠塘、生态沟渠等，工程选址位于安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，工程建设地点位于安居区琼江干流（白安河）麻子滩水库下游至高滩坝上游河段、琼江支流（会龙河）聚贤镇河段，工程按照周边农田污染源分布、水体水华出现情况及岸线自然情况进行布置，选址唯一。
本项目永久占地、临时占地面积共122561㎡，不涉及新增建设用地，不占用基本农田。工程施工结束后拆除施工临时设施，采取迹地恢复等措施，尽量减少工程施工对区域环境的影响。
本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、湿地公园等生态敏感区，项目涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，工程建设不占用保护区水域，项目已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》（该报告于2026年9月编制完成，并正式报送至四川省农业农村厅进行审批，目前正在走审批流程）。项目拟在施工期采取以下生态环境保护措施：施工废水回用不外排；施工废气采取湿地作业、洒水降尘等；施工噪声采取距离衰减、声源降噪、敏感点处围挡隔声等措施；施工期建筑垃圾、生活垃圾、废弃植物等妥善处置，禁止乱扔乱弃等。工程施工过程不会影响水产种质资源保护区水质。
项目的建设将有利于降低进入琼江的污染物总量，有效保护区域生态环境，对琼江的水质改善有很大作用，避免水中污染元素向其他位置的转移，促进了生态环境的改善及河流的自净能力。
综上所述，本项目选址合理可行。
2、施工临时设施布置合理性分析
本项目临时占地主要为施工便道、围堰导流等，占地类型主要为水域及水利设施用地、耕地等，临时设施占地不涉及生态保护红线和基本农田等生态敏感区。本项目临时堆料场、表土堆场均设置于项目永久占地范围内，不再新增临时占地。堆场及施工便道等均位于常水位以上，施工期避免受到河水冲刷，布置合理。
施工过程中将临时占地范围内的耕作层土壤剥离后用于复垦，减少对耕作层的破坏。表土堆场配置临时编织袋拦挡等措施，防止发生新的水土流失；施工结束后，及时拆除临时设施，并对施工迹地进行原貌恢复。采取上述措施后，可有效减轻对当地生态环境和农业生产造成的影响。
综上所述，本项目施工临时设施布置合理可行。
2.3.4  与生态环境分区管控要求符合性分析
（1）与《遂宁市生态环境保护委员会关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）的符合性分析
表2.3-11   与生态环境管控总体要求符合性分析
	类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	成都平原经济区
	1.针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构；
2.实施最严格的环境准入要求；
3.加快GDP贡献小、污染排放强度大的产业如建材、家具等产业替代升级，结构优化；
4.对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入门槛；
5.岷沱江流域执行岷沱江污染物排放标准；
6.优化涉危涉化产业布局，严控环境风险，保障人居安全。
	本项目为生态修复项目，属生态类项目，不属于工业项目，不涉及重金属排放。本项目实施后可在一定程度上改善琼江水质，强化琼江流域水生态保护，改善琼江流域水生态环境质量；项目不涉及饮用水源保护区；施工期将严格按照相关扬尘管控措施防治扬尘。
	符合

	遂宁市
	1.新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险；
2.锂电产业中锂离子电池行业引入，符合严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求；
3.全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；
4.强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控。
	
	符合

	安居区
	1.加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全；
2.严格施工扬尘、道路扬尘管控；
3.加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术；
4.现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放；
5.锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
	
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《遂宁市生态环境保护委员会关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）相关要求。
（2）与生态环境分区管控单元符合性分析
本项目位于遂宁市安居区境内，根据“四川省生态环境分区管控智能应用”查询结果，本项目涉及生态环境管控单元3个，环境要素管控分区14个，详见下表：
表2.3-12   项目涉及的环境管控单元一览表
	序号
	环境管控单元名称
	环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	遂宁市安居区白安河高滩坝集中式饮用水水源保护区、遂宁市安居区白安河高滩坝饮用水源地、琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区
	ZH51090410001
	遂宁市安居区
	优先保护单元

	2
	安居区城镇空间
	ZH51090420001
	遂宁市安居区
	重点管控单元

	3
	安居区要素重点管控单元
	ZH51090420005
	遂宁市安居区
	重点管控单元


表2.3-13   项目涉及的环境要素管控分区一览表
	序号
	环境要素管控分区名称
	环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	安居区城镇集中建设区
	YS5109042340001
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区

	2
	安居区城镇开发边界
	YS5109042530001
	遂宁市安居区
	自然资源
	土地资源重点管控区

	3
	安居区生态保护红线
	YS5109042530002
	遂宁市安居区
	自然资源
	土地资源重点管控区

	4
	安居区城市建成区
	YS5109042540001
	遂宁市安居区
	自然资源
	高污染燃料禁燃区

	5
	安居区大气环境弱扩散重点管控区
	YS5109042330001
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境弱扩散重点管控区

	6
	安居区自然资源重点管控区
	YS5109042550001
	遂宁市安居区
	自然资源
	自然资源重点管控区

	7
	安居区自然资源一般管控区
	YS5109043510001
	遂宁市安居区
	自然资源
	自然资源一般管控区

	8
	生态优先保护区（生态保护红线）3
	YS5109041110003
	遂宁市安居区
	生态
	生态保护红线-生态功能重要区域

	9
	生态优先保护区（一般生态空间）02
	YS5109041130002
	遂宁市安居区
	生态
	一般生态空间

	10
	安居区其他区域
	YS5109043110001
	遂宁市安居区
	生态
	一般管控区

	11
	琼江-安居区-跑马滩-控制单元
	YS5109041210002
	遂宁市安居区
	水
	水环境优先保护区

	12
	琼江-安居区-跑马滩-控制单元
	YS5109042220001
	遂宁市安居区
	水
	水环境城镇生活污染重点管控区

	13
	琼江-安居区-跑马滩-控制单元
	YS5109042230001
	遂宁市安居区
	水
	水环境农业污染重点管控区

	14
	安居区大气环境布局敏感重点管控区
	YS5109042320001
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区



****
图2.3-1 项目与环境管控单元位置关系示意图

本项目与各环境管控单元生态环境准入清单符合性分析详见下表：
表2.3-14   项目与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元名称及编码
	管控类别
	遂宁市普适性管控要求
	安居区普适性管控要求
	单元特性管控要求
	项目符合性

	遂宁市安居区白安河高滩坝集中式饮用水水源保护区、遂宁市安居区白安河高滩坝饮用水源地、琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区
ZH51090410001
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
2.自然保护区：（1）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。（2）严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。（4）在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）自然保护区的内部未分区的，依照条例有关核心区和缓冲区的规定管理。
3.风景名胜区：严格执行《风景名胜区条例（2016修订）》、《四川省风景名胜区建设管理办法（2011年修订）》、《四川省风景名胜区条例》等相关要求，主要要求如下：（1）禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。(2)禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。(3)禁止在景物或者设施上刻划、涂污。(4)禁止乱扔垃圾。(5)禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。（6）在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。（7）在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。（8）禁止任何单位和个人在风景名胜区内从事开山采石、围湖造田、开荒等改变地貌和破坏环境、景观的活动。
4.世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。
5.饮用水水源保护区：（1）在地下水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。（2）地下水饮用水水源一级保护区内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（3）地下水饮用水水源二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（4）地下水饮用水水源准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；
6.水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。
7.永久基本农田：（1）永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。（2）禁止在基本农田保护区建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
8.水源涵养重要区：（1）禁止导致水体污染的产业发展。（2）禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。（3）禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。
9.禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。
以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
【限制开发建设活动的要求】
1.自然保护区：（1）因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。（2）因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（3）在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。（4）在自然保护区的实验区内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。
2.湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
3.永久基本农田：（1）一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。（2）单独选址的能源，交通、水利等基础设施项目，因选址特殊无法避让基本农田的，在用地预审和报批前，必须对选址方案、基本农田规划调整及补划方案等进行充分论证和听证，报国务院批准。经批准占用基本农田的，必须及时补划，征地补偿按法定的最高标准执行，耕地开垦费按当地最高标准缴纳。（3）已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田不得随意占用和调整。重大建设项目、生态建设、灾毁等经国务院批准占用或依法认定减少永久基本农田的，按照中央4号文件要求，在原县域范围内补划永久基本农田。坚持“保护优先、布局优化、优进劣出、提升质量”的工作原则，坚持“制定方案、调查摸底、核实举证、论证审核、复核质检”的工作程序，按照永久基本农田划定有关要求，补划数量和质量相当的永久基本农田。
4.水源涵养重要区：（1）坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林；（2）严格控制载畜量，实行以草定蓄。
5.严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。
以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。
对不符合要求和规划、造成污染或破坏的设施，应限期治理或退出。
以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
【其他空间布局约束要求】
允许开发建设活动的要求：
1.自然保护区：自然保护区实验区可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。
2.水产种质资源保护区：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。
	【其他空间布局约束要求】
1.锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
2.加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全。
	【禁止开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元
【限制开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元
【允许开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
参照遂宁市总体准入要求-优先保护单元
	本项目为生态修复工程，主要建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，项目建设后可在一定程度上改善琼江水质，强化琼江流域水生态保护。
根据前文分析，工程涉及生态保护红线—琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，属于“自然资发〔2022〕142号”文件规定的有限人为活动；工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界自然遗产地、永久基本农田等区域。工程建设不涉及围河（湖）造田、造地工程，不涉及新建、改建、扩建排污口，不涉及捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。
项目的建设有利于修复琼江流域水生生态环境，呈环境正效益，不会损害生态系统水源涵养功能。工程不属于尾矿库、冶炼渣库磷石膏库建设项目。
工程建设不涉及自然保护区、湿地公园，工程建设不属于航道整治工程，项目属于《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》规划的重点生态修复工程。
项目涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，项目已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，本次评价已对相关内容进行引用。
本项目不属于锂离子电池行业。

	
	污染物排放管控
	/
	【其他污染物排放管控要求】
1.严格施工扬尘、道路扬尘管控。
2.加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术。
3.现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。
	/
	本项目为生态修复工程，施工期严格对施工扬尘、道路扬尘进行管控治理。本项目为水生态保护修复项目，项目实施有利于削减流域污染物入河量，改善流域水生生态环境。

	
	环境风险防控
	【联防联控要求】
加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。
	/
	/
	不涉及。

	
	资源开发利用效率要求
	【地下水开采要求】
全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【禁燃区要求】
1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：
（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。
（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。
3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。
4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。
	/
	/
	本项目为水生态保护修复项目，属生态影响类建设项目，工程不涉及地下水开发利用，不涉及高污染燃料使用。

	安居区城镇空间
ZH51090420001
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.原则上禁止新建工业企业。
2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。
【限制开发建设活动的要求】
1.对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。
2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。
3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
1.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。
2.加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。
	【其他空间布局约束要求】
1.锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
2.加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全。
	【禁止开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
【限制开发建设活动的要求】
1.城市发展遵循“一心、三节点、两轴、三带、三片区”的区域城镇体系空间结构。
2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
	本项目为生态修复工程，属于生态影响类项目，不属于工业企业；工程不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造、锂离子电池等行业企业，不属于新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目，不涉及非法采砂等。
工程建设不涉及饮用水水源保护区。

	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。
2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。
3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。
4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。
5.全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
6.有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。
7.加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【其他污染物排放管控要求】
1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。
2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。
3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。
4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。
	【其他污染物排放管控要求】
1.严格施工扬尘、道路扬尘管控。
2.加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术。
3.现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。
	【现有源提标升级改造】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
【新增源等量或倍量替代】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
【污染物排放绩效水平准入要求】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
	本项目为生态修复工程，施工期严格对施工扬尘、道路扬尘进行管控治理。本项目为水生态保护修复项目，项目实施有利于削减流域污染物入河量，改善流域水生生态环境。

	
	环境风险防控
	【联防联控要求】
加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。
【其他环境风险防控要求】
1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。
2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。
	/
	【严格管控类农用地管控要求】
1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。
2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。
【安全利用类农用地管控要求】
1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。
2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。
【污染地块管控要求】
1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。
2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。
【企业环境风险防控要求】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
	本项目为水生态保护修复项目，项目实施有利于削减流域污染物入河量，改善流域水生生态环境，工程建设不涉及五类重金属排放，不属于有一定危险性的仓库建设。

	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用总量要求】
到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。
【地下水开采要求】
全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用总量及效率要求】
1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。
2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。
3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。
【禁燃区要求】
1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：
（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。
（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。
3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。
4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。
	/
	【水资源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
【地下水开采要求】
（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
【其他资源利用效率要求】
禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元
	本项目为生态修复项目，工程不涉及地下水开发利用，不涉及高污染燃料使用。

	安居区要素重点管控单元
ZH51090420005
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
2.涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
4.禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
【限制开发建设活动的要求】
1.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
2.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业
3.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。
2.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2.完成全域内“散乱污”企业整治工作。
【其他空间布局约束要求】
新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。
	【其他空间布局约束要求】
1.锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
2.加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全。
	【禁止开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【限制开发建设活动的要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。
2.其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
	本项目为生态修复工程，工程不涉及矿产资源开采，不涉及占用永久基本农田，不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。
工程对琼江流域水生态进行治理，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目，工程建设不涉及规模化畜禽养殖场，不属于锂离子电池行业。
工程建设属于生态影响类项目，不属于工业企业。

	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1.水环境：
加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
2.大气环境：
（1）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。（2）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》。
（3）对污染防治设施不完备、但有升级改造价值的，一律停产整顿、限期治理，逾期仍不能达标排放的坚决关停。（4）对达标治理无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、按照“两断三清”标准，一律关停取缔，由相关部门依法予以查处。
【其他污染物排放管控要求】
1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。
2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）秋冬季节，水泥（含特种水泥，不含粉磨站、粉磨工序和协同处置城市垃圾或危险废物生产线）严格实施停产50天；砖瓦窑（不含以粉煤灰为主要原料的砖瓦企业）错峰生产。对2018年10月底前稳定达到特别排放限值的水泥企业和燃烧锅炉，原则上可不再实施错峰生产，但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控。（2）实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（3）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（4）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（5）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（6）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（7）主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（8）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（9）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。
3.石油和天然气开采行业绿色矿山建设要求：与原油伴生的溶解气综合利用率要求：中高渗油藏不低于90%；中低渗-特低渗油藏不低于70%。与甲烷气伴生资源的综合利用率：凝析油利用率不低于90%；含硫天然气有工业利用价值的硫化氢综合利用率应不低于95%。
	【其他污染物排放管控要求】
1.严格施工扬尘、道路扬尘管控。
2.加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术。
3.现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。
	【现有源提标升级改造】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【新增源等量或倍量替代】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【污染物排放绩效水平准入要求】
1.水环境城镇污染重点管控区内，新、改扩建白酒酿造企业需满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的水环境超标区域约束性指标。
2.大气布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区，应控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染防治攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡接合部环境监管。
4、推进坛罐窑河-安居区-白鹤桥-控制单元达标攻坚。加强流域内塘库堰肥水养殖污染治理，推进养殖尾水治理和资源化利用。打造河流沿线生态廊道和绿道，强化面源截留。推进流域聚居点生活污水处理设施建设，保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。落实主要污染物允许排放量控制，加强入河排污口登记、审批和监督管理；推进入河排污口整治及规范化建设。恢复流域生态流量，禁止拦河养鱼。
5.其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
	本项目为生态修复工程，施工期严格对施工扬尘、道路扬尘进行管控治理。本项目为水生态保护修复项目，项目实施有利于削减流域污染物入河量，改善流域水生生态环境。

	
	环境风险防控
	【联防联控要求】
加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。
【其他环境风险防控要求】
1.企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。
2.用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	/
	【严格管控类农用地管控要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【安全利用类农用地管控要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【污染地块管控要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【企业环境风险防控要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
	本项目为水生态保护修复项目，项目实施有利于削减流域污染物入河量，改善流域水生生态环境，工程施工期各项固废均采取对应处置措施，不涉及在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物，工程施工期及运营期均不涉及农药使用。

	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用总量要求】
1.2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554；
2.2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。
【地下水开采要求】
全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用总量及效率要求】
1.推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
2.禁止焚烧秸秆和垃圾。全市秸秆综合利用率达到92%以上。
3.现有储油库、油罐车、加油站应全部配置油气回收设施，对已安装的油气回收设施加强运行监管，回收率要达到80%以上。
【禁燃区要求】
1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：
（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。
（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。
3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。
4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。
	/
	【水资源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
【地下水开采要求】
（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元
	本项目为水生态保护修复项目，属生态影响类建设项目，项目不涉及农田灌溉需求，不涉及地下水开采，项目不建设取水、供水设施，运营期也不涉及其他用水需求，不涉及能源储存及消耗。


表2.3-15   项目与要素管控分区管控要求符合性分析
	管控分区名称及编码
	管控区分类
	环境要素
	要素细类
	管控类别
	管控分区管控要求
	项目符合性

	安居区城镇集中建设区
YS5109042340001
	重点管控区
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区
	空间布局约束
	/
	/

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【机动车船大气污染控制要求】
加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
【扬尘污染控制要求】
全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
【其他大气污染物排放管控要求】
有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置
	本项目为生态修复工程，施工期严格对施工扬尘、道路扬尘进行管控治理。

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	安居区城镇开发边界YS5109042530001
	重点管控区
	自然资源
	土地资源重点管控区
	空间布局约束
	1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目为生态修复工程，工程建设不新增建设用地，项目建设已取得“用地预审与选址意见书的复函”，不涉及违法违规侵占河道、湖面、滩地。

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	安居区生态保护红线YS5109042530002
	重点管控区
	自然资源
	土地资源重点管控区
	空间布局约束
	/
	/

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	安居区城市建成区YS5109042540001
	重点管控区
	自然资源
	高污染燃料禁燃区
	空间布局约束
	坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。
	本项目为生态修复工程，属生态类项目，不属于“两高一低”项目。

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	安居区大气环境弱扩散重点管控区YS5109042330001
	重点管控区
	大气
	大气环境弱扩散重点管控区
	空间布局约束
	【不符合空间布局要求活动的退出要求】
强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。
【其他空间布局约束要求】
支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。
	不涉及。

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	安居区自然资源重点管控区YS5109042550001
	重点管控区
	自然资源
	自然资源重点管控区
	空间布局约束
	/
	/

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	本项目不涉及新增建设用地。

	安居区自然资源一般管控区YS5109043510001
	一般管控区
	自然资源
	自然资源一般管控区
	空间布局约束
	合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系。
	本项目不涉及水资源开发利用，不新增建设用地，运营期不涉及能源消耗。

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	本项目不涉及新增建设用地。

	生态优先保护区（生态保护红线）3YS5109041110003
	优先保护区
	生态
	生态保护红线-生态功能重要区域
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1、生态保护红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动。2、生态保护红线内零星分布的已有水电、风电、光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围。
【限制开发建设活动的要求】
生态保护红线内允许的有限人为活动中：
1、涉及新增建设用地审批的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见。
2、不涉及新增建设用地审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。
3、涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。
4、允许的有限人为活动和国家重大项目占用生态保护红线涉及临时用地的，按照自然资源部关于规范临时用地管理的有关要求，参照临时占用永久基本农田规定办理，严格落实恢复责任。
5、占用生态保护红线的国家重大项目，应严格落实生态环境分区管控要求，依法开展环境影响评价。

【允许开发建设活动的要求】
在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：1、管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防等活动及相关的必要设施修筑。2、原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。3、经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。4、按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。5、不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。6、必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。7、地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。8、依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。9、法律法规规定允许的其他人为活动。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。
	本项目为生态修复工程，工程不涉及自然保护地，涉及生态保护红线—琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，属于“自然资发〔2022〕142号”文件规定的有限人为活动。
工程建设不新增建设用地；工程施工临时占地不涉及生态保护红线，工程施工结束后及时对临时占地采取迹地恢复措施。
本项目属于《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》专栏36-1生态环境治理重点项目中明确指出的水生态治理工程，符合依据国土空间规划开展的生态修复活动。
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	生态优先保护区（一般生态空间）02YS5109041130002
	优先保护区
	生态
	一般生态空间
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
【限制开发建设活动的要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
【允许开发建设活动的要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行。
	本项目为生态修复工程，项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、风景名胜区、饮用水水源保护区，涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，项目已按照相关要求编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》。
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	安居区其他区域YS5109043110001
	一般管控区
	生态
	一般管控区
	空间布局约束
	/
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	琼江-安居区-跑马滩-控制单元
YS5109041210002
	优先保护区
	水
	水环境优先保护区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国长江保护法》《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》等法规政策，落实保护区相关管理要求。禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程；禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。保护区内实行全年禁渔，禁止放流外来物种。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓及挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。
【限制开发建设活动的要求】
《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》等法规政策明确限制的开发建设活动限制布局；法律无明确规定的，以水产种质资源保护区水资源、水环境、水生态保护为核心，慎重布局，减少人类活动干扰。
【允许开发建设活动的要求】
在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
退出不符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》等政策要求的人为活动。
	本项目为生态修复工程，工程不涉及围河（湖）造田、造地工程，不涉及新建排污口，不涉及捕捞、放流外来物种、垂钓及挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动；根据前文分析，项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》等法规政策保护区相关管理要求，项目已编制《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，本次评价已对相关内容进行引用。

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【饮用水水源和其它特殊水体保护要求】
在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
	本项目不涉及新建、改建、扩建排污口。

	
	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	琼江-安居区-跑马滩-控制单元
YS5109042220001
	重点管控区
	水
	水环境城镇生活污染重点管控区
	空间布局约束
	/
	/

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【城镇污水污染控制措施要求】
1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。7、健全城镇生活垃圾收集、转运、处理系统。
【工业废水污染控制措施要求】
1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。
	本项目为生态修复工程，工程建设内容包括污水处理厂尾水人工湿地建设，项目的建设有助于提升城镇生活污水处理能力，提升污水处理设施除磷水平，削减流域污染物入河量，改善流域水生生态环境。

	
	
	
	
	环境风险防控
	防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄露风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系
	不涉及。

	
	
	
	
	资源开发利用效率要求
	/
	/

	琼江-安居区-跑马滩-控制单元
YS5109042230001
	重点管控区
	水
	水环境农业污染重点管控区
	空间布局约束
	/
	/

	
	
	
	
	污染物排放管控
	【城镇污水污染控制措施要求】
1、推进流域聚居点生活污水处理设施建设。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。
【工业废水污染控制措施要求】
1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。
【农业面源水污染控制措施要求】
1、推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。3、推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。4、深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。5、按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。
	本项目为生态修复工程，工程建设内容包括人工湿地、生态渠塘、生态缓冲带、生态湿地、生态沟渠等，工程的建设可以削减流域污染物入河量，改善琼江及其支流的水生态环境质量。
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	资源开发利用效率要求
	落实生态流量保障，强化流域内水库、水电站下泄生态流量监管。强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。
	不涉及。

	安居区大气环境布局敏感重点管控区
YS5109042320001
	重点管控区
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
	不涉及。
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通过上表分析可知，项目建设符合生态环境分区管控相关要求。
2.4  [bookmark: _Toc24347][bookmark: _Toc14555]评价因子
通过初步的工程分析、环境影响识别、项目所在地区存在的环境问题以及周边的环境保护目标，确定本项目评价因子见表2.4-1~表2.4-2所示。
表2.4-1   环境影响评价因子一览表
	环境要素
	评价专题
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、P㎡.5、CO、O3

	
	施工期影响评价
	施工扬尘、汽车尾气

	
	运营期影响评价
	/

	地表水
	现状评价
	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、石油类；铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群

	
	施工期影响评价
	石油类、SS、氨氮、COD、BOD5等

	
	运营期影响评价
	石油类、SS、氨氮、COD、BOD5等

	地下水
	现状评价
	地下水位、K+、N+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数

	
	施工期影响评价
	/

	
	运营期影响评价
	/

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	施工期影响评价
	施工机械设备噪声

	
	运营期影响评价
	/

	土壤
	现状评价
	pH、铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍、SSC

	
	施工期影响评价
	/

	
	运营期影响评价
	/

	底泥
	现状评价
	pH、铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍

	
	施工期影响评价
	/

	
	运营期影响评价
	/


表2.4-2   生态影响评价因子一览表
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	工程占地，施工惊扰等。施工活动将对施工区域周边物种活动产生一定影响；工程运营期不会对周边物种产生明显影响。
	短期、可逆
	弱

	生境
	生境面积、质量、连通性
	工程占地、施工噪声惊扰等。施工临时占地会造成短期生境面积影响，不会阻隔连通性，项目施工期断，施工结束后可恢复生境面积，提高生境质量，运营期呈环境正效益。
	短期、可逆
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	工程占地，施工活动可能会对生物群落产生间接影响；工程运行期不会对区域生物群落产生影响。
	短期、可逆
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能
	工程占地。施工期会对工程沿线的植被覆盖度、生产力、生物量产生直接影响，对生态系统功能影响甚微；施工结束及时对临时占地进行迹地恢复，运行期不会改变区域生态系统结构。
	短期、可逆
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	工程占地，施工噪声惊扰等。工程施工期较短，影响范围有限，对区域生物多样性的影响较小。
	短期、可逆
	弱

	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	施工噪声惊扰。工程位于琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，施工强度较低，施工期影响范围相对于整个生态敏感区相对较小，对保护区影响较小。工程实施将改善琼江流域水环境质量，运营期呈环境正效益。
	短期、可逆
	弱


2.5  [bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc26073]评价标准
2.5.1  环境质量标准
（1）地表水环境质量标准
本项目所在区域地表水体为琼江干流（白安河）及其支流（会龙河），属于涪江流域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准。
标准限值详见下表。
表2.5-1   地表水环境质量标准  （单位：mg/L）
	序号
	项目
	Ⅲ类水质标准
	序号
	项目
	Ⅲ类水质标准

	1 
	pH（无量纲）
	6~9
	2 
	硒
	≤0.01

	3 
	溶解氧
	≥5
	4 
	砷
	≤0.05

	5 
	高锰酸盐指数
	≤6
	6 
	汞
	≤0.0001

	7 
	化学需氧量
	≤20
	8 
	镉
	≤0.005

	9 
	五日生化需氧量
	≤4
	10 
	六价铬
	≤0.05

	11 
	总磷
	≤0.2
	12 
	铅
	≤0.05

	13 
	氨氮
	≤1.0
	14 
	氰化物
	≤0.2

	15 
	石油类
	≤0.05
	16 
	挥发酚
	≤0.005

	17 
	氟化物
	≤1.0
	18 
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	19 
	铜
	≤1.0
	20 
	硫化物
	≤0.2

	21 
	锌
	≤1.0
	22 
	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000


（2）地下水环境质量标准
地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
标准限值详见下表。
表2.5-2   [bookmark: _Toc29728]地下水环境质量标准  （单位：mg/L）
	序号
	[bookmark: _Toc22442]项目
	[bookmark: _Toc9755]Ⅲ类水质标准
	序号
	项目
	Ⅲ类水质标准

	1 
	[bookmark: _Toc22957]pH（无量纲）
	6.5~8.5
	2 [bookmark: _Toc8159]
	菌落总数（CFU/ML）
	≤100

	3 
	总硬度
	≤450
	4 
	亚硝酸盐
	≤1.00

	5 
	溶解性总固体
	≤1000
	6 
	硝酸盐
	≤20.0

	7 
	硫酸盐
	≤250
	8 [bookmark: _Toc30627]
	氰化物
	≤0.05

	9 
	氯化物
	≤250
	10 
	氟化物
	≤1.0

	11 
	铁
	≤0.3
	12 
	汞
	≤0.001

	13 
	锰
	≤0.10
	14 
	砷
	≤0.01

	15 
	挥发性酚类
	≤0.002
	16 
	镉
	≤0.005

	17 
	耗氧量
	≤3.0
	18 
	铬（六价）
	≤0.05

	19 
	氨氮
	≤0.50
	20 
	铅
	≤0.01

	21 
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	22 
	/
	/


（3）环境空气质量标准
本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。
标准限值详见下表。
表2.5-3   [bookmark: _Toc20095]环境空气质量标准  单位：mg/m3
	评价标准
	污染物名称
	浓度限值

	
	
	1小时平均
	日最大8小时平均
	24小时平均
	年平均

	GB3095-2026
过渡阶段浓度限值二级标准
	SO2
	0.50
	/
	0.15
	0.06

	
	NO2
	0.20
	/
	0.08
	0.04

	
	PM10
	/
	/
	0.12
	0.06

	
	P㎡.5
	/
	/
	0.06
	0.03

	
	CO
	10
	/
	4
	/

	
	O3
	0.20
	0.16
	/
	/


（4）声环境质量标准
本项目工程建设点涉及遂宁市安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，根据《遂宁市声环境功能区划分方案》，项目评价范围内涉及农村地区、敬老院、城镇区、交通干线相邻区，分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类及4a类标准。
标准限值详见下表。
表2.5-4   声环境质量标准  单位：dB（A）
	区域
	类别
	时段

	
	
	昼间
	夜间

	白马镇敬老院
	1类
	55
	45

	农村及城镇区
	2类
	60
	50

	交通干线（白鹤坝工程区遂资高速两侧40m范围、群力村工程区兴安北路及聚岸中路两侧40m范围）
	4a类
	70
	55


（5）土壤环境质量标准
土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中风险筛选值要求。
表2.5-5   [bookmark: _Toc15559]土壤环境质量标准  （单位：mg/kg）
	序号
	污染物项目①②
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	9
	六六六总量③
	0.10

	10
	滴滴涕总量④
	0.10

	11
	苯并[a]芘
	0.55

	①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。
③六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。
④滴滴涕总量为 p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。


2.5.2  污染物排放标准
[bookmark: _Toc10632]（1）废水
项目施工期施工人员产生的生活污水依托沿线居民现有的生活污水处理设施收集处理；施工废水通过沉淀池处理后，回用于施工场地降尘洒水；基坑排水在基坑内静置沉淀后，采用潜水泵将基坑积水抽排至下游河道。项目运营期无废水产生。
[bookmark: _Toc7644]（2）废气
施工期大气污染物排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1排放标准，运营期不涉及大气污染物产排，标准值见下表。
表2.5-6   大气污染物综合排放标准
	污染物
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值（ug/m3）

	总悬浮颗粒物（TSP）
	遂宁市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600

	
	
	其他工程阶段
	250


（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），项目运营期无产噪动力设备，无相关噪声排放标准。
表2.5-7   [bookmark: _Toc19417]施工期噪声排放标准
	环境要素
	执行标准
	标准限值dB(A)

	声环境
	《建筑施工噪声排放标准》
	场界
	昼间
	70

	
	
	
	夜间
	55


（4）固废
一般固废分类和编号执行《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）；一般固体废物存放须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。
2.6  [bookmark: _Toc4330][bookmark: _Toc4424]评价等级与评价范围
2.6.1  大气环境
1、评价等级
本项目为生态修复工程，项目运营期无废气产生；施工期主要为燃油施工机械产生的SO2、NOX、施工开挖和工程建设过程中产生的扬尘等，其排放量及排放浓度具有不稳定性，且影响范围主要在施工场地附近，随着施工活动的结束，各类施工废气对周边环境空气的影响也随之结束。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
2、评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.4 评价范围确定：三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。
2.6.2  地表水环境
1、评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）要求，地表水环境影响评价工作等级按影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标来确定。本项目地表水环境影响兼有水污染影响型和水文要素影响型。
（1）水污染影响型
项目施工期不设置施工营地，不外排生活污水，施工废水经沉淀处理后回用不外排。项目运营期无废水外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），项目水污染影响型评价等级为三级B。
（2）水文要素影响型
本项目为水生生态修复工程，水文要素影响类型主要为“受影响地表水域”。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的，水文要素影响型评价工作级别的划分原则和方法，如下：
表2.6-1   水文要素影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容之比α
	兴利库容与年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百分比
γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km²；工程扰动水底面积A2/km²；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km²；工程扰动水底面积A2/km²

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	β≥20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
	A1≥0.5；或A2≥3

	二级
	20＞α＞10；或不稳定分层
	20＞β＞2；或季调节与不完全年调节
	30＞γ＞10
	0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5
	0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5
	0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5

	三级
	α≥20；或混合型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.15；或A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。
注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。
注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。
注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。
注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。
注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


根据本项目工程设计图纸计算，工程在河道范围内的面积及外扩范围A1约为0.023k㎡，属于A1≤0.05，评价等级为三级；同时，本项目影响范围涉及“琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区”，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级应不低于二级。
综上，本项目地表水水文要素影响评价的工作等级为二级。
2、评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3.3要求，水文要素影响型建设项目评价范围，根据评价等级、水文要素影响类别、影响及恢复程度确定，评价范围应符合以下要求：
a) 水温要素影响评价范围为建设项目形成水温分层水域，以及下游未恢复到天然（或建设项目建设前）水温的水域；
b) 径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及下游增减水影响水域；
c) 地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深或高（累计频率5%）低（累计频率90%）水位（潮位）变化幅度超过±5%的水域；
d) 建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域；
e) 存在多类水文要素影响的建设项目，应分别确定各水文要素影响评价范围，取各水文要素评价范围的外包线作为水文要素的评价范围。
本项目属于“受影响地表水域”水文要素影响型，工程内容不对河道岸线进行调整，基本不会对河道水面宽度、流速、水深等水文情势产生影响，同时考虑建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域，本项目中坝工程点下游约930m处为遂宁市安居区白安河高滩坝集中式饮用水水源保护区，因此将该保护区纳入评价范围。结合本项目工程分布情况，以及项目涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，本项目地表水评价范围为琼江干流白安河麻子滩水库大坝至高滩坝河段（全长32km）、琼江支流会龙河聚贤镇青冈村至解放湾河段（全长5km）。
2.6.3  地下水环境
1、评价等级
建设项目地下水环境影响评价等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目涉及“A水利—5、河湖整治工程—涉及环境敏感区的”，属于Ⅲ类项目。本项目不涉及集中式地下水饮用水源、分散式饮用水水源地，项目中坝工程点下游约930m处为遂宁市安居区白安河高滩坝集中式饮用水水源保护区二级保护区（未划定准保护区），地下水环境敏感程度为“较敏感”。根据下表：
表2.6-2   评价工作等级划分表
	类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上，本项目地下水评价工作等级为三级。
2、评价范围
本项目工程内容包括生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、污水处理厂尾水湿地、生态渠塘等。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），线型工程地下水环境影响评价范围为工程边界两侧向外延伸200m。
由于建设项目所在水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求，故本项目非线性工程采用公式计算法确定评价范围：
公式计算法：

式中：
L—下游迁移距离，m；
ɑ—变化系数，ɑ≥1，一般取2；
K—渗透系数，m/d，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B和项目所在区域地勘资料，项目评价区域内岩土特性为粉土、粉质粘土，因此渗透系数取1.5m/d（最不利情况）；
I—水利坡度，无量纲，0.875‰；
T—质点迁移天数，取值不小于5000d；
ne—有效孔隙度，无量纲，评价区域含水层岩性为粉土、粉质粘土，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B，取0.18。
经计算，L=72.91m，结合项目占地范围及周边水文地质条件，确定非线性工程地下水环境影响评价范围为工程占地周边100m范围内。
2.6.4  声环境
1、评价等级
本项目各工程所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类区域；本项目运营期无产噪设备，项目建设前后噪声级增加量不会超过3dB（A），受噪声影响的人口数量变化不大。
因此，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“5.1 评价等级”划分原则，本项目按二级评价进行工作。
2、评价范围
本次声环境评价范围为项目建设区域外200m范围内。
2.6.5  生态影响
1、评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的“6.1 评价等级判定”，本项目生态环境影响评价工作等级判定情况见下表。
表2.6-3   [bookmark: _Toc30014]生态影响评价工作等级划分表
	序号
	评价等级确定原则
	本项目情况
	评价等级

	
	
	
	水生
	陆生

	1
	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	本项目涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，水生生态评价等级为一级。
	一级
	不涉及

	2
	b）涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及
	/
	/

	3
	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	本项目陆生生态不涉及生态保护红线，水生生态涉及生态保护红线区域——琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区
	二级
	不涉及

	4
	d）根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	地表水评价等级为二级。
	二级
	不涉及

	5
	e）根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	/
	/

	6
	f）当工程占地规模大于20km²时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目总占地面积为0.12k㎡，小于20km²。
	/
	/

	7
	g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	本项目依据a）条原则，水生生态判定为一级。
	一级
	三级

	8
	h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	本项目依据a）条原则，判定为一级。
	一级
	三级

	9
	6.1.3 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。
	不涉及
	/
	/

	10
	6.1.4 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。
	同时涉及陆生、水生生态影响
	一级
	三级

	11
	6.1.5 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。
	项目不属于矿山开采项目，不涉及拦河闸坝建设。
	/
	/

	12
	6.1.6 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。
	不涉及地下穿越或地表跨越生态敏感区。不涉及评价等级下调。
	/
	/

	13
	6.1.7 涉海工程评价等级判定参照GB/T19485。
	不涉及
	/
	/

	14
	结论
	同时涉及陆生、水生生态
	一级
	三级


根据上表可知，本项目生态环境影响评价工作等级确定为陆生生态环境影响评价等级为三级、水生生态环境影响评价等级为一级。
2、评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中关于评价范围的划分原则和本项目现场踏勘调查实际情况，根据项目对动植物等生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系，同时综合考虑项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界作为综合考虑因素，结合前文“1.2 项目特点”相关分析，本项目涉及琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区，且同时涉及陆生和水生生态环境影响，其评价范围为：
陆生生态评价范围：以生态沟渠、生态缓冲带等线性工程中心线向两侧外延300m为评价范围，以生态渠塘、河口湿地、污水处理厂尾水湿地等非线性工程占地区域外扩300m为评价范围。
水生生态评价范围：琼江干流白安河麻子滩水库大坝至高滩坝河段（全长约32km）、琼江支流会龙河聚贤镇青冈村至解放湾河段（全长约5km）。
2.6.6  环境风险
本项目为生态修复工程，属非污染型生态项目，运营期无污染物排放，项目本身不会产生环境风险源和风险物质。施工期的环境风险物质主要来自施工机械油料，根据施工安排，项目施工现场不设置柴油等油料储存设施，施工机械在当地按需购买油料，油类物质临界量为2500t，危险物质数量与临界量的比值Q小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。
综上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险开展简单分析。
2.6.7  土壤环境
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A，本项目属于“水利”中的“其他”类别，属于Ⅲ类项目。
根据项目所在区域土壤环境质量现状监测结果，监测点位SSC（含盐量）为1.0g/kg，小于2g/kg，pH为8.26，另根据中国水利水电研究院干燥指数图，本项目所在区域干燥度为0.5-1。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表1生态影响型敏感程度分级表，本项目土壤环境敏感程度为不敏感。
根据生态影响型土壤环境影响评价等级划分表：
表2.6-4   评价工作等级划分表
	类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


综上所述，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
2.6.8  评价时段
根据本项目设计建设年限和项目工程特点，共分为两个评价时段，即施工期、运营期，以施工期为主。
2.7  [bookmark: _Toc12181][bookmark: _Toc18505]环境保护目标
2.7.1  外环境关系
本项目位于遂宁市安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，外环境类型以农村环境为主，项目共划分13个工程节点，各工程节点外环境关系如下：
1、白马镇谭家老房子工程点
建设内容：生态沟渠1条，生态缓冲带1处，河口湿地1处。
区域地表水体：白安河、麻子滩水库。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，分布在工程区四周，距工程区最近距离约10m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区西侧为麻子滩水库集中式饮用水水源保护区，最近距离约500m。
2、白马镇烂朝门工程点
建设内容包括：生态沟渠3条，河口湿地1处。
区域地表水体：白安河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约5m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
3、白马镇白塔坝工程点
建设内容包括：生态沟渠1条，污水处理厂尾水湿地1处。
区域地表水体：白安河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为白马镇居民、白马镇中心敬老院及工程周边农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约30m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
4、白马镇黄莲桥沟工程点
建设内容包括：生态沟渠1条。
区域地表水体：白安河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约15m。
涉及生态敏感区情况：距离琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区约85m。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
5、白马镇古房子工程点
建设内容包括：生态缓冲带1处、河口湿地1处。
区域地表水体：白安河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约50m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
6、石洞镇白鹤坝工程点
建设内容包括：生态缓冲带1处。
区域地表水体：白安河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约45m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
7、石洞镇干坝子工程点
建设内容包括：生态沟渠1条，污水处理厂尾水湿地1处。
区域地表水体：白安河、石洞河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为石洞镇居民及周边农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约60m。
涉及生态敏感区情况：距离琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区约15m。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
8、石洞镇杨家坝村工程点
建设内容包括：生态沟渠1条。
区域地表水体：白安河、石洞河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约25m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
9、石洞镇廖家坝严家滩工程点
建设内容包括：生态缓冲带1处。
区域地表水体：白安河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约95m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
10、石洞镇中坝工程点
建设内容包括：生态缓冲带1处。
区域地表水体：白安河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约90m。
涉及生态敏感区情况：紧邻琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区白安河下游直线距离约555m处为遂宁市安居区白安河高滩坝集中式饮用水水源保护区。
11、聚贤镇青冈村（一）工程点
建设内容包括：生态缓冲带1处。
区域地表水体：会龙河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约50m。
涉及生态敏感区情况：该工程区不涉及生态敏感区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
12、聚贤镇青冈村（二）工程点
建设内容包括：生态渠塘1处。
区域地表水体：会龙河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约90m。
涉及生态敏感区情况：该工程区不涉及生态敏感区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
13、聚贤镇群力村工程点
建设内容包括：生态缓冲带1处。
区域地表水体：会龙河。
环境保护目标：工程区500m范围内环境保护目标主要为农村居民，主要分布在工程区四周，距工程区最近距离约25m。
涉及生态敏感区情况：该工程区不涉及生态敏感区。
周边饮用水水源保护区情况：该工程区周边无饮用水水源保护区分布。
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3.1  [bookmark: _Toc10417][bookmark: _Toc16234]工程概况
3.1.1  项目概况
项目名称：遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目
建设单位：遂宁锦祥建设开发有限公司
建设地点：遂宁市安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇
建设性质：新建
建设规模：生态沟渠8条，总长6860m；河口湿地3处，总面积5950㎡；生态缓冲带7处，总面积54800㎡；污水处理厂尾水湿地2处；生态渠塘1处，面积11400㎡。
投资金额：项目总投资2914.54万元，其中环保投资约80万元，占总投资的2.7%
建设周期：12个月
3.1.2  工程实施范围
遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目，主要通过建设人工湿地、生态缓冲带、生态沟渠、生态渠塘等工程措施，对琼江干流白安河（白马镇、石洞镇河段）、琼江支流会龙河（聚贤镇河段）进行水生生态保护修复，恢复河流水生态系统，改善流域水环境质量，提升区域生态服务功能。
本项目治理河段长37km，共涉及2条河流，其中：
①琼江干流白安河（白马镇、石洞镇河段）：治理起点为麻子滩水库大坝下游、终点为高滩坝，治理河段长32km；
②琼江支流会龙河（聚贤镇河段）：治理起点为聚贤镇青冈村、终点为解放湾，治理河段长5km。
工程涉及河道信息如下：
表3.1-1   工程治理河段范围
	序号
	河流名称
	工程位置
	起点（°）
	终点（°）
	长度（km）

	1
	白安河
	白马镇、石洞镇
	105.258681
30.416668
	105.413631
30.375168
	32

	2
	会龙河
	聚贤镇
	105.479103
30.391250
	105.475173
30.360271
	5


****
图3.1-1 项目实施范围示意图
3.1.3  项目组成及建设内容
遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目，主要对琼江干流白安河（白马镇、石洞镇河段）、琼江支流会龙河（聚贤镇河段）进行水生生态保护修复，其中琼江干流白安河治理起点为麻子滩水库大坝下游、终点为高滩坝，治理河段长32km；会龙河治理起点为聚贤镇青冈村、终点为解放湾，治理河段长5km。
根据《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目设计文件》，工程涉及3个乡镇，共划分13个工程节点，包括：
（1） 白马镇谭家老房子工程点：生态沟渠1条，长752m；河口湿地1处，面积1487㎡；生态缓冲带1处，面积2024㎡。
（2） 白马镇烂朝门工程点：生态沟渠3条，总长2648m；河口湿地1处，面积1121㎡。
（3） 白马镇白塔坝工程点：生态沟渠1条，长834m；污水处理厂尾水湿地1处，面积1016㎡。
（4） 白马镇黄莲桥沟工程点：生态沟渠1条，长559m。
（5） 白马镇古房子工程点：河口湿地1处，面积3342㎡；生态缓冲带1处，面积10198㎡。
（6） 白马镇白鹤坝工程点：生态缓冲带1处，面积16307㎡。
（7） 石洞镇干坝子工程点：生态沟渠1条，长326m；污水处理厂尾水湿地1处，面积560㎡。
（8） 石洞镇杨家坝村工程点：生态沟渠1条，长1741m。
（9） 石洞镇严家滩工程点：生态缓冲带1处，面积6123㎡。
（10） 石洞镇中坝工程点：生态缓冲带1处，面积8403㎡。
（11） 聚贤镇青冈村（一）工程点：生态缓冲带1处，面积1476㎡。
（12） 聚贤镇青冈村（二）工程点：生态渠塘1处，面积11400㎡。
（13） 聚贤镇群力村工程点：生态缓冲带1处，面积10269㎡。
本项目工程建设内容见下表：
表3.1-2   本工程建设内容一览表
	序号
	工程点
	生态沟渠
	河口湿地
	生态缓冲带
	尾水湿地
	生态渠塘

	
	
	数量
	长度m
	数量
	面积㎡
	数量
	面积㎡
	数量
	面积㎡
	数量
	面积㎡

	1
	谭家老房子
	1
	752
	1
	1487
	1
	2024
	/
	/
	/
	/

	2
	烂朝门
	3
	2648
	1
	1121
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	白塔坝
	1
	834
	/
	/
	/
	/
	1
	1016
	/
	/

	4
	黄莲桥沟
	1
	559
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	古房子
	/
	/
	1
	3342
	1
	10198
	/
	/
	/
	/

	6
	白鹤坝
	/
	/
	/
	/
	1
	16307
	/
	/
	/
	/

	7
	干坝子
	1
	326
	/
	/
	/
	/
	1
	560
	/
	/

	8
	杨家坝村
	1
	1741
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	9
	严家滩
	/
	/
	/
	/
	1
	6123
	/
	/
	/
	/

	10
	中坝
	/
	/
	/
	/
	1
	8403
	/
	/
	/
	/

	11
	青冈村1
	/
	/
	/
	/
	1
	1476
	/
	/
	/
	/

	12
	青冈村2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	11400

	13
	群力村
	/
	/
	/
	/
	1
	10269
	/
	/
	/
	/

	合计
	8
	6860
	3
	5950
	7
	54800
	2
	1576
	1
	11400


本项目工程组成情况见下表：
表3.1-3   项目工程组成情况一览表
	工程分类
	建设内容
	主要环境问题

	
	
	施工期
	运营期

	主体工程
	生态沟渠
	生态沟渠工程共8条，总长6860m。
其中谭家老房子、白塔坝、干坝子、杨家坝村等工程点共4条沟渠，对现状土渠进行生态化改造，建设内容包括渠道清理、渠底铺设复合填料并种植沉水植物、渠壁砂浆空心砖改造并种植草本植物、渠顶混凝土压顶。
烂朝门、黄莲桥沟等工程点共4条沟渠，利用现状三面光沟渠进行生态化改造，建设内容包括渠道清理、渠底铺设复合填料并种植沉水植物、渠顶混凝土压顶。
	施工废水、施工扬尘、施工固废、施工噪声、生活垃圾、生活污水、生态环境影响等
	水文情势、生态环境、生态景观影响

	
	河口湿地
	河口湿地工程3处，总面积5950㎡。建设内容包括河道清理，湿地塑性（格宾石笼挡墙、抛石护岸），复合填料铺设，挺水、沉水植物栽种。
	
	

	
	生态缓冲带
	生态缓冲带工程7处，总面积54800㎡。建设内容包括岸坡清理整治，挺水、沉水、浮水植物栽种。
	
	

	
	尾水湿地
	污水处理厂尾水湿地工程2处，总面积1576㎡。建设内容包括场地清理、池体浇筑、铺设复合填料、挺水植物栽种。
	
	

	
	生态渠塘
	生态渠塘工程1处，总面积11400㎡。建设内容包括岸坡清理整治，复合填料铺设及布管，抛石，栽种挺水、沉水、浮水植物，上游进水口设置拦渣网。
	
	

	临时工程
	施工营地
	项目部驻地租借项目沿线附近民房（用于办公、施工人员居住、生活、材料仓库等）；工程永久占地范围较大，施工现场布置（包括工棚、临时堆料场和机械设备停放等）均可布置在岸坡整治施工作业带内（永久占地范围内），无需新增临时占地。
	
	/

	
	施工作业带
	工程永久占地主要为生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、尾水湿地、生态渠塘等工程实施范围，占地面积113847㎡。本次施工作业带可控制在工程永久占地范围内，不新增临时占地。
	
	/

	
	施工便道
	场外交通利用现状公路，施工场内交通在充分利用现状乡村道路、机耕道情况下，需新增设置施工便道2068m，施工便道连接现状道路沿施工作业带外围布置，路基平均宽度4.0m，新增临时占地8272m²。
	
	/

	
	施工导流
	项目河口湿地、生态渠塘等工程涉及涉水施工活动，需设置围堰导流。工程在河口湿地下游设置围堰进行挡水，湿地上游沟渠进水口处设置导流管道，将水引至湿地下游河道；在生态渠塘上游设置围堰进行挡水，同时设置导流管道，将水引至渠塘水坝下游河道。项目生态沟渠采取分段施工，施工时封堵上游渠道，采用管道将水引至下游渠道。
	
	/

	
	临时堆土场
	布置在工程建设区域或施工作业带内，不新增临时占地，剥离的表土就近堆放，施工结束后用于覆土。
	
	/

	
	取土场、弃渣场
	工程土石方施工主要由岸坡整治和围堰导流、施工便道等临时工程组成，工程总体挖填方量不大，各施工区域均能做到挖填平衡，项目无借方、弃方产生。本工程不考虑单独设置取土场、弃渣场。
	
	/

	
	临时堆料场
	布置建设区域或施工作业带内，不新增临时占地。
	
	/

	公用
工程
	供水
	施工用水可以从附近的河道取水，生活用水利用当地自来水供水系统。
	
	/

	
	供电
	地方电网供电。
	
	/

	环保
工程
	废气治理
	施工期：施工区域进出口设置车辆清洗池，减少车辆运输产生的扬尘；施工区域采用打围作业，场地内洒水减少施工扬尘；临时堆场压盖，禁止大风天气作业等措施抑尘；加强施工设备和车辆的维护保养。
	
	/

	
	废水治理
	施工期：生活污水依托所租赁的房屋的卫生设施收集处理；施工现场设备车辆冲洗废水经临时沉淀池收集处理后用于施工区域、施工便道洒水降尘；基坑排水于基坑内静置沉淀后抽排至下游河道。
	
	/

	
	噪声治理
	施工期：选用低噪施工设备并加强维护保养；施工区域四周设置临时围挡；加强机动车运输管理，设置限速、禁鸣等标志；合理布局施工设备和安排施工时段，禁止午休、夜间施工。
	
	/

	
	固废治理
	施工期：生活垃圾经收集后交由环卫部门处置；施工前期岸坡及沟渠清理产生的杂草、乱石、垃圾等杂物，外运至当地政府指定垃圾填埋场处置；建筑垃圾主要为施工材料废弃包装物等，与清理垃圾一并外运处置。
	
	/

	
	生态治理
	严格控制施工范围，禁止破坏项目占地外的植被；涉水施工河段安排枯水期进行围堰导流施工，减少对地表水体扰动；严控施工废渣、废水入河；严格执行各项临时排水、临时苫盖等水土保持措施；加强施工人员教育管理，严禁捕捞鱼类、鸟类等野生动物；临时占地施工完毕进行生态恢复，落实主体工程设计的植物措施，并加强抚育养护。
	
	/


3.1.4  主体工程设计
1、生态缓冲带
本项目针对河道两岸临水面及水陆交错带进行生态修复。主要通过“挺水植物—湿生/消落带地被—沉水植物”的梯度配置模式，营造良好的生态水岸环境与面源污染拦截区。一为稳固近岸边坡，增加河道抗冲刷能力，防止水土流失；二为拦截暴雨径流带来的近岸面源污染，保护水质；三为吸引鸟类、昆虫等动物，丰富食物链；四为增加水生生物多样性，稳定区域水生态系统；五为增加植被覆盖率，净化水体与空气。本项目生态缓冲带工程共7处，总面积54800㎡。
（1） 清理现有河道岸坡杂草、杂树、乱石、垃圾，保留杆径大于200mm的树木。对于已经损坏河岸，进行填土修复。
（2） 生态缓冲带植物为草本植物型湿生植物。清除岸带表面杂草、乱石和垃圾后，将岸坡整理成10-15°斜坡，然后构建水生植物群落。
（3） 水生植物群落以挺水植物，沉水植物，浮水植物搭配，其中水位变幅区栽种挺水植物，常水位线以下栽种沉水植物和浮水植物。其中，挺水植物群落面积、沉水植物面积、浮水植物面积比例为5：2.5：2.5。
****
图3.1-1   生态缓冲带剖面示意图
2、生态沟渠
生态沟渠工程主要分布在白马镇的谭家老房子、烂朝门、白塔坝、黄莲桥沟；石洞镇的杨家坝村、干坝子。本项目涉及的生态沟渠选址均为现有灌溉渠，根据渠道现状可分为新建生态沟渠及利旧生态沟渠，生态沟渠共8条，建设长度6860m。
（1） 新建生态沟渠：清理现有渠底杂草、垃圾、泥土乱石，修复破损渠道壁。渠壁采用砂浆且六棱空心砖建设，增加岸坡稳定性，提高灌溉水通过性。六棱空心砖中央空心部分种植矮型苦草。
渠底铺填100mm厚生态复合填料，渠底栽种以1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草。渠顶两侧采用混凝土压顶，宽度30cm，厚度15cm。
（2） 利旧生态沟渠：清理现有渠底杂草、垃圾、泥土乱石。渠底铺设100mm厚生态复合填料，渠底栽种以1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草。
（3） 生态复合填料：在渠道底部铺设生态复合填料，共计面积24415.76㎡，厚度100mm。填料由火山岩、沸石、陶粒等多种表面积、开孔率高且惰性的填料组合而成，且需搭配生物活性菌种混合后投加。填料表面种植沉水植物，构建渠底质生态系统，提升生态沟渠的自净能力。
****
图3.1-2   生态沟渠剖面示意图
3、河口湿地
河口湿地工程共3处，面积5950㎡。河口湿地采用阶梯式布置，由格宾石笼、抛石、生态复合填料及植物群落组成。
（1） 格宾石笼挡墙：格宾石笼挡墙由格宾石笼网箱和块石堆砌组成，每个石笼网箱尺寸为1.0m×1.0m×0.5m高，石笼网箱内部由块径300~600mm块石填充。
（2） 抛石：在湿地岸线部位布置抛石防护。石块块径300~600mm，抛石厚度不小于0.5m，自然块石抛掷，压实。
（3） 生态复合填料：在池底铺设生态复合填料。厚度100mm，填料由火山岩、沸石、陶粒等多种表面积、开孔率高且惰性的填料组合而成，且需搭配生物活性菌种混合后投加。填料表面以1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，构建池底质生态系统，提升河口湿地的净化能力。
****
图3.1-3   河口湿地剖面示意图
4、污水处理厂尾水湿地
尾水湿地工程共2处，采用垂直潜流人工湿地形式，湿地底部铺设生态复合填料，表面种植挺水植物和湿生植物。湿地面积1575.66㎡。尾水湿地接收乡镇污水处理厂出水，通过生态净化进一步提升水质。
采用垂直潜流湿地形式，水力停留时间不小于2天，表面水力负荷不大于0.5㎡/（㎡·d）。湿地结构层（自下而上）：地基夯实，地基承载力≥120kPa；排水层，300mm厚20~30mm砾石；主体层，600mm厚40~60mm复合填料；配水层，200mm厚20~30mm砾石；防渗系统，HDPE防渗膜1.5mm厚+土工布400g/㎡；布水/集水系统，PE给水管DN150PN=1.0MPa；混凝土结构，C30抗渗等级P8混凝土。
****
图3.1-4   尾水湿地剖面示意图
5、生态渠塘
生态渠塘工程共1处，面积11400㎡。由抛石、生态复合填料及植物群落组成。
（1） 抛石：在渠塘岸线部位布置抛石防护。石块块径300~600mm，抛石厚度不小于0.5m，自然块石抛掷，压实。
（2） 生态复合填料：在池底铺设生态复合填料。厚度100mm，填料由火山岩、沸石、陶粒等多种表面积、开孔率高且惰性的填料组合而成，且需搭配生物活性菌种混合后投加。填料表面以1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，构建池底质生态系统，提升生态渠塘的净化能力。
（3） 具体做法：清除河道两侧杂树和杂草，平整岸坡后种植挺水植物（如细叶芒、旱伞草、花叶艳山姜、德国鸢尾、兰花三七等，种植密度按25株/㎡控制），挺水植物种植由水岸线向河中心延伸2m。抽排塘内积水，保留200mm水深深度，以利于沉水植物种植（如苦草、轮叶黑藻等，种植密度49丛/㎡），沉水植物种植两周后，可向塘内冲水至正常深度。浮水植物种植（如浮尾藻、铜钱草、睡莲等，种植密度50株/㎡）避开水流速度较快的河道中心线，以岸边、弯道处为主。生态渠塘上游入口处设置拦渣网一道，人工定期清理拦渣网前垃圾，防止漂流树叶大量进入生态渠塘。
****
图3.1-6 生态渠塘剖面示意图
6、主要工程量
表3.1-4   本项目工程量汇总情况一览表
	序号
	工程点
	项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	谭家老房子
	生态沟渠（751.6m）
	生态复合填料
	㎡
	1498.6
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	1498.6
	渠底1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	砼预制六棱空心砖
	㎡
	2235.47
	空心部分种植矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	渠顶植物
	㎡
	1275.92
	/

	
	
	河口湿地
（1486.77㎡）
	生态复合填料
	㎡
	297.44
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	297.44
	渠底1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	格宾石笼
	m
	940
	尺寸1.0m×1.0m×0.5m，块石Φ300~600mm

	
	
	
	抛石
	㎡
	155.82
	块石Φ300~600mm

	
	
	
	挺水植物
	㎡
	845.51
	/

	
	
	生态缓冲带（2023.6㎡）
	挺水植物
	㎡
	2023.6
	/

	2
	烂朝门
	生态沟渠（利旧）（2648.4m）
	生态复合填料
	㎡
	14511.74
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	14511.74
	渠底1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	沟渠清理
	m3
	4353.52
	人工清理沟渠，平均清理深度30cm

	
	
	河口湿地（1120.84㎡）
	生态复合填料
	㎡
	283.79
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	283.79
	1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	格宾石笼
	m
	30.0
	尺寸1.0m×1.0m×0.5m，块石Φ300~600mm

	
	
	
	抛石
	㎡
	97.24
	块石Φ300~600mm

	
	
	
	挺水植物
	㎡
	679.61
	/

	3
	白塔坝
	生态沟渠（834.2m）
	生态复合填料
	㎡
	1675.44
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	1675.44
	1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	砼预制六棱空心砖
	㎡
	2505.02
	空心部分种植矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	渠顶植物
	㎡
	1184.9
	/

	
	
	尾水湿地
（1015.66㎡）
	复合填料
	m3
	557.95
	火山岩、沸石、陶粒等多种比表面积大、开孔率高且惰性的填料组合，搭配生物活性菌种混合投加。粒径Φ40~60mm

	
	
	
	砾石
	m3
	371.97
	粒径Φ20~30mm

	
	
	
	土工布
	㎡
	1156.72
	聚酯长纤无纺布，400g/㎡

	
	
	
	防渗膜
	㎡
	1156.72
	HDPE防渗膜，厚1.5mm

	
	
	
	德国鸢尾
	㎡
	929.92
	盆载苗，密度25杯/㎡

	4
	黄莲桥沟
	生态沟渠（利旧）（559.1m）
	生态复合填料
	㎡
	1766.9
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	1766.9
	渠底1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	沟渠清理
	m3
	530.07
	人工清理沟渠，平均清理深度30cm

	5
	古房子
	河口湿地（3342.44㎡）
	生态复合填料
	㎡
	513.7
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	513.7
	1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	格宾石笼
	m
	125.7
	尺寸1.0m×1.0m×0.5m，块石Φ300~600mm

	
	
	
	抛石
	㎡
	303.16
	块石Φ300~600mm

	
	
	
	挺水植物
	㎡
	2334.54
	/

	
	
	生态缓冲带（10197.72㎡）
	挺水植物
	㎡
	10197.72
	/

	6
	白鹤坝
	生态缓冲带（16307.3㎡）
	挺水植物
	㎡
	16307.3
	/

	7
	干坝子
	生态沟渠（325.6m）
	生态复合填料
	㎡
	325.59
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	325.59
	1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	砼预制六棱空心砖
	㎡
	651.19
	空心部分种植矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	渠顶植物
	㎡
	325.6
	/

	
	
	尾水湿地（560.0㎡）
	复合填料
	m3
	299.13
	火山岩、沸石、陶粒等多种比表面积大、开孔率高且惰性的填料组合，搭配生物活性菌种混合投加。粒径Φ40~60mm

	
	
	
	砾石
	m3
	199.42
	粒径Φ20~30mm

	
	
	
	土工布
	㎡
	663.13
	聚酯长纤无纺布，400g/㎡

	
	
	
	防渗膜
	㎡
	663.13
	HDPE防渗膜，厚1.5mm

	
	
	
	德国鸢尾
	㎡
	498.55
	盆载苗，密度25杯/㎡

	8
	杨家坝村
	生态沟渠（1741.1m）
	生态复合填料
	㎡
	3476.53
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	3476.53
	1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	砼预制六棱空心砖
	㎡
	5215.16
	空心部分种植矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	渠顶植物
	㎡
	3472.65
	/

	9
	严家滩
	生态缓冲带（6123.21㎡）
	挺水植物
	㎡
	6123.21
	/

	10
	中坝
	生态缓冲带（8403.34㎡）
	挺水植物
	㎡
	8403.34
	/

	11
	青冈村（一）
	生态缓冲带（1475.71㎡）
	挺水植物
	㎡
	1475.71
	/

	12
	青冈村（二）
	生态渠塘（11400.07㎡）
	生态复合填料
	㎡
	8483.91
	厚度100mm，孔隙率>70%。活菌数>3×1012/CFU㎡

	
	
	
	沉水植物
	㎡
	8483.91
	1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，密度49丛/㎡

	
	
	
	抛石
	㎡
	456.86
	块石Φ300~600mm

	
	
	
	挺水植物
	㎡
	2459.3
	/

	13
	群力村
	生态缓冲带（10269.24㎡）
	挺水植物
	㎡
	10269.24
	/


3.1.5  施工组织
1、施工条件
（1）交通条件
项目涉及安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，项目区域有城镇、乡村道路连通，对外各乡镇、村之间均有现状公路、乡村道路联通，工程所需物资均可运达施工现场；工程仅部分施工点位于沿河岸坡，需修建施工便道连接工程施工区域与现在道路。
（2）施工水、电供应
供水：施工期项目施工用水从附近的河道、沟渠取水；生活用水利用当地自来水供水系统。
供电：项目施工区域有国家电网覆盖，工程施工采用当地市政电网供电。
2、施工总布置
（1）施工营地
项目部驻地租借项目沿线附近民房（用于办公、施工人员居住、生活、材料仓库等）；工程永久占地范围较大，施工现场布置（包括工棚、临时堆料场和机械设备停放等）均可布置在岸坡整治施工作业带内（永久占地范围内），无需新增临时占地。
（2）施工便道
工程场外交通利用现状公路，施工场内交通在充分利用现状乡村道路、机耕道情况下，需新增设置施工便道2068m，施工便道连接现状道路沿施工作业带外围布置，路基平均宽度4.0m，新增临时占地8272m²。
表3.1-5   项目施工便道设置情况一览表
	序号
	工程点
	工程类型
	长度m
	面积㎡

	1
	白马镇谭家老房子
	生态缓冲带
	717
	2868

	2
	白马镇烂朝门
	河口湿地
	78
	312

	3
	石洞镇干坝子
	尾水湿地
	52
	208

	4
	石洞镇严家滩
	生态缓冲带
	422
	1688

	5
	聚贤镇青冈村（一）
	生态缓冲带
	174
	696

	6
	聚贤镇群力村
	生态缓冲带
	625
	2500

	合计
	/
	2068
	8272


（3）施工导流
项目河口湿地、生态渠塘等工程涉及涉水施工活动，需设置围堰导流。工程在河口湿地下游设置围堰进行挡水，湿地上游沟渠进水口处设置导流管道，将水引至湿地下游河道；在生态渠塘上游设置围堰进行挡水，同时设置导流管道，将水引至渠塘水坝下游河道。项目生态沟渠采取分段施工，施工时封堵上游渠道，采用管道将水引至下游渠道，无需设置导流围堰。工程共需布设施工围堰177m，施工导流343m。
工程围堰采用土袋围堰，迎水面铺设防水布增强防渗，围堰顶宽0.5m，拆除时应自上而下逐层清理，避免污染水体。
表3.1-6   项目施工导流设置情况一览表
	序号
	工程点
	工程类型
	施工围堰m
	施工导流㎡

	1
	白马镇谭家老房子
	河口湿地
	36
	55

	2
	白马镇烂朝门
	河口湿地
	48
	40

	3
	白马镇古房子
	河口湿地
	61
	96

	4
	聚贤镇青冈村（二）
	生态渠塘
	32
	152

	合计
	/
	177
	343


（4）施工作业带
工程永久占地主要为生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、尾水湿地、生态渠塘等工程实施范围，占地面积113847㎡。本次施工作业带可控制在工程永久占地范围内，不新增临时占地。
（5）临时堆土场
项目土石方工程量较少，主要由岸坡整治和围堰导流、施工便道等临时工程组成，临时堆土需求主要为岸坡整治回填土、剥离表土堆存，总体需求量不大，均可临时堆存于施工作业带范围内，无需新增临时占地设置临时堆土场。工程剥离的表土就近堆放，施工结束后用于覆土。
（6）取土场、弃渣场
工程土石方施工主要由岸坡整治和围堰导流、施工便道等临时工程组成，工程总体挖填方量不大，各施工区域均能做到挖填平衡，项目无借方、弃方产生。施工前期岸坡及沟渠清理产生杂草、乱石、垃圾等杂物，外运至当地政府指定垃圾填埋场处置；本项目仅涉及少量土建施工，基本不产生渣土、废建材等建筑垃圾，施工活动产生建筑垃圾主要为施工材料废弃包装物等，与清理垃圾一并外运处置。本工程不考虑单独设置取土场、弃渣场。
（7）临时堆料场
堆料场：项目外购物料主要为生态复合填料、砼预制六棱空心砖、块石、砾石等。外购物料直接运至施工现场各项工程施工点进行平整码放，堆放在建设区域或施工作业带内，无需新增临时占地设置临时堆料场。
（8）预制场、拌合场
本项目生态沟渠工程涉及渠壁六棱空心砖建设、渠顶混凝土压顶，尾水湿地涉及混凝土池体浇筑，使用水泥砂浆和混凝土需求量较少，现场人工拌合即可满足要求。砼制六棱空心砖直接外购成品件，因此项目施工现场不设置预制场、拌合场。
3、施工周期及人员配置
本项目建设工期约12个月，琼江流域丰水期为6~9月。项目工程类型包括河口湿地、生态缓冲带、生态沟渠、生态渠塘、尾水湿地等5个类型，其中河口湿地、生态渠塘涉河道施工，属于涉水工程；尾水湿地建成后接纳污水处理厂尾水，不涉水施工；生态缓冲带布置于枯水位线以上岸坡区域，枯水期施工条件较好；生态沟渠采取上游封堵、管道导流形式分段施工，受渠道来水影响较小。
为保障施工安全和节约投资，涉水工程（河口湿地、生态渠塘）避开汛期施工，选择在枯水期施工；工程挺水、沉水植物布置于常年浅水及水下区域，利用水位降低开展水下基底整理与植物栽植，具有较好施工条件，因此生态缓冲带选择枯水期和平水期施工；生态沟渠、尾水湿地不涉水施工，可不受时段限制开展施工。
拟定工程建设周期为2027年1月至2027年12月，施工人员高峰期配置约100人。
4、施工机械设备
本项目主要施工设备及型号见下表。
表3.1-7   主要施工机械设备一览表
	序号
	机械类
	规格
	单位
	数量

	1 
	自卸汽车
	8t
	辆
	6

	2 
	挖掘机
	1.0m3
	台
	4

	3 
	推土机
	55kW
	台
	4

	4 
	装载机
	1.5m3
	台
	3

	5 
	振动碾
	16t
	台
	3

	6 
	插入式振捣器
	Φ50软轴
	台
	2

	7 
	潜水泵
	/
	台
	6

	8 
	柴油发电机
	50kW
	台
	3


3.1.6  工程占地
本项目工程总占地122561㎡，其中项目实施的生态沟渠、生态缓冲带、河口湿地、尾水湿地、生态渠塘等工程永久占地113847㎡，导流围堰、施工便道等临时工程新增临时占地8715㎡。工程占地土地利用现状包括水域及水利设施用地、耕地和其他土地等。项目占地情况见下表：
表3.1-8   项目占地情况一览表（㎡）
	项目
	工程类型
	占地类型
	合计

	
	
	耕地
	水域及水利设施用地
	其他土地
	

	永久占地
	生态沟渠
	0 
	40121 
	0 
	40121 

	
	河口湿地
	0 
	3161 
	2789 
	5950 

	
	生态缓冲带
	0 
	34232 
	20568 
	54800 

	
	尾水湿地
	866 
	334 
	376 
	1576 

	
	生态渠塘
	0 
	9949 
	1451 
	11400 

	
	小计
	866 
	87798 
	25183 
	113847 

	临时占地
	导流围堰
	0 
	443 
	0 
	443 

	
	施工便道
	1512 
	0 
	6760 
	8272 

	
	小计
	896 
	443 
	1604 
	8715 

	总计
	1762 
	88240 
	26787 
	122561 


注：临时堆场、施工作业带等临时工程布设于永久占地范围内，因此不再重复计算占地面积。
工程占地范围不涉及基本农田、生态公益林，不涉及饮用水水源保护区，用地范围分布于安居区白马镇、石洞镇和聚贤镇，项目已取得《遂宁市安居区自然资源和规划局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目办理用地预审与选址意见书的复函》（遂安自然资规函〔2025〕418号），说明项目不新增建设用地且不拟以划拨方式供地，无需办理用地预审与选址意见书。
3.1.7  土石方平衡
1、土石方平衡
根据项目主体设计资料，工程施工挖填方主要来源于河口湿地工程湿地塑形、污水处理厂尾水湿地工程基础开挖、生态缓冲带工程岸坡整治，以及临时工程施工便道修建等施工活动。项目施工期挖方总量合计约22657m3（含表土剥离302m3，自然方，下同），填方约22657m3（含表土回填302m3），项目各工程区间能做到挖填平衡，项目无借方、弃方产生。
本项目土石方平衡见下表：
表3.1-9   土石方平衡一览表
单位：m³（自然方）
	工程类型
	挖方
	填方
	区间平衡*
	余方

	
	一般土石方
	表土
	一般土石方
	表土
	
	

	河口湿地
	6100 
	0 
	6100 
	0 
	0 
	0 

	尾水湿地
	3267 
	0 
	276 
	0 
	-2991 
	0 

	生态缓冲带
	10960 
	0 
	13951 
	0 
	+2991 
	0 

	施工便道
	2028 
	302 
	2028 
	302 
	0 
	0 

	合计
	22355 
	302 
	22355 
	302 
	0 
	0 

	
	22657 
	22657 
	
	

	注*：“-”表示调出，“+”表示调入。


2、土石方调配及堆存
施工填方就近利用挖方，以减少运量，施工开挖土方应就近堆存在施工作业带内空地，并采取临时拦挡及覆盖措施，基础施工完毕后，立即进行回填；施工前期剥离表土单独于施工作业带内堆存，堆存期间采取临时拦挡、临时排水及临时苫盖等水土保持措施，工程建设后期进行绿化覆土。
环评要求：开挖出的土石方应加强围栏，建筑材料采购、土石方运输过程中，运输车辆表面用毡布覆盖，运输道路进行洒水抑尘，合理规划运输线路避开居民聚居路段、无法避让居民聚居路段限速行驶、禁止鸣笛，尽量减缓建筑材料及土石方运输过程中对周边大气环境和声环境的影响。施工前期清理垃圾和施工期建筑垃圾在运输过程中必须严格要求，不能随意倾倒建渣，不致造成洒落、飘溢的现象；控制临时堆土场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，避免雨水冲刷，形成水土流失；运输车辆全部加盖篷布并拉紧、盖严，同时在施工区域、施工场地出口放置防尘垫，不准车辆冒顶装载、超载运输；在施工场地进出口必须设置1套冲洗设施，进入已硬化路面前的所有运输车辆必须清洗车体和轮胎，不准车辆带泥出门。
3.2  [bookmark: _Toc170][bookmark: _Toc4132]施工期工程分析
3.2.1  工艺流程及产污环节
本项目为水生态修复项目，工程包括生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、尾水湿地、生态渠塘等。
1、生态沟渠
施工期工艺流程及产污节点见图3.2-1。
****
图3.2-1   生态沟渠施工流程及产污环节示意图
主要施工工序简述如下：
（1）渠道清理
清理现有渠底杂草、垃圾、泥土乱石，同时修复破损渠道壁。
（2）渠壁建设
工程生态沟渠利用现状渠道进行建设，包括新建生态沟渠与利旧生态沟渠两类，其中现状沟渠为土渠的，属于新建生态沟渠，需进行渠壁建设，工程采用六棱空心砖铺砌渠壁，增加岸坡稳定性；现状为三面光渠道的属于利旧生态沟渠，无需进行渠壁建设，仅进行其他工序建设。
（3）填料铺设
在渠道底部铺设100mm厚生态复合填料。填料由火山岩、沸石、陶粒等多种表面积、开孔率高且惰性的填料组合而成，且需搭配生物活性菌种混合后投加。填料表面种植沉水植物，构建渠底质生态系统，提升生态沟渠的自净能力。
（4）植物栽种
生态复合填料铺设后，在渠道底部填料表面种植沉水植物，构建渠底质生态系统，提升生态沟渠的自净能力，沉水植物以1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草为主，同时新建生态沟渠渠壁六棱空心砖中央空心部分种植矮型苦草。
（5）渠顶压顶
渠顶两侧采用C25混凝土压顶，宽度30cm，厚度15cm。
2、河口湿地
施工期工艺流程及产污节点见图3.2-2。
****
图3.2-2   河口湿地施工流程及产污环节示意图
主要施工工序简述如下：
（1）围堰导流
本工程涉及复合填料及沉水植物等涉水施工活动，涉水施工选取枯水期进行。施工河口区域截断上游沟渠汇入口，设置管道进行施工导流，将沟渠来水导流至下游河道；下游汇入白安河交汇处设置围堰挡水，施工围堰采用袋装土石围堰。
围堰施工工序为：测量放线→清除底处河床上的杂物→土石围堰填筑→施工基坑排水→围堰内工程施工→围堰拆除。
（2）清表塑形
清表：清除现有河道内杂草、垃圾等。
塑形：根据现有汇入水流特点，对湿地区域进行塑形，例如利用树叉型原理，将水流自然引流至区域内，形成星罗密布的水流系统，同时适当在湿地内布置深潭浅滩，有利于植物和生物系统生存。
（3）格宾石笼及抛石
格宾石笼挡墙：根据湿地情况，设置格宾石笼挡墙，用于河床、河岸的护底、护坡，同时网箱孔隙可供植物生长，为小型生物提供栖息环境。工程格宾石笼挡墙由格宾石笼网箱和块石堆砌组成，每个石笼网箱尺寸为1.0m×1.0m×0.5m高，石笼网箱内部由块径300~600mm块石填充。
抛石：在湿地岸线部位布置抛石防护，可以增加坡脚抗滑力，防止因水位涨落、水流淘刷导致的岸坡失稳、坍塌或滑移，同时抛石表面及缝隙可以截留有机碎屑和种子，为挺水植物（如芦苇、香蒲）、沉水植物的根系提供附着基底，加速岸线植被带的自然恢复。工程采用石块块径300~600mm，抛石厚度不小于0.5m，自然块石抛掷，压实。
（4）填料铺设
在湿地底部铺设生态复合填料。厚度100mm，填料由火山岩、沸石、陶粒等多种表面积、开孔率高且惰性的填料组合而成，且需搭配生物活性菌种混合后投加。
（5）植物栽种
生态复合填料铺设后，在填料表面以1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，构建湿地底部质生态系统，提升河口湿地的净化能力。
3、生态缓冲带
施工期工艺流程及产污节点见图3.2-3。
****
图3.2-3   生态缓冲带施工流程及产污环节示意图
主要施工工序简述如下：
（1）清表
清理现有河道岸坡杂草、杂树、乱石、垃圾，保留杆径大于200mm的树木。
（2）岸坡整治
清除岸带表面杂草、乱石和垃圾后，对于已经损坏河岸，进行填土修复，同时将岸坡整理成10-15°斜坡，修复填土优先利用本工程开挖土方。
（3）植物栽种
岸坡整治后构建水生植物群落，生态缓冲带植物为草本植物型湿生植物，植物群落以挺水植物，沉水植物，浮水植物搭配，其中水位变幅区栽种挺水植物，常水位线以下栽种沉水植物和浮水植物。其中，挺水植物群落面积、沉水植物面积、浮水植物面积比例为5：2.5：2.5。
4、尾水湿地
施工期工艺流程及产污节点见图3.2-4。
****
图3.2-4   尾水湿地施工流程及产污环节示意图
主要施工工序简述如下：
（1）场地清理
开挖施工前采用人工清理的方式清理开挖区域内的杂草、树根、垃圾等。
（2）基础开挖
土方开挖采用反铲直接开挖并装车，自卸汽车运输。开挖时以机械开挖为主、人工开挖为辅，自上而下分层开挖。土方开挖后铺设100mm厚C20碎石砼垫层，并对地基进行夯实。
（3）池体施工
工程尾水湿地采用垂直潜流湿地形式，湿地主体结构层（自下而上）包括：排水层（砾石）、主体层（复合填料）、配水层（砾石）、防渗系统、布水/集水系统。
工程池体施工在开挖基坑内进行钢筋制安，采用C30抗渗等级P8混凝土进行池体浇筑，浇筑后铺设HDPE防渗膜1.5mm厚+土工布400g/㎡，进行布水/集水系统安装，PE给水管DN150PN=1.0MPa。
（4）填料铺装
包括排水层、配水层砾石铺设及主体层复合填料铺装，其中排水层采用300mm厚20~30mm砾石；主体层采用600mm厚40~60mm生态复合填料；配水层采用200mm厚20~30mm砾石。
（5）植物栽种
填料铺装后，在湿地表层填料上种植挺水植物德国鸢尾，种植密度25杯/㎡。
5、生态渠塘
施工期工艺流程及产污节点见图3.2-5。
****
图3.2-5   生态渠塘施工流程及产污环节示意图
主要施工工序简述如下：
（1）清表
清理现有河道岸坡杂草、杂树、乱石、垃圾。
（2）抛石
在渠塘岸线部位布置抛石防护。石块块径300~600mm，抛石厚度不小于0.5m，自然块石抛掷，压实。
（3）填料铺设
在池底铺设生态复合填料。厚度100mm，填料由火山岩、沸石、陶粒等多种表面积、开孔率高且惰性的填料组合而成，且需搭配生物活性菌种混合后投加。填料表面以1：1比例混种轮叶黑藻与矮型苦草，构建池底质生态系统，提升生态渠塘的净化能力。
（4）植物栽种
清除河道两侧杂树和杂草后种植挺水植物，挺水植物种植由水岸线向河中心延伸2m。
渠塘底部铺设生态复合填料后，抽排塘内积水，保留200mm水深深度，以利于沉水植物种植（如苦草、轮叶黑藻等，种植密度49丛/㎡），沉水植物种植两周后，可向塘内冲水至正常深度。浮水植物种植（如浮尾藻、铜钱草、睡莲等，种植密度50株/㎡）避开水流速度较快的河道中心线，以岸边、弯道处为主。同时生态渠塘上游入口处设置拦渣网一道，人工定期清理拦渣网前垃圾，防止漂流树叶大量进入生态渠塘。
3.2.2  主要污染工序
施工期主要污染工序如下。
（1）废气：各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘等；土石方挖填、装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。
（2）废水：施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。施工过程中产生工艺废水，主要污染物为SS。
（3）噪声：各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生设备噪声。
（4）固废：土石方工程施工时产生挖掘的土方和渠道工程等施工时产生的建筑垃圾，施工人员产生生活垃圾等。
（5）生态影响：项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工占地、开挖等施工活动对项目占地范围内的土地、植被以及动物栖息地造成一定的影响和破坏。
3.2.3  施工期污染源及源强分析
1、废水污染源分析
施工期主要废水种类有：施工设备车辆冲洗废水、基坑排水和现场施工人员产生的生活污水。
（1）施工人员生活污水
本项目施工期不新建施工营地，采用租赁方式解决。工程施工高峰期施工人数预计达100人，生活用水量按50L/人·d计，则工程施工期生活用水量约为5m3/d，产物系数以0.8计，则工程生活污水产生量约4m3/d。一般生活污水各项污染物产生浓度为：CODcr 550mg/L、NH3-N 30mg/L，本项目生活污水依托施工区周边居民既有卫生设施收集处理，不外排。
（2）施工设备车辆冲洗废水
本项目不设专门的机械维修点，主要利用当地现有的机修厂等解决机械维修、保养问题。本项目产生的施工废水主要为设备车辆冲洗废水，在运输车辆进出各个施工区域时产生，项目高峰期每天需冲洗的设备车辆约5台，根据有关调查资料，按照平均每台机械每天冲洗用水0.1m3计算，则用水量为0.5m³/d，主体工程施工期按12个月考虑，则总用水量约180m³。冲洗损耗率以0.2计，则冲洗废水产生量约为0.4m³/d，施工期冲洗废水总量约144m³。设备车辆冲洗废水中主要污染物为COD、SS，产生浓度分别约为200mg/L、800mg/L。针对冲洗废水产生点分散、单处产生点废水量小、排放不连续且悬浮物浓度较高等特点，采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。在各个施工区域主要进出口设置冲洗设施，配套1个沉淀池。废水经沉淀处理后循环使用和回用降尘，不外排。
（3）基坑排水
本工程采取分段施工，围堰合龙闭气后，根据施工情况和基础渗漏情况，采用初期排水和经常性排水两种方式，排出基坑内的积水和渗水，以保证干地施工，保证施工进度。基础开挖初期可能出现地下涌水，开挖基坑长期存在，可能有雨水、渗水、施工用水等汇集情况，基坑废水污染物主要为水流汇集过程中携带的悬浮物。为避免汇集的水流影响施工，需进行基坑排水。基坑排水经静置沉淀后通过水泵抽排至下游河道。
2、废气污染源分析
施工时土方开挖、材料运输、堆存等工序中都会产生污染，导致大气质量下降，在施工期主要大气污染物是扬尘和粉尘；来源是挖方填方作业、施工车辆运行中的临时起尘及未铺装路面起尘、机械不断运行起尘等。
（1）施工场地扬尘及汽车运输道路扬尘
施工场地扬尘主要来自土方开挖回填、施工现场物料装卸、临时堆土、建筑砂石粉料的堆放以及施工现场混凝土拌和等过程。汽车运输道路扬尘来自施工机械和车辆的往来过程，项目施工场地及施工便道定期进行地面洒水，可有效遏制运输道路扬尘量。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。
（2）施工机械废气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。本项目施工期为12个月，由于施工期内施工机械和运输车辆运行不连续，工序较为分散且排放时间较短，难以进行定量预测分析。机械废气特点是排放量小，且属间断性无组织排放。
3、噪声污染源分析
工程施工阶段的主要噪声来自施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。参考《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），施工阶段各类施工设备车辆噪声源强如下表3.2-1所示。
表3.2-1   [bookmark: _Ref456520849]施工期噪声声源强度表
	机械类型
	数量（台/套）
	噪声源强dB(A)
	声源特性
	测点距机械距离（m）

	自卸汽车
	6
	86
	间断
	5

	挖掘机
	4
	90
	间断
	5

	推土机
	4
	86
	间断
	5

	装载机
	3
	86
	间断
	5

	振动碾
	3
	90
	间断
	5

	插入式振捣器
	2
	86
	间断
	5

	潜水泵
	6
	86
	间断
	5

	柴油发电机
	3
	95
	间断
	5


施工期高噪声设备产生的噪声对施工区周边居民有一定影响。根据前文外环关系描述，本工程评价范围内有农村居民等声环境保护目标分布。项目在施工期应合理安排施工时间，禁止夜间施工，杜绝深夜施工噪声扰民，施工场地平面布局时，应将施工机械产噪设备尽量远离居民，加强施工期设备和车辆的维护和保养，科学安排运输车辆作业时间，设法压缩汽车数量及行车频率，运输时在途经居民聚居区路段限速行驶、严禁鸣笛，减少施工噪声对民众的污染影响。
4、固体废弃物污染分析
挖方总量合计约22657m3（含表土剥离302m3，自然方，下同），填方约22657m3（含表土回填302m3），项目各工程区间能做到挖填平衡，项目无借方、弃方产生。施工期产生固体废物主要包括场地清理产生的清理垃圾、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。
（1）清理垃圾
施工前期尾水湿地工程场地清理、生态沟渠工程沟渠清理以及生态缓冲带岸坡清表等产生的杂草、乱石、垃圾等杂物，外运至当地政府指定垃圾填埋场处置。
（2）建筑垃圾
施工产生的建筑垃圾首先应考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材、混凝土废料、包装材料等，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。
（3）生活垃圾
项目施工期间，各类施工人员较为集中，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，施工人员高峰期以100人计，因此，在建设期施工人员产生的生活垃圾量为50kg/d。环评要求施工单位袋装收集施工人员生活垃圾，运送至附近的村庄的垃圾集中收运点，交市政环卫部门清运处理，运送途中要避免垃圾的遗撒，做到“日产日清”，严禁就地填埋。
5、生态环境影响
本项目是以生态影响为主的建设项目，项目施工过程中的生态环境影响主要包括以下几个方面：
（1）占地
施工临时及永久占地会改变原有地形地貌，改变区域土地利用性质及生态系统，且占地会侵占动物生存空间。
（2）陆生植物
工程施工过程中，随着主体工程基础的开挖、回填等作业，对原地貌扰动较大，会对占地范围内现有的灌木、草本植物、农作物造成一定的破坏。
（3）陆生动物
各类施工活动产生的噪声将对施工区域及其附近的动物产生惊吓和干扰。工程局部生态结构发生改变，会对原本栖息于此的动物产生一定影响。
（4）水生生物及生境
工程河口湿地、生态渠塘等涉水工程选择枯水期施工，对水生生物及生境的影响主要为施工噪声惊扰，使其远离施工区域。其中河口湿地施工区域位于沟渠汇入白安河河口上游区域，不涉及白安河主河道，工程施工噪声会使河道内鱼类远离施工区域，但不会造成鱼类损失，对水产种质资源保护区内保护鱼类影响较小。
（5）水土流失
施工期是损坏原有地貌植被的集中时期，工程用地及影响范围内原地貌植被所具有的水土保持功能将迅速降低或丧失，从而加剧区域水土流失。但这种现象是短暂、临时的，工程区域进行植被栽种后会恢复原有的水土保持功能。
（6）景观
施工活动引起的地表土裸露、植被破坏等会改变原有的景观格局，施工设备分布及施工扬尘对施工区域内景观带来一定的负面影响。
3.3  [bookmark: _Toc25348][bookmark: _Toc26903]运营期工程分析
3.3.1  工艺流程及产污环节
本项目属于生态修复工程，工程建成并投入运行后，运营期不涉及工艺性生产作业，因此不存在常规意义上的工艺流程及相应的污染物产生环节。
3.3.2  运营期污染源及源强分析
1、废水
本项目属于生态修复项目，运营期无废水产生。工程建设对琼江流域水质改善起到积极作用；本项目建设内容包括生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、生态渠塘、污水处理厂尾水湿地等，其中生态沟渠、尾水湿地不涉及涉水工程；生态渠塘在原有渠塘基础上进行生态改造，不对河道进行调整；生态缓冲带沿现有河道布置，不涉及河岸线改变；河口湿地在沟渠汇入白安河河口处施工，不涉及白安河主河道；项目各工程均不涉及对河道岸线的调整，不会对河道水面宽、流速、水深等水文情势产生影响。
2、废气
项目运营期间不涉及产生大气污染物。
3、噪声
本项目建成后需对植物进行管护，植被管护采用人工方式进行，不涉及大型机械设备，无设备噪声。
4、固体废物
本项目运营期对植被进行管护，需定期对植被进行修剪，将产生一定量的植被废弃物；工程生态渠塘上游设置有拦渣网，拦截上游漂流树叶等垃圾，需定期清理。将植被废弃物和拦截垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运处置。
5、生态影响
（1）陆生生态
本工程建成后，增加了植被种类及植被覆盖度，且湿地生态系统有一定新增，可吸引水鸟或两栖生物在此区域生活，增加了动物活动生境。项目的建设对区域生物多样性呈正影响。
（2）水生生态
本项目建设的生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、生态渠塘、污水处理厂尾水湿地等，均不涉及拦河建筑物，工程不会对区域水系的连通性造成影响，不会阻断水生生物的洄游通道，不会减少水域面积，对河流水文形势影响很小。且工程建成后能够提升河道水质，对改善河道水生生态环境具有一定积极作用。


[bookmark: _Toc8115][bookmark: _Toc20619][bookmark: _Toc8757][bookmark: _Toc31701]4、建设项目周围环境概况
4.1  [bookmark: _Toc2105]自然环境概况
4.1.1  地理位置
安居区，位于四川盆地中部，涪江中游，遂宁市西南方，东接遂宁市船山区，北靠遂宁市大英县，西邻资阳市乐至县，南联资阳市安岳县、重庆市潼南区。安居区介于东经105°4′0″~105°43′45″，北纬30°10′30″~30°34′10″之间，总面积1258.2平方千米。安居区境内地质构造简单，褶皱平缓，丘陵起伏，海拔在300~600米之间，境内无大山，主要河流有琼江、蟠龙河等。琼江贯穿安居区全境，琼江发源于乐至县境内，流经遂宁市、资阳市安岳县、重庆市潼南区，在重庆市铜梁区安居镇汇入涪江。
本项目拟建区域位于遂宁市安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇，项目地理位置见附图。
4.1.2  地形、地貌
遂宁属四川盆地中部丘陵低山地区，地质构造简单，褶皱平缓。地貌类型单一，属中生代侏罗纪岩层，经流水侵蚀、切割、堆积形成的侵蚀丘陵地貌。丘陵约占全市总面积的70%，河谷、台阶地占25%，低山占5%，海拔高度在300一600米之间。全境的岩层，下部以石灰岩为主，上部以紫红色沙土、泥岩为主。所以，遂宁地区又被称为“红土地”。
安居属典型浅丘陵地貌，丘陵占全县总面积的90%以上，安居区林地总面积41990.21公顷，森林覆盖率32.6%。地貌类型单一，属中生代侏罗纪岩层，经流水侵蚀、切割、堆积形成侵蚀丘陵地貌，海拔高度在300-600m之间。全境岩层下部以石灰岩为主，上部以紫红色沙土、泥岩为主，似为“红土地”。境内低山山形多为鱼脊状或长垣状。出露岩层为苍溪组和蓬莱镇组砂，泥岩互层，受流水侵蚀剥蚀，山顶多为砂岩。
4.1.3  气候特征
遂宁市地处亚洲季风区，属四川盆地亚热带湿润季风气候。气候温和，春日遂宁更显活力雨量充沛，四季分明，季风气候显著。冬暖春早，无霜期长。夏季炎热，雨热同季为大春作物提供了较为充足的光、热、水条件，但旱涝交错。秋多绵雨，冬多云雾，日照较少，湿度较大。无霜期长达283~300天。涪江河谷与丘陵山地的气候差异较为明显。按候平均气温的高低来划分四季，即候平均气温低于10°C为冬季，高于22°C为夏季，10~22°C为春季，22~10°C为秋季。根据遂宁市、县气象站历年候平均气温资料统计，遂宁市春季，始日3月6日，共86天:夏季，始日5月31日，共104天；秋季，始日9月12日，共78天；冬季，始日11月29日，共97天。遂宁市安居区域内属四川盆地亚热带湿润季风气候，气候温和、雨量充沛，冬暖、春旱、夏热、秋凉，无霜期长。降雨时空分配不均，雨热同季，夏季伏旱，秋季阴雨，湿度大，云雾多，光照少。区内属低日照区，平均日照数为1333.4h，历年平均日照率为32%。全区平均气温17.4°C，最冷月为1月，极端最低气温-3.6°C，最热月为7月和8月，极端最高气温40.3°C，且均温皆在0°C以上。平均无霜期296天。降水集中在5~10月，区内多年平均降雨量为993.3mm，全年水面蒸发量约787.8mm，全年平均相对湿度为82%。多年平均风速0.8m/s。
4.1.4  水系
安居区境内溪河棋布，大小河流均属长江二级支流的涪江水系。境内主要河流为琼江安居段、蟠龙河安居段、石洞河、会龙河、玉丰河、西眉河，共有大小溪流119条，总长438.2km，集雨面积1282.1k㎡，其中：集雨面积大于100k㎡的河流有3条，50~100k㎡有1条，属常年性流水，20~40k㎡的有9条，冬春有较小的流水，3~10k㎡的河流14条，小于3k㎡的河流3条，为深短流量小的季节性河流，冬春自动干涸。
本项目主要分布在白马镇、石洞镇琼江干流及其主要支流聚贤镇会龙河两侧。
琼江是长江三级支流(涪江右岸一级支流)，琼江发源于乐至县石佛镇西北九龙寨，上源称白安河。东偏南流经三星桥，折北入桂花湾水库区，出库后北偏西又折东。东入新生水库库区，出库后东南过马河嘴，拦江坝，转东入萝卜园水库区，出库后曲折东行，与蟠龙河汇合后，汇合口以下乃称琼江。东南过护村庙、三家镇、大安乡。下行，南入重庆潼南县境，流经光辉镇后折向东南流，以下河道蜿蜒曲折，东南经永安乡、柏梓镇、大安镇，以下河段行于潼南、铜梁二县界上，曲折转东偏北，入铜梁县境。过中和乡、少云镇，于经济开发区黑龙嘴汇入涪江，全长231km，河道平均比降0.45%o，流域面积4440k㎡。流域内属丘陵地形，河渠发育，水流平缓，河床由沙或砾石组成。河口流量39.4m3/s，多年平均径流量12.40亿m3。
会龙河是琼江的一级支流，涪江的二级支流，位于琼江东岸。水有二源，一源于安居区横山镇的云峰，一源于横山镇南，二溪水南流均汇入白鸽咀水库，顺流南下至安居镇小河坝村与玉丰河水相汇流入琼江。全长20.5km，流域面积147k㎡，多年平均流量0.38m3/s。
在遂宁市安居区境内，琼江古名大安溪，安居溪，又称安居河，全长约240.933km，流域面积4311km²，发源于资阳市乐至县三星乡金马寺，经新生水库入安居境内，再由西向东，流经拦江镇、白马镇、安居镇、凤凰街道、柔刚街道，其后至三家镇，在三家镇明星村（原大安乡明星村）出川进入重庆，琼江安居区境内河长122.9km，流域面积1138.5km²，天然落差40m，河道平均比降0.34‰。
根据《全国重要江河湖泊水功能区划手册》，项目区琼江干流遂宁段水功能区划分情况如下：
表4.1-1   琼江干流遂宁段水功能区划情况表
	一级水功能区名称
	水系
	河流、湖库
	范围
	长度（km）
	水质目标

	
	
	
	起始断面
	终止断面
	
	

	琼江乐至、遂宁保留区
	嘉陵江
	琼江
	河源
	麻子滩水库进口
	35.0
	Ⅲ

	琼江遂宁饮用水保护区
	
	
	麻子滩水库进口
	麻子滩水库出口
	8.0
	Ⅲ

	琼江遂宁保留区
	
	
	麻子滩水库出口
	遂宁市大安镇
（现大安乡）
	52.0
	Ⅲ

	琼江川渝缓冲区
	
	
	遂宁市大安镇
（现大安乡）
	潼南县光辉镇
（现崇龛镇）
	9.0
	Ⅲ


本项目为遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目，工程目标为提升区域径流污染治理水平，改善琼江河道水质，助力琼江大安断面水质稳定达到地表水Ⅲ类标准。涉及琼江干流白安河及支流会龙河，治理河段长度37km，其中琼江干流白安河段属于琼江遂宁保留区。
4.1.5  水文地质
（1）地下水类型及赋存条件
地下水的赋存与分布，主要受地质构造、地貌、岩性、气候等条件的控制，根据赋存条件，根据区域水文地质资料结合现场调查，评价区地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水及砂泥岩裂隙水，碎屑岩裂隙水广泛分布于区内下伏侏罗系上统遂宁组(J3s)砂泥岩浅层风化裂隙中，但受裂隙发育控制，该类地下水总体有限，该套泉流量<0.05升/秒，地下水径流模数0.1~0.3升/秒·平方公里。
（2）地下水径流、补给和排泄条件
本项目区内属浅丘地貌，项目区主要地下水类型为砂泥岩风化裂隙水，该类地下水在地形较高的露头处接受大气降雨入渗补给，在基岩裂隙中赋存运移，受地形控制自高处向低处径流，以泄流的方式汇入或以泉、井的形式排泄。
（3）地下水水位统测
为查明评价区地下水位情况，本项目对区域内地下水位情况进行了调查，共调查24个点位。根据统计结果，项目区各调查点水位介于274.91~317.38m。
（4）地下水化学特征
本项目评价区主要地下水类型为砂泥岩浅层风化裂隙水，为查明评价区地下水水化学特征，本环评委托有资质单位开展了地下水水质监测，本次监测共布设7个点位，根据各水样水化学常量组分监测结果统计，本项目所在区域地下水溶解性总固体介于188~546mg/L，均<1g/L，属于低矿化度淡水，pH介于7.2~7.4，呈中性，地下水化学类型为Ca·HCO3型。
4.1.6  土壤及水土流失状况
安居区内主要土壤类型为水稻土、紫色土。水稻土包括紫色水稻土、冲积水稻土，紫色土包括灰棕紫泥土、红棕紫泥土及棕紫泥土，冲积土包括冲积黄土和冲积潮土。水稻土大多分布在缓丘平地、丘间谷地和部分河谷阶地，紫色土主要分布在丘陵地区，老冲积土零星分布于琼江两岸的2至5级阶地上，新冲积土则主要分布在琼江沿岸的级阶地上。
土壤质地方面：全区壤土、粘土多，沙土较少，分布现状为西部、北部轻壤土、中壤土较多，东部、中部和南部中壤土、重壤(粘土)较多，丘岗顶部一般为轻壤土(沙土)，中部多为中壤土，下部一、二台土上，缓坡低台位土多为重壤土和轻粘土。土壤沙漠化、石漠化、盐渍化程度较低。
建设场地土壤以紫色土为主。拟建项目位于四川省遂宁市安居区境内，根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点防治区和重点治理区复核划分成果>的通知》(办水保(2013)188号)、《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(川水函(2017)482号)，拟建项目所在的遂宁市安居区属于嘉陵江下游国省级水土流失重点治理区。
4.1.7  琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区概况
1、保护区概况
（1）保护区地理位置及范围
琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区于2009年12月21日由四川省人民政府以“川府函(2009)289号”批准建立。保护区总面积540公顷，其中核心区面积410公顷，实验区面积130公顷。保护区位于遂宁市安居区境内，范围在东经105°0-106°03’，北纬29°42-30°32'之间。包括琼江流经的白马镇毗庐寺村上马井-安居镇风凰大桥-三家镇三家大桥-大安乡明星村半边河，全长72km。
（2）保护区功能区划分
根据保护区功能划分原则，结合琼江实际情况，保护区划分为2大功能区，即核心区和实验区。
核心区：根据琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区的地势及水生野生动物产卵场、索饵场分布和自然保护区河流的状况。将白马镇毗庐寺村上马井-安居镇凤凰大桥(核心区第一段)和三家镇三家大桥-大安乡明星村半边河(核心区第二段)划为核心区，核心区河流长55km。保护范围面积410公顷，占整个保护区面积的76%。
实验区：安居镇凤凰大桥-三家镇三家大桥为实验区，长17km。面积130公顷，占保护区面积24%。根据保护区建设的目标，在该区除了划分出科学试验、驯养繁殖外，还可划定出水生野生动物人工养殖区域，通过对水生野生动物的驯养繁殖研究，开展增殖放流以达到恢复和保护资源的目的。
（3）主要保护对象
主要保护对象为翘嘴红鲌Erythroculter ilishaefornis，蒙古红鲌Erythroculter mongolicus，乌鳢Channa argus，黄颡鱼Pseudobagrus fulvidraco。
①翘嘴红鲌(Erythroculter ilishaefomis)。俗称：翘壳、翘嘴巴。在保护区内广泛分布，是重要的经济鱼类，其肉洁白细嫩，肉味鲜美，营养价值高，深受消费者喜爱，属上等经济鱼类，经济价值高。体型较大，常见为2-2.5kg，最大个体10-15kg，生长快，主要以其它鱼类为食，苗期以浮游生物及水生昆虫为主食，50g以上主要吞食小鱼小虾，也吞食少量幼嫩植物。2-3龄性成熟，6-8月为产卵期，在缓流水中产卵，卵粘性，附在石滩或水草上孵化发育。幼鱼喜栖息于江河水流较缓的沿岸，冬季，在河床深水处越冬。该品种在琼江天然水域中已十分稀有，非常有必要加强保护。
②蒙古红鲌(Erythroculter mongolicus)。又称:红尾巴、红梢。在保护区内广泛分布，是重要的经济鱼类，肉质细嫩，肉味鲜美，受消费者欢迎，属上等经济鱼类。体中型，常见为0.25-0.75kg，最大个体3-4kg，产季与经济价值同翘嘴红。该品种在琼江天然水域中已不多有，很有必要加以保护。
③乌鳢(Channaargus)。亦称乌鱼、乌棒。在保护区内广泛分布，是重要的经济鱼类，肉质细嫩，肉味鲜美，受消费者欢迎，属上等经济鱼类。体中型，常见为1-2kg，最大个体5-6kg。生长快，肉食鱼类。2龄性成熟，5-7月为产卵期。该品种在琼江天然水域中较少，有必要进行保护。
④黄颡鱼(Pseudobagrus fulvidraco)。俗名黄腊丁，在保护区广泛分布，而且产量高，肉质细嫩，味道鲜美，具有较高营养价值，深受消费者喜爱。主要食物为无脊椎动物，常见个体100g，最大个体可达1.0kg。性成熟早，一龄鱼50%左右，已达性成熟，4-6月产卵繁殖。卵具有粘性，常在流水浅滩或岸边草丛中产卵。该品种在琼江天然水域中已比较少有，应加强保护。
2、保护区管理现状
目前有遂宁市安居区水产站、渔政站、执法大队8人，另在安居区三家镇建设管理站、驯养繁殖站、观察站、巡查队。
3、保护区存在的问题
自20世纪90年代起，保护区的主要保护对象翘嘴鮊、蒙古鮊、乌鳗、黄颡鱼数量开始明显减少，资源量也呈逐年下降的趋势。由于上下游黄林滩和莲花台水电站修建后，工程所在的区域成为一个静水水体，加之野生的翘嘴鲉、蒙古鮊等水产品的价格较高，捕捞渔民、沿岸居民及农户对这些天然水生资源进行非法捕捞，造成保护区翘嘴鮊、蒙古种群小型化、低龄化，天然资源量逐年下降。而后，主管部门虽加大了对保护区的管护力度与非法捕鱼的打击力度，对保护水生动物翘嘴鮊等起到了积极重要的作用，区内渔业资源有回升趋势，但翘嘴鮊、蒙古鮊等保护物种的资源恢复速度仍很缓慢。此外，由于生活污水影响源与农业面源的影响，保护区水质不能稳定达标，藻类繁殖迅速，对水生生物及其生境产生一定负面影响。
4、本项目与保护区位置关系
根据项目与保护区位置关系图，本项目工程涉及3个乡镇，共划分13个工程节点，其中白马镇谭家老房子、烂朝门、白塔坝、黄莲桥沟、古房子、白鹤坝，石洞镇干坝子、杨家坝村、严家滩、中坝等10个工程节点位于琼江干流白安河段，属于琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区核心区河段。聚贤镇青冈村（一）、青冈村（二）、群力村等3个工程节点位于琼江支流会龙河，不涉及保护区。
4.2  [bookmark: _Toc2110]区域生态环境现状调查及评价
4.2.1  主体功能区划
（1）主体功能区划
根据四川省人民政府《关于印发〈四川省国土空间规划（2021—2035年）〉的通知》（川府发〔2024〕8号），本项目所在地遂宁市安居区，属于成都平原经济区，严格保护平原地区集中连片的现状优质耕地，全面加强对西部龙门山区的生态保护保育，重点协调好耕地保护和城镇化聚集发展的空间关系，大幅提高城镇建设用地节约集约水平，加强引大济岷等骨干水网工程建设，提高片区综合承载能力，按照内圈同城化、全域一体化的思路加快建设成都都市圈，推动遂宁、雅安做强特色功能推动全域一体化发展，增强引领带动作用，在现代化建设中走在前列。
****
图4.2-1   四川省主体功能区分布图
根据《遂宁市人民政府关于印发〈遂宁市国土空间总体规划（2021—2035年）〉的通知》（遂府发〔2025〕6号），本项目所在地遂宁市安居区，主体功能区划为国家级城市化地区，项目所涉及乡镇细化主体功能为城镇化地区，着重完善城市核心功能，推动城市更新和存量优化，提升人居环境品质，推动节约集约用地，支撑城乡融合发展，协同推进新型城镇化和乡村振兴。
****项目所在地

图4.2-2   遂宁市县级行政区主体功能定位分布图
本项目属于水生态保护修复项目，有利于协同推进新型城镇化和乡村振兴，符合区域主体功能区划发展方向要求。
4.2.2  生态功能区划
1）四川省生态功能区划
根据《四川省生态功能区划》（2010年版），项目区属于四川盆地亚热带湿润气候生态区（Ⅰ），盆中丘陵农林复合生态亚区（Ⅰ-2），涪江中下游农业生态功能区（Ⅰ-2-4），其生态功能区概况如下表所示。
****
图4.2-3   四川省生态功能区划图
表4.1-2   项目区生态功能分区特征表
	生态功能区
	所在区域与面积
	主要生态特征
	主要生态问题
	生态环境敏感性
	主要生态服务功能
	生态保护与发展方向

	Ⅰ-2-4涪江中下游农业生态功能区
	在四川盆地中西部，涉及绵阳、德阳、遂宁、资阳市的12个县级行政区。面积1.45万平方公里
	地貌以丘陵为主。年均气温16.4~17.5℃，≥10℃活动积温5300℃左右，年降水量864~1027毫米。区内河流均属涪江水系。森林植被主要有人工或次生马尾松林、柏木林，其次为杉木林和竹林。
	森林覆盖率低，水土流失，土地垦殖过度，农村面源污染，河流支流污染较严重，旱灾频发
	土壤侵蚀中度敏感，水环境污染高度敏感，酸雨轻度敏感
	农产品提供功能，人居保障功能
	发挥区域中心城市辐射作用，优化人居环境。加强基本农田保护和建设，完善水利设施。改善农村能源结构，发展沼气等清洁能源。发展生态农业、节水型农业、生态养殖业。建设现代轻纺、农产品加工工业基地。限制高耗水的产业。防治农村面源污染和水环境污染，保障饮用水安全。


本项目属水生生态保护修复项目，项目的建设有利于防治农村面源污染和水环境污染，保护当地生态系统，符合区域生态保护与发展方向的要求。因此，本项目与四川省生态功能区划相符。
2）四川省国土空间生态修复规划（2021—2035年）
根据《四川省自然资源厅关于印发〈四川省国土空间生态修复规划（2021—2035年）〉的通知》（川自然资发〔2022〕32号），项目区属于Ⅷ成都平原人居环境提升与川中丘陵水土流失防治区，其生态修复分区概况如下表所示。
****
图4.2-4   四川省国土空间生态修复分区图
表4.1-3   项目区生态修复分区特征表
	生态修复分区
	概况
	自然生态状况
	主要生态问题
	重点区域和主攻方向

	Ⅷ成都平原人居环境提升与川中丘陵水土流失防治区
	本区域位于四川盆地，涵盖龙泉山、华蓥山、铜锣山北段等山体，区内成都平原是我国重要商品粮基地，是成渝地区双城经济圈核心地带。
	本区地貌以低山、丘陵和平原为主，平均海拔约500米。属于中亚热带湿润气候，年均气温约16—18℃，年均降水量900—1200毫米。水资源较丰富，主要有岷江、大渡河、沱江、涪江、嘉陵江、三岔湖、升钟湖、黑龙滩等河流湖库。土壤类型以紫色土和水稻土为主。以农田生态系统和城镇生态系统为主，野生动植物类群较少。
	本区域生态系统结构单一，生态恢复力水平一般。长期垦殖、陡坡耕种、矿山开采等人类活动造成植被破坏、耕地退化及水土流失，自然生态空间大幅缩小，生态系统功能性降低。挖塘养殖、道路建设和城镇扩张挤占河湖岸线，水系连通度降低，部分河流阻断改道。大面积经济林木栽种、基础设施建设等活动致使生物连通受阻，栖息地破碎化程度加大，生物多样性下降。高密度城镇开发建设导致通风廊道空间不足，热岛效应加剧。公园绿地分布不均衡，绿色景观设施和环卫设施缺乏，城镇生态系统功能单一，城乡生态宜居度不高。
	重点区域约占该区面积的60%，修复策略以辅助修复、生态重塑、综合整治为主，主攻方向为流域综合治理、水土流失防治、土地综合整治等。在岷江、大渡河、沱江、涪江、嘉陵江等流域，保护重要水产种质资源，恢复自然驳岸，加强生态廊道建设，完善生态网络，实施流域综合治理，提升水源地水源涵养与饮用水安全保障功能。在川中丘陵大力推进土地综合整治、露天矿山生态修复、水土流失综合防治和人居环境综合整治，全面提高耕地质量、改善农田生态，强化水土保持能力。在成都都市圈和成渝地区城镇组群建设公园城市，增加公园绿地等绿色基础设施，促进生态用地可持续复合利用。


本项目属水生生态保护修复项目，对琼江干流白安河及支流会龙河（属涪江流域）进行流域综合治理，符合上表中主攻方向。因此，本项目与《四川省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》相符。
3）遂宁市国土空间生态修复规划（2021—2035年）
根据遂宁市人民政府《关于〈遂宁市国土空间生态修复规划（2021—2035年）〉的批复》（遂府函〔2023〕20号），项目区属于Ⅷ-3-3郪江—琼江人居环境提升与水土流失治理区，其生态修复分区概况如下表所示。
****
图4.2-5   遂宁市国土空间生态修复分区图
表4.1-4   遂宁市生态修复分区特征表
	生态修复分区
	概况
	自然生态状况
	主要生态问题
	重点区域和主攻方向

	Ⅷ-3-3郪江—琼江人居环境提升与水土流失治理区
	本区位于涪江右岸水环境与水土保持功能区内，包含了郪江、琼江两大流域，为遂宁重要的粮油基地，是遂潼一体化发展琼江乡村振兴走廊和现代创新走廊的重要组成部分。该区面积2064.53平方千米，涉及安居区安居镇、东禅镇、分水镇等16个镇、2个街道，大英县蓬莱镇、隆盛镇、天保镇等8个镇、1个街道，射洪市太乙镇等3个镇，生态修复重点区域占比38.28%。
	区内地貌类型主要为中浅丘和河谷阶地，平均海拔约300米。区域水系发达，是保障水资源利用的关键区域，主要水系有郪江、琼江等，主要水库有麻子滩水库、跑马滩水库、寸塘口水库、五五水库等，区域工程性缺水明显，抵御旱灾风险能力偏弱。本区以农田生态系统为主，土地利用类型以耕地为主，耕地面积
915.27平方千米，占区域总面积的44.33%。林地面积647.11平方千米，园地面积48.87平方千米。区内有四川大英郪江省级湿地公园、四川射洪硅化木国家地质公园2个自然保护地。
	郪江、琼江流域北部水土流失较脆弱，生态恢复力一般至强。陡坡耕作、矿山开采等人类活动破坏生态系统，致使植被破坏、水土流失加剧、矿山生态问题，导致土壤耕作层被侵蚀、破坏，土地肥力日趋衰竭，耕地退化、质量不高。河流沿岸开荒种地、挖塘养殖、道路建设、城镇扩张等挤占河湖岸线，农田渠网连通度降低，水体缓冲带减少，农田生态系统服务功能降低。林盘、自然沟渠等半自然生境受到威胁，生物多样性急剧下降，郪江、西眉河水质未稳定达标，农村人居环境质量有待提高。
	以辅助修复、生态重塑、综合整治为主要修复策略，完善区域水资源配置，保护城乡饮用水水源地，改善区域水源涵养、水土保持功能，提升城乡人居环境品质。开展饮用水水源地保护、水环境综合治理，保障区域水质安全，提高水生态系统质量；大力开展郪江、琼江流域岸线生态修复，恢复整治区域地形地貌，因地制宜复绿复耕，保护重要水产种质资源，加强生态廊道建设，做好水土保持工程；推进农用地、农村建设用地、乡村生态保护修复综合整治，保护和修复林盘，连通农田渠网体系，优化土地利用结构，改善农田生态，提升人居环境品质；开展废弃露天矿山生态系统重塑，改善矿区周边生态环境，增强生态系统稳定性。


本项目属水生态环境保护修复项目，建设生态缓冲带、生态渠塘、人工湿地等，提升河流自净能力，符合上表中主攻方向。因此，本项目与《遂宁市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》相符。
4.2.3  土地利用现状
评价区域土地利用现状调查基于高分辨率遥感影像利用GIS软件进行人工目视解译，区域遥感影像采用2025年3月卫星数据（分辨率2m）以及现场采用无人机拍摄的区域，按照《环境影像评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）要求，通过人工目视判读及部分现场调查数据，将评价范围内的土地利用类型按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）土地利用分类体系进行分类，形成土地利用现状矢量数据库，并以二级类型作为基础制图单位制作评价区域土地利用现状图。
对评价范围内各土地利用类型面积进行统计分析，结果如下表所示。根据统计结果，区域土地利用现状类型主要为耕地（包括水田和旱地），面积占比42.52%，其次为林地（包括乔木林地、竹林地、灌木林地），面积占比38.61%。
表4.2-1   评价范围土地利用现状统计情况一览表
	编号
	土地利用类型
	斑块数（块）
	面积（公顷）
	占比（%）

	1 
	旱地
	***
	***
	***

	2 
	水田
	***
	***
	***

	3 
	果园
	***
	***
	***

	4 
	乔木林地
	***
	***
	***

	5 
	竹林地
	***
	***
	***

	6 
	灌木林地
	***
	***
	***

	7 
	其他草地
	***
	***
	***

	8 
	河流水面
	***
	***
	***

	9 
	坑塘水面
	***
	***
	***

	10 
	交通运输用地
	***
	***
	***

	11 
	建设用地
	***
	***
	***

	合计
	***
	***
	***


4.2.4  陆生生态现状调查与评价
1、调查方法
本项目陆生生态评价等级为三级。按《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2022)要求，三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核。陆生植物、动物调查主要采取收集资料为主，在综合分析现有资料的基础上，结合现场实地踏勘校核资料。
2、陆生植被与植物资源
根据《中国植被区划》，本项目所在区域属于亚热带常绿阔叶林区域(IV)-中亚热带常绿阔叶林带(IVA2)-中亚热带常绿阔叶林北部亚地带(IVA2a)(植被区)-西部方山丘陵植被小区。天然植被包括常绿阔叶林、针叶林、灌丛及草丛；人工植被主要为农作物(水稻、玉米、油菜等)及果树(柑橘、梨、葡萄等)。
根据《四川植被》中植被分区描述，本项目所在地属IA3（3）川中方山丘陵植被小区，小区位于华盎山以西、龙泉山脉以东地区，北部与川北深丘植被小区相接，南邻长江上游低山丘陵植被小区，包括南充、绵阳、内江地区的大部分和宜宾、江津地区的一部分县.境内岩层几近水平，倾角一般小于15°，多为红色砂岩与页岩互层，向北逐渐过渡到低山区，其西北边缘为丘陵台地，其余均为方山丘陵区，海拔一般为500-700米，相对高差50-200米。方山丘陵之间水系发达，河流较多，为渠江、嘉陵江、涪江、沱江及其支流组成。土壤多为紫色页岩，砂岩发育的紫色土，肥力较好，其次是石骨子土，保水保肥力均差，低山脊地有少量的酸性黄壤。区域自然植被组合单纯，主要是马尾松林、柏木林、杉木林、次生灌丛和亚热带低山禾草草丛。接近川东平行低山的局部地区，保存有小片的常绿阔叶林。马尾松林分布在丘陵顶部或山脊上的酸性黄壤上，为稀疏的纯林。灌木较少，以白栎、枹栎为主。草本有白茅、黄茅、细柄草、拟金茅和铁芒萁等。局部土层深厚的浅丘或低山半阳坡保存有较好的马尾松林，其中混生有麻栎、栓皮栎等。柏木林分布在钙质紫色土上，在土层深厚地段并混生有枫香、黄连木、棕榈、八角枫等植物。在土壤干旱而贫瘠地区，柏木多成疏林，散生有麻栎、栓皮栎等。灌木与草本植物有铁仔、马桑、黄荆、宜昌荚蒾、白茅、蜈蚣草等。在植被进一步遭到破坏后的基质裸露地段上则形成黄荆、马桑、火棘、小果蔷薇、荚蒾、悬钩子、黄茅、香茅、白茅组成的亚热带草丛。靠近平行岭谷和本小区南部局部沟谷地区仍保存有小片常绿阔叶林，由四川大头茶、黄杞、桢楠等组成。河流两岸的河漫滩上，有甜根子草、斑茅草本植物群落。栽培植物主要是水稻、玉米、红苕，其中以水稻为主，小春作物主要为小麦、豆类。甘蔗是本区重要经济作物，主产于沱江西岸，占四川东部地区总产量50%，棉花主要产于涪江上游，花生主产于沱江，均为重要经济作物。经济林木有桑树、油茶、油桐、乌桕、油橄榄。果树有甜橙、柚子、红桔等。
综合《中国植被》的植被分类方法，按照植被型、植被亚型和群系三级分类方法，对评价区内的自然植被进行分类。结合野外调查情况与当地林业资料，将评价区内植被分为阔叶林、针叶林、灌木林、草丛、栽培植被等5个植被型组，结合区域高分遥感数据、DEM数据、地面调查数据等对评价范围的植被类型进行目视解译，并将植被型组细分为7个植被型、7个植被群系。
结合区域遥感数据、DEM数据、地面调查数据等进行评价范围植被类型遥感目视解译，并利用GIS勾画出植被类型分布的矢量图斑。根据植被类型图，统计评价范围内的各植被类型的面积和占比情况，如下表所示。根据统计结果，评价范围主要受人类开发利用，评价区域内植被类型简单，以栽培植物为主（包括农作物和园地植被），面积占比44.93%。
表4.2-2   评价范围植被类型统计情况一览表
	编号
	植被类型
	斑块数（块）
	面积（公顷）
	占比（%）

	
	植被型组
	植被型
	群系
	
	
	

	1 
	针叶林
	暖性常绿针叶林
	柏树等
	***
	***
	***

	2 
	阔叶林、灌木林
	亚热带落叶阔叶林
	枫杨、杨树、桤木、槐树等
	***
	***
	***

	
	
	亚热带竹林
	慈竹等
	***
	***
	***

	
	
	亚热带灌丛
	马桑、构树等
	***
	***
	***

	3 
	草丛
	亚热带草丛
	白茅等
	***
	***
	***

	4 
	栽培植被
	农作物
	水稻、玉米、油菜等
	***
	***
	***

	
	
	园地植被
	柑橘、柠檬、核桃等
	***
	***
	***

	5 
	水域
	***
	***
	***

	6 
	无植被区域
	***
	***
	***

	合计
	***
	***
	***


（1）主要植被特征
1）乔木林
项目区域常见的乔木植被主要为柏木，呈片状在区域内丘陵中上部、农田周边分布，因本工程占地区域位于河道范围及其周边，因此在工程区域及周边乔木呈零散分布的疏林，且非纯林，在柏木中夹生有麻柳、苦楝、臭椿、槐树等。林下的灌草有棕榈、竹叶花椒、铁仔、小果蔷薇、悬钩子、蛇莓等，林下草地植被主要为白茅、蜈蚣草、贯众、拔葜等。
2）慈竹林
慈竹林是评价区内较为常见的竹林之一，多分布于河岸、池塘周边以及农村宅基地房前屋后。群落中以慈竹为优势种。丛生竹林受人工干扰严重，林下灌草丛很少，灌木层盖度一般为5%为左右，主要种类有构树、蛇葡萄、黄荆等。草本植物以地果、白茅、阴地蒿等为主，盖度一般为10%。
3）灌丛
根据现场调查，灌木生长于林旁、路边及工程河滩区域等，主要以构树、马桑为主要群系，与其伴生灌木有八角枫、黄荆等。草本层常见的植物有艾、野蔷薇、苔草、狗尾草、白茅等。
4）草丛
评价区草丛主要为白茅、芒草为主，为评价区草地植物的优势种，草本植物主要分布在评价区的林地边缘、农田边缘和河滩区域，通常以单一物种为优势种成片分布。
5）农作物
评价区域以农田生态系统为主，农田呈大片状分布，栽种农作物主要为水稻、玉米、油菜及应季蔬菜等。
6）果树园与经济林
评价范围内还有一些果树与其他经济林，主要为柑橘、梨、葡萄等果树。
（2）植被覆盖度
采用植被覆盖度指标定量分析评价范围内植被现状。通过遥感手段，采用归一化植被指数（NDVI）方法，对评价区的植被覆盖度进行分析。评价区域主要为农村环境，由植被覆盖度空间分布图可知，评价范围内中高植被覆盖度占比较大，占比约50.41%；其次为中植被覆盖度，占比约21.34%。
表4.2-3   评价范围植被覆盖度统计情况一览表
	编号
	植被覆盖度（%）
	面积（公顷）
	占比（%）

	1 
	低植被覆盖度（0-20）
	***
	***

	2 
	中低植被覆盖度（20-40）
	***
	***

	3 
	中植被覆盖度（40-60）
	***
	***

	4 
	中高植被覆盖度（60-80）
	***
	***

	5 
	高植被覆盖度（80-100）
	***
	***

	合计
	***
	***


（3）重点保护野生植物和古树名木
评价区域农业开发历史悠久、人类活动干扰强度较大，评价范围内无国家及四川省野生保护植物分布，不涉及《中国生物多样性红色名录》中列为易危、极危、濒危的物种，不涉及国家和四川省人民政府列入拯救保护的极小种群物种以及古树名木等重要物种。
3、陆生动物资源
项目区域人类活动频繁，农业发达，地表植被多为栽培植物，林地多呈岛屿状零星分布，项目用地范围及周边以鸟类居多，兽类、爬行类、两栖类较少，且多为和人类关系较为密切或适应了人类影响的种类。
（1）兽类
根据访问及查阅资料，评价区内有兽类4目4科8种。根据评价区生境特点及兽类生活习性，评价区的兽类可以划分为以下生态类型：
森林类型：指主要栖息活动于森林生境中的兽类，如草兔等。
灌草丛类型：指主要栖息活动于灌丛、草丛生境中的兽类，如蒙古兔、黄胸鼠、褐家鼠等。
民居类型：主要分布于评价区村寨建筑、耕地等生境，可见小家鼠、社鼠等种类。
洞穴类型：翼手目种类躲在评价区的洞穴、岩石缝隙、鼠洞、房屋等生境栖息。
表4.2-4   兽类组成情况
***
区系：P-古北界，O-东洋界，C-广布种；濒危等级：CR-极危，EN-濒危，VU-易危，NT-近危，LC-无危。
（2）两栖类
评价区内共分布有两栖动物1目4科5种，主要为东洋界物种。
表4.2-5   两栖动物组成情况
***
生态类型：R流溪型，Q静水型，TR陆栖流溪型，TQ陆栖静水型，A树栖型。
（3）爬行类
根据查阅资料，评价区内有爬行动物1目3科6种，全部为东洋界物种，数量较少、遇见率低。根据《四川爬行类原色图鉴》记述，评价区蹼趾壁虎属于住宅型爬行动物，常见于住宅地周边；铜蜓蜥、石龙子属于灌丛石隙型爬行动物，可在灌丛偶见；王锦蛇、乌梢蛇为林栖傍水型爬行动物，在评价范围内分布较广泛，但根据走访调查，目前区域数量较少，无集中栖息地。
表4.2-6   爬行类动物组成情况
***
生态类型：a住宅型，b灌丛石隙型，c土栖型，d水栖型，e林栖傍水型，f树栖型。
（4）鸟类
根据调查、访问及查阅资料，确认评价区内有鸟类13目29科43种，以雀形目占明显优势，种类最多。鸟类的群落结构与栖息地的气候、地形、地势及相关的植被类型密切相关，即生态系统的多样性决定了鸟类群落结构的多样性。根据评价区内鸟类的分布、植被状况和地形气候特点，大致上可将评价区的栖息地类型划分为5种栖息地类型：
灌草丛环境：包括评价区内灌丛、草丛等生境。代表鸟类有山斑鸠、珠颈斑鸠、麻雀等。
森林环境：代表鸟类有白头鸭、棕头鸦雀等。
耕地环境：主要以经济作物果园、旱地作物、水田作物等。代表鸟类有麻雀、家燕、白鹭、翠鸟等。
人居环境：主要为评价区内的居民宅基地和周边的四旁树种植物，人为干扰强度高。代表鸟类有麻雀、家燕等。
表4.2-7   鸟类组成情况
***
根据鸟类迁徙通道分析，本项目所在的区域不属于四川省鸟类迁徙的主要通道，再加上项目施工期较短，施工强度小，项目建设不会对鸟类迁徙产生干扰，项目投入运行后，增加的水面和植被，实际上有利于鸟类等动物的觅食、繁殖和育雏等。
***
图4.2-6   四川省鸟类迁徙通道示意图
（5）重要种类及其分布
根据现场踏勘，评价范围内未见国家及四川省级保护动物分布，未发现珍稀保护动物栖息地分布。
在本次陆生动物调查中，评价区中有3中重要野生动物，包括特有种1种（蹼趾壁虎），易危物种2种（乌梢蛇、王锦蛇），无极危、濒危动物分布。
王锦蛇：王锦蛇栖息在山地、平原及丘陵地带，垂直分布范围为海拔300~2300m，活动于乱石堆、水塘边、山地、田野沟边、山溪旁及草丛中，也可见于温泉水中游泳。王锦蛇具有广泛而多样的食性，其主要捕食对象包括鼠类、蛙类、鸟类及鸟蛋。在食物短缺的情况下，甚至会发生同类相食行为。王锦蛇动作敏捷，性情凶悍，爬行速度快，能攀爬树木，并进入鸟巢中吞食雏鸟。王锦蛇在夜间显得更加活跃。该蛇动作敏捷，性格凶猛，遇到危险时，会将头部竖起并用尾部拍打地面，表现出攻击态势，但无毒。
乌梢蛇：乌梢蛇生活在海拔下限为 50 米，海拔上限为 2000 米的地方，栖息地主要选择在森林、草原和陆地。乌梢蛇通常在乱石堆积的石洞中越冬，越冬的洞穴为蜂窝状，洞穴内的泥土较润滑，洞口通常需要避光和避风，也有乌梢蛇会在朽木树根处越冬。乌梢蛇温度越高时活动越频繁，尤其是温度在27°C~34°C的时候，它们的活动频率也受湿度的影响，湿度越大，活动频率越高。在每年的十月下旬气温降至15°C时，乌梢蛇会进入洞穴将身体卷曲成团冬眠，在冬眠期间不食不动，约180天左右冬眠结束出蛰觅食。乌梢蛇主要以鱼、蛙、蜥蜴为食，除此之外，它们也食蝗虫、蛾类等昆虫，以活食为主。他们在白天和晚上都有捕食行为，但以白天为主。
蹼趾壁虎：在评价区山区丘陵之农田、路边草丛、灌木丛出没，也出现于路边的石下。
表4.2-8   重要野生动物调查结果统计表
***
王锦蛇、乌梢蛇在评价区分布较零散，施工期间受到干扰会离开施工区域，因此，工程建设对其影响较小。蹼趾壁虎在评价区分布零散，一般栖居于山区丘陵之农田、路边草丛、灌木丛中，路边的石下也是良好的栖身之处；在受到惊扰时迅速逃跑。因此在施工期间受到干扰会离开施工区域，且项目周边有大量适宜蹼趾壁虎生活的区域，因此，工程建设对其影响较小。
4、生态系统
（1）评价范围生态系统组成
按照《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》(HJ1166-2021)中生态系统分类体系，结合评价区域土地利用现状调查分析，评价区生态系统含有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统、湿地生态系统和城镇生态系统。
1）森林生态系统
森林生态系统是以乔木为主体的生物群落（包括植物、动物和微生物）及其非生物环境（光、热、水、气、土壤等）综合组成的生态系统。评价区内森林生态系统在植被上为柏树为主，在评价区内呈斑块状分布。森林生态系统在群落垂直结构上一般由乔木层、灌木层和草本层组成这些植物群落构成了区内相对稳定的生态系统。
2）灌丛生态系统
评价区内灌丛生态系统零星分布。灌丛多为森林砍伐及环境改变后，由各种阔叶灌木所组成的阔叶灌丛，分布于道路旁的山坡处、河滩区，不成片状，主要以构树、马桑为优势种。由于灌丛生态系统的结构特征，成为众多鸟类、爬行类和小型兽类的良好栖息地。灌丛生态系统与森林生态系统一样，是地球上最重要的陆地生态系统类型之一。灌丛生态系统的生态功能主要表现为气候调节、水源涵养、生物多样性保育、碳固定、侵蚀控制、土壤形成、营养循环、废物处理、生物控制、栖息地、基因资源等。
3）草地生态系统
草地生态系统在评价区主要为草丛，以白茅、芒草为优势种。评价区内的草地生态系统零星分布，主要在荒废的耕地及林地边缘、河滩区域分布。草地生态系统为小型动物提供食物和栖息的场所。
4）农田生态系统
由于评价区农耕历史悠久，区域内农田生态系统非常典型，在区域广泛分布，以旱地和水田为主，是评价区内最常见的生态系统，农田生态系统为人工景观生态系统，其主要特点是人在生态系统中的作用非常关键。农田生态系统生产力较高，大部分经济产品随收获而移出系统，养分循环主要靠系统外投入而保持平衡。农田生态系统在整个评价区内均有分布。其植被均为人工植被，类型简单，为栽培种植的经济作物、油料作物、粮食作物、蔬菜及果木林等，主要种类有水稻、油菜、玉米等。由于农业生态系统中植被类型较为单一，距离居民区较近而易受人为干扰，因此该生态系统中动物种类不甚丰富，与人类伴居的动物多活动于此，如鸟类中的涉禽白鹭和常见鸣禽如麻雀等，兽类中的部分半地下生活型种类如小家鼠、褐家鼠等。农业生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料等。此外，农业生态系统也具有大气调节、环境净化、土壤保持、养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源等功能。农业生态系统是评价区的重要组成部分，由于其人工性质的起源直接导致评价区生态系统组成的自然性大大降低，形成人工性质生态系统占优势地位的基本格局。
5）湿地生态系统
评价区湿地生态系统是以河流以及水塘组成。湿地生态系统除了为水生生物提供生存环境，同时还是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。
6）城镇生态系统
城镇是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别，生态服务功能主要是提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产以及满足人类精神和物质生活需求的功能。城镇生态系统内的植被为栽培植被，种类组成较为简单，且主要为房前屋后的四旁树，零星分布果树和花卉植物。城镇生态系统中人类活动频繁，野生动物种类少，主要分布有喜与人类伴居的鸟类如麻雀、家燕、金腰燕等；灌丛石隙型爬行类如蹼趾壁虎等；兽类主要有半地下生活型中的小家鼠、褐家鼠等。
（2）评价范围生态系统统计
基于卫星遥感影像、现场调查核实，按照《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》(HJ1166-2021)要求，对评价区域生态系统开展遥感解译与调查，同时结合区域土地利用现状、植被类型等解译和调查结果，将评价范围内生态系统分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统等六大类，经过人机交互遥感解译、野外核查和精度验证，制作评价范围的生态系统类型图。各类生态系统分布面积如下表所示。
根据统计结果，评价范围内农田生态系统面积最大，面积占评价范围的44.93%，森林生态系统次之面积占比为38.12%，城镇生态系统面积占评价范围的10.48%。
表4.2-9   评价范围生态系统统计情况一览表
***
5、景观系统
项目拟建区域景观类型主要包括湿地景观、农业景观、城镇景观、森林景观、灌丛景观、草丛景观等多种景观类型。其中农业景观及城镇景观呈大片分布。本项目建设主要位于河道岸坡及周边区域，区域景观以农田、灌丛及湿地景观为主。
4.2.5  水生生态现状调查与评价
1、调查形式
本项目水生生态评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），一级评价应至少开展丰水期、枯水期两期调查。本次水生生态现状调查引用如下资料：
（1）《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》（四川省沐金农业科技有限公司，2026年9月）；
（2）《遂宁市安居区琼江流域城区段生态修复项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》（四川前端科技有限公司，2026年1月）。
2、调查时间
《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》调查时间为2026年6月，属于琼江丰水期；《遂宁市安居区琼江流域城区段生态修复项目对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》调查时间为2025年11月，属于琼江枯水期。
3、调查范围
遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目影响水域水生生物现状调查，既是工程对水生生态影响评价工作的前提与基础，也是对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区影响预测分析的重要依据。根据项目工程特性，以及工程所在保护区河流特点，将项目所在的白安河麻子滩水库大坝至高滩坝间约32km河段、会龙河青冈村至会龙河河口间约5km河段，确定为水生生态调查范围。
4、调查内容
通过调查，全面、准确地了解遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目影响的琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区水域水生生态环境现状，包括水域环境特征和水生生物的种类组成、密度、物种多样性等；调查、了解和分析影响水域鱼类的生态习性，繁殖、索饵、越冬场所等。
重点调查内容包括：鱼类资源区组成、种群结构与资源量、珍稀鱼类、鱼类重要生境（包括产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道）；工程河段生态结构和功能等。
浮游植物、浮游动物和底栖动物种类、生物量及密度的研究调查。
5、调查方法
水生生物调查方法主要依据《内陆水域渔业自然资源调查手册》和淡水浮游生物研究方法》，并参照《水环境监测规范》（SL219-2019）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）进行。
6、调查结果
（1）浮游植物
1）种类组成
丰水期：共观察到浮游植物5门、60种。其中硅藻门种类最多，共44种，占种类总数的73.33%；绿藻门7种，占种类总数的11.67%；蓝藻门6种，占种类总数的10.00%；黄藻门2种，占总数的3.33%；甲藻门1种，占总数的1.67%。
枯水期：共观察到浮游植物6门、48种。从浮游植物种类组成来看，硅藻门及绿藻门是该江段浮游植物的优势物种，其中绿藻门的种类数最多为19种，占总数的39.58%；其次为硅藻门的15种，占总数的31.25%；蓝藻门8种，占总数的16.67%；裸藻门3种，占总数的6.25%；甲藻门2种，占总数的4.17%；隐藻门1种，占总数的2.08%。
表4.2-10   浮游植物种类组成
***
2）密度与生物量
丰水期：调查水域内水生浮游植物的平均密度为1.82×104个/L，平均生物量为0.10mg/L。
枯水期：调查水域内水生浮游植物的平均密度为42.65×104个/L，平均生物量为1.33mg/L。
（2）浮游动物
1）种类组成
丰水期：在定量样品中，鉴定出浮游动物4类27种，其中原生动物5种，占总数的18.52%；轮虫13种，占总数的48.15%；枝角动物5种，占总数的18.52%；桡足动物4种，占总数的14.81%。
枯水期：在定量样品中，鉴定出浮游动物原生动物、轮虫、枝角类和桡足类共计4类32种。其中轮虫的种类数最多为16种，占总数的50.0%；其次为枝角类7种，占总数的21.88%；原生动物5种，占总数的15.63%；桡足类最少4种，仅占总数的12.5%。
表4.2-11   浮游动物种类组成
***
2）密度与生物量
丰水期：调查水域内水生浮游动物的平均密度为215.2个/L，平均生物量为0.09mg/L。
枯水期：调查水域内水生浮游动物的平均密度为1540.7个/L，平均生物量为0.66mg/L。
（3）底栖生物
1）种类组成
丰水期：共采集到底栖动物3门7纲9目12科16种。从门级水平看，软体动物最多，占总数的56.25%；其次为节肢动物占总数的25.00%；环节动物占总数的18.75%。
枯水期：共采集到底栖动物15种，隶属4门5纲9目13科15种。其中软体动物门物种最为丰富，有2纲3目6科8种，占总种数的53.33%；节肢动物门种类次之，有2纲5目6科6种，占总种数的40.00%；环节动物门有1纲1目1科1种，占总种数的6.67%。
表4.2-12   底栖动物种类组成
***
2）密度与生物量
丰水期：调查水域内底栖动物的平均密度为27.6个/㎡，平均生物量为9.94g/㎡。
枯水期：调查水域内水生浮游动物的平均密度为4.74个/㎡，平均生物量为3.98g/㎡。
（4）鱼类
1）物种组成
根据《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，工程影响水域共分布有鱼类65种，隶属于6目10科45属，其中鲤形目有3科35属50种；鲇形目3科6属9种；虾虎鱼目1科1属1种；合鳃鱼目有1科1属1种；攀鲈目有1科1属1种；鲈形目有1科1属3种。
表4.2-13   鱼类种类组成
***
2）鱼类生态类型
按照鱼类的生活习性及其主要生活环境，可以将工程影响水域内分布的65种鱼类分为以下生态类群：
①缓流或静水中、上层生态类群
属于这一类群的鱼类主要有：䱗、张氏䱗、蒙古鲌、翘嘴鲌等鱼类。这些鱼类多数身体修长，侧扁，上位口，口裂大，常常生活水体中上层，多以其他鱼类或水生动物为食，游泳速度快。
②流水或缓流中、下层类群
属于这一类群的鱼类主要有：切尾拟鲿、鲤、鲫、中华倒刺鲃、黄颡鱼，瓦氏黄颡鱼等，这类群鱼类多数身体更显修长，侧扁，适应在流水、急流水中穿梭游泳、活动、掠食。头部呈锥形，适应于破水前进。躯干部、尾部较长，是产生强大运动力的源泉。各鳍发达，尾鳍深叉形，是适应水体中、下层快速游泳和水流湍急的水域中生活。以捕食低等动物和急流水带来的有机食物。这一类群中的一部分鱼类对环境适应能力强，对缓流水及静水水体都有一定的适应能力。
③流水或缓流中、上层类群
属于这一类群的鱼类主要有：马口鱼、鳜、赤眼鳟、草鱼等。它们体一般长，腹部圆，口一般为端位口，与流水急流中下层鱼类相比，更适应于流水中上层水体中活动。以上类群对环境的适应能力都很强，可生存在塘、库、湖泊环境和缓流水环境。
④流水、缓流水底吸着类群
在调查水域，以流水水底吸着生活的鱼类主要有：蛇鮈、子陵吻鰕虎鱼等。这是一群经过千万年演化过程适应江河急流水底生活最特化的鱼类。其头部和躯干部变得平扁，胸、腹鳍向两侧水平扩展呈吸盘，胸、腹部常常无鳞，有的种类下唇向颌部扩张成椭圆形吸盘，能紧紧地吸附在急流水底的砾石等物体上生活。
⑤流水底层生态类群
鲇是典型的适应江河水底层环境生活鱼类，身体比较修长，各鳍较发达，眼小，须发达，最能适应水体底层游泳和活动。
⑥流水或缓流洞缝隙类群
黄鳝、泥鳅是这一类群的典型代表，它们的身体更显修长，有的体呈圆筒状，眼一般较小或蜕化，常常生活在洞隙（黄鳝、泥鳅）或石缝中，一般不容易捕获。
3）鱼类繁殖类型
鱼类的繁殖习性往往具有种的特性，不同的物种或同一物种在不同的河流都有一定的差异，即繁殖策略上的差异。鱼类的繁殖策略差异主要源于物种对繁殖时间、繁殖场所的水文特征和河床底质特征上的特殊要求。鱼类对于繁殖场所的要求主要包括水文情势（流速，流态、径流量等）、河床底质形态以及水体透明度等环境因子，不同物种繁殖的水文要求是有差异的。
①产漂流性卵
此繁殖类群对环境要求较高，必须满足一定的水温、水位、流速、流态、流程等水文条件才能完成繁殖和孵化。要求在多种急流水中上滩产卵排精，受精卵随水流漂浮发育，如急流水长度不够，受精卵将下沉窒息死亡。产漂流性卵鱼类需要湍急的水流条件，通常在汛期洪峰发生后产卵。这一类鱼卵比重略大于水，但产出后卵膜吸水膨胀，在水流的外力作用下，鱼卵悬浮在水层中顺水漂流。孵化出的早期仔鱼，仍然要顺水漂流，待身体发育到具备较强的溯游能力后，才能游到浅水或缓流处停歇。从卵产出到仔鱼具备溯游能力，一般需要30或40h以上，有的需要时间更长。
这类群鱼类在工程影响水域内有草鱼、赤眼鳟、鲢、鳙、银鮈、翘嘴鲌等。鱼类的产卵期主要集中为3~8月，多为4~6月。产卵水温在16~32℃之间。各主要经济鱼类多在18°C左右的水温时开始产卵。产卵高峰多在20~24℃间。产卵时除要求达到一定水温外，还需要一定的涨水刺激。在产漂流性卵鱼类繁殖季节，江河的涨水过程包含着水位升高、流量增大、流速加快、流态紊乱和透明度减小等多种水文因素的变化，这些水文因素相互关联的，对鱼类繁殖刺激作用是综合的，但根据这些鱼类的繁殖活动是在水的上层，甚至表层进行的特点，其中流速的增大在促进鱼类繁殖的诸水文因素中，起主要作用。
②产粘性、沉性卵
本类群鱼类多在春夏间季节产卵，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。工程影响水域内的䱗类、鲴类、鲤、鲫、泥鳅、花䱻、唇䱻、鲇等属于本类群。
这些鱼类在繁殖具体时间和对产卵基质要求上略有差异，例如鲇等产卵场多为石底急滩，卵粒黏附在鹅卵石或砾石上发育。唇䱻等产卵期为3~5月，在底质为卵石或砾石，流速0.5~1.0m/s的流水滩产强粘性卵。少数鱼类可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵黏附于水草发育，如鲤、鲫、泥鳅等。
③静水产浮性卵
调查区域内乌鳢等属于该类群。常产卵于缓流水体的草甸，卵具油球，浮于水面，在水体中漂浮发育，亲鱼有护卵护幼的习性。
④筑巢生殖
该类群鱼类通常产卵在有流水的乱石或卵石处，较大的卵石或乱石挡住水流，水流绕石分流成小漩涡，多种黄颡鱼和鮠属鱼类常成对以卵石间隙为巢，产卵于小漩涡内，卵粒结成团，附着在石上，随微流水冲动发育。调查区域的粗唇鮠、黄颡鱼、瓦氏黄颡鱼等属于该类群。
⑤于软体动物体内产卵
工程影响水域内鳑鲏亚科的中华鳑鲏、高体鳑鲏、兴凯鱊、无须鱊等，通常产卵于蚌、蚬、淡水壳菜等软体动物壳内，从而得到充分的保护。
4）鱼类食性类型
摄食是鱼类的重要生命活动之一，鱼类的摄食器官和体型等形态结构与所摄取的食物类型是紧密相关。水域环境条件的改变将引起鱼类饵料生物种类的改变和丰度的波动，进而影响鱼类的生长发育和繁殖等生命过程。工程影响河段的鱼类以食性可以划分为以下几个类群：
①以着生藻类为主要食物的鱼类
在工程影响水域内，以着生藻类为主要食物的鱼类口裂较宽、口横裂或近似横裂，下颌前缘有锋利的角质，用锋利角质刮取岩石上的周丛生物。主要有黄尾鲴、方氏鲴、宽口光唇鱼等鱼类。
②以浮游动植物为食的鱼类
以浮游动植物为食的鱼类，口较大，鳃耙密而长，多栖息于湾沱以及开阔的水面，并且水流较缓，如工程影响水域的鲢、鳙等鱼类。
③以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类
以底栖无脊椎动物为主要食物的鱼类，口部常具发达的触须或唇较厚等特点。所摄取的食物主要是毛翅目、蜉蝣目和寡毛类等底栖无脊椎动物。在工程影响水域有粗唇鮠、黄颡鱼、瓦氏黄颡鱼、大鳍鱯等。
④以小型鱼类为主要食物的鱼类
以鱼类为主要食物的鱼类，口大，游泳速度快，常见的有翘嘴鮊、红鳍原鮊、蒙古鮊、乌鱧、鲇、鳜等。
⑤杂食性鱼类
杂食性鱼类既食水生昆虫、虾类和淡水壳菜等动物性饵料，也食藻类、植物碎屑和种子等。调查水域属杂食性鱼类有张氏䱗、鲤、鲫、泥鳅、大鳞副泥鳅等。
5）鱼类资源类型
①国家级/省级保护鱼类
根据《国家重点保护野生动物名录》，工程影响水域分布有国家二级保护鱼类1种：岩原鲤。
岩原鲤：岩原鲤为鲤科原鲤属的鱼类，俗名水子、黑鲤鱼岩鲤、墨鲤，是中国的特有物种。该物种的模式产地在四川乐山、重庆丰都。体侧扁，呈萎形，背部隆起成弧形，腹部圆。头小，呈圆锥形，吻较尖，吻长小于眼后头长。口亚下位，呈马蹄形；唇厚，唇上有不大明显的乳头状突起，小鱼则完全没有。须2对，后对比前对略长，鱼眼径约等长。眼大。侧线平直，侧线鳞43-45个。背、鳍刺均特别强壮，后缘有锯齿。背鳍外缘平直，基底长，分枝鳍条为18-21；背、腹鳍起点相对。胸鳍长，末端达腹鳍起点。头部及体背部深黑色或黑紫色，略带蓝紫色光泽，腹部银白。每一鳞片的后部有1黑斑。尾鳍后缘有1黑色的边缘。在生殖期间，雄鱼各鳍为深黑色，头部有珠星。
根据《四川省重点保护野生动物名录》，工程影响水域分布有省级保护鱼类2种：紫薄鳅、小眼薄鳅。
紫薄鳅：鲤形目鳅科薄鳅属鱼类。体长6.8~12.4厘米，体侧扁，体呈紫色并具黄褐色蠕虫形斑纹，背鳍前有3个马鞍形斑块；口下位呈马蹄形，颐下无钮状突起，具3对须，眼小且眼间距与眼径之比大于2.5倍，眼下刺不分叉，侧线完全平直，鳞片细小。紫薄鳅为底栖性鱼类，栖息于长江中上游及其附属水体的流水环境，属夜行性物种，以底栖无脊椎动物为食。繁殖期为4~7月，产半漂浮性卵。
小眼薄鳅：是鳅科薄鳅属鱼类。体侧无垂直带纹，部中央无钮状突起。眼细小，头长为眼径的12.3~29.1倍，须3对，吻须2对聚生于吻端，口偏下位；身体侧扁，体被细小而薄的鳞片；背鳍前无黄色斑点，尾鳍深分叉；生活时体色鲜艳，多为粉红色或暗粉红色，眼前方具较大块的色素花。小眼薄鳅分布于长江上游部分支流，喜欢藏在石头后面。
②特有鱼类
工程影响水域分布有长江上游特有鱼类17种，分别为半䱗、短身鳅鮀、方氏鲴、高体近红鲌、黑尾近红鮊、宽口光唇鱼、拟尖头鲌、四川华鳊、汪氏近红鮊、无须鱊、小眼薄鳅、岩原鲤、宜昌鳅鮀、异鳔鳅鮀、张氏䱗、中华倒刺鲃和紫薄鳅。
③经济鱼类
工程影响水域分布有20种鱼类被列为《国家重点保护经济水生动植物资源名录》，分别为鳊、草鱼、赤眼鳟、大眼鳜、鳜、红鳍原鲌、黄颡鱼、黄鳝、鲫、鲤、鲢、蒙古鲌、南方鲇、泥鳅、翘嘴鲌、乌鳢、岩原鲤、银鲴、鱅和中华倒刺鲃。
④外来种
工程影响水域共有3种外来种，分别为鲮、团头鲂和蓝鳃太阳鱼。
5）工程河段产卵场、索饵场和越冬场情况
①产卵场
工程涉及的白安河、会龙河河段河道相对狭窄，河道底质以泥沙和淤泥为主，多为缓流水生境，生境类型较为单一。
琼江多数鱼类主要为静水或缓流水产粘沉性卵的类型，3~6月是该区域鱼类的主要繁殖季节，调查河段江段水流平缓，河床底质多为泥质，沿岸水草等可为产粘性卵的鱼类提供一定的繁殖的条件。因此这些鱼类在调查水域分布有零星的产卵区域，其产卵区域未呈规模化，项目评价区域无鱼类集中产卵场。根据《遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复建设项目对琼江翘嘴红省级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，工程河段流速较缓，两岸水生植被丰富，存在多处供鱼类产卵的小型环境。其中，石洞河和白安河汇口处干扰较小，河道宽阔，存在紊流，水生植物丰富，为一处典型鱼类产卵场所。
***
图4.2-7   石洞河与白安河交汇口产卵场生境现状
②索饵场
鱼类育幼环境对鱼类种群的发展至关重要。幼鱼索饵场的环境基本特征是静水或微流水，水深1-2m，其间有砾石、礁石，沙质岸边，这些地方形成较深的水坑、凼、凹岸浅水区、静水缓流区，与干流深水处邻近，易于躲避敌害。
调查发现，工程河段河道弯曲，水流较缓，多处河道蜿蜒的凹岸处泥沙淤积，营养丰富，水生植被生长较好，鱼类饵料生物较丰富，可以为鱼类提供索饵环境。其中古房子段河道连续弯曲，存在一较大凹岸，为鱼类较好的索饵场所。
***
图4.2-8   古房子段索饵场生境现状
③越冬场
冬季来临之前，水量减少，水位降低，气温、水温逐渐下降，鱼类的活动力将减弱，部分鱼类为了保证在寒冷的季节有适宜的栖息条件，往往由支流及浅水区进入干流或深潭越冬。鱼类越冬场一般位于干流的河床深处或坑穴中，一般水深3～4m以上，多为河沱、河槽、湾沱、回水或微流水或流水，底质多为乱石或礁石，凹凸不平。
调查期间发现，工程治理河段生境类型多为缓流水河段，鱼类在多处均可以进行越冬活动，部分拦河堰上游有部分深水缓流生境，也可以为部分鱼类提供越冬环境；其中在石朝门段存在一较大拦河堰，堰上区域河道宽阔，水体较深，水流较缓，为鱼类较好的越冬场所。
***
图4.2-9   石朝门越冬场生境现状
④洄游通道
根据水生生态调查成果，评价河段内不存在长距离洄游鱼类，均为短距离洄游鱼类，主要为越冬和觅食进行洄游，因此项目整条评价河段均属于短距离洄游鱼类的洄游通道，但本项目不涉及建坝等拦截河道的工程，工程施工及运营不会阻隔河道，不会对河道连通性造成影响。
4.3  [bookmark: _Toc32622]区域环境质量现状监测与评价
4.3.1  环境空气质量现状与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
本项目位于四川省遂宁市安居区境内，本次项目区域环境空气质量评价引用《2025年遂宁市环境质量公告》中的环境空气质量相关数据，各污染物年评价指标统计见下表：
表4.3-1   区域环境空气质量现状评价
	污染物
	评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标情况

	SO2（μg/m3）
	年平均质量浓度
	7.6
	60
	12.7
	达标

	NO2（μg/m3）
	年平均质量浓度
	18.9
	40
	47.3
	达标

	PM10（μg/m3）
	年平均质量浓度
	47.0
	60
	78.3
	达标

	P㎡.5（μg/m3）
	年平均质量浓度
	25.7
	30
	85.7
	达标

	O3（μg/m3）
	日均值
	150.8
	160
	94.3
	达标

	CO（mg/m3）
	日最大8h平均值
	0.7
	4.0
	17.5
	达标


由上表可知，遂宁市环境空气质量各评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，项目所在区域属于达标区。
4.3.2  地表水环境质量现状与评价
1、区域地表水环境质量
本次地表水环境质量引用遂宁市安居生态环境局发布的《2025年度遂宁市安居区环境质量公告》（https://www.scanju.gov.cn/gongkai/show/08cafce837e4d9fefe4d0a1fcdbad674.html）中的数据来说明当地地表水质量达标情况。具体如下：
2025年度，遂宁市安居境内3个国省控地表水监测断面水环境质量状况、主要污染因子情况见下表。
表4.3-2   2025年遂宁市安居区河流水质评价结果表
	河流名称
	断面名称
	所在地
	规定类别
	上年度类别
	本年度类别
	主要污染指标（超标倍数）

	琼江
	跑马滩
	凤凰街道
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	
	大安（出川）
	三家镇
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	西眉河
	白鹤桥（出川）
	磨溪镇
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。
    2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。
    3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。


由上述评价结果可知，安居区琼江河段水质状况良好，地表水环境质量年度类别能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水域标准。
2、补充监测
为进一步了解项目区治理河段地表水环境质量现状，本次评价委托四川华皓检测技术有限公司于2026年8月12日~8月14日对本项目所在区域地表水环境质量进行了现状监测。并引用《遂宁市安居区玉丰河水质提升及生态修复建设项目环境质量监测报告》（报告编号：HH26081002）中地表水“WB5玉丰河河口处”监测数据进行补充分析，该监测断面位于本项目会龙河汇入玉丰河河口处下游约500m，监测时间为2026年8月10日至8月12日。
（1）监测断面布置
本项目治理河段包括琼江干流白安河、支流会龙河，本次监测共设置7个监测断面。监测断面如下表所示。
表4.3-3   地表水环境监测断面布置情况
	[bookmark: _Toc12468744][bookmark: _Toc12432640][bookmark: _Toc11986]断面编号
	[bookmark: _Toc12432641][bookmark: _Toc12468745][bookmark: _Toc521328417][bookmark: _Toc12733]河流
	[bookmark: _Toc521328418][bookmark: _Toc17898][bookmark: _Toc12468746][bookmark: _Toc12432642]监测断面
	备注

	[bookmark: _Toc524]WB01
	[bookmark: _Toc13659]白安河
	白安河工程河段上游100m
	本项目监测断面

	[bookmark: _Toc12432647][bookmark: _Toc12468751][bookmark: _Toc12090]WB02
	
	白马镇污水厂尾水湿地下游100m
	

	[bookmark: _Toc25955]WB03
	
	石洞镇污水厂尾水湿地下游100m
	

	[bookmark: _Toc31240]WB04
	
	白安河工程河段下游100m
	

	[bookmark: _Toc28526]WB05
	[bookmark: _Toc11054]会龙河
	会龙河工程河段上游100m
	

	[bookmark: _Toc16968]WB06
	[bookmark: _Toc858]沟渠
	谭家老房子沟渠上游水塘
	

	[bookmark: _Toc15538]WB07
	[bookmark: _Toc11244]沟渠
	杨家坝生态沟渠上游100m
	

	WB5
	玉丰河
	玉丰河河口处
	引用断面


2）监测因子
水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、石油类；铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计24项。
3）监测时间及频率
监测时间：2026年8月12日至8月14日，连续监测3天。
监测频率：1天1次。
4）评价方法
各监测项目的评价采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中推荐的单项水质参数评价方法——标准指数法，其评价模式如下：
一般污染物：


式中：Sij—i污染物在监测点j的标准指数；
      Cij—i污染物在监测点j的地表水浓度值（mg/L）；
      Csi—i污染物的地表水环境质量标准值（mg/L）；
溶解氧（DO）：


             


             
式中：SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；
      DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
      DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T），对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；
S—实用盐度符号，量纲一；
T—水温，℃。
pH：


             


             
式中：pHj—监测点j的pH值；
      pHsd—地表水水质标准中规定的pH的下限值；
      pHsu—地表水水质标准中规定的pH的上限值。
[bookmark: _Toc12432650][bookmark: _Toc12468754]5）监测结果
地表水环境现状监测结果统计见下表所示。
表4.3-4   项目水环境质量监测结果表
***
6）评价结果
按评价方法得出的各污染物单项污染指数，如下表所示。
表4.3-5   评价河段地表水水质评价结果
***
由上表可知，本项目治理河段琼江干流白安河各监测断面（W01~W04）、琼江支流会龙河各监测断面（W05、W5（引用断面））的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类水域标准。
汇入白安河的沟渠各监测断面（W06~W07），其中W06监测断面TP超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类水域标准；其余各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类水域标准。
根据监测结果可知，本项目治理河段各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类水域标准，项目所在地地表水环境现状质量良好。但汇入白安河的沟渠存在部分TP指标超标，沟渠来水主要为上游农灌用水和退水，可能受农业面源污染影响。本项目为水生态修复工程，工程在沟渠汇入口修建河口湿地、河道岸坡修建生态缓冲带，同时将现有沟渠建设为生态沟渠，大大提高水体净化能力，工程的建设可以有效削减进入河道的污染物，提高白安河及会龙河水体水质，改善水体环境。
4.3.3  声环境质量现状与评价
[bookmark: _Toc26635]本次评价委托四川华皓检测技术有限公司于2026年8月13日~8月14日对项目所在地噪声进行了现场监测。
（1）声环境质量现状监测
1）监测点位
根据评价范围内保护目标的分布、区域环境现状和现场踏勘情况，本次对评价范围内具有典型代表性的14处保护目标进行环境噪声现状监测。监测点位详见下表。
表4.3-6   评价区域声环境监测点布置
	序号
	监测项目
	监测点位
	监测点噪声类型
	执行标准

	N01
	等效连续A声级Leq（A）
	潘家大湾居民
	声环境噪声
	2类

	N02
	
	陈家沟居民
	
	

	N03
	
	烂朝门居民
	
	

	N04
	
	白塔坝居民
	
	

	N05
	
	白马镇中心敬老院
	
	1类

	N06
	
	黄莲桥沟居民
	
	2类

	N07
	
	古房子居民
	
	

	N08
	
	白鹤坝居民
	
	4a类

	N09
	
	石洞镇居民
	
	2类

	N10
	
	干坝子居民
	
	

	N11
	
	杨家坝居民
	
	

	N12
	
	群力社区居民
	
	

	N13
	
	曾家坝居民
	
	

	N14
	
	青冈村居民
	
	


2）监测项目
环境噪声等效连续A声级，即Leq（A）。
3）监测频次
监测2天，昼夜各一次。
（2）声环境质量现状评价
1）评价标准
各监测点位均位于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。
2）评价方法
采用直接对标法，即用实测值与相应标准值进行比较，以此评价本区域声环境质量现状。
3）监测及统计结果
监测点监测及统计结果见下表。
表4.3-7   环境噪声监测结果  单位：dB（A）
***
4）评价结果
由监测结果可知，项目环境噪声各监测点位N1~N4、N6~N7、N9~N14检测结果满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中2类声环境功能区标准限值要求，N5监测点位检测结果满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中1类声环境功能区标准限值要求，N8监测点位检测结果满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中4a类声环境功能区标准限值要求
4.3.4  地下水环境质量现状与评价
为了解工程所在区域地下水环境质量、地下水水位现状，本次评价委托四川华皓检测技术有限公司于2026年8月12日进行了现场监测。
（1）水位调查
本次评价对项目周边居民水井水位进行调查，结果见下表：
表4.3-8   地下水环境现状水位情况统计表
***
[bookmark: _GoBack]（2）水质监测
1）监测布点及监测因子
本项目共设置24个地下水监测点，监测点位及监测因子见下表：
表4.3-9   地下水监测点位及监测因子
	编号
	监测点位名称
	监测项目

	WX1
	谭家老房子河口湿地上游
	地下水位、K+、N+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数

	WX2
	谭家老房子河口湿地下游
	

	WX3
	烂朝门河口湿地上游
	

	WX4
	烂朝门河口湿地下游
	

	WX5
	白马镇污水厂尾水湿地上游
	

	WX7
	古房子河口湿地上游
	

	WX8
	古房子河口湿地下游
	

	WX11
	生态渠塘上游
	

	WX12
	生态渠塘下游
	

	WX6
	水位监测井
	地下水位

	WX9
	水位监测井
	

	WX10
	水位监测井
	

	WX13
	水位监测井
	

	WX14
	水位监测井
	

	WX15
	水位监测井
	

	WX16
	水位监测井
	

	WX17
	水位监测井
	

	WX18
	水位监测井
	

	WX19
	水位监测井
	

	WX20
	水位监测井
	

	WX21
	水位监测井
	

	WX22
	水位监测井
	

	WX23
	水位监测井
	

	WX24
	水位监测井
	


2）监测时间及频次
2026年8月12日，监测1天，每天采样1次
3）评价标准及方法
地下水环境质量现状执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准，其中石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
地下水环境质量现状评价方法采用单因子标准指数法，标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分以下两种情况：
一般污染物：


式中：Sij—i污染物在监测点j的标准指数；
      Cij—i污染物在监测点j的地表水浓度值（mg/L）；
      Csi—i污染物的地下水环境质量标准值（mg/L）；
pH：


             


             
式中：pHj—监测点j的pH值；
      pHsd—地下水水质标准中规定的pH的下限值；
      pHsu—地下水水质标准中规定的pH的上限值。
4）监测结果及评价结果
表4.3-10   地下水监测结果评价（mg/L）
***
由上表统计分析可知，评价范围内各地下水监测点监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。
4.3.5  土壤、底泥环境质量现状与评价
本次评价委托四川华皓检测技术有限公司于2026年8月12日、9月9日对项目所在地底泥及土壤环境质量进行了监测。
（1）监测布点及监测因子
本项目共设置3个土壤、底泥监测点，监测点位见下表：
表4.3-11   土壤、底泥环境现状监测布点及监测因子
	编号
	监测点位名称
	监测项目
	备注

	S01
	白马镇污水厂尾水湿地旁下游耕地
	pH、铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍、SSC
	表层土

	S02
	石洞镇污水厂尾水湿地旁下游耕地
	
	

	S03
	生态渠塘内
	pH、铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍、
	/


（2）监测时间及频次
监测1天，每天采样1次。
（3）评价方法
评价采用单项污染指数法进行现状评价，公式如下：


式中：Sij—i污染物在监测点j的标准指数；
      Cij—i污染物在监测点j的地表水浓度值（mg/kg）；
      Csi—i污染物的土壤环境质量标准值（mg/kg）。
（4）监测结果及评价
表4.3-12   监测数据及评价结果一览表（mg/kg）
***
由上表可知，项目土壤监测点（S01、S02）各指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。
项目底泥监测点（S03）各指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值；根据土壤导则表 D.1 土壤盐化分级标准、表 D.2 土壤酸化、碱化分级标准，本项目位于半湿润和半干旱地区，土壤含盐量（SSC）/（g/kg）小于 2，属于“轻度盐化”；5.5≤pH＜8.5，无酸化或碱化。


[bookmark: _Toc19922][bookmark: _Toc6570][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc7866]5、环境影响预测与评价
5.1  [bookmark: _Toc13982]施工期环境影响
5.1.1  施工期环境空气影响分析
项目施工期废气污染物主要为各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘；土石方装卸、运输、临时堆土（料）产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。
[bookmark: _Toc11484]1、施工扬尘
[bookmark: _Toc19328]施工扬尘主要是土石方挖、填作业产生的粉尘，以及水泥、土石方料和建筑材料运输和装卸时产生的二次扬尘，一般情况下，其影响范围主要在施工区域周围100m范围内。
根据其他类似施工场地的监测结果，工程施工作业时，扬尘的影响范围在下风向30m内，TSP影响浓度最大5.0mg/m3，其余区域预测浓度值较低。同时，工程位于亚热带湿润气候区，空气湿度相对较大，每年降雨天数多，土石方作业时多为深层土，含水率相对较高，施工场地起风扬尘量小，另外，因施工区路况一般，在干旱情况下物料运输时道路扬尘较大。严格要求使用密闭运输车，因此材料运输过程中产生的粉尘污染将大大降低。但在气候干燥条件下，在定期对路面进行洒水情况下，对环境空气影响不大。
项目施工周期短，施工扬尘对环境空气的影响是暂时的，其将随着施工的结束而消失。通过采取定期洒水、密闭运输等相关措施后，工程建设产生的扬尘对周边的敏感点影响较小。
2、施工机械废气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。本项目施工期为12个月，机械废气特点是排放量小，且属间断性无组织排放，周边环境宽阔，扩散条件良好，环评认为施工机械尾气对大气环境的影响较小。
5.1.2  施工期地表水环境影响分析
项目施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水、施工设备车辆冲洗废水和基坑排水。
[bookmark: _Toc5295]1、施工人员生活污水
根据前文分析，项目在施工期间生活污水产生量约4.0m³/d。一般生活污水各项污染物产生浓度为：CODcr 550mg/L、NH3-N 30mg/L，施工人员生活污水总体产生量小，施工工区分布较为分散，集中收集处置可行性较低，直接依托施工区周边居民既有卫生设施收集处理，不外排。
2、施工设备车辆冲洗废水
根据前文分析，本项目产生的施工废水预计产生量约0.4m³/d，主要污染因子为石油类和SS，石油类浓度约50mg/L，SS浓度约800mg/L。针对冲洗废水产生点分散、单处产生点废水量小、排放不连续且悬浮物浓度较高等特点，采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。在各个施工区域主要进出口设置冲洗设施，配套1个沉淀池。废水经沉淀处理后循环使用和回用降尘，不外排。
另外，在施工过程中采取以下措施：
（1）在施工过程中，人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理，运浆容器等用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉砂池，上层澄清水用于施工场内洒水抑尘，禁止废水随意排放。
（2）在施工堆场、混凝土搅拌设备四周设截流沟，收集降尘、清洗废水进入沉淀池处理。
（3）施工期机械设备禁止在项目内施工清洗，场地内所有设备均送至附近乡镇机修点进行检修清洗。
3、基坑排水
本工程采取分段施工，围堰合龙闭气后，根据施工情况和基础渗漏情况，采用初期排水和经常性排水两种方式，排出基坑内的积水和渗水，以保证干地施工，保证施工进度。基础开挖初期可能出现地下涌水，开挖基坑长期存在，可能有雨水、渗水、施工用水等汇集情况，基坑废水污染物主要为水流汇集过程中携带的悬浮物。为避免汇集的水流影响施工，需进行基坑排水。基坑排水经静置沉淀后通过水泵抽排至下游河道。
4、施工期对水文情势的影响分析
本项目建设内容包括生态沟渠、河口湿地、生态缓冲带、生态渠塘、污水处理厂尾水湿地等，其中生态沟渠、尾水湿地不涉及涉水工程；生态渠塘在原有渠塘基础上进行生态改造，不对河道进行调整；生态缓冲带沿现有河道布置，不涉及河岸线改变；河口湿地在沟渠汇入白安河河口处施工，不涉及白安河主河道；项目各工程均不涉及对河道岸线的调整，不会对河道水面宽、流速、水深等水文情势产生影响。
环评要求：项目施工期严格做好施工期废水防治措施，严禁将生活污水、施工废水排入附近地表水体。
5.1.3  地下水影响分析
本项目在施工过程中不取用地下水，不深挖河道。因此，本项目施工期对地下水水位影响很小。施工期对地下水质可能产生的影响主要是施工废水的非正常排放和施工固废的随意堆存等对地下水的影响，污染物主要是悬浮物。正常工况下生活污水经周边民居现有的生活污水处理设施收集处理，施工场地产生的施工废水通过在现场设置沉淀池处理后用于场地洒水抑尘和车辆冲洗用水，不外排，对地下水环境影响较小。
本项目评价范围内无集中式地下水水源地分布，无集中式地下水水源地保护区。采取上述措施后，施工期对地下水环境影响较小。
5.1.4  施工期声环境影响分析
[bookmark: _Toc27209]1、源强分析
机械噪声主要由施工机械所造成。项目工程施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机等都是噪声的产生源，其具体噪声源强见表3.2-1。工程的施工噪声主要有以下特点：
施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致施工噪声具有偶然性的特点。
不同施工机械的噪声特性不一样，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉。总的来说，施工机械产生的噪声均比较大。
各种施工机械在施工中部分是固定的，部分会在一定范围内来回活动。与固定噪声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。
对于本工程而言，由于工期的安排及工程内容，施工噪声的影响是仅仅发生在一段时期内的。
[bookmark: _Toc15522]2、影响预测
（1）预测模式
本项目施工机械产生的噪声可以近似作为点声源处理，本项目为户外作业，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A，在只考虑几何发散衰减时，预测点的预测模式采用附录A中A.4计算公式：


式中：
LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；
LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB。
点声源的几何发散衰减公式采用附录A中A.6计算公式：


式中：
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
（2）预测结果
施工噪声源近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可模拟预测施工期间主要噪声源随距离的衰减变化情况，并对声源的贡献值进行分析。
施工噪声预测结果见表 5.1-1。
表5.1-1   [bookmark: _Toc31693]距声源不同距离处的噪声预测值一览表单位：dB(A)
	施工机械设备
	距离
	施工场界噪声达标距离（m）

	
	声源
	10m
	20m
	40m
	60m
	100m
	150m
	200m
	昼间
	夜间

	自卸汽车
	86
	66
	60
	54
	50
	46
	42
	40
	7
	35

	挖掘机
	90
	70
	64
	58
	54
	50
	46
	44
	10
	55

	推土机
	86
	66
	60
	54
	50
	46
	42
	40
	7
	35

	装载机
	86
	66
	60
	54
	50
	46
	42
	40
	7
	35

	振动碾
	90
	70
	64
	58
	54
	50
	46
	44
	10
	55

	插入式振捣器
	86
	66
	60
	54
	50
	46
	42
	40
	7
	35

	潜水泵
	86
	66
	60
	54
	50
	46
	42
	40
	7
	35

	柴油发电机
	95
	75
	69
	63
	59
	55
	51
	49
	18
	100


预测结果表明：
根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间的噪声限值为70dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)。
由表5.1-1可知，施工机械噪声较高，在不采取任何噪声控制措施的情况下，昼间本项目施工期施工机械在距施工场界18m外可以达标，夜间则需距施工场界100m外可以达标。夜间达标距离远超昼间，说明夜间噪声影响大于昼间噪声。
根据现场调查，项目所在区域200m范围内主要为居民，施工机械噪声不可避免的对周边环境造成一定的影响，但是这种影响是短暂、间歇的，随施工结束而消失。
3、施工期噪声防治措施
为减少项目施工噪声对周边环境的影响，环评要求：
（1）合理施工安排施工布局及施工时间，禁止夜间施工。即：禁止夜间施工，中午时段禁止施工；
（2）从合理施工组织方面，注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，使之保持最佳工作状态和最低声级水平，可视情况给强噪声设备装减振机座控制施工噪声源强和振动，减轻施工噪声对工程区域声学环境质量的影响，力争做到施工噪声不扰民；
（3）高噪声设备的布设远离居民，距离居民区较近的施工段两侧施工场界应采取围挡隔声措施；
（4）建筑工程承包方在施工期间应严格执行相关环境噪声（振动）管理规定，施工中除采用低噪声的施工机械外还应做到施工时间、时段、施工进度、施工原材料购进时间应精心安排、系统规划、规范施工；
（5）对钢筋、模板等构件装卸、搬运应轻拿轻放，严禁抛掷；施工现场工棚应全封闭，严禁进出施工场地的车辆鸣笛；
（6）加强材料运输车辆的维护和管理，使车辆一直处于良好车况状态，项目位于农村地区，运输车辆经过居民聚居路段时，应减速行驶，禁止鸣笛；
（7）合理安排施工车流量，设立标识牌，限制施工区内车辆时速在20km以内，严格控制车辆鸣笛，限制车辆等噪声污染。
项目采取上述措施后，施工期间的场界噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准要求。
5.1.5  施工期固体废物影响分析
项目施工期产生的固体废物主要包括场地清理产生的清理垃圾、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。
1、清理垃圾
施工前期尾水湿地工程场地清理、生态沟渠工程沟渠清理以及生态缓冲带岸坡清表等产生的杂草、乱石、垃圾等杂物，外运至当地政府指定垃圾填埋场处置。
2、建筑垃圾
施工产生的建筑垃圾首先应考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材、混凝土废料、包装材料等，产生量约为5t，均为一般固废。建筑垃圾大多可回收，不会出现丢弃现象，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。
3、生活垃圾
根据前文分析，在建设期施工人员产生的生活垃圾量约为50kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，送到附近村庄生活垃圾转运集中处理，交市政环卫部门清运处理，运送途中要避免垃圾的遗撒，做到“日产日清”，严禁就地填埋。以避免对项目周边环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。
此外，环评要求对开挖的土石方、表土等进行合理的临时堆放，采取临时拦挡、临时排水沉沙等措施，在雨天及起风的天气情况下进行遮盖，预防产生水土流失及扬尘；施工场地内不得储存汽油柴油等油类物质、机械设备停放区域地面应铺设吸油毡布，防止施工机械油料泄漏污染土地。
施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键，建议建设单位在同施工单位签订合同时，应按照国家、地方的有关规定，采取本环评所建议的防治措施，将有关内容作为合同内容明确要求，以控制施工期对环境的影响。
综上所述，本项目施工期只要加强管理，施工期固废均得到有效处置，去向合理，对环境不会造成明显影响。
5.1.6  生态环境影响分析
[bookmark: _Toc16268]1、工程占地的影响分析
[bookmark: _Toc20741]本项目占地面积共122561㎡，其中永久占地面积113847㎡，占地类型主要为水域及水利设施用地、耕地和其他土地；临时占地面积8715㎡，占地类型主要为水域及水利设施用地、耕地和其他土地。本项目占地面积相对较小，区域分布有广阔的耕地、林地和水域等，工程新增占地不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用产生的影响较小。
工程永久占地主要修建河口湿地、生态缓冲带、尾水湿地、生态沟渠、生态渠塘等，占地不涉及永久基本农田，工程修建后栽种各类植被对水质进行进化，可减少污染物进入河流，提高河流水质，同时可以减轻区域水土流失现状。
工程临时占地尽可能利用已扰动区域，减少植被破坏、土地占用。工程临时占地不涉及永久征地及拆迁，不涉及永久基本农田。工程结束后，采取相应措施恢复迹地，对土地影响相对较小。
2、陆生生态环境影响分析
（1）对陆生植被的影响
本工程建设对植物多样性的影响主要表现在工程占地、施工过程中对地表植被产生的直接破坏，并造成一定程度的生物量损失。通过对本项目区的调查，本项目不涉及生态空间转变为农用地或建设用地，不改变土地利用现状格局。
根据《国家重点保护野生植物名录》（农业农村部公告 2021年第15号），结合野外实地调查，评价区内未见分布有国家级保护野生植物与省级保护植物，也未见特有植物分布，项目建设不会对影响评价区内的珍稀植物、特有植物造成影响。项目施工区域临河布设，植被群落主要为柏木、桤木、槐树等乔木，构树、马桑等灌丛，白茅、芒草等草丛植被，以及农作物、果园等人工栽培植被，均为当地常见种。
本项目在施工阶段会清理占地范围内地表植被，使得工程沿线植被覆盖率降低、耕地减少，造成部分物种数量减少，但清除的植被均属于当地常见植物，且植被覆盖率降低、耕地减少现象是临时的、可控的，工程区域不会因局部植被的改变影响到评价区植物物种的区系组成，对区域植被结构及多样性造成的影响较小。
工程在施工过程中应严格控制施工范围，减少施工活动对植被的影响程度。项目施工结束后对临时占地区域进行土地平整、迹地恢复（复垦或绿化恢复），采取上述措施后，施工临时占地造成损失的生物量可得到恢复。
综上所述，本项目只要在施工过程中严格控制施工范围，通过优化施工平面布局，不会造成区域植被大面积破坏，不会造成区域生物量锐减，也不会对区域植物多样性产生明显影响，对区域植被影响小。
（2）对陆生动物的影响
本项目施工期对动物产生影响的活动主要是在工程占地直接侵占、破坏野生动物生境以及施工活动及施工机械噪声对施工区附近野生动物造成惊扰等影响。
永久占地和临时占地使动物栖息地面积缩小。原在此区域栖息的两爬类、鸟类、兽类的部分栖息地将被直接侵占，迫使其迁往周边区域适宜栖息地；施工活动可能直接导致动物巢穴破坏，使动物幼体死亡；工程占地导致地上覆盖的植被消失，使在此栖息的动物觅食地、活动地面积减少，让在附近栖息的动物产生不适感；工程活动和施工人员产生的废水、废气污染物造成水体或土壤污染，施工粉尘造成环境及空气污染，危害动物健康甚至危及动物生命，两栖、爬行动物对此类影响最为敏感；施工噪声、机械振动、施工人员活动惊扰野生动物，影响它们的正常活动、觅食及繁殖，噪音影响严重时将迫使它们暂时迁徙。
1）对兽类的影响分析
本项目工程对兽类的影响主要体现在两个方面，即工程占地破坏部分兽类的栖息环境、人为活动干扰兽类分布范围。首先，对于工程占地对兽类栖息地的破坏，主要体现在对小型兽类的影响，如占地范围内的巢穴会被直接破坏，占地对植被的破坏导致兽类栖息环境直接改变。其次，因施工范围内施工人员的增加，导致区域范围内人为活动频繁，限制了部分兽类的活动范围缩小，或迫使活动范围转移。
经现场调查及查阅相关资料，工程区因受人工干扰影响大，大部分为农田区域，沿线的种类以小型鼠类为主，因此受影响最大的是野栖的小型兽类，如鼠类等。项目建设对小型兽类的影响主要是工程占地对栖息地的破坏，破坏它们的地下巢穴，机械振动和人员活动影响其活动范围。但由于上述小型兽类都具有较强的适应能力、繁殖快，施工不会使它们的种群数量发生明显波动。根据现场调查，评价区的分布有大量类似生境，可以为受到干扰的野生动物提供替代生境，进一步减少了施工活动对兽类。
综上所述，项目施工期对施工范围内兽类物种及种群数量影响较小。
2）对鸟类的影响分析
施工期间对鸟类的影响主要体现在两个方面，即工程占地对栖息环境的直接破坏、施工噪声产生的干扰。首先，工程占地对乔木林、草丛的破坏，会导致原本栖息于此的鸟类失去栖息场所，转移到其他区域栖息、繁衍。其次，鸟类对声音极其敏感，施工期间的噪声影响包括施工人员噪声及机械噪声影响，这些噪声会导致鸟类觅食、活动时避开施工区域，转移到其他区域范围内活动。
鸟类活动范围广泛，所栖息的环境多种多样，像林地、草地、农田、村庄等都是它们的活动和栖息场所，它们的食物也丰富多彩，动物尸体、小动物、昆虫、植物枝叶、种子、果实等都是它们的食物。工程施工区域只占鸟类活动和栖息场所的很小一部分，对鸟类活动及栖息影响小。
鸟类受噪声影响后，会自动远离施工区，且很容易在周边找到类似生境定居下来，同时工程结束后，噪声影响随即消失，因此噪声对鸟类的影响是短期的，可恢复的。
综上所述，项目施工期对施工范围内鸟类物种及种群数量影响较小。
3）对爬行类动物的影响分析
由于项目建设、施工人员的进入，会惊扰项目占地及施工范围内的爬行动物，由于原分布区被破坏会导致这些动物迁徙到工程影响区外的相似生境内。根据现场调查，沿线生境相似，爬行动物能够比较容易找到新的栖息场所，由于爬行动物对外界环境的适应能力较强，工程建设可能会使一部分爬行动物迁徙栖息地，但对种群数量影响较小。
4）对两栖类动物的影响分析
评价范围内两栖动物主要栖息在工程沿线的河流、池塘、稻田中。本工程施工区域在河道周边，施工期间会影响该河段两栖动物生境。但本项目占地面积小，施工周期短，评价区内两栖类种类单一，种群密度低，且多为中华蟾蜍、泽陆蛙等丘陵地区的常见种，在施工期间此类两栖生物将迁徙到周边类似生境生活，在施工结束后恢复河床及周边生境后，它们仍可回到原来的栖息地。因此对两栖动物不会造成大的影响。
5）对珍稀保护动物的影响分析
根据调查及资料查询，评价范围内无国家及地方保护动物。有2种易危物种（乌梢蛇、王锦蛇），一种特有种（蹼趾壁虎），无极危、濒危动物分布。
项目所在区域农耕历史悠久，受人为活动干扰较大，王锦蛇、乌梢蛇在评价区分布较零散，评价范围内无该蛇类的集中栖息地和生境，蛇类主要在宅基地、农田、灌草丛中出没，对蛙类、鼠类、鸟类等进行捕获觅食，因此上述两种蛇类可能因觅食而进入评价范围，为偶见。故项目对其的影响主要为施工过程中的惊扰、驱逐效应。拟建项目位于农村及岸线区域，由于施工的干扰，可能会导致这些受保护的动物向邻近地区迁移，远离施工区范围，转移到区域其他地方觅食，由于本项目工程占地范围很小，且周边有大范围的类似觅食区域，可以为受到干扰的保护动物提供替代生境，不会对其觅食、活动造成较大影响。项目施工前应制定野生动物保护方案，在施工过程中落实对野生动物的巡查，若发现珍稀保护动物，应停止施工，立即按照保护方案采取保护措施，采取措施后对受保护动物的影响可控。
蹼趾壁虎在评价区分布零散，一般栖居于山区丘陵之农田、路边草丛、灌木丛中，路边的石下也是良好的栖身之处；在受到惊扰时迅速逃跑。因此在施工期间受到干扰会离开施工区域，且项目周边有大量适宜蹼趾壁虎生活的区域，因此，工程建设对其影响较小。
3、对水生生态影响分析
（1）对浮游动植物、底栖生物的影响
通过在设计阶段采取避让措施，即要求生态缓冲带、尾水湿地、生态渠塘、生态湿地等工程在枯水期进行施工，尽量减少涉水施工，且施工结束对施工现场进行清理后，可保证施工期无废水、固废等进入河道内，因此工程施工期对浮游植物、浮游动物、底栖生物等水生生物影响小。
（2）对鱼类的影响
工程河口湿地、生态渠塘等涉水工程选择枯水期施工，对水生生物及生境的影响主要为施工噪声惊扰，使其远离施工区域。其中河口湿地施工区域位于沟渠汇入白安河河口上游区域，不涉及白安河主河道，工程施工噪声会使河道内鱼类远离施工区域，但不会造成鱼类损失。通过工程措施后，施工期废水、固废不会进入水体，因此施工期对鱼类影响主要为施工噪声对所在水域鱼类造成的惊扰，当噪声强度较大时，可能影响相应区域鱼类的产卵、索饵和洄游等活动，在一段时间内可能造成影响区域鱼类资源量的降低。但本项目主要为修建生态沟渠、生态缓冲带、尾水湿地、河口湿地、生态渠塘等，施工工程量较小，采用的大型设施设备少，施工周期短，且施工区域零散布置，鱼类受到施工惊扰后可迁徙到邻近水域，因此设备噪声经衰减后对保护区鱼类资源的影响很小。
项目各工程均不涉及对河道岸线的调整，不会对河道水面宽、流速、水深等水文情势产生影响，施工期间不会引起河道水文情势的改变，也不涉及坝的修建，因此对鱼类洄游通道不会产生影响。
4、对生态景观的影响
工程建设过程中将扰动原有地貌，破坏植被，减少评价区绿地斑块数量和面积。由于工程永久占地面积小，且永久工程占地范围内将按照施工设计方案栽种相应植被，形成新的湿地景观生态系统，且栽种的植被呈现了复合的层次和相宜的季相色彩，使具有不同生态特性的植物各得其所，提高系统的恢复能力、抗干扰能力和稳定性，构成稳定多样的群落景观。临时占地在工程结束后及时覆绿，随着施工结束，施工区域景观也将得到恢复，工程建设对当地景观影响不大。
5、对生态系统及生物多样性的影响
（1）对生态系统及生物多样性的影响
生态系统及生物多样性指的是一个地区的生态、物种多样化程度，是一个区域不同生态类型及物种资源的综合，工程的建设不会改变区域自然生态系统面积，项目建成后评价区的生态系统组成类型保持不变，不会对区域重要物种造成毁灭性影响。对生态系统及生物多样性的影响轻微。
（2）对生态系统服务价值的影响
项目的建设实施不会改变土地利用格局，不改变生态系统的生态服务功能，生态系统的服务价值能够得到保持。施工临时占地对生态服务价值有一定程度的负面影响，施工过程中通过采取一系列生态举措，包括控制扰动范围、表土剥离保护、后期绿化等，使得生态服务价值损失最小化，充分体现建设项目的生态保护原则。因此本项目建设对生态系统服务价值影响可控。
（3）生态入侵的影响
工程施工、工程人员、工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意地将外来物种带进该区域，由于有些外来物种可能比当地物种能更好地适应和利用被干扰的环境，进而对本地物种的多样性造成威胁，将导致当地生存的物种数量的减少和种群的衰退。本区域需严格检查以防止外来物种的侵入。
（4）线性阻隔的影响
工程施工过程中，工程永久占地和临时占地会暂时形成一定的生境隔离线，但施工期影响是暂时的、随施工结束而消失；项目工程区域呈零散分布，并未割断陆生动物的活动区域、迁移途径、觅食范围等，同时人类耕作活动对区域生态的影响改变已形成稳定，工程施工可能导致生物暂离施工区域，但不会造成生境隔离。
5.1.7  对水产种质资源保护区的影响分析
根据《琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区》中对保护区功能的划分，本项目部分工程位于保护区琼江干流的核心区河段，该保护区保护对象为翘嘴红鲌、蒙古红鲌、乌鳢、黄颡鱼。
施工期对保护区产生的直接影响包括施工产生的噪声、施工废水等临时影响，施工期内，其影响将一直存在。施工期的噪声可能会使产卵或洄游的鱼类受到惊听，从而导致该区域鱼类群体的变动，甚至影响到鱼类的产卵或洄游行为。若施工不当施工废水的排放主要造成水体SS含量的升高，其沉积和覆盖将导致施工水域下游一定河段近岸带浮游生物、底栖动物以及水生植物等生物量的变化，造成一定区域鱼类饵料生物的变化，进而影响到鱼类的索饵等。根据调查，河段评价范围内不存在集中产卵场，施工期间不涉及对产卵场造成影响。
本项目施工范围虽部分位于河道管理范围内，且部分工程位于琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区的核心区，本项目通过调整施工时序，选择枯水期施工，施工期水产种质资源保护区白安河水体内无永久及临时占地，因此施工期间不会影响保护区内水文情势。通过采取环保措施后施工期对流域内水质影响也很小，施工作业的噪声对河段鱼类有惊扰和驱赶作用，使得附近水域鱼类向上下游迁移，施工影响段区域数量减少，但工程完工后，影响消失。工程施工主要在枯水期进行，工程不涉及河道拦截坝作业，不会阻断河道，不会造成鱼类洄游通道的阻隔。
综上，工程施工期对水产种质资源保护区造成的影响是临时性的，通过采取一定的环保措施后可将影响降低到最低限度，工程施工对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区的影响有限。
环评要求，在施工过程中，需加强对保护区生态环境和生物资源的监测，实时调整治理方案，采取必要的保护措施，如增殖放流等，以降低治理工程对保护区功能的不利影响。
5.1.8  小结
项目施工期约为12个月，对环境的影响是局部的、暂时的，主要环境污染表现为施工工地扬尘、施工机械、运输车辆的废气、施工机械、大中型运输车辆产生的噪声以及施工废水、施工人员生活污水等废水，此外还有建筑垃圾、生活垃圾、清理垃圾等固体废弃物。这些都不可避免地会对周围环境，特别是噪声和大气环境产生不良影响。项目建设将对生态环境产生局部的影响，但不会引起整个区域生态系统的改变，通过严格落实生态保护措施后，工程运营对生态环境所产生的负面影响可得到有效控制及补偿。
5.2  [bookmark: _Toc9192]运营期环境影响
5.2.1  大气环境影响分析
运营期间本项目本身正常工况下不产生大气污染物，对周围大气环境无不利影响。由于植物的光合作用和空气净化功能，区域空气质量将得到一定改善。同时，本次评价要求污水处理厂尾水湿地运营管护单位应加强管理，确保工程的稳定良好运营，避免由于维护管理不当导致湿地产生异味气体，对周围居民的影响。
5.2.2  地表水环境影响分析
1、对水质的影响
本项目为生态治理类项目，运营期本身无废水产生。经过项目的实施，将对地表水环境产生以下影响：
1）本项目所在琼江流域主要为白安河、会龙河以及沿线汇水区，现状河流沿线水体自净能力不足，河道入河口缺乏生态缓冲区，污染物拦截和削减能力不足，使得河道水质变化直接影响琼江干流水质。本项目对沿线入河支流、沟渠等进行生态修复，能有效提高水体净化能力，改善入河水质。
2）部分河段与周边农田无明显分界线，在降雨时沿岸附近的农田地表径流无组织排放携带的污染物造成面源污染，通过构建生态沟渠、生态缓冲带，能有效拦截地表径流、面源污染，减少污染物进入琼江，对琼江水质有积极改善作用。
3）污水处理厂尾水人工湿地建设后，将对污水处理厂尾水进行进一步处理，降低尾水中污染物的浓度及含量，降低琼江水体污染负荷，琼江水质将有所改善。
4）琼江水生态系统构建，以“沉水植物净化系统”构建为主，水生动物调控为辅，实现水质净化功能及生态服务功能，通过采取相关的水生态工程措施使水域生态系统趋于生态平衡，实现水体保持自净并保持水质稳定。
因此，本项目的实施对地表水环境的影响属于正面影响，运营期项目区地表水环境质量将得到改善。
2、对水文情势的影响
本项目工程建设内容包括生态缓冲带、生态沟渠、河口生态湿地、生态渠塘、污水处理厂尾水湿地等，基本沿河道现有走向进行布设。其中生态缓冲带、河口湿地等主要在现有河滩范围内进行建设，采用生态友好型的设计方案，以植被栽种为主，不涉及对岸线进行硬化束窄工程；生态沟渠、尾水湿地不涉及涉水工程；生态渠塘在原有渠塘基础上进行生态改造，不对河道进行调整。
本项目实施引起河道地形的变化仅局限在项目实施附近局部区域，对整个河道地形影响很小，不涉及水温变化。项目实施完毕后，河道水流基本顺畅，水面面积、水量、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化、流态与工程建设前基本保持一致，对现有滩槽形势和河道演变趋势不会有明显影响。工程对所在河道的总体河势影响较小，不会造成河道水文情势的变化。
5.2.3  声环境影响分析
本项目运营期对植物进行管护采用人工的方式进行，运营期无噪声源，对周边声环境基本无影响。
5.2.4  固体废物环境影响分析
本项目在运营过程中需定期对植物进行修剪养护，将产生一定量的植物废弃物，集中收集后交由当地环卫部门清运处置。项目产生的固体废物均得到合理的处置，不会对环境产生二次污染问题。
5.2.5  地下水环境影响分析
本项目在施工过程中运行期不取用地下水，不深挖河道，对地下水流向、地下水位、地下水环境质量基本无影响，且工程建成运行以后也不会引起地下水流场、地下水位、地下水水质变化。
本项目主要对琼江干流及附近支流水体进行水生态治理，构建生态缓冲带、生态沟渠等；构建人工湿地设置填料床，建有防渗层，且运营期无废水产生。本项目建成后，将拦截、降低进入琼江水体的污染物含量，改善琼江水质，间接对地下水质起到一定的改善作用。
5.2.6  生态环境影响分析
1、对陆生生态环境影响分析
（1）对陆生植物的影响
本项目实施后，修建的生态缓冲带、人工湿地、生态湿地、生态渠塘、生态沟渠等，按照设计要求栽种植被（例如美人蕉、鸢尾、高羊茅、香蒲、芦苇等），使得原有单调的滩涂植被型得到了改善，提高了植被覆盖度，且引入多种适应性植物种类，增加了区域内植物的多样性。多样性的增加有助于提升生态系统的生产力和抵御外界环境变化的能力，对陆生植被呈正影响。
（2）对陆生动物的影响
工程完工后，永久用地范围内的植被无法恢复原貌，但会形成新的植被系统，与原有生态系统对比，湿地生态系统有一定增加，灌丛生态系统有一定减少。
项目所在区域分布有大量的农田及森林生态系统，且工程区附近的动物基本上都是常见种和广布种，原来生活在项目占地区域的这些动物会在周边类似生境生活，不会造成区域动物种类及种群数量减少。对于增加的湿地生态系统，可以吸引更多的水鸟及两栖动物到该区域生活，因此，运营期增加的湿地生态系统可引来更多的动物的种类、数量，动物物种会较以前有所增加。
总体上看，本项目运营期对区域动物的影响呈正影响。
2、对水生生态环境影响分析
（1）对浮游植物的影响
本工程建成后，自身不排污，不会对流域水质产生影响，经过前文分析运营期对流域水文情势影响很小，因而对工程河段的浮游植物种类不会造成明显影响。同时，项目建成后可减少污染物的入河量，水生植物可减少水土流失，降低水中悬浮物，对水体透明度增加，将可能使浮游植物的密度有所上升。
（2）对浮游动物的影响
运营期间，本工程建成后，自身不排污，不会对流域水质产生影响，经过分析运营期对水文情势影响很小，因而对浮游动物无明显影响。
（3）对底栖生物的影响
本项目运营期对河道水文情势影响小，且对河道水质呈正影响，项目运营期不影响河道底质，因此对底栖生物的影响小。
（4）对鱼类的影响
工程建成后不会产生生产废水，且对河道水质呈正影响，因此不会因为水质对鱼类饵料生物造成明显影响，也不会因为水质对鱼类在工程河段的正常生存产生明显影响，项目施工不涉及建坝，不会阻隔流域内鱼类的基因交流，不会对琼江鱼类多样性造成明显的不利影响，不会引起鱼类多样性的减少。
本项目流域内分布有两种重要物种（四川省保护野生鱼类：紫薄鳅、小眼薄鳅），这两种鱼类生活习性均为底栖性。本项目工程均临岸布置（主要采用生态友好型的植被措施进行水生态修复），对流域水文情势造成的影响很小，且对流域水质呈正影响；且项目临岸布置，也不影响流域内该保护鱼类的底栖生存空间，因此对紫薄鳅、小眼薄鳅造成的影响小，不会影响其种群数量。
3、对景观和生物多样性影响分析
项目采用工程措施和植物措施相结合的形式，保持了河道原有的生态功能，绿化、美化了河流沿线景观，改善生态和美化环境，对区域景观呈正影响。
因项目增加了湿地面积，可吸引更多的水鸟及两栖生物到区域内生活，增加了陆生动物的多样性。
项目实施对地表径流具有延滞效应，可以减少总径流的排放量，并且径流在渗透进入下层土壤的迁移过程中不断发生化学、物理和生物反应，使得径流中的沉积物和其它污染物质得到削减。对地表径流中悬浮固体、营养盐具有较好的拦截效应。有效改善区域水质，水中各种污染物的含量都将有所降低，生存环境的优化将有利于水生生物的生长和繁殖。
本项目实施使植物群落物种多样性逐渐丰富，项目区域水域的浮游生物已形成稳定的生态平衡系统，不会出现单一物种的大量繁殖，有利于水生浮游生物维持稳定状态。而水中污染物浓度降低，含氧量增加，则有利于各种水生生物的生长。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使以这些生物为食物的鱼虾，以及以小鱼虾为食物的大型鱼类得到更充足的食物供应。
总体而言，本项目建设将使琼江流域水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。
4、对保护区、重点保护物种及其“三场”和洄游通道影响分析
（1）对保护区生态系统及功能的影响
本项目主要在临岸修建河口湿地、生态缓冲带、尾水湿地、生态沟渠等设施，采用生态友好型的设计方案，以植被措施恢复为主，硬化很少，因此对河道岸线及水文情势影响很小，且运营期生态恢复措施成效后，能够减少污染物进入水体，河道水质将得到提升，对保护区鱼类的影响很小，对琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区的结构功能影响小。
（2）对鱼类“三场”及洄游通道的影响
工程设计及施工最大利用天然岸坡的地形地势，虽占用部分河滩地，但采用生态友好型的设计方案，以植被措施恢复为主，硬化很少，因此对河道岸线及水文情势影响很小，不会影响整个河床的特性。且本项目不涉及建坝等工程，不会阻断河道，不会改变现有河道演变趋势，因此对鱼类三场及洄游通道无影响。根据地表水分析章节可知，对水文情势基本不造成影响，因此项目运营期不会对项目索饵场、越冬场、洄游通道造成影响，且项目修建的湿地、植被缓冲带等存在挺水植被，可能使得粘性卵的鱼类在该区域产卵，增加河道产卵区域，对鱼类呈正影响。
5.3  [bookmark: _Toc29817][bookmark: _Toc2109][bookmark: _Toc16754][bookmark: _Toc27527]环境风险影响分析
本项目为水生态修复项目，属非污染型生态项目，运营期基本无污染物排放，项目本身不会产生环境风险源和风险物质。结合项目工程特点，本工程环境风险主要包括施工期施工作业对地表水环境的影响和运营期生态修复植被的生物入侵风险影响。
1、对地表水环境的风险影响分析
（1）风险源
施工期作业可能导致以下几类污染源：
泥沙：施工过程中可能会产生大量泥沙，尤其是在土石方开挖作业实施时，泥沙进入水体会导致水体浑浊，影响水生生物的生存。
化学物质：如油料（机械设备油箱内油料）等，如果发生泄漏或不当处理，会直接污染水体。
废水和废弃物：施工过程中产生的机械清洗废水和固体废弃物（如包装材料、建筑垃圾等）如果未妥善处理，可能会进入水体造成水质污染。
（2）风险分析
水质变化：施工活动可能导致水体中悬浮物、营养盐等物质浓度增加，影响水质。
生态影响：水体污染可能对水生生物造成直接伤害，破坏生态平衡，影响鱼类和其他水生生物的生存。
（3）风险防范措施
施工区域设置围挡，临近水体区域增设防护堤，阻断泥沙入水；开挖时避开雨天，雨季分段施工、及时回填，裸露泥沙覆盖或洒水；施工区域出口设洗车池，洗车废水经沉淀后循环使用。施工现场柴油发电机设接油盘，滴漏及时用吸油毡、沙土收集；混凝土作业设专用区域，养护废水经沉淀后循环使用。固体废物分类收集、及时清运，严禁抛入水体。
采取以上措施后，对水质和生态的影响较小，地表水污染风险可接受。
2、生物入侵风险影响分析
外来物种可能与本地物种争夺水、阳光和营养等资源，导致本地物种数量减少甚至灭绝，进而可能改变原有的食物链和生态关系，影响生态系统的稳定性。某些外来物种可能携带病虫害，影响本地植物和动物的健康。
本项目优先选用本地原生植被进行生态修复，严禁引入未经风险评估的外来植被物种；定期巡查修复区域，及时发现并清除外来入侵植被，防止其扩散蔓延；建立监测机制，跟踪植被生长及物种变化，发现异常及时采取干预措施。
采取以上措施后，植被生物入侵风险影响小。



[bookmark: _Toc20248][bookmark: _Toc4708][bookmark: _Toc6864][bookmark: _Toc16416]6、污染防治措施及经济可行性分析
6.1  [bookmark: _Toc24597]施工期污染防治措施分析
6.1.1  施工期水环境保护措施
施工开挖尽量选择在枯水期进行，避免雨季施工。施工人员生活污水依托周边既有设施收集农用；施工废水经沉淀处理后回用于酒水降尘，不外排；加强施工管理，严禁在施工场地设置储油罐、储油桶和进行机械大修，严禁在库区内清洗施工机具，严禁将施工弃渣、弃土、垃圾、废水直接倾倒至地表水体，避免对地表水和琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区造成污染。加强施工期环境管理，制定突发环境事件应急预案，并与管理单位、生态环境主管部门等单位建立应急联动机制，定期组织应急演练，发生突发环境事件应立即处理和上报。
施工期生产废水污染成分不复杂，经简单的沉淀处理后，可满足施工重复用水的要求。上述废水治理环保措施皆是国内工程施工常用且成熟的技术，从环保角度是可行的。
经采取上述环保措施，施工废水均不排入白安河、会龙河等地表水体，对地表水环境质量影响较小。
6.1.2  施工期大气环境保护措施
为减少施工废气、扬尘对环境的影响，评价要求在施工过程中，应严格按照以下要求落实。
管理措施：施工中应选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械；加强施工机械、车辆的维护和保养，使之处于良好运行状态，减少汽车尾气对周边环境的影响；接触粉尘的施工人员须佩戴口罩等个人防护工具，防止粉尘对施工人员健康的危害；建设单位对建筑工程扬尘污染防治管理工作负首要责任，应当督促施工单位做好扬尘污染防治管理并加强检查；将扬尘防治目标及施工单位的扬尘防治责任明确写入承发包合同，并督促施工单位严格落实扬尘污染防治各项措施，在施工工地现场设置降尘员岗位，建立降尘员岗位制度；降尘员佩戴统一标识，实行“一岗双责”，对工地扬尘治理工作负直接管理责任；评价要求施工方必须做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业。
工程措施：
（1）冲洗设施：施工现场进出口设置冲洗设施、沉淀池、排水沟等车辆冲洗设施，达到水资源重复循环利用。
（2）洒水抑尘：施工现场应建立洒水清扫保洁制度，设专人负责卫生保洁，并做好保洁记录。每天对场区道路进行洒水清扫不少于2次，当遇到重污染天气，要相应增加洒水频次，或施工现场配备洒水车辆。
（3）临时苫盖、绿化：施工现场建材应码放整齐，废弃建材建渣应及时清运，不能及时清运的必须进行临时苫盖，施工现场非作业面裸土必须进行苫盖。
（4）渣土运输：施工现场要使用专用渣土运输车辆，防止物料遗撒造成扬尘污染；施工区域内机耕道、便道等非硬化路面定期洒水，减少路面起尘量；车辆驶离工地前，应落实专人进行冲洗管理，将轮胎和车身冲刷干净，并使用草袋、棕垫等物品，对车轮进行吸水处理，确保出场车辆符合环保要求，不污染道路；同时严禁超载、超速，按交通管理部门指定的路线及时间运输。
采取上述措施后，本工程施工期产生的废气将得到有效治理，施工场地场界无组织排放污染物浓度可满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关要求。工程不会对区域大气环境产生明显影响，大气环境保护措施可行。
6.1.3  施工期声环境保护措施论证
本项目工程的施工环境噪声的减缓措施，主要从两个方面来着手：噪声源减缓和传播过程减缓。
（1）合理施工安排施工布局及施工时间，禁止夜间施工。即：禁止夜间施工，中午时段禁止施工；
（2）从合理施工组织方面，注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，使之保持最佳工作状态和最低声级水平，可视情况给强噪声设备装减振机座控制施工噪声源强和振动，减轻施工噪声对工程区域声学环境质量的影响，力争做到施工噪声不扰民。
（3）高噪声设备的布设远离居民，靠近居民区的施工点应采取围挡施工措施；
（4）建筑工程承包方在施工期间应严格执行相关环境噪声（振动）管理规定，施工中除采用低噪声的施工机械外还应做到施工时间、时段、施工进度、施工原材料购进时间应精心安排、系统规划、规范施工。
（5）对钢筋、模板等构件装卸、搬运应轻拿轻放，严禁抛掷；施工现场工棚应全封闭。严禁进出施工场地的车辆鸣笛。
（6）加强材料运输车辆的维护和管理，使车辆一直处于良好车况状态，项目位于农村地区，运输车辆经过居民聚居路段时，应减速行驶，禁止鸣笛。
（7）合理安排施工车流量，设立标识牌，限制施工区内车辆时速在20km以内，严格控制车辆鸣笛，限制车辆等噪声污染。
项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家、自治区和日喀则市的施工噪声防治和管理规范中的相关规程要求进行治理，尽量减少施工噪声对外环境的影响。
6.1.4  施工期固体废弃物处置措施论证
工程施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾、工程清理垃圾等。开挖土石方就地回填利用，无弃方产生；建筑废料分类筛选，可回收的交废物收购站回收处理，对不能回收的建筑垃圾应集中堆放，委托有资质的建筑垃圾承运企业及时清运至指定建筑垃圾堆场；施工人员生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置；施工前期尾水湿地工程场地清理、生态沟渠工程沟渠清理以及生态缓冲带岸坡清表等产生的杂草、乱石、杂物等垃圾及废弃的植物经统一收集后交当地环卫部门清运处置。
采用以上控制措施后，项目产生的固废得到有效处置、利用，为环境接受，同时以上措施在各工地得到广泛采用，技术经济可行。
6.1.5  施工期生态环境保护措施论证
1、土地利用保护和恢复措施
（1）严格控制施工占用土地
①对项目占地合理规划，严格控制施工范围，尽量减少施工占地。
②按设计要求进行施工，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，并且根据现场实际情况尽量缩减施工作业带宽度，尽量减少临时占地。
③运输尽量利用原有公路。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。
④生态沟渠开挖尽量采用人工开挖，减少占地及植被破坏。
（2）施工过程对土壤的保护
①施工中临时占用的耕地采取保护土壤措施。对表层土壤必须做好表土剥离和表土收集存放。为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨天剥离、搬运和堆存表土。若表土堆存过程中遇降雨，则需要用防雨布遮挡堆存表土，防止水土流失，带走土壤中的养分，导致土壤肥力下降。
②提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力。
③优化施工方案，减少废弃土方的临时堆放，并尽量避免在雨天进行开挖作业活动。
（3）恢复土地利用原有格局
施工结束后，应当及时清除场地内施工废渣等遗留物，对临时占地裸露土地必须覆土复绿处理，恢复原土地性质。
2、陆生生态环境保护措施
（1）陆生植物保护措施
1）避让措施
在前期设计阶段，已经对方案进行了比选，尽量避免占用林地。在后续施工过程中，施工临时设施选址应避开林地区域，降低工程建设对自然植被的影响。在施工工程中，如发现有珍稀保护植物，要报告当地林业部门，在专业人员指导下进行保护、保护性移植。
2）减缓措施
工程施工依托就近的民房、院坝、建筑空地，不设置临时施工营地，大大减少了因征用土地而对植被和土地造成影响或破坏。
3）恢复补偿措施
①施工结束后，永久占地范围内的植被按照工程设计方案进行栽种，并定期养护，及时补种，达成成活率。
②施工结束后，对临时占地进行植被恢复工作，进行撒草绿化或复耕，恢复为原有植被类型。
③在植被恢复中，应优先选择当地原生植物，杜绝种植外来种及入侵种，以免造成生物入侵的新危害。应该依照“适地适树”、原生性、特有性、实用性的基本科学原则，种植当地生态系统中原有的、重要的、适应性强的植物种类，构建与周边生态环境相协调的植物群落；植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，还需维持物种种类和组成，保护生物多样性，在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。
（2）陆生动物保护措施
1）避让措施
在施工中严格划定施工范围，尽量减少对动物栖息地生境的破坏。
2）减缓措施
①施工期，加强设备维护及降噪措施的实施，减少工程施工对野生动物的惊扰。
②优化施工工艺和施工时序，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；施工工期尽量避开动物的繁殖期，同时避免早晚鸟类活动的时间进行施工。
③加强野生动物保护宣传和保护力度；加强《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生植物保护条例》有关保护野生动植物的宣传力度，大力宣传保护动植物的重要性和损坏、诱捕野生动植物的惩罚条例。
④针对评价范围内的重要野生动物（2种易危动物：乌梢蛇、王锦蛇），项目在施工过程中须加强对施工人员的宣传教育，规范施工人员行为，同时落实对重要动物物种的巡查，若发现重要野生动物或其幼体、卵时，应停止施工并采取相应的保护措施，禁止捕杀和破坏。施工结束后及时进行植被恢复，恢复野生动物的栖息环境。
3)恢复措施
施工结束后及时进行植被恢复，恢复野生动物的栖息环境。
3、水生生态环境保护措施
（1）避让措施
①项目施工工期为12个月，涉及鱼类主要繁殖期，为避让对保护区鱼类繁殖影响，建议在3~6月鱼类主要繁殖期，停止河道边岸开挖回填，禁止使用高噪声机械。
②为尽量减少涉水施工，将生态缓冲带、河口湿地、生态渠塘工程等施工安排在枯水期进行施工，可避免涉水施工。
（2）减缓措施
①施工单位尽量选用低噪声的施工机械和工艺，从根本上降低噪声源强。优化施工场地布局，高噪声高振动设备尽量远离河流，减少对鱼类的惊扰。
②提高施工效率，尽量缩短施工时间，减少对水生生物的影响。
③水域附近施工时，修建截排水沟及沉砂池，施工场地污水不得直接排入河流，避免污染水质，加剧对水生生物的负面影响。
④施工机械加油应采取防跑冒滴漏措施，机械设备若有漏油现象要及时清理散落油品。
⑤施工用料堆放应尽量远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，防止施工材料被暴雨径流带入水体；废弃的土石方应堆放在远离水体的指定地点，严禁弃入河道或河滩，淤塞河道；施工时所产生的废油及其他废物，严禁倾倒或抛入水体；不得在水体附近清洗施工器具、机械等。
⑥严格加强施工管理，施工过程中的产生的生活垃圾、生活污水等废物应妥善收集并处理，禁止外排或随意丢弃。保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行，防止施工机械或设备漏油事故发生。
（3）恢复与补偿措施
①施工结束后进行迹地清理，并按照设计要求栽种相应植被，恢复相应生态系统。
②依据《中华人民共和国渔业法》《水产种质资源保护区管理暂行办法》的相关规定，建设单位必须对因工程建设引起的水环境变化和对渔业资源造成的损失采取补偿措施，所采取的措施落实均需在自然保护区管理局和渔业行政主管部门的监督下实施，尽量减少涉水工程和运行对影响水域的鱼类等水生生物及其栖息环境，以及保护区的不利影响。依据水生生物评价专题报告，本项目水生生态补偿费75万元，用于渔业资源宣传、渔业资源保护巡护队伍建设，采用法律的手段，对水生生物资源进行有效保护；开展水生生物监测，为鱼类等水生生物资源的保护提供理论依据。
（4）管理措施
提高施工人员的环保意识，严禁下河捕鱼；加强施工管理，做好施工生产生活废污水和固体废弃物处理措施，保护水域生态环境；合理安排施工时间，尽量避开鱼类等的繁殖高峰时间。
建设单位应在工程管理机构内设置生态环境管理员，对施工期间保护区内水生动物情况进行实时监测或调查，并建立向保护区管理机构进行实时报告的制度。做好生态环境能够保护的宣传教育工作，提高施工人员的环保意识，严禁在保护区内滥捕水生动物；施工期间一旦发现珍稀水生动物，及时上报至保护区管理机构和建设单位，待处理完毕并经保护区管理机构同意后方可继续施工。
施工结束后，施工单位应按照景观相一致的原则，及时对施工场所等迹地进行恢复，同时要对上述场所附近裸露区域进行补充绿化。
6.2  [bookmark: _Toc15833]运营期环境保护措施及其技术经济论证
6.2.1  运营期废气治理措施
本项目运营期无废气产生。
6.2.2  运营期废水治理措施
本项目运营期无废水产生。
6.2.3  运营期噪声治理措施
本项目运营期无噪声产生。
6.2.4  运营期固废处置措施
本项目在运行过程中需定期对植物进行修建管护，将产生一定量的植物废弃物。收割的植物经统一收集后交由当地环卫部门清运处置，不会对环境造成二次污染，运营期固废污染防治措施可行。
6.2.5  运营期生态保护措施
本项目建设对生态环境的影响贯穿整个工程的运营期，运营期的影响是长期的、有利的，有利于湿地生态保护，增加生物多样性，也有利于改善周边的气候环境。
运营期对湿地内及其周围种植花草树木进行绿化，搞好树种配置，提高植被系统自身调节的能力和抵御污染的能力，绿化带具有吸尘滞土、隔音降噪的作用，水中植物具有拦截污染物的作用，能够减轻对生态环境带来的不利影响，因此，生态保护措施可行。
6.3  [bookmark: _Toc26353]环保治理措施与投资
项目总投资2914.54万元，其中环境保护投资共计约80万元，占项目总投资的2.7%，可满足项目环境保护及污染防治的需要，且在建设单位可承受的范围内，因此，本次评价拟采取的环保措施在经济上是可行的。项目环境保护措施及投资清单见表6.3-1。
表6.3-1   项目环境保护措施与投资一览表
	时期
	环境要素
	治理措施
	投资
（万元）

	施工期
	环境空气
	施工扬尘：施工场地设置围挡封闭施工；土石方作业采取湿法作业；场内道路洒水控尘；控制车速、清洗车辆、加盖篷布等。
	

	
	
	机械燃油废气：选用符合国家排放标准的机械、车辆；加强机械设备和车辆的维修保养，确保尾气达标排放。
	

	
	地表水
	机械车辆冲洗废水：经沉淀池处理后回用或洒水抑尘，不外排。
	

	
	
	生活污水：依托附近居民已有生活污水设施收集处理。
	

	
	声环境
	选用符合国家要求的低噪声设备；
靠近居民点施工段设置临时拦挡；
合理安排施工时间，合理布置施工设备，加强施工设备保养、加强管理等。
	

	
	固体废物
	建筑垃圾：分类回用利用，不能回收利用的定期转运至政府部门指定场所。
	

	
	
	生活垃圾：集中收集后交由环卫部门处置。
	

	
	
	清理垃圾：施工过程中清理的杂草、乱石、杂物等垃圾，集中收集后交由环卫部门处置。
	

	
	生态环境
	陆生生态：临时占地植被恢复、复耕。
	

	
	
	水生生态：进行水生生态补偿，加强水生生物监测。
	

	
	
	管理措施：加强施工人员宣传教育；设置警示牌等
	

	运营期
	生态环境
	定期对项目区域内植被进行绿化养护，栽培更新本地物种；禁止使用农药（尤其是含重金属）、氮磷含量高化肥，优先选用生态肥料，科学使用养料；委托专业机构进行水生生态监测。
	

	环境风险
	工程施工期间配备水泵、收集桶等应急物资；编制应急预案，与管理单位、生态环境部门等联动，一旦发生突发环境事件，立即启动相应的应急处理处置措施。
	

	合计
	/
	





[bookmark: _Toc16512][bookmark: _Toc2783][bookmark: _Toc8106][bookmark: _Toc18546]7、环境影响经济损益分析
环境影响经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。
7.1  [bookmark: _Toc10221]环保投资概算
环保投资是与污染预防、治理和生态保护等环保措施有关的所有工程费用总和，环保措施主要包括环境质量保护、生态环境保护和环境管理等措施。环保投资计算公式如下：


式中：
Xij——包括“三同时”在内用于污染防治、“三废”综合利用等项目费用；
Ak——包括工程建设过程中的其他费用。
本工程重点考虑了生态保护和施工期污染防治，采取必要的工程措施来保证环保目标的实现。项目环境保护投资概算约80万元，约占总投资2.7%。
7.2  [bookmark: _Toc19597]环境影响损失分析
（1）土地资源损失
工程永久占地主要为生态缓冲带、河口湿地、生态沟渠、尾水湿地、生态渠塘等，主要在河道管理范围线内实施。临时占地主要为施工便道占地，占地为耕地和其他土地，施工结束后进行恢复。
（2）陆生生态完整性损失
工程施工区域均布置在河道沿岸，施工占地范围内植被会遭到一定程度的破坏，但由于占地面积较小，不会影响当地植被的整体性和多样性，陆生生态环境的影响较小。
（3）水生生物损失
河口湿地、生态渠塘等工程施工将改变水生生物的生存环境，施工活动导致区域内水生植物短暂性消失，使施工段水体中悬浮物含量升高、水质下降，会对水生生物生存环境尤其是水产种质资源保护区造成一定影响。
（4）周边环境影响
工程建设过程中所产生的废水、扬尘、废渣、噪声将对局部环境产生不利影响。
7.3  [bookmark: _Toc26724]环境影响效益分析
（1）生态环境效益
1）保护动植物资源，为水生动植物提供优良的生境，维护物种多样性和生态系统的平衡；
2）调节区域小气候，水体配合树木可以增加空气湿度，有效缓解热岛效；
3）净化空气，控制噪声。大量的植物绿化能够吸收空气中的二氧化碳，制造氧气，净化空气，改善空气质量，还可以控制噪声，减少放射性污染；
4）琼江干流沿线农村生活污水得到有效防控，农田面源及城区面源得到有效拦截，水环境质量得到改善；
5）维持淡水资源平衡，补充地下水，促进水循环。
总之，本工程建成后可以保持生态系统的稳定，维护生态系统的平衡，从而具有良好的生态效益。
（2）社会效益分析
本项目实施后，将提升琼江流域的生态环境，提高周边景观质量，给当地的人文自然环境带来巨大的改善，进一步提升农村人居环境水平。通过深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、绿色发展道路，坚持以改善水环境质量为核心，以提升人民群众满意度、幸福感为中心，把生态修复、长效治理作为有效途径，系统推进滨水绿岸改造、人居环境改善有机联动，促进生态文明建设取得新突破。同时对于安居区的社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，为安居区提供一个良好的生活环境、工作环境、投资环境和生态环境，具有显著的社会效益。
（3）经济效益
项目涉及生态沟渠、人工湿地、生态渠塘、植被缓冲带等工程，属于生态修复治理项目。项目建设为当地居民创造大量的就业机会。项目实施后有助于改善流域水环境、提高防洪能力及农业生态环境质量，提升城镇发展空间，从而促进区域经济发展。
7.4  [bookmark: _Toc29157]小结
遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目为大幅阻减琼江上游农业面源污染负荷入河。项目更重要的意义还在于通过环保工程和水环境生态治理工程等全方位的环境治理措施，提高环境质量水平，改善河流水质，避免和减轻了河道污染对工农业生产及国民经济发展所造成的经济损失，所产生的间接经济效益是潜在的、巨大的。
遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目属于社会公益性建设项目，项目建成后改善了琼江流域的水污染状况，提高周边居民生活品质，带动相关产业发展，维护生态平衡等。工程具有较好的经济、社会和生态效益，对安居区社会经济的持续稳定发展具有巨大的推动作用。本工程所取得的社会效益和生态效益均是长远的，足以弥补本项目的运行管理费用，项目的整体效益是显著的。
通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求。


[bookmark: _Toc32135][bookmark: _Toc3695][bookmark: _Toc4034][bookmark: _Toc30549]8、环境管理及监测计划
8.1  [bookmark: _Toc21182]环境管理
8.1.1  环境管理的目的和意义
环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好建设项目的环境问题，首先必须强化其环境管理。
项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，最大限度地减少项目施工期和运营期对周围环境的不利影响，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
8.1.2  施工期环境管理
建设单位应建立环境保护责任制，将环境保护列入施工招标，在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与环境保护措施条款，由各施工承包单位负责组织实施，由环境监理部门负责定期检查,并将检查结果上报建设单位环境保护办公室及环境保护领导小组，并对检查中所发现的问题督促施工单位整改。
本工程施工期间施工单位应设置环境管理机构，并设环境管理专/兼职人员1~2人，施工单位应做好如下工作：
（1）制定施工期的环境管理计划，明确相关的责任关系。施工监理单位配置相应的环境监理人员，搞好工程施工期间的环境监理工作，减少施工期间水土流失量，确保环保设施的建设与正常运营。
（2）严格遵守四川省有关规定和通告，加强施工期的环境保护工作。
（3）严格执行环境保护的规章制度，加强施工过程中污染物的排放管理，严禁污染事故的发生。
施工期的环境管理计划如下：
表8.2-1   施工期环境管理计划
	环境要素
	管理措施
	实施单位

	环境空气
	施工场地设置围墙或者硬质围挡封闭施工，硬化进出口及场内道路并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘；控制车速、清洗车辆、加盖篷布等；加强机械设备和车辆的维修保养，确保尾气达标排放。
	施工单位

	地表水
	机械车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用或洒水抑尘，不外排；生活污泥：依托附近已有生活污水设施收集处理。
	施工单位

	生态环境
	严格划定施工作业范围，施工活动控制在作业带范围内；临时占用的施工用地在施工完成后及时恢复；
实施水土保持工程措施、植物措施和临时措施。
	施工单位

	声环境
	选用符合国家要求的低噪声设备；对高噪声源采取减振、隔声措施；合理布局施工设备和工作时间，尽量避免夜间施工。
	施工单位

	固体废物
	建筑垃圾运至市政渣场处理；废弃植物和生活垃圾由环卫部门清运处置
	施工单位


8.1.3  运营期环境管理
运营期在工程河段安排1名环境管理人员承担环境管理工作，负责环保设施的正常运行、维护与管理，做好绿化工程的管理和维护工作，建立环保档案，并加强生态、水资源及环境保护宣传教育。
8.2  [bookmark: _Toc4353]环境监测
本项目为生态修复工程等，根据项目特征，环境监测主要为生态环境、环境空气、声环境监测，其中环境空气、声环境影响主要发生在施工期，本次选择施工期进行监测，生态环境影响需考虑其恢复情况，因此选择施工结束后进行监测。
（1）生态环境
项目建设不可避免地对区域内生态环境造成一定的干扰，为科学评估工程建设对区域内生态环境产生的影响，及时反映生态的变化情况，为进一步减缓工程建设对区域的影响，实时优化或调整保护方案提供科学依据。
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19—2022），本项目为河道生态修复工程，主要影响为水生生态影响，结合项目实际情况，本次生态监测计划如下：
表8.2-2   生态监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测内容
	监测时间

	水生生态
	谭家老房子河口湿地
	水生生物种类、种群数量、结构、生物量、生物多样性、“三场”变化
	建议在工程结束后2~3内开展

	
	古房子生态缓冲带
	
	

	
	白马镇污水处理厂尾水湿地
	
	

	
	青冈村（二）生态渠塘
	
	

	陆生生态
	谭家老房子生态缓冲带临时占地区域
	植物物种组成、分布与数量；植物群落类型的结构，包括物种数、物种组成和各物种的相对比例等
	建议在工程结束后2~3内开展

	
	群力村生态缓冲带临时占地区域
	
	


项目水生生态设置4个监测点位，包含了项目影响区，河口湿地、尾水湿地、生态缓冲带、生态渠塘等具有代表性位置。
项目陆生生态设置2个监测点位，主要位于生态缓冲区域临时占地区域，可观测陆生植被恢复情况，点位具有代表性。
（2）大气、噪声监测
环境空气、声环境影响主要发生在施工期，可能存在噪声、扬尘等问题，因此，实施单位应委托有资质的单位承担环境监测任务。项目施工期大气、噪声监测计划见下表：
表8.2-3   施工期环境监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测内容
	监测时间/频次

	声环境
	工程附近居民点
	等效连续A声级
	有污染或者投诉时监测1次

	大气环境
	工程附近居民点
	TSP
	有污染或者投诉时监测1次


8.3  [bookmark: _Toc27070]环保设施验收内容
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》以及《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行），本项目施工完毕后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收调查报告。应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用。环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。项目竣工验收“三同时”一览表见下表。
表9.3-1   项目竣工验收“三同时”一览表
	环境类别
	污染源
	治理措施
	验收要求

	生态环境
	工程占地、施工活动
	1、施工活动集中在一定范围内进行，防止随意扩大施工范围，减少施工对动植物的影响。
2、施工结束后，新增施工临时占地拆除平整、并进行绿化恢复（主要为施工便道，需恢复至原有水平）。
	临时占地植被得到恢复。

	大气环境
	施工扬尘和运输车辆扬尘、机械车辆尾气
	1、选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，使之处于良好运行状态；加强对施工机械的科学管理；合理安排运行时间；加强施工机械和车辆的维护和保养；使用优质燃料。
2、土石方施工采取湿法作业；加强运输管理，限速行驶，禁止超载；粉状材料的运输应封闭或遮盖，以减少扬尘产生；运输车辆驶出工地时，应对其轮胎进行清洗；粉状材料堆放场周围设围挡，遇恶劣天气加蓬覆盖；大风天气禁止施工；施工场地、道路定期洒水。
	符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）

	固体废物
	生活垃圾、建筑垃圾
	1、分类回收利用，不能回收利用的定期转运至建筑垃圾受纳场。
2、集中收集后交给环卫部门处置。
3、临时堆土采取苫盖、拦挡等措施防护，机械设备停放区域地面应铺设吸油毡布，防止施工机械油料泄漏污染土地。
	施工区无遗留固体废弃物，未造成二次污染。

	声环境
	设备、车辆噪声
	选用低噪声施工机械和运输工具、合理安排施工时间、设置拦挡隔声措施、施工机械隔声及基础减振。
	场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、周围声环境敏感点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准相关限值要求

	水环境
	施工废水、基坑排水、生活污水
	1、 施工废水经沉淀池处理后作场地洒水降尘；
2、 基坑排水经静置沉淀后通过水泵抽排至下游河道。
3、施工期生活污水依托附近居民既有卫生设施收集处理，不外排。
	废水得到有效治理，且不外排。




[bookmark: _Toc26980][bookmark: _Toc26436][bookmark: _Toc25451][bookmark: _Toc1161]9、评价总结
9.1  [bookmark: _Toc9656][bookmark: _Toc7216][bookmark: _Toc22956]结论
遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目位于遂宁市安居区白马镇、石洞镇、聚贤镇。工程建设生态沟渠8条，总长6860m；河口湿地3处，总面积5950㎡；生态缓冲带7处，总面积54800㎡；污水处理厂尾水湿地2处；生态渠塘1处，面积11400㎡。项目总投资2914.54万元，环保投资约80万元。
9.1.1  [bookmark: _Toc12518]产业政策符合性分析
本项目为水生生态修复工程，本项目属于鼓励类中的“二、水利”中第4款 水生态保护修复：水生态系统及地下水保护与修复工程。本项目于2026年6月24日已取得《遂宁市安居区发展和改革局关于遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目初步设计及投资概算的批复》（遂安发改〔2026〕191号），项目代码：2509-510904-04-01-602912。
因此，项目建设符合产业政策相关要求。
9.1.2  [bookmark: _Toc31413]规划符合性分析
本项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规；符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》《遂宁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》《遂宁市安居区“十四五”生态环境保护规划》《遂宁市“十四五”水安全保障规划》等相关规划要求；符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》《四川省涪江流域综合规划》等相关流域管理要求；符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》《四川省水产种质资源保护区管理实施细则》等保护区管理要求；符合《自然生态空间用途管制办法（试行）》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《关于转发<关于加强和规范生态保护红线管理的通知（试行）>的通知》等自然生态空间、生态保护红线相关要求；符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝）环境影响评价文件审批原则（试行）》《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》等相关政策要求。
9.1.3  [bookmark: _Toc29501]生态环境管控单元符合性分析
根据“四川省生态环境分区管控智能应用”查询结果，项目的建设符合《遂宁市生态环境保护委员会关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）及遂宁市生态环境分区管控相关要求。
9.1.4  [bookmark: _Toc6900]区域环境质量现状
1、环境空气
环境空气中各评价因子均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中过渡阶段浓度限值二级标准，项目所在地大气环境质量达标。
2、地表水
项目所在区域地表水体所有监测断面现状评价因子均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准限值，评价区域的水体现状环境质量达标。
3、声环境
各监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 相应功能区标准限值，表明项目所在区域声环境质量状况良好。
4、地下水环境
评价范围内各地下水监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。
5、土壤环境
项目所在区域内土壤环境质量现状可达到《土壤环境质量 农用地地土壤污染风险管控标准》标准要求，项目所在地土壤环境质量良好。
9.1.5  [bookmark: _Toc16167]环境污染防治及影响分析
1、地表水环境保护措施及环境影响
施工开挖尽量选择在枯水期进行，避免雨季施工。建设区域内不建设生活区，生活污水依托周边民居现有生活污水处理设施收集处理；少量施工机械、车辆冲洗废水，经临时沉淀池处理后用于场地抑尘和车辆冲洗用水，不外排。项目建设对地表水影响较小。
2、大气环境保护措施及环境影响
施工时采取洒水抑尘，施工现场设置围挡；开挖产生的土石方、表土待施工完毕后及时回填；施工机械设备尾气通过使用达到国家排放标准的设备车辆、加强维护保养、使用优质燃料，加强作业区通风净化，减缓对大气环境的影响；施工扬尘通过湿法作业、密闭运输、限速行驶、车辆清洗、洒水降尘，减少施工扬尘的排放，施工期不会对周边大气环境产生明显影响。
3、声环境保护措施及环境影响
施工期噪声通过选用低噪声施工机械和运输工具、合理安排施工时间、设置拦挡隔声措施、施工机械隔声及基础减振等措施进行治理，噪声污染能降低到可接受的水平。
4、固体废物处置措施及环境影响
施工期生活垃圾分类收集交环卫部门清运处理；建筑垃圾经回收利用后剩余部分运至当地政府部门指定的建筑废渣专用堆放场；清理垃圾收集后交环卫部门清运处理。固废经分类处理处置后对环境影响小。
5、生态保护措施及生态影响
施工期严格控制扰动范围，采取表土剥离及回覆、临时堆土苫盖、临时拦挡、施工迹地撒播草籽等工程措施，优化施工方案、加强施工人员生态保护意识，运营期通过树立宣传标识、增强当地居民生态保护意识。本项目占地分散，各工程点占地面积较小，工程量小，施工周期短，通过加强宣传教育活动、规范施工、落实废气、废水、固废、噪声环保措施，并优化施工方案（在枯水期进行施工可避免涉水施工、避开3~6月鱼类繁殖期进行施工）、在施工结束后清理现场，对临时占地进行覆土绿化后。施工活动对生态环境的影响小。
9.1.6  [bookmark: _Toc221]环境经济损益分析
在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，项目的建设原则满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。
9.1.7  [bookmark: _Toc18305]环境管理与监测计划
项目属于以生态影响为主的项目，对环境的影响主要集中在施工期，因此施工期重点监测项目噪声、粉尘等对沿线居民点影响，委托具有相应监测资质的单位承担施工期环境监测。环境管理应贯穿建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例。
9.1.8  [bookmark: _Toc7548]公众参与
本次公众参与调查根据生态环境部于2018年7月16日发布的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的规定要求，采用网上公示、刊登报纸、张贴告示三种方式进行。
9.1.9  [bookmark: _Toc15112]评价结论
综上所述，遂宁市安居区琼江流域白安河及会龙河聚贤镇段生态修复项目符合国家及地方相关产业政策和相关规划要求。建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项前期手续，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，环境效益、经济效益和社会效益显著。根据建设单位进行的公众参与工作，对本次环评报告的编制工作进行了公示，公示期间未收到公众的反对意见。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。
9.2  [bookmark: _Toc16761][bookmark: _Toc27734][bookmark: _Toc21871]要求与建议
（1）要保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。
（2）加强施工人员管理，设置警示牌和宣传栏，明确各自生态环境保护目标和施工人员的责任和义务。加强对保护区的宣传教育工作，切实做好各项保护措施，防止盗猎及捕杀野生动物。
（3）施工单位、建设单位须有相应的监督、检查、落实措施，强化监督机制和管理机制，环境管理人员定期和不定期到现场检查环保措施的执行情况和执行效果。
（4）项目实施过程中，建设单位应保证足够的环保资金，并与环境管理机构密切配合，自觉接受监督，认真落实工程的环保措施，将不利环境影响减至最低。
（5）拟建项目应严格落实环评报告书提出的环保措施，并在工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。
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