遂宁市安居区消防救援大队
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公众聚集场所投入使用、营业

消防安全告知承诺书

单位名称____________________
单位地址____________________
填表日期____________________
消防安全告知事项
根据《中华人民共和国消防法》，现将公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理有关事项告知如下：

一、法律依据
《中华人民共和国消防法》第十五条规定。公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出符合消防安全标准的承诺，并提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。

行政许可范围

（一）宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂等； 
（二）公共娱乐场所：影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；舞厅、卡拉 OK 厅等歌舞娱乐场所；具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；游艺、游乐场所；保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

三、基本要求

开办公众聚集场所应当符合法律法规和消防技术标准要求。 
娱乐场所、互联网上网服务营业场所的设置地点还应当符合《娱乐场所管理条例》和《互联网上网服务营业场所管理条例》。

四、申请材料

公众聚集场所的建设单位或者使用单位通过消防业务受理窗口或者消防在线政务服务平台提交以下材料：

1.公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书； 
2.营业执照； 
3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 
4.场所平面布置图、场所消防设施平面图； 
5.法律、行政法规规定的其他材料。 
第1、2项材料通过消防在线政务服务平台或者消防业务受理窗口提交；其他材料可以在消防救援机构现场核查时提交。

办理时限

对到消防业务受理窗口提出申请的，当场作出决定；对通过消防在线政务服务平台提出申请的，自收到申请之日起一个工作日内办结。

法律责任

经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的，责令停止使用、停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款；经责令限期改正，逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，依法撤销相应许可。

消防安全承诺
                                         现就申请公众聚集场所投入使用、营业作出下列消防安全承诺：

一、已认真学习消防法律法规，对公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查告知事项的全部内容已经知晓和全面理解。

二、已符合《公众聚集场所消防安全要求》，场所所在建筑为合法建筑，场所满足公众聚集场所投入使用、营业的各项消防安全条件。

三、在使用、营业过程中遵守消防法律法规和消防技术标准，确保消防安全。

四、所填写的信息真实、准确。

五、及时提交相关材料，并确保真实、合法、有效。

以上承诺是申请人的真实意思表示。如有违反承诺的行为，愿意承担相应的法律责任。

                                                  单位印章：
                          法定代表人或者主要负责人签名：
年    月   日

基本信息登记表
	场所名称

（统一社会信用代码）
	
	法定代表人/

主要负责人
	

	公民

身份号码
	
	建筑结构
	

	地 址
	
	建筑结构
	

	场所

建筑面积
	
	使用层数

（地上/地下）
	

	场所性质
	□影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所   

□舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所

□具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所     □游艺、游乐场所

□保龄球馆、旱冰场       □桑拿浴室      □其他

	
	□宾馆、饭店 □商场 □集贸市场 □客运车站候车室 

□客运码头候船厅 □民用机场航站楼 □体育场馆 □会堂 □其他

	场所所在

建筑情况


	名    称
	
	建筑面积
	

	
	建筑层数

（地上/地下）
	
	建筑高度
	

	
	□消防车道             是否畅通：□是 □否 

(消防车登高操作场地   是否符合消防安全要求：□是 □否 

(室外消火栓           是否完好有效：□是 □否 

(水泵接合器           是否完好有效：□是 □否

	
	(消防控制室           是否符合消防安全要求：□是 □否 

(消防水泵房           是否符合消防安全要求：□是 □否 

(消防电梯             是否符合消防安全要求：□是 □否

(柴油发电机房         是否符合消防安全要求：□是 □否 

(燃油或燃气锅炉房     是否符合消防安全要求：□是 □否

(变压器室             是否符合消防安全要求：□是 □否 

(配电室               是否符合消防安全要求：□是 □否

(其他专用房间：       是否符合消防安全要求：□是 □否

	场所情况
	用火

用电
	电气线路设计单位： 

电气线路施工单位：

电器产品是否符合消防安全要求：    □是 □否

场所是否使用燃气：                □是 □否

燃气类型： 

燃气施工（安装）单位： 

燃气用具是否符合消防安全要求：    □是 □否

场所是否使用燃油：                □是 □否 

燃油储存位置及储量： 

其他用火用电情况：

	
	安全

疏散
	安全出口数量：          是否畅通：□是 □否 
疏散楼梯设置形式： 
疏散楼梯数量：          是否畅通：□是 □否 
避难层（间）设置位置： 
避难层（间）数量：      是否符合消防安全要求：□是 □否 
(消防应急广播          是否完好有效：□是 □否 
□消防应急照明          是否完好有效：□是 □否 
□疏散指示标志          是否完好有效：□是 □否

	
	消防

设施
	□室内消火栓            是否完好有效：□是 □否 

□自动喷水灭火系统      是否完好有效：□是 □否 

□火灾自动报警系统      是否完好有效：□是 □否 

□气体灭火系统          是否完好有效：□是 □否 

□泡沫灭火系统          是否完好有效：□是 □否 

□机械防烟系统          是否完好有效：□是 □否 

□机械排烟系统          是否完好有效：□是 □否 

□其他消防设施：        是否完好有效：□是 □否 

□灭火器种类、型号和数量：

	室内装修
	装修部位
	顶棚
	墙面
	地面
	隔断
	固定家具
	装饰织物
	其他

	
	装修材料

燃烧性能等级
	
	
	
	
	
	
	

	其他需要说明的情况：


　说  明
1. 《公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书》应加盖公众聚集场所印章，并由场所的消防安全责任人（法定代表人或主要负责人）签名。没有单位印章的，应由场所的消防安全责任人签名。 
2.申请人应如实填写基本信息登记表，保证内容准确、完整，并对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。 
3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。 
4.文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。 
5.“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢结构、钢筋混凝土结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。 
6.“场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的，则无需填写该栏。 
7.“用火用电”一栏中，燃气类型按照实际使用情况填写，如：管道天然气、瓶装液化石油气、管道人工煤气等。 
8.“安全疏散”一栏中，疏散楼梯设置形式按照实际使用情况填写，如：防烟楼梯间、封闭楼梯间、敞开楼梯间、室外楼梯。避难层（间）设置位置按照实际位置填写，如建筑第几层或者具体位置。 

9.“室内装修”一栏中的“装修材料燃烧性能等级”按照装修材料的实际情况分别填写 A 级（不燃材料）、B1 级（难燃材料）、B2 级（可燃材料）、B3 级（易燃材料）。 
10“其他需要说明的情况”填写场所使用多栋建筑等情况，包括每栋建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。 
申请人通过消防业务受理窗口以及在消防救援机构现场核查时提交的材料请使用国际标准 A4 型纸打印、复印或按照 A4 型纸的规格装订，其中“营业执照”为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由消防救援机构人员现场核对复印件与原件是否一致；通过消防在线政务服务平台提交材料的，应当扫描或拍照上传有关材料原件。

营业执照模板
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法人身份证模板
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遂宁市XXXX有限公司（场所名称）
灭火和应急疏散预案（参考模板）
（注：请仔细阅读内容，根据场所特性修改成本场所的灭火预案，请合理规范制定。）

一、单位基本情况：举例：遂宁市XXXX有限公司位于遂宁市河东新区德水XXX路，场所建筑面积xxx平方米，主营中餐，可同时容纳xx名人员用餐。

二、消防安全重点部位：举例：厨房、仓库、用餐区域、电气设备集中区域、燃气储存与使用区域、厨房排油烟系统、消防设施设备所在区域等等。
三、周边环境：举例：毗邻xx建筑、xx商场等，交通方便，人流量大。
四、消防水源：举例：门店临近XXX河，建筑楼顶设有消防水池或消防水箱，店铺内有X个室内消火栓，室外设有X个消防水泵接合器。
五、组织机构及职责

（一）指挥部

1.总指挥：由消防安全责任人       担任。
2.成员：下设灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组、通讯联络组、设施保障组。
3.职责：正确组织指挥其他责任分工小组，有效展开工作和组织人员的调配，分析火势发展变化情况，采取有效灭火措施，迅速引导人员疏散，在消防队到达后，移交指挥权，配合消防队行动。

（二）灭火行动组

1、负责人：                  
2、成员：                    
3.职责：加强平时的灭火技术训练，灭火行动组接到报警后，应立即赶赴着火现场，根据预案或现场指挥员的指令迅速检查是否切断现场电源，利用灭火器材迅速扑救。如火势较大，暂时不能扑灭，应立即根据现场情况及时采取隔离等措施，防止火势进一步蔓延，并积极配合专业消防人员完成灭火任务。
（三）疏散引导组

1、负责人：                        
2、成员：                           
3.职责：高度重视消防工作，坚守岗位，不擅离职守，每日按要求开展防火巡查，及时发现和消除火灾隐患，营业前检查疏散通道，并保持畅通。在发生火情时，疏散引导员要坚守岗位，在人员没有全部撤出之前不得撤离岗位，发生火灾后立即组织引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散，在组织人员疏散时，要头脑冷静，千万不要惊慌失措，疏散引导员在组织人员疏散时，要告诉被困人员，利用身边的毛巾、衣物等，捂住口鼻，以免吸进有毒气体。
（四）安全防护救护组
1、负责人：                            
2、成员：                              
3.职责：安全防护救护组应立即按照预案或指挥员的指令，对现场实行警戒，保证消防车辆的畅通无阻，维护好现场秩序，防止无关人员进入现场，配合好专业消防员及医务人员抢救火场内被困伤员及重要物资。

（五）通讯联络组

1、负责人：                               
2、成员：                                  
职责：发现火灾后迅速拨打119报警，报警时说明火灾地点和场所，报警后迅速到路口等候消防车，指引火场道路。保持总指挥与疏散引导组的联络，统计疏散人员。

（六）设施保障组

1、负责人：                             
2、成员：                                 
3.职责：切断非消防动力电源，保障照明及消防设施、设备电源，停止空调运行，操控消防设施，如联动控制发生故障，则由工程设备部门值班人员赶到设备处实施手动控制，为防火和疏散提供设备保障。 

六、报警和接警处置程序
（一）场所内部人员发现异常情况，如 ：异味、异声、烟雾、温度骤然升高等都有责任及时报告值班领导，并积极采取早期处置、营救及疏散救护措施。如果确认是火灾，应立即拨打“119”火警电话，在报警时应说清楚着火的场所、着火部位、着火的物质及有无人员被困，并说清楚场所在哪一条路、报警电话号码、报警人姓名。

（二）1、火灾发生地附近工作人员在保证个人人身安全的前提下有义务就近使用消防设施、器材展开初起火灾的扑救工作，尽力控制火灾的蔓延，保持同值班人员的联系，等待相关人员的到来。

灭火行动组接到值班人员的联络电话后应立即携带所配备的灭火设施赶赴火场，了解事故的详细情况，在事故发生区域员工的协助下有计划地展开灭火自救工作。
3.当接到撤离的命令后，灭火行动小组应协助疏散小组进行人员的疏散，并一起撤离出火灾现场。

4.消防队赶到火场后，灭火行动组应配合消防队进行供水、灭火。
七、事后处理程序
1.在确定火灾扑灭，各项事项已经妥当、安全后，相关人员还应当做好以下工作：
①清点人员，了解人员安全状况；
②检查电力设备的受损情况，检查能否在保证安全的情况下恢复供电；
③清点各种消防器材，并做好记录。

2.火灾后，在火灾区域设立警戒区，保护好火灾现场，协助消防机构进行火灾原因调查。

                                法人代表签字：

                                消防安全责任人：

                                消防安全管理人：

                                年    月    日
遂宁市XXXX有限公司（场所名称）

消 防 安 全 制 度 （参 考 模 板）
（注：请仔细阅读内容，根据场所特性修改成本场所的消防安全制度，不要只改一个标题，模板是综合性的，不是只针对某一种类型的场所，请合理规范制定。）
消防安全责任人姓名：            

身份证号码：                     联系电话：              消防安全管理人姓名：          

身份证号码：                    联系电话：          

一、消防安全教育、培训制度，由消防安全负责人        负责。
1.每年利用放录像、板报、宣传画、标语、授课等各种形式，根据不同季节、节假日的特点，结合各种火灾事故案例，积极主动、深入持久地开展宣传教育工作，使员工提高防火的警惕性和同火灾作斗争的自觉性，提高自防自救能力。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，保障消防安全的操作规程，做到依法治火。3、场所应针对岗位特点进行消防安全教育培训并掌握报火警、扑救初起火灾以及逃生自救的知识和技能。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。6、掌握灭火器材、设备的使用方法和自救、互救。7、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。8、至少每半年组织一次对全体员工的集中消防安全培训。9．消防培训应有培训计划，定期组织考核并做好记录。10、培训员工要掌握组织、引导在场群众疏散。
二、防火巡查、检查制度，由消防安全负责人         负责。

1.落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。2、消防工作归口管理职能部门每日对场所进行防火巡查。营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种；3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日通知消防安全检查情况，若发现本场所存在火灾隐患，应及时整改。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。6、防火巡查、检查的内容应当包括：⑴、用火、用电有无违章情况 ; ⑵、安全出口、疏散通道是否畅通，有无占用、堵塞、封闭；⑶、安全疏散指示标志、应急照明是否完好有效；⑷、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；消防安全标志是否完好清晰；⑸、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；⑹消防安全重点部位的管理和人员在岗情况；⑺、建筑消防设施运行情况；⑻消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；⑼防火巡查落实情况及时记录；火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；⑽、楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况。

三、安全疏散设施管理制度，由消防安全管理人          负责 。

1.单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。3、应保持场所内的消防设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。6、单位应明确消防安全疏散设施管理的归口责任部门或责任人定期维护、检查。

四、消防设施、器材维护管理制度，由消防安全管理人      负责。
1.消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养由消防工作归口管理部门负责，设立专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。3、购买和使用质量合格且取得国家规定市场准入资格的消防产品，消防产品的出厂合格证、质量标识等资料应当齐全。4、设置消防安全标识，便于识别消防设施、器材的种类、使用方法、注意事项以及火灾时便于使用和引导人员安全疏散设置消防安全标识。5、在明显位置、疏散楼梯入口处应设置本场所（本层）的安全疏散指示图，标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。6、不得损坏、挪用、擅自拆除消防设施、器材。设有自动消防设施的场所，应当每月进行维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，主要消防设施、器材上应张贴载有维护保养单位和维护保养情况的标识。7、消防设施和消防设备定期检查：（1）烟感报警系统的检查由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。（2）排烟系统每半年检查一次。（3）室内消火栓、喷淋泄水检查每季度一次。（4）其他消防设备的检查，根据不同情况决定检查时间。4、消防器材管理：（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。
五、火灾隐患整改制度，由消防安全管理人        负责。
1.场所存在的火灾隐患应当及时予以消除。2、巡查、检查中发现可当场整改火灾隐患，应立即填写《单位火灾隐患限期整改通知单》，并派人采取措施整改。3、消防安全负责人或管理人应组织对报告的火灾隐患进行认定，明确火灾隐患整改责任部门、责任人、整改的期限和所需经费来源。4、在火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障安全。5、消防安全负责人或管理人应对火灾隐患整改完毕的情况进行复查确认，填写《单位火灾隐患整改复查单》。6、对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改复函送达消防救援机构。7、重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停产停业整改。8、对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向其上级主管部门或当地人民政府报告。
六、用火、用电安全管理制度，由消防安全负责人       负责。

1.电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除明火或散发火花地点周围及下方的易燃、可燃物，配置消防器材易燃、可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工，动火施工结束后应清理现场火种火源；2、需要动火施工的区域与使用、营业区之间应进行防火分隔；3、禁止在营业时间进行动火施工；4、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；5、不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时应有专人看护；6、对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行； 7、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备，确因生产经营需要拉接临时线路应履行单位内部审批手续，进行负荷核算后由专业电工操作；8、电器产品靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施；9、营业结束时，切断营业场所的非必要电源。

七、用油、用气安全管理制度，由消防安全负责人       负责。

1.使用合格正规的气源、气瓶和燃气、燃油器具； 2、可能散发可燃气体或蒸气的场所，应设置可燃气体探测报警装置； 3、场所内以及厨房、锅炉房等部位内的燃油、燃气管道及其法兰接头、阀门，应定期检查、检测和保养； 4、营业结束时，应关闭燃油、燃气设备的供油、供气入户阀门； 5、燃气燃烧器具的安装、使用及其管路的设计、维护、保养、 检测，必须符合国家有关标准和管理规定，并由经考核合格的安装、维修人员实施作业；6、炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施；7、厨房的烟道应至少每季度清洗一次。
八、消防控制室管理制度，由消防安全管理人         负责。
1.制定消防控制室日常管理、值班操作人员职责、接处警操作规程、交接班程序等工作制度。2、消防控制室实行每日24小时值班制度，每班不应少于2人，值班操作人员应当持有消防行业特有工种职业资格证书。3、消防控制室内不得堆放杂物，保证其环境满足设备正常运行的要求；保存相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、消防设施维保记录、灭火和应急疏散预案及值班记录等文件资料。4、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 5、上班时间应严格值守，离岗应做好交接班手续。6、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知消防部门并报告消防安全负责人。                                                                
                  法人：

消防安全责任人：

                            消防安全管理人：

                                 年    月   日
图纸请提供场所平面布置图和场所消防设施图

注解：场所平面布置图、场所消防设施平面图可选择提供A4及以上大小的纸质版和电子版。

图纸要加盖申报单位（场所）印章（电子签章），没有单位（场所）印章的，由申请人签名确认并注明日期，有设计、施工单位的宜加盖相关单位印章（电子签章）。

建筑面积在500平方米以上的场所选择提供纸质图纸的宜为晒图纸（即蓝图纸）。

场所平面布置图应包括使用功能和面积、安全疏散等情况。

场所消防设施平面图应包括消防电源及配电、消防给水、自动灭火、防排烟及供暖通风和空气调节设施、火灾自动报警、灭火器、消防应急照明和疏散指示等系统平面布置。

以下展示图例仅供参考，并不是场所办理需要的所有图纸。
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消防安全检查申报表

申请人（印章）：　　　　　　　　　　　             填表日期：    年   月   日
	场所名称

（统一社会信用代码）
	
	法定代表人/

主要负责人
	

	公民

身份号码
	
	联系电话
	

	地 址
	
	建筑结构
	

	场所

建筑面积
	
	使用层数

（地上/地下）
	

	场所性质
	□影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所   

□舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所

□具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所     □游艺、游乐场所

□保龄球馆、旱冰场     □桑拿浴室    □其他

	
	□宾馆、饭店 □商场 □集贸市场 □客运车站候车室 

□客运码头候船厅 □民用机场航站楼 □体育场馆 □会堂 □其他

	场所所在

建筑情况


	名    称
	
	建筑面积
	

	
	建筑层数

（地上/地下）
	
	建筑高度
	

	
	□消防车道             是否畅通：□是 □否 

□消防车登高操作场地   是否符合消防安全要求：□是 □否 

□室外消火栓           是否完好有效：□是 □否 

□水泵接合器           是否完好有效：□是 □否

	
	□消防控制室           是否符合消防安全要求：□是 □否 

□消防水泵房           是否符合消防安全要求：□是 □否 

□消防电梯             是否符合消防安全要求：□是 □否

□柴油发电机房         是否符合消防安全要求：□是 □否 

□燃油或燃气锅炉房     是否符合消防安全要求：□是 □否

□变压器室             是否符合消防安全要求：□是 □否 

□配电室               是否符合消防安全要求：□是 □否

□其他专用房间：       是否符合消防安全要求：□是 □否

	场所情况
	用火

用电
	电气线路设计单位：

电气线路施工单位：

电器产品是否符合消防安全要求：    □是 □否

场所是否使用燃气：                □是 □否

燃气类型： 
燃气施工（安装）单位：
燃气用具是否符合消防安全要求：    □是 □否

场所是否使用燃油：                □是 □否 

燃油储存位置及储量： 

其他用火用电情况：

	
	安全

疏散
	安全出口数量：        是否畅通：□是 □否 
疏散楼梯设置形式： 
疏散楼梯数量：          是否畅通：□是 □否 
避难层（间）设置位置： 
避难层（间）数量：      是否符合消防安全要求：□是 □否 
□消防应急广播          是否完好有效：□是 □否 
□消防应急照明          是否完好有效：□是 □否 
□疏散指示标志          是否完好有效：□是 □否

	
	消防

设施
	□室内消火栓            是否完好有效：□是 □否 

□自动喷水灭火系统      是否完好有效：□是 □否 

□火灾自动报警系统      是否完好有效：□是 □否 

□气体灭火系统          是否完好有效：□是 □否 

□泡沫灭火系统          是否完好有效：□是 □否 

□机械防烟系统          是否完好有效：□是 □否 

□机械排烟系统          是否完好有效：□是 □否 

□其他消防设施：        是否完好有效：□是 □否 

□灭火器种类、型号和数量：

	室内装修
	装修部位
	顶棚
	墙面
	地面
	隔断
	固定家具
	装饰织物
	其他

	
	装修材料

燃烧性能等级
	
	
	
	
	
	
	

	其他需要说明的情况：


附：《公众聚集场所消防安全承诺书》

公众聚集场所消防安全承诺书

                      现就申请公众聚集场所投入使用、营业作出下列消防安全承诺： 
一、《消防安全检查申报表》所填写的信息真实、准确。 
二、场所所在建筑为合法建筑。 
三、及时提交相关材料，并确保真实、合法、有效。 
以上承诺是申请人的真实意思表示。如有违反承诺的行为， 愿意承担相应的法律责任。 
单位印章：
法定代表人或者主要负责人签名：
                                     年   月   日
说  明
1. 《公众聚集场所消防安全承诺书》应加盖公众聚集场所印章，并由场所的消防安全责任人（法定代表人或主要负责人）签名。没有单位印章 的，应由场所的消防安全责任人签名。 
2.申请人应如实填写消防安全检查申报表，保证内容准确、完整，并对 
提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承 
担相应的法律后果。 
3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面 
整洁，不得涂改。 
4.文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。 
5.“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢结构、钢筋混凝土 
结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。 
6.“场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建 
筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的，则无需填写该栏。 
7.“用火用电”一栏中，燃气类型按照实际使用情况填写，如：管道天然 
气、瓶装液化石油气、管道人工煤气等。 
8.“安全疏散”一栏中，疏散楼梯设置形式按照实际使用情况填写，如： 
防烟楼梯间、封闭楼梯间、敞开楼梯间、室外楼梯。避难层（间）设置位 
置按照实际位置填写，如建筑第几层或者具体位置。 
9.“室内装修”一栏中的“装修材料燃烧性能等级”按照装修材料的实 
际情况分别填写 A 级（不燃材料）、B1 级（难燃材料）、B2 级（可燃材料）、 B3 级（易燃材料）。 
10“其他需要说明的情况”填写场所使用多栋建筑等情况，包括每栋建筑 
的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。 
11.申请人通过消防业务受理窗口以及在消防救援机构现场核查时提交 的材料请使用国际标准 A4 型纸打印、复印或按照 A4 型纸的规格装订其 中“营业执照”为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由消防救援机构 人员现场核对复印件与原件是否一致；通过消防在线政务服务平台提交材料的，应当扫描或拍照上传有关材料原件。

营业执照模板
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法人身份证模板
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遂宁市XXXX有限公司（场所名称）
灭火和应急疏散预案（参考模板）
（注：请仔细阅读内容，根据场所特性修改成本场所的灭火预案，请合理规范制定。）

一、单位基本情况：举例：遂宁市XXXX有限公司位于遂宁市河东新区德水XXX路，场所建筑面积xxx平方米，主营中餐，可同时容纳xx名人员用餐。

二、消防安全重点部位：举例：厨房、仓库、用餐区域、电气设备集中区域、燃气储存与使用区域、厨房排油烟系统、消防设施设备所在区域等等。
三、周边环境：举例：毗邻xx建筑、xx商场等，交通方便，人流量大。
四、消防水源：举例：门店临近XXX河，建筑楼顶设有消防水池或消防水箱，店铺内有X个室内消火栓，室外设有X个消防水泵接合器。
五、组织机构及职责

（一）指挥部

1.总指挥：由消防安全责任人       担任。
2.成员：下设灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组、通讯联络组、设施保障组。
3.职责：正确组织指挥其他责任分工小组，有效展开工作和组织人员的调配，分析火势发展变化情况，采取有效灭火措施，迅速引导人员疏散，在消防队到达后，移交指挥权，配合消防队行动。

（二）灭火行动组

1、负责人：                  
2、成员：                    
3.职责：加强平时的灭火技术训练，灭火行动组接到报警后，应立即赶赴着火现场，根据预案或现场指挥员的指令迅速检查是否切断现场电源，利用灭火器材迅速扑救。如火势较大，暂时不能扑灭，应立即根据现场情况及时采取隔离等措施，防止火势进一步蔓延，并积极配合专业消防人员完成灭火任务。
（三）疏散引导组

1.负责人：       
2、成员：                           
3.职责：高度重视消防工作，坚守岗位，不擅离职守，每日按要求开展防火巡查，及时发现和消除火灾隐患，营业前检查疏散通道，并保持畅通。在发生火情时，疏散引导员要坚守岗位，在人员没有全部撤出之前不得撤离岗位，发生火灾后立即组织引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散，在组织人员疏散时，要头脑冷静，千万不要惊慌失措，疏散引导员在组织人员疏散时，要告诉被困人员，利用身边的毛巾、衣物等，捂住口鼻，以免吸进有毒气体。
（四）安全防护救护组
1、负责人：                            
2、成员：                              
3.职责：安全防护救护组应立即按照预案或指挥员的指令，对现场实行警戒，保证消防车辆的畅通无阻，维护好现场秩序，防止无关人员进入现场，配合好专业消防员及医务人员抢救火场内被困伤员及重要物资。

（五）通讯联络组

1、负责人：                               
2、成员：                                  
职责：发现火灾后迅速拨打119报警，报警时说明火灾地点和场所，报警后迅速到路口等候消防车，指引火场道路。保持总指挥与疏散引导组的联络，统计疏散人员。

（六）设施保障组

1、负责人：                             
2、成员：                                 
3.职责：切断非消防动力电源，保障照明及消防设施、设备电源，停止空调运行，操控消防设施，如联动控制发生故障，则由工程设备部门值班人员赶到设备处实施手动控制，为防火和疏散提供设备保障。 

六、报警和接警处置程序
（一）场所内部人员发现异常情况，如 ：异味、异声、烟雾、温度骤然升高等都有责任及时报告值班领导，并积极采取早期处置、营救及疏散救护措施。如果确认是火灾，应立即拨打“119”火警电话，在报警时应说清楚着火的场所、着火部位、着火的物质及有无人员被困，并说清楚场所在哪一条路、报警电话号码、报警人姓名。

（二）1、火灾发生地附近工作人员在保证个人人身安全的前提下有义务就近使用消防设施、器材展开初起火灾的扑救工作，尽力控制火灾的蔓延，保持同值班人员的联系，等待相关人员的到来。

灭火行动组接到值班人员的联络电话后应立即携带所配备的灭火设施赶赴火场，了解事故的详细情况，在事故发生区域员工的协助下有计划地展开灭火自救工作。
3.当接到撤离的命令后，灭火行动小组应协助疏散小组进行人员的疏散，并一起撤离出火灾现场。

4.消防队赶到火场后，灭火行动组应配合消防队进行供水、灭火。
七、事后处理程序
1.在确定火灾扑灭，各项事项已经妥当、安全后，相关人员还应当做好以下工作：
①清点人员，了解人员安全状况；
②检查电力设备的受损情况，检查能否在保证安全的情况下恢复供电；
③清点各种消防器材，并做好记录。

2.火灾后，在火灾区域设立警戒区，保护好火灾现场，协助消防机构进行火灾原因调查。

                                法人代表签字：

                                消防安全责任人：

                                消防安全管理人：

                                年    月    日
遂宁市XXXX有限公司（场所名称）

消 防 安 全 制 度 （参 考 模 板）
（注：请仔细阅读内容，根据场所特性修改成本场所的消防安全制度，不要只改一个标题，模板是综合性的，不是只针对某一种类型的场所，请合理规范制定。）
消防安全责任人姓名：            

身份证号码：                     联系电话：              消防安全管理人姓名：          

身份证号码：                    联系电话：          

一、消防安全教育、培训制度，由消防安全负责人        负责。 

1.每年利用放录像、板报、宣传画、标语、授课等各种形式，根据不同季节、节假日的特点，结合各种火灾事故案例，积极主动、深入持久地开展宣传教育工作，使员工提高防火的警惕性和同火灾作斗争的自觉性，提高自防自救能力。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，保障消防安全的操作规程，做到依法治火。3、场所应针对岗位特点进行消防安全教育培训并掌握报火警、扑救初起火灾以及逃生自救的知识和技能。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 6、掌握灭火器材、设备的使用方法和自救、互救。7、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。8、至少每半年组织一次对全体员工的集中消防安全培训。9．消防培训应有培训计划，定期组织考核并做好记录。10、培训员工要掌握组织、引导在场群众疏散。
二、防火巡查、检查制度，由消防安全负责人         负责。 

1.落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。2、消防工作归口管理职能部门每日对场所进行防火巡查。营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种；3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日通知消防安全检查情况，若发现本场所存在火灾隐患，应及时整改。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。 6、防火巡查、检查的内容应当包括：⑴、用火、用电有无违章情况 ; ⑵、安全出口、疏散通道是否畅通，有无占用、堵塞、封闭；⑶、安全疏散指示标志、应急照明是否完好有效；⑷、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；消防安全标志是否完好清晰；⑸、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；⑹消防安全重点部位的管理和人员在岗情况；⑺、建筑消防设施运行情况；⑻消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；⑼防火巡查落实情况及时记录；火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；⑽、楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况。

三、安全疏散设施管理制度，由消防安全管理人          负责 。

1.单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。3、应保持场所内的消防设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 6、单位应明确消防安全疏散设施管理的归口责任部门或责任人定期维护、检查。

四、消防设施、器材维护管理制度，由消防安全管理人      负责。
1.消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养由消防工作归口管理部门负责，设立专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。3、购买和使用质量合格且取得国家规定市场准入资格的消防产品，消防产品的出厂合格证、质量标识等资料应当齐全。4、设置消防安全标识，便于识别消防设施、器材的种类、使用方法、注意事项以及火灾时便于使用和引导人员安全疏散设置消防安全标识。5、在明显位置、疏散楼梯入口处应设置本场所（本层）的安全疏散指示图，标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。6、不得损坏、挪用、擅自拆除消防设施、器材。设有自动消防设施的场所，应当每月进行维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，主要消防设施、器材上应张贴载有维护保养单位和维护保养情况的标识。7、消防设施和消防设备定期检查：（1）烟感报警系统的检查由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。（2）排烟系统每半年检查一次。（3）室内消火栓、喷淋泄水检查每季度一次。（4）其他消防设备的检查，根据不同情况决定检查时间。 4、消防器材管理：（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。
五、火灾隐患整改制度，由消防安全管理人        负责。 

1.场所存在的火灾隐患应当及时予以消除。2、巡查、检查中发现可当场整改火灾隐患，应立即填写《单位火灾隐患限期整改通知单》，并派人采取措施整改。3、消防安全负责人或管理人应组织对报告的火灾隐患进行认定，明确火灾隐患整改责任部门、责任人、整改的期限和所需经费来源。4、在火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障安全。5、消防安全负责人或管理人应对火灾隐患整改完毕的情况进行复查确认，填写《单位火灾隐患整改复查单》。6、对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改复函送达消防救援机构。7、重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停产停业整改。8、对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向其上级主管部门或当地人民政府报告。
六、用火、用电安全管理制度，由消防安全负责人       负责。 

1.电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除明火或散发火花地点周围及下方的易燃、可燃物，配置消防器材易燃、可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工，动火施工结束后应清理现场火种火源；2、需要动火施工的区域与使用、营业区之间应进行防火分隔；3、禁止在营业时间进行动火施工；4、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；5、不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时应有专人看护；6、对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行； 7、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备，确因生产经营需要拉接临时线路应履行单位内部审批手续，进行负荷核算后由专业电工操作；8、电器产品靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施；9、营业结束时，切断营业场所的非必要电源。

七、用油、用气安全管理制度，由消防安全负责人       负责。

1.使用合格正规的气源、气瓶和燃气、燃油器具； 2、可能散发可燃气体或蒸气的场所，应设置可燃气体探测报警装置； 3、场所内以及厨房、锅炉房等部位内的燃油、燃气管道及其法兰接头、阀门，应定期检查、检测和保养； 4、营业结束时，应关闭燃油、燃气设备的供油、供气入户阀门； 5、燃气燃烧器具的安装、使用及其管路的设计、维护、保养、 检测，必须符合国家有关标准和管理规定，并由经考核合格的安装、维修人员实施作业；6、炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施；7、厨房的烟道应至少每季度清洗一次。
八、消防控制室管理制度，由消防安全管理人         负责。
1.制定消防控制室日常管理、值班操作人员职责、接处警操作规程、交接班程序等工作制度。2、消防控制室实行每日24小时值班制度，每班不应少于2人，值班操作人员应当持有消防行业特有工种职业资格证书。3、消防控制室内不得堆放杂物，保证其环境满足设备正常运行的要求；保存相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、消防设施维保记录、灭火和应急疏散预案及值班记录等文件资料。4、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 5、上班时间应严格值守，离岗应做好交接班手续。6、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知消防部门并报告消防安全负责人。                                                                
                  法人：

消防安全责任人：

                            消防安全管理人：

                                 年    月   日
图纸请提供场所平面布置图和场所消防设施图

注解：场所平面布置图、场所消防设施平面图可选择提供A4及以上大小的纸质版和电子版。

图纸要加盖申报单位（场所）印章（电子签章），没有单位（场所）印章的，由申请人签名确认并注明日期，有设计、施工单位的宜加盖相关单位印章（电子签章）。

建筑面积在500平方米以上的场所选择提供纸质图纸的宜为晒图纸（即蓝图纸）。

场所平面布置图应包括使用功能和面积、安全疏散等情况。

场所消防设施平面图应包括消防电源及配电、消防给水、自动灭火、防排烟及供暖通风和空气调节设施、火灾自动报警、灭火器、消防应急照明和疏散指示等系统平面布置。

以下展示图例仅供参考，并不是场所办理需要的所有图纸。
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流程图1





平面布置图





应急照明平面布置图





应急照明灯平面布置图





地面疏散平面布置图





自动喷水灭火系统平面布置图





消火栓平面布置图





火灾自动报警系统平面布置图





火灾自动报警系统平面布置图





消火栓平面布置图





自动喷水系统平面布置图





机械排烟系统平面布置图





流程图2





平面布置图





应急照明平面布置图





应急照明灯平面布置图





地面疏散平面布置图





自动喷水灭火系统平面布置图





消火栓平面布置图





火灾自动报警系统平面布置图





火灾自动报警系统平面布置图





消火栓平面布置图





自动喷水系统平面布置图





机械排烟系统平面布置图









