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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	PVC封边条及密封条生产项目

	项目代码
	2606-510904-04-01-927789

	建设单位联系人
	周乐菊
	联系方式
	

	建设地点
	遂宁市安居区安东大道26 号

	地理坐标
	（105度29分34.674秒，30度19分49.349秒）

	国民经济
行业类别
	C2922 塑料板、管、型材制造
	建设项目
行业类别
	“二十六-53 塑料制品业292”

	建设性质
	☑新建
□改建
□扩建
□技术改造	
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	安居区发展
和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	川投资备【2606-510904-04-01-927789】FGQB-0303号

	总投资（万元）
	400.00
	环保投资（万元）
	44.5

	环保投资比例（%）
	11.13
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）面积（m2）
	5000

	专项评价设置情况
	专项评价
	设置原则
	本项目

	
	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物及氯气；不设大气环境影响专项评价

	
	地表水
	新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水通过市政管网排入安居区龙眼井污水处理厂；项目不设地表水专项评价。

	
	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目主要有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；不设环境风险专项评价。

	
	生态
	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及河道取水；不设生态专项评价。

	
	海洋
	海洋直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及海洋工程建设；不设海洋专项评价。

	规划
情况
	规划名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》；
审批机关：四川省人民政府；
审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号）

	规划环境影响评价
情况
	规划环境影响评价名称：《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035）环境影响报告书》；
召集审查机关：四川省生态环境厅；
审批文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于印发遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035）环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2025〕25号）（2025年8月14日）；

	规划及规划环境影响评价符合性
分析
	1． 与《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》的符合性分析
四川省遂宁市安居区工业集中发展区成立于2007年，包括遂宁市安居区化工工业园（简称“化工园”）和遂宁市安居区东部新城工业区（简称“新城工业区”）；其中“化工园”规划面积为5.75平方公里，重点发展天然气化工、盐化工以及各类精细化工下游产业，其规划环境影响报告书于2008年10月通过了原四川省环境保护厅组织的审查（川环建函〔2008〕941号）；“新城工业区”规划面积为13.33平方公里，主要发展机械电子、纺织及食品产业，其规划环境影响报告书于2012年4月取得规划环评审查意见（川环建函〔2012〕79号，原四川省环境保护厅）。
2019年，遂宁市安居区人民政府对四川省遂宁市安居区工业集中发展区进行调整，并组织相关单位编制了《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》，根据《关于〈遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书〉审查意见的函》（文号：川环建函〔2020〕39号，四川省生态环境厅）：规划面积22.76平方公里（包括四川遂宁安居经济开发区规划范围该经开区于2019年1月由四川省人民政府以川府函〔2019〕20号文批准设立为省级开发区，核准面积为8.086平方公里），四至范围为东至遂内高速，北接国道318，西靠中心城区，南临琼江，重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。
本项目主要从事塑料板、管、型材制造，不在安居区工业集中发展区（含经开区）规划准入负面清单内，与区域规划无明显冲突；项目选址用地性质为工业用地，符合遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划产业规划及用地要求。
2． 与《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见的函的符合性分析
根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见的函（川环建函〔2025〕25号），本项目与园区产业定位及生态环境准入清单符合性见下表：
表1-1 与遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035）规划环评符合性一览表
	规划内容
	本项目情况

	产业定位
	重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。
	本项目属于塑料制造，与园区主导产业不冲突。

	鼓励、禁止和允许入园行业名录
	鼓励类
	①以园区确定的主导产业及其配套产业等符合产业政策和规划的行业；
	本项目不属于园区确定的主导产业及其配套产业。

	
	
	②用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目
	

	
	
	③优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。
	

	
	禁止类
	1.禁止引入不符合国家法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录禁止类的项目。
	本项目不涉及。

	
	
	2.禁止引入不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目。
	

	
	
	3.禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。
	

	
	
	4.严控主导产业以外的列入《环境保护综合名录》“高污染”产品名录的项目。
	

	
	
	5.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目。
	

	
	
	6.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药火工及火焰产品制造。
	

	
	
	7.禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。
	

	
	允许类
	原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属于允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求：
	本项目与规划区规划无明显冲突且已取得四川遂宁安居经济开发区管理委员会入园证明，为园区允许类项目。

	
	
	对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。
	

	严格生态环境准入
	按照《报告书》提出的《规划》优化调整建议、生态环境准入清单，做好园区的项目引入和规划建设工作。禁止引入高毒、剧毒危险化学品仓储（园区内企业生产配套原料仓储设施除外）、冶炼（湿法冶炼除外）、石油化工、煤化工、化学原料药、黄磷、合成氨、制浆造纸、皮革鞣制等项目；新扩化工园区范围禁止引入剧毒危险化学品生产建设项目；禁止在长江干支流一公里范围内新建、扩建化工项目。新引入项目应严格落实重金属和新污染物相关管控要求。
	本项目不属于禁止引入类行业，不涉及重金属及新污染物排放。  

	严格环境空间管控，优化功能布局
	《规划》应符合国土空间总体规划要求，应统筹协调好安居城区、玉丰镇与园区发展方向和用地布局，将节能环保及高端装备产业园临近安居城区二类工业用地调整为一类工业用地，禁止引入喷漆、排放恶臭类建设项目；新扩化工园区引入项目应远离玉丰场镇布局；新引入项目应充分论证选址合理性和环境相容性，合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标严格涉风险源企业管理和布局，严格落实园区周边用地管控要求，避免发生环境纠纷。
	本项目与安居城区相距超2km，项目场址周边500m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。

	严守环境质量底线
	严格落实国家和地方大气、水土壤和固体废物等污染防治防控措施及《报告书》相关要求，按照遂宁市、安居区大气环境质量限期达标规划等要求，落实区域减排工程，强化企业废气无组织排放管控，严格控制大气污染物排放总量。严格落实《水污染防治行动计划遂宁市工作方案》《水污染防治行动计划安居工作方案》《安居区琼江流域地表水环境质量改善方案》等要求，严控水污染物排放总量，持续推进区域地表水环境质量改善。推进锂渣等固体废物源头减量和综合利用，严格规范固体废物（特别是危险废物）的收集暂存、转运、利用及处置过程的环境管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。
	本项目将严格落实国家和地方大气、水土壤和固体废物等污染防治防控措施及《报告书》相关要求。


综上所述，本项目属于遂宁高新技术产业园区允许类入驻项目；同时，四川遂宁安居经济开发区管理委员会出具了《入园证明》，项目的建设与《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求相符。

	其他符合性分析
	1． 产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订版），本项目属于C2922 塑料板、管、型材制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励、限制和淘汰类行业。因此，本项目为允许类，项目的建设符合国家产业政策。
2026年6月8日，安居区发展和改革局以川投资备【2606-510904-04-01-927789】FGQB-0303号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件2）。
2． 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析
《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）：“第二十一条、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。”
“第二十三条、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级”；“第二十六条、禁止新建、扩建不符合要求的高能耗、高排放、低水平项目”。
本项目为C2922 塑料板、管、型材制造，未列入《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）“高污染、高环境风险”产品、行业名录，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目；因此，本项目建设与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的相关要求相符。
3． 项目与生态环境分区管控符合性
根据生态环境部2024年7月6日发布的“关于印发《生态环境分区管控管理暂行规定》的通知（环环评〔2024〕41号）”，本次评价主要结合四川政务服务网“四川省生态环境分区管控智能应用”系统查询结果及《遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）等相关文件，对本项目生态环境分区管控管理符合性进行分析，具体如下：
（1）与遂宁市生态保护红线符合性
根据遂宁市生态环境保护委员会《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）中相关内容，本项目位于安居区工业集中发展区，属于工业重点管控单元；项目与遂宁市环境综合管控单元的位置关系如下图所示：
[image: 局部截取_20260415_185449]本项目

图1-1项目与遂宁市环境综合管控单元的位置关系图
表1-2 项目与《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环函〔2024〕2号）文件符合性
	行政区划
	生态环境管控要求
	本项目
	符合性

	遂宁市
	（1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险；
（2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求；
（3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；
（4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；
（5）优化中心城区园区布局。
（6）深化成都平原、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。
	（1） 本项目无重金属排放；
（2） 本项目不属于锂电产业；
（3） 本项目废气排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》的相关要求；
（4）本项目不位于长江主要干支流沿岸，无大宗环境风险物质贮存；
（5）本项目位于合规工业园区内；
（6）项目承诺严格遵守重污染天气管控要求。
	符合

	安居区
	（1）加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全；
（2）严格施工扬尘、道路扬尘管控；
（3）加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，
科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理
技术；
（4）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放；
（5）锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
	（1）本项目为市政供水，不涉及饮用水安全。
（2）项目在既有的工业厂房内布设生产线，施工扬尘微小。
（3）项目不涉及农业面源。
（4）现有不涉及重金属，有机废气采用二级活性炭系统高效处理排放。
（5）本项目不属于锂电行业。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）的相关管控要求。
（2）“四川省生态环境分区管控智能应用”系统查询结果及符合性分析
根据四川省政务服务网的“直通部门—生态环境厅—生态环境分区管控智能应用—辅助研判服务”）查询，项目建设地点涉及的环境管控单元为“遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）”（管控单元编号：ZH51090420003），属于工业重点管控单元。
项目与所属“生态环境分区管控”查询结果截图如下：
[image: ]图1-2 项目生态环境分区管控查询页面截图
项目位置与生态环境管控单元的位置关系如下图：（图中①表示本项目所在位置）
[image: position-map-1780991340214.png]
图1-3 项目与生态环境分区管控单元相对位置图
本项目涉及的生态环境管控单元1个，分别是：
表1-3 项目涉及的生态环境管控单元一览表
	序号
	涉及环境管控单元名称
	涉及环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元类型

	1
	遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）
	 ZH51090420003
	遂宁市
	重点管控单元


本项目涉及的环境要素管控分区有7个，分别是：
表1-4 项目涉及的环境要素管控分区一览表
	序号
	涉及环境要素管控分区名称
	涉及环境要素管控分区编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	减污降碳重点管控区——四川遂宁安居经济开发区近零碳排放试点园区
	YS5109042590001
	遂宁市安居区
	减污降碳
	其他自然资源重点管控区

	2
	安居区城镇开发边界
	YS5109042530001
	遂宁市安居区
	自然资源
	土地资源重点管控区

	3
	四川安居经济开发区
	YS5109042540002
	遂宁市安居区
	自然资源
	高污染燃料禁燃区

	4
	安居区自然资源重点管控区
	YS5109042550001
	遂宁市安居区
	自然资源
	自然资源重点管控区

	5
	安居区其他区域
	YS5109043110001
	遂宁市安居区
	生态
	一般管控区

	6
	琼江-安居区－跑马滩－控制单元
	YS5109042210002
	遂宁市安居区
	水
	水环境工业污染重点管控区

	7
	遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）
	YS5109042310002
	遂宁市安居区
	大气
	大气环境高排放重点管控区


①项目与所属经济区要求符合性分析如下：
表1-5 项目与所属经济区要求符合性分析
	所属经济区名称
	类别
	要求
	本项目情况

	成都平原经济区
	区域特点
	成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安8市大部分区域属于国家层面重点开发区，是重点管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为全省第一经济增长极。到2025年，区域生产总值目标为3万亿元，人口城镇化率要达到68%，发展与环境承载压力最为突出。
	本项目位于遂宁市。

	
	发展定位与目标
	创新改革试验的先导区、现代高端产业的集聚区、西部内陆开放的前沿区、区域协同发展的样板区以及全面建成小康社会的先行区；
重点发展电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料产业和数字经济，建设全国重要的先进制造业基地，打造世界级新一代信息技术、高端装备制造产业集群和国内领先的集成电路、新型显示、航空航天、轨道交通、汽车、生物医药、新型材料等产业集群；
	本项目为塑料制品制造；与成都平原经济区发展定位与目标不冲突。

	
	区域突出生态环境问题
	1.水资源时空分布不均，用水排水矛盾突出，岷江流域单位面积水污染排放量高，氮磷污染并重，结构性污染短期内难以彻底解决，水质改善压力大。
2.区域城市开发活动集中，发展与环境资源承载矛盾突出，属深盆地形，扩散条件差，冬季灰霾污染严重，夏季臭氧污染问题凸显，环境空气质量改善压力大。
3.长江主要支流岷江流域沿江、临城产业聚集，流域性、区域性环境风险形势严峻，重金属、持久性有机物、危险废物和危险化学品等累积性环境风险隐患较大。
	本项目生产废水循环使用不排放；大气污染物执行特别排放限值；项目不涉及重金属、持久性污染物，危险废物规范贮存，定期交由有资质的单位处置。

	
	总体管控要求
	1.针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构；
2.实施最严格的环境准入要求；
3.加快GDP贡献小、污染排放强度大的产业如建材、家具等产业替代升级，结构优化；
4.对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入门槛；
5.岷沱江流域执行岷沱江污染物排放标准；
6.优化涉危涉化产业布局，严控环境风险，保障人居安全。
	项目入驻合规产业园区，主要从事塑料制品制造；不属于重点行业，无大宗环境风险物质贮存。


②与生态环境分区管控要求符合性
本项目与生态环境分区管控生态环境准入清单符合性分析如下：
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	其他符合性分析
	表1-1  项目与生态环境分区管控的符合性分析情况表
	“准入清单”具体要求
	本项目情况
	符合性分析

	管控单元
	类别
	管控要求
	
	

	遂宁市安居区工业重点管控单元
	市（州）普适性管控要求  
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。
2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
【限制开发建设活动的要求】
1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。
2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。
【其他空间布局约束要求】
△
	本项目与所在遂宁市安居区工业集中发展区用地性质及产业规划不冲突；项目不属于化工、“两高”项目等禁止、限制的情况。  
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
1.污水收集处理率达100%。
2.园区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。
3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。
4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。
【其他污染物排放管控要求】
1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。
2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。
3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。
5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。
6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。
7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
	本项目无生产废水排放；大气污染物执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；项目不属于化工等重点行业，排放总量由主管部门在辖区内调控。
	符合

	
	
	环境风险防控
	【联防联控要求】
加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。
【其他环境风险防控要求】
1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。
2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。
3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目位于合规产业园区，无大宗风险物质贮存，环境风险潜势为Ⅰ，项目将强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用总量要求】
1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%；
2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%；
3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
【地下水开采要求】
全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用总量及效率要求】
1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。
2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。
4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。
5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。
【禁燃区要求】
1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：
（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。
（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。
3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。
4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。
【其他资源利用效率要求】
△
	本项目不涉及。
	/

	安居区
	县（市、区）普适性管控要求单
	空间布局约束
	【其他空间布局约束要求】
1.锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
2.加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全。
	本项目不涉及。
	/

	
	
	污染物排放管控
	【其他污染物排放管控要求】
1.严格施工扬尘、道路扬尘管控。
2.加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术。
3.现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放。
	本项目在既有的工业厂房内建设，不涉及农业面源、重金属等。
	/

	
	
	环境风险管控
	
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	
	/
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	ZH51090420003遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）（重点管控单元）
	环境管控单元准入清单
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目
2.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造。
3.禁止新建铅蓄电池制造项目。
4.禁止专业电镀。
5.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【限制开发建设活动的要求】
1.严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目
2.靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性。
3.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。
【允许开发建设活动的要求】
△
【不符合空间布局要求活动的退出要求】
1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点。
2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。
【其他空间布局约束要求】
△
	本项目主要从事PVC 封边条及密封条生产，为所在园区允许类行业；不属于禁止、限制建设等情况。
	/

	
	
	污染物排放管控
	【现有源提标升级改造】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。
【新增源等量或倍量替代】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【新增源排放标准限值】
1.重点行业VOCs治理：
（1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低 VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。
（2）工程机械制造行业，推广使用高固体分、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。
（3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。
2.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。
3.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。
【污染物排放绩效水平准入要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【其他污染物排放管控要求】
△
	本项目不属于化工、工程机械制造类重点VOCs 管控行业；项目生产过程落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，生产区域全密闭，产污点位重点集气，采用“碱液喷淋+二级活性炭吸附”装置高效治理有机废气。
	符合

	
	
	环境风险管控
	【严格管控类农用地管控要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【安全利用类农用地管控要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【污染地块管控要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【园区环境风险防控要求】
1.强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全。
2.强化尚未稳定达标小流域内化工园区污染防治及风险防控。琼江流域内的化工园区对主要超标污染物实施倍量替代。强化面源治理，鼓励水质尚未稳定达标控制单元内化工园区率先推进园区初期雨水污染控制，新建片区严格落实雨污分流。强化园区环境风险防控，根据企业、园区环境风险评价，衔接琼江“一河一策一图”环境应急响应方案，建立健全企业、园区、流域三级环境风险防控及应急体系，定期开展应急演练并完善环境应急物资库及应急处置设施，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。
3.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【企业环境风险防控要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【其他环境风险防控要求】
△
	本项目不涉及自然保护敏感区，且环境风险系数较小，在采取风险防范措施后风险可控，可满足环境风险防控要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	【水资源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【地下水开采要求】
（1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。
【能源利用效率要求】
参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
【其他资源利用效率要求】
禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元
	本项目为市政供水，水资源用量少。
	符合

	YS5109042590001减污降碳重点管控区——四川遂宁安居经济开发区近零碳排放试点园区
	要素管控分区管控要求
	空间布局约束
	
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	【能源资源开发效率要求】
淘汰分散供热锅炉10 台，推进园区集中供热。推动四川裕能、天齐锂业等重点企业实施技术改造，提高能源资源利用效率。
	本项目不涉及。
	/

	YS5109042530001安居区城镇开发边界（土地资源重点管控区）
	
	空间布局约束
	坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。
	本项目不涉及。
	/

	
	
	污染物排放管控
	
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	
	/
	/

	YS5109042550001安居区自然资源重点管控区（自然资源重点管控区）
	
	空间布局约束
	【禁止开发建设活动的要求】
1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目位于合规工业园区内，不涉及河道等。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	【土地资源开发效率要求】
土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标
	项目在既有的工业用地内布设生产线，不新增占地。
	符合

	YS5109043110001安居区其他区域（一般管控区）
	
	空间布局约束
	
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	
	/
	/

	YS5109042210002琼江-安居区－跑马滩－控制单元（水环境工业污染重点管控区）
	
	空间布局约束
	【限制开发建设活动的要求】
严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目不涉磷。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	【工业废水污染控制措施要求】
1.深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》等环境风险管控措施。
	本项目无生产废水排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。
	项目环境风险可控，可满足环境风险防控要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。
	本项目水耗低。
	符合

	YS5109042310002遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）（大气环境高排放重点管控区）
	
	空间布局约束
	
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	【工业废气污染控制要求】
1.全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。
2.加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
【重点行业企业专项治理要求】
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
	项目不涉煤；生产过程将落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，生产线布置在相对封闭的厂房内，产污点位重点集气，采用“碱液喷淋+二级活性炭吸附”装置高效治理有机废气。
	符合

	
	
	环境风险防控
	
	/
	/

	
	
	资源开发利用效率要求
	
	/
	/


根据以上分析，本项目的建设符合生态环境分区管控的相关要求。





二、建设内容
	建设
内容
	1.项目名称、建设性质、建设单位、建设地点、建设投资
项目名称：PVC 封边条及密封条生产项目
建设性质：新建
建设单位：遂宁瑞联丰新材料科技有限公司
建设地点：遂宁市安居区安东大道26 号
建设投资：400万元。
2.建设内容及规模
本项目租赁园区已建厂房5000平方米，主要设置拌料机、造粒机、挤出机、印刷线及配套设施设备，建设PVC 封边条及密封条生产设施1 处，项目建成后具备年产3000吨PVC边条及密封条的能力。
3.项目组成及主要环境问题 
本项目建设内容及项目组成见表2-1。
表2-1 项目主要工程内容及主要环境问题一览表
	工程类别
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题
	备注

	
	
	施工期
	营运期
	

	主体
工程
	租赁园区已建厂房5000 平方米，主要设置拌料机、造粒机、挤出机；调墨间、印刷线及配套设施设备；建设PVC 封边条及密封条生产设施。
	设备安装噪声，
安装人员生活污水
	废气、噪声、固废
	依托现有厂房分区设置

	辅助工程
	项目设置循环冷却水池一处，容积约5m³，冷却水经循环水水池收集冷却后循环使用不排放。
	
	/
	

	储运工程
	原料区
	设于厂区中部，占地面积约200m2；主要用于堆放项目固体原料。
	
	/
	

	
	油墨库房
	项目油墨库房位于厂房东北侧，占地约100m2，所有油墨、稀释剂均分类密闭桶装，暂存于油墨库房。
	
	废气
	

	公用工程
	供电：市政电网集中供电
	
	/
	依托现有

	
	供水：依托市政供水网供水
	
	/
	

	
	排水：依托厂区已建雨水管网、污水管网
	
	废水
	

	环保工程
	废气
治理
	①设置布袋除尘器一套，项目粉状原料上料工序整体设置于相对密闭的空间，上料粉尘经集气罩收集后汇入布袋除尘器高效处理后离地15m排放（DA001）。
②项目设置有机废气处理系统一套，PVC热熔造料、片材挤出、油墨印刷机出口上方设置集气罩并配套塑料软帘等，加强废气的收集效率；项目UV印刷固化机及电烤箱设置抽气口，集气系统对上述有机废气进行有效收集后全部汇入“碱液喷淋+二级活性炭吸附”系统处理达标后离地15m排放（DA002）。
	
	废气
	新建

	
	废水
治理
	生产废水：PVC片材挤出工序设置冷却水水池一座，冷却水循环使用不排放，损耗后定期添加。
生活废水：生活废水依托厂区既有化粪池预处理后排入市政污水管网送安居区龙眼井污水处理厂进一步处理。
	
	废水
	依托现有

	
	固废
	依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，规范建设危险废物暂存间一处，约30.0m2，位于车间南侧；项目产生危险废物分类暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置。
	
	固体废物
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备、合理布局并对设备采取减振、隔声及加强管理等措施；
	
	噪声
	新建


4.主要设备清单
本项目主要进行PVC封边条及密封条生产，部分封边条将根据客户需求进行油墨印刷。项目主要生产设备如下：
表2-2 主要原辅材料年用量
	类别
	名称
	设备型号及参数
	数量
	单位
	备注

	1
	高速搅拌混料机
	55kW
	台
	4
	/

	2
	造粒机
	/
	台
	4
	/

	3
	冷风机
	1kW
	台
	4
	/

	4
	挤出机
	18kW
	台
	25
	/

	5
	牵引机
	1kW
	台
	25
	/

	6
	收卷机
	0.75kW
	台
	34
	/

	7
	底胶辊涂机
	定制
	套
	9
	/

	8
	底墨印刷机
	定制
	套
	9
	/

	9
	印花机
	定制
	套
	18
	/

	10
	UV印刷机
	定制
	套
	9
	/

	11
	电烤箱
	定制
	套
	45
	/


5.原辅材料用量
本项目主要原辅材料及能源消耗统计见下表。
表2-3 主要原辅材料年用量
	类别
	名称
	年消耗量
	包装形式
	规格
	形态
	存放位置
	最大存量

	1
	聚氯乙烯粉末（PVC）
	1485
	袋装
	50kg/袋
	粉末
	粉末料仓库
	5t

	2
	氯化聚氯乙烯树脂粉末（CPE）
	25
	袋装
	50kg/袋
	粉末
	
	1t

	3
	碳酸钙
	1485
	袋装
	50kg/袋
	粉末
	
	5t

	4
	邻苯二甲酸二甲酯（DOP）
	55.8
	桶装
	50kg/桶
	液体
	油墨库房
	2t

	5
	处理剂涂料（底胶）
	2.16 
	桶装
	25kg/桶
	液体
	
	0.2t

	6
	油性底墨
	2.76 
	桶装
	25kg/桶
	液体
	
	0.2t

	7
	水性彩墨
	2.67 
	桶装
	25kg/桶
	液体
	
	0.2t

	8
	UV光墨
	1.68 
	桶装
	25kg/桶
	液体
	
	0.2t

	9
	稀释剂
	0.55 
	桶装
	25kg/桶
	液体
	
	0.05t


主要原辅材料性质：
PVC：即聚氯乙烯，是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯，外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度 1.35-1.46，不溶于水、汽油、酒，溶于丙酮、二氯乙烷、二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱，此外，对于盐类亦相当稳定；PVC 在火焰上能燃烧并放出 HCl，但离开火焰即自熄，是一种自熄性、难燃性物质。
氯化聚乙烯（CPE）：为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其他高分子材料具有良好的相容性。
DOP（邻苯二甲酸二辛酯）：邻苯二甲酸二辛酯又称苯二甲酸二（2－乙基己）酯，简称DOP，分子量 390.56。透明油状液体。相对密度0.986，凝固点-55℃，沸点386℃，闪点218℃，折射率 1. 4859，黏度（20℃）8lmPa·s，蒸气压（200℃）0.16kPa，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。不溶于水，25℃时在水中溶解度＜0.01％(wt)。可燃，无毒。
碳酸钙：白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度 2. 71。在 825~896. 6℃分解，在约 825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点 1339℃难溶于水和醇。可与稀酸反应，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。
处理剂涂料（底胶）：根据安全数据单，本项目处理剂涂料（底胶）主要由2-丁酮（含量21%）、醋酸乙酯（含量15%）、环乙酮（含量15%）、丙酮（含量12%）、气相二氧化硅（含量9%）、分散剂（含量13%）、聚氨酯树脂（含量7%）、辅助成分（含量5%）、三元氯醋树脂（含量2%）、丙三醇（含量1%）组成。
底墨：项目白色油性底墨为白色黏稠均匀液体，带有轻微有机溶剂气味，不溶于水，可溶于酯、醇类溶剂，密度约1.30g/cm³，闭杯闪点约23～35℃，属易燃液体。经70～90℃热风烘干成膜，遮盖力强，与底胶适配性好，墨层柔韧附着力佳。根据检测报告，本项目底墨的挥发性有机化合物含量为56.5%。
水性彩墨：本项目水性彩墨主要成分为：苯乙烯-丙烯酸共聚物（含量45-55%）、水（含量 10-30%）、乙醇（含量 1-10%）、颜料（含量 5-20%）、聚乙烯/聚乙烯蜡（含量1-5%）。根据检测报告，本项目水性彩墨的挥发性有机化合物含量为1.8%，氨及其化合物含量0.05%。
UV光墨：UV光墨几乎无挥发性溶剂，固含量接近100%，密度1.1g/cm³，不溶于水，可溶于专用活性稀释单体。常温下性质稳定，需避光储存，经紫外线照射发生交联反应瞬间固化成膜，辅以低温电烤可深度固化。根据检测报告，本项目UV光墨的挥发性有机化合物含量为63g/L。
稀释剂：项目采用乙酸正丁酯为油性底墨稀释剂，乙酸正丁酯为无色透明液体，带有香蕉样水果气味，密度 0.88g/cm³，沸点126℃，闭杯闪点22℃，属于易燃液体。微溶于水，可与醇、酮、酯类有机溶剂任意混溶，挥发性能适中，常作为油性油墨稀释、清洗溶剂。
6.产品方案
本项目主要生产PVC封边条及密封条，产品大致产量如下表所示：  
表2-4 本项目产品方案表
	主要产品种类
	规格
	用途
	设计产量
	备注

	PVC封边条
	1.0～1.8cm宽
	家具产品封边使用
	1500t/a
	《家具用封边条》QB/T 4463-2025

	PVC密封条
	定制
	门窗 / 建筑用
	1500t/a
	《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2025


7.劳动定员
本项劳动定员100人，单班制，8小时/班，年生产300天。
8.公用工程及辅助工程
（1）给水
本项目生产、生活用水依托安居区工业集中发展区现有市政管网。
（2）排水
本项目生活废水排入园区污水管网，送龙眼井污水处理厂进一步处理；雨水经园区市政雨水管网排放。
（3）供电
本项目依托安居区工业集中发展区已建设的市政供电设施供电。
9.物料平衡
项目物料平衡见下表：
表2-5 物料平衡表
	投入
	产出

	投入物名称
	单位
	用量
	产出物名称
	单位
	产出量

	聚氯乙烯粉末（PVC）
	t/a
	1485
	封边条
	t/a
	1500

	氯化聚氯乙烯树脂粉末（CPE）
	t/a
	25
	
	
	

	碳酸钙
	t/a
	1485
	
	
	

	邻苯二甲酸二甲酯（DOP）
	t/a
	55.8
	密封条
	t/a
	1500

	处理剂涂料（底胶）
	t/a
	2.16
	
	
	

	油性底墨
	t/a
	2.76
	
	
	

	水性彩墨
	t/a
	2.67
	片材边角料
	t/a
	30

	UV光墨
	t/a
	1.68
	粉尘产生量
	t/a
	18

	稀释剂
	t/a
	0.55
	有机废气产量
	t/a
	12.62

	合计
	3060.62 
	合计
	3060.62 


10.VOC平衡
项目物料平衡见下表：
表2-6 物料平衡表
	物料类型
	物料带入量
	处理及排放量

	VOCs来源
	年用量（t/a）
	产污系数
	VOC含量
	VOC产生量（t/a）
	名称
	处理或排放量（t/a）

	PVC基材（造料+挤出成型）
	3000
	1.5kg/t-产品
	/
	9
	处理量
	9.0831869

	处理剂涂料（底胶）
	2.162162 
	/
	63.00%
	1.362162 
	
	

	油性底墨
	2.758621 
	/
	56.50%
	1.558621 
	排放量
	有组织
	2.2707967

	水性彩墨
	2.666667 
	/
	1.80%
	0.048000 
	
	
	

	UV光墨
	1.684211 
	/
	5.73%
	0.096459 
	
	无组织
	1.2615537

	稀释剂
	0.551724 
	/
	99.74%
	0.550295 
	
	
	

	合计
	12.615537
	合计
	12.615537


11.厂区平面布置
本项目厂房呈长方形布置，从南向北依次布置高速搅拌混料机、造粒机、原料贮存区、PVC片材挤出生产线、调墨间、涂料滚涂固化生产线，项目废气治理设施、循环水设施、空压机房、油墨库房分别设置于厂区东侧，危废间单独设置于厂房以南。
整体而言，本项目总平面布置按照物料加工顺序，避免了人流和物流的交叉，降低能源消耗、提升生产效率。从环保的角度讲，本项目总平面布置具有合理性。

	工艺流程和产排污
环节
	1、 施工期工艺流程简述
本项目施工期主要进行生产设备安装和生产线布置，无土建工程。施工期间污染物主要为设备安装噪声和废包装材料等。施工期工艺流程及污染物产生节点如下图所示：
[image: ]
图2-1 施工期工艺流程及产污环节图
本项目在既有厂房内建设，利用厂房隔音可以消除施工期噪声对外界的影响。施工期包装设备产生的废弃包装材料收集后，由业主方外卖给资源回收部门；施工期产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由安居区环卫部门统一处置。施工期人员生活废水依托厂房既有设施收集预处理后排入市政污水管网送安居区龙眼井污水处理厂处理。
为进一步防控施工期噪声，业主方还应采取如下噪声治理措施：
① 从声源上控制。文明施工，尽可能地从声源上降低噪声对外界的影响。
②建设单位应与周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。
③合理安排施工时间，施工机械要合理有序调度。
2.运行期工艺流程概述
本项目生产的PVC封边条和密封条虽最终成品规格略有差异，但生产所用原辅料及工艺流程基本一致。不同的是，项目部分封边条将根据客户要求进行油墨印刷。本项目整体生产工艺流程如下：
（1）配料：采用人工将 PVC 树脂粉、CPE （氯化聚乙烯树脂粉）、碳酸钙按比例投入自动配料机，由自动配料机进行搅拌混合。该过程将产生投料粉尘。
（2）混合搅拌：经自动配料机搅拌均匀的粉末料，采用人工方式倒入搅拌机内，并泵入DOP（邻苯二甲酸二辛酯），然后盖上搅拌机盖，启动搅拌机进行拌合。该过程产生投料和混合粉尘。
（3）造粒：经搅拌机混合后的物料，经封闭管道放入成型机造粒料斗，成型机造粒电加热至160℃，挤出成型并由成型造粒机自动切割成 3—5mm颗粒物料，造粒挤出出料采用风冷。
混合搅拌和造粒可使树脂粉、碳酸钙、增塑剂（DOP）等分散均匀，避免粉料偏析、局部助剂过多或缺失，使片材挤出时色泽、硬度、柔韧性一致，无晶点、麻点、色差缺陷等。
（4）片材挤出：造粒工序产出的PVC颗粒（粒径3—5mm）经人工加入挤出机，电加热至160-180 ℃，挤出成条片状。加热挤出过程可能产生有机废气及微量的HCl。
（5）冷却：片材挤出机后端设置冷却水槽，对挤出机挤出的片材进行直接冷却， 冷却水经循环水池冷却后循环使用不外排。损耗部分定期添加。
（6）印刷：本项目部分封边条将根据客户需求进行印刷。
①底涂：采用辊涂机对封边条进行均匀薄涂PVC专用底胶（处理剂涂料），涂布量约4 g/m2；经电热烘箱（60～85℃）烘干固化，使底胶在基材表面形成致密隔离层，搭建基材与油墨的粘接桥梁。
②印刷底墨：底涂后的PVC基材需先辊印一层白色底墨，避免基材透色导致彩墨呈现色差；底墨印刷完成后采用分段式电热烘箱（70～90℃）使底墨完全固化，以保证印刷底墨后的基材表面平整、张力稳定，为多层彩墨套印提供平整印刷基面。
③印刷中层色墨：根据花色设置多组印刷工位，依次套印各色水性彩墨（红、黄、蓝、黑等木纹分色墨）；每印一组彩墨必须配套独立电热烘干段：温度65～85℃，逐级去除水性油墨中的水分、少量助溶剂，避免湿叠印出现晕色、串色、粘版；每道印刷后设置张力纠偏，保证套印精度，图案无错位、重影，多层彩墨逐层固化，形成装饰主色层。
④表层UV印刷及UV固化：全部彩墨套印烘干完成后，进行UV光油涂布，形成表面耐磨保护层；UV光墨流平预热后，采用UV紫外灯瞬间交联固化，提升耐磨、耐酒精、耐湿热性能；光墨作用：提亮光泽、封闭彩色墨层，防止油墨迁移掉色、磨损发白。
⑤低湿电烤：UV光线只能穿透涂层表层，涂层内部可能残留未反应单体；本项目在UV固化后加设电烤低温加热，以激活涂层内潜伏型热固化基团，让膜层内部深度交联，彻底消除未固化小分子，杜绝后期返粘、异味、迁移掉色。进一步提升油墨与 PVC 基材附着力。
（7）检验入库：检验合格的封边条即可入库待售。
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图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁遂宁聚辉得汽车零部件制造有限公司空置的标准厂房，厂房内部已进行简单的地面硬化处理，无残留环境问题。



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.大气环境
（1）大气环境基本因子
经调查，遂宁市2025年1—12月环境空气质量综合指数排名及相关污染物情况详见下表：
表3-1 遂宁市2025年1—12月环境空气质量综合指数排名表
	排名
	县（市、区）、市直园区
	综合指数
	优良
天数率
	PM2.5平均浓度（μg/m3）
	PM10平均浓度（μg/m3）
	SO2平均浓度（μg/m3）
	NO2平均浓度（μg/m3）
	O3-8h90百分位（μg/m3）
	CO95百分位（mg/m3）

	1
	大英县
	2.60 
	93.2%
	22.3 
	35.4 
	4.4 
	10.7 
	138.0 
	1.0 

	2
	蓬溪县
	2.70 
	92.9%
	27.7 
	41.4 
	5.2 
	8.1 
	132.6 
	0.8 

	3
	安居区
	2.80 
	89.0%
	25.8 
	40.4 
	6.1 
	7.8 
	150.0 
	1.0 

	4
	射洪市
	2.99 
	93.4%
	28.1 
	47.3 
	6.4 
	13.5 
	134.0 
	0.9 

	5
	市河东新区
	3.14 
	82.9%
	26.4 
	45.9 
	8.8 
	17.3 
	160.6 
	0.6 

	6
	遂宁经开区
	3.15 
	87.4%
	26.1 
	47.6 
	6.9 
	19.6 
	146.6 
	0.8 

	备注：船山区遂中实验校站点8月停运，未纳入统计分析。


根据以上数据可知，安居区2025年环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡期二级标准，项目区属于达标区域。
（2）特征因子
本项目特征污染因子主要为TSP、TVOC，本次评价搜集了遂宁市云华新材料科技有限公司《遂宁市安居区废旧塑料综合优化再生资源利用回收建设项目》的TSP、TVOC环境空气质量现状监测数据，《遂宁市安居区废旧塑料综合优化再生资源利用回收建设项目》环境空气采样点位于本项目北侧约3km，监测时间为2024年1月19日至20日，数据点位及时效均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，为有效数据。具体监测结果如下：
表3-2 TSP引用数据－环境空气检测结果（一）
	点位序号
	点位名称
	检测项目
	检测结果（日均值）（μg/m3）

	1#
	项目西北侧厂界外
	总悬浮颗粒物（TSP）

	2024.01.18-2024.01.19
	112

	
	
	
	2024.01.19-2024.01.20
	143

	
	
	
	2024.01.20-2024.01.21
	107

	
	
	
	2024.01.21-2024.01.22
	106

	
	
	
	2024.01.22-2024.01.23
	139

	
	
	
	2024.01.23-2024.01.24
	122

	
	
	
	2024.01.24-2024.01.25
	118

	2#
	项目南侧厂界外
	
	2024.01.18-2024.01.19
	109

	
	
	
	2024.01.19-2024.01.20
	141

	
	
	
	2024.01.20-2024.01.21
	111

	
	
	
	2024.01.21-2024.01.22
	124

	
	
	
	2024.01.22-2024.01.23
	112

	
	
	
	2024.01.23-2024.01.24
	144

	
	
	
	2024.01.24-2024.01.25
	107


表3-3 TVOC引用数据－环境空气检测结果（二）
	点位序号
	点位名称
	检测项目
	检测结果（8小时均值）（mg/m3）

	1#
	项目西北侧厂界外
	TVOC
	2024.01.18
	0.052

	
	
	
	2024.01.19
	0.025

	
	
	
	2024.01.20
	0.036

	
	
	
	2024.01.21
	0.027

	
	
	
	2024.01.22
	0.011

	
	
	
	2024.01.23
	0.062

	
	
	
	2024.01.24
	0.069

	2#
	项目南侧厂界外
	
	2024.01.18
	0.052

	
	
	
	2024.01.19
	0.016

	
	
	
	2024.01.20
	0.030

	
	
	
	2024.01.21
	0.015

	
	
	
	2024.01.22
	0.015

	
	
	
	2024.01.23
	0.067

	
	
	
	2024.01.24
	0.094


根据监测结果，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡期二级浓度限值要求。因此，项目区域大气环境质量良好。
TVOC无环境质量标准，本次环评不予评价。
2.地表水环境
为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用遂宁市生态环境局公布的《2025年遂宁市环境质量公告》的监测数据，根据质量公告，2024年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况主要污染指标、环比和同比情况见下表：
表3-4 2024年郪江水质评价结果表
	断面名称
	所在地
	规定类别
	上年度类别
	本年度类别
	主要污染指标/超标倍数
	单独评价指标/超标倍数

	红江渡口
	蓬溪（国控）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	/

	玉溪
	潼南（国控）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	/

	跑马滩
	安居（国控）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	/

	大安
	安居（国控）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	/

	郪江口
	大英（国控）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	/

	梓江大桥
	射洪（国控）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	/

	白鹤桥
	安居（省控长江经济带）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	/

	涪山坝
	蓬溪（省控长江经济带）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	/

	米家桥
	船山（省控趋势科研）
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	/

	注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。
2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、酚、汞、铅、五日生化需氧量、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。
3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。
4.红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级补充监测数据）进行评价


根据《2025年遂宁市环境质量公告》监测数据进行分析，本项目所在的琼江跑马滩监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质要求，项目所在区域地表水环境质量良好。
3.声环境质量现状监测与评价
本项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目未开展声环境质量现状监测。
4.地下水及土壤环境质量现状
在严格采取环评提出的分区防渗措施后，可有效截断本项目的地下水和土壤的污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，本次评价未开展土壤及地下水现状监测。
5.生态环境
本项目租赁工业园区内既有厂房布设生产线，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标存在；因此，未进行生态现状调查。

	环 境
保护
目标
	1、 外环境关系
本项目位于安居区工业集中发展区（含经开区），周边主要为已建工业企业及空地，项目西侧相邻有遂宁聚辉得汽车零部件制造有限公司（金属制品业），100m有四川讴神机械制造有限公司（汽车制造业）和JAC江汽物流商用车储运公司；东北侧200m有遂宁云内动力机械制造有限公司（通用设备制造业）；西南侧80m为四川博正达机械密封件科技有限公司（科技推广和应用服务业），240m为啸驰电气股份有限公司（电气机械和器材制造业）；东面360m、东南面432m有上陈家湾村民散居点两处。本项目具体外环境关系如附图2所示。
外环境相容性分析：本项目位于合规园区，在既有的工业厂房内布设生产线，不新增用地。项目位于环境空气质量二类区，周边500米范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。在采取本次环评提出的污染防治措施后，项目的建设和运营对外环境影响不大，本项目与区域环境无相互制约因素，项目的选址具有环境合理性。
2.环境保护目标
据现场调查结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定本项目主要环境保护目标如下：
表3-4 项目主要环境保护目标一览表
	保护类别
	保护目标
	与项目关系
	规模
	功能类别

	大气环境
（调查范围500m）
	上陈家湾村民散居点1
	东面360m
	约12人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

	
	上陈家湾村民散居点2
	面432m
	约6人
	

	声环境
（调查范围50m）
	本项目50m范围内无声环境保护目标。
《声环境质量标准》（GB 3096－2008）3类声环境功能区

	地下水环境
（调查范围500m）
	项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	生态保护目标
	项目为工业园区内项目，区域内无生态环境保护目标。




	污染
物排
放控
制标
准
	1、 废气
（1）施工期
[bookmark: OLE_LINK1]项目施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。
表3-5 施工期扬尘排放标准
	监测项目
	区域
	施工阶段
	监测点排放限值
(μg/m3)
	监测时间

	
	
	
	
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	遂宁市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600
	自监测起持续15分钟

	
	
	其他工程阶段
	250
	


（2）运营期
根据四川省生态环境厅2020年第2号公告，遂宁市安居区属于四川省大气污染重点防治区，因此本项目执行废气排放特别排放限值，具体如下：
①根据中华人民共和国生态环境部部长信箱回复《关于 PVC 注塑挤出废气执行标准问题的回复》（2020 年8月10日），“以合成树脂（高分子化合物）为主要原料， 经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型各种制品的生产活动，属于塑料制品业。对于不采用氯乙烯单体加工聚氯乙烯，仅采用聚氯乙烯树脂进行注塑、挤塑加工的企业，注塑、挤出废气不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）， 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）， 已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行”。查阅《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），该标准未规定塑料行业排放标准。因此，本项目PVC投料、挤出废气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）。
②项目油墨印刷挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017中的相关标准。
③厂区内无组织挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
注：本项目挤塑、油墨印刷有机废气采用同一套活性炭吸附装置处理后合并排放，依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），并对比相关标准具体浓度限值，项目挥发性有机物排放从严按照《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017的要求执行。
表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的二级标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
（其他）
	15
	3.5
	周界外最高浓度点
	1.0

	HCl
	100
	
	0.26
	
	0.20


表3-7 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	有组织排放
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）

	VOCs
	60
	15
	3.4
	2.0

	丙酮
	40
	15
	1.4
	0.8

	环己酮
	40
	15
	1.4
	0.8

	正丁醇
	40
	15
	1.4
	0.8

	2－丁酮
	40
	15
	1.7
	1.0

	乙酸丁酯
	40
	15
	1.7
	1.0

	乙酸乙酯
	40
	15
	1.7
	1.0


表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	监控位置

	NMHC
（非甲烷总烃）
	6
	监控点处1h平均浓度值
	厂房外

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


2、 废水
项目施工期、运营期生活废水经厂区已建化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后排入市政污水管网送安居龙眼井污水处理厂进一步处理。具体标准见下表：
表3-1 废水排放标准
（单位：mg/L，pH无量纲）
	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	石油类
	氨氮
	总磷

	GB 8978-1996
三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	20
	-
	-

	GB/T 31962-2015B级标准
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	8


3、 噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相应标准限值，如下表所示：
表3-9 建筑施工噪声排放标准
	执行标准
	标准值Leq：dB(A)

	
	昼间
	夜间

	GB12523-2025
	70
	55


运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。具体标准限值如下：
表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准
	执行标准
	类别
	标准值Leq：dB(A)

	
	
	昼间
	夜间

	GB12348-2008
	3类
	65
	55


4、 固废
危险废物：危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的规定。

	总量控制指标
	根据国家规定的污染物排放总量控制原则和实施总量控制的污染物种类，本次评价给出统计数据供生态环境主管部门参考。
1.废水
本项目无生产废水排放。
厂区生活废水排口（排入安居区龙眼井污水处理厂）：COD、总氮按照《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准；氨氮、总磷参照《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准计算的总量指标为：
COD:1.92t/a; NH3-N:0.1728t/a; TN:0.2688t/a; TP:0.0307t/a.
②污水处理厂排放口（排入琼江）
本项目运营期仅排放生活废水，依托市政管网送安居区龙眼井污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排入琼江。本项目生活废水在污水处理厂排放口的总量指标核算如下：
COD:0.192t/a; NH3-N:0.192t/a; TN:0.0576t/a; TP:0.0384t/a.
2.废气
依据产排污分析，项目颗粒物、VOCs总量建议指标如下：
颗粒物：0.342t/a；VOCs：3.532t/a。







四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	（1）废气
施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆尾气。施工扬尘主要是车辆运输过程中引起的地面扬尘和材料搬运过程中的扬尘，扬尘经采取降低车速、轻拿轻放材料、保持地面清洁等措施处理后，可有效降低扬尘浓度；运输车辆的汽车尾气其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，项目施工期主要在已建的车间内施工，车间结构可降低施工粉尘对外环境的影响。项目施工期应严格按照《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》和《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）的要求，对施工场地采取扬尘治理措施，降低施工粉尘对外环境的影响。
（2）废水
施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。生活废水经过厂区既有化粪池预处理后排入市政污水管网送龙眼井污水处理厂进一步处理。本项目不涉及装修工具、设备安装工具的清洗水，故不产生施工废水。
（3）噪声
本项目施工期的噪声主要是设备安装时产生的噪声，源强为70~100dB（A），通过采取厂房隔声、距离衰减、加强管理、合理安排作业时段等措施后，产生的噪声不会对周围环境产生明显不利影响。
（4）固废
施工期固废主要来源于设备的废包装材料、施工人员产生的生活垃圾。废包装材料经收集后出售给废品回收站回收；生活垃圾经集中收集后由安居区市政环卫部门统一处置。
（5）生态环境防治措施
本项目在经开区既有的工业厂房内布设生产线，安装设备。不涉及新增占地和植被破坏，不会对生态环境造成明显影响。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1.废气
（1）产污与治理
本项目年产PVC封边条及密封条3000t，设计生产时间为2400h/a，营运期废气主要为：PVC产品原料投料粉尘，热熔造粒、片材挤出废气、封边条印刷废气。
①投料粉尘
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-292塑料制品业系数手册塑料板、管、型材制造行业系数表的产排污数据，上料配料过程中颗粒物的产污系数为：6.0kg/t-产品。则本项目PVC上料粉尘产污情况如下：
PVC上料粉尘产生量：3000t/a×6.0kg/t=18t/a
PVC上料粉尘产生速率：18t/a÷2400=7.5kg/h
项目共有上料系统4套，整体设置于相对密闭的厂房内，上料机上方设置粉尘集气罩对上料粉尘进行收集。粉尘收集系统集气罩设计参数如下所示：
表4-1 粉尘收集系统集气罩设置及风量核算表
	产污设备
	数量
	废气产生点尺寸（cm）
	集气罩尺寸（m）
	集气罩边缘设计风速（m/s）
	冗余系数
	设计排气量（m³/h）

	粉末上料机口
	4
	20
	0.8×0.8
	0.5
	1.2
	5529.6


上料粉尘经集气系统收集后汇入布袋除尘器，处理达标后离地15m排放（DA001）；集气系统收集效率为90%，布袋除尘器的处理效率高于99%。另外，项目上料工序均设置在相对封闭的车间内，根据建设单位提供的经验数据，上料过程未被集气罩收集的无组织粉尘约90%可在车间内沉降，约10%因员工开关门而外泄。
综上，项目上料粉尘的排放信息如下：
有组织排放量：18.0t/a×90%×（1-99%）=0.1620t/a
有组织排放速率：0.1620t/a÷2400h/a=0.0675kg/h
有组织排放浓度：0.0675kg/h÷5529.6m3/h=12.2070mg/m3
无组织排放量：18.0t/a×（1-90%）×（1-90%）=0.18t/a
无组织排放速率：0.18t/a÷2400h/a=0.075kg/h
②PVC热熔挤出废气
本项目先用树脂粉末热熔生产PVC颗粒，产出的PVC颗粒通过挤出机再次热熔挤出生产家具封边条工建筑用密封条，年产量共计约3000t。PVC原料两次热熔挤出温度均不高于180℃，因此挤出过程中无氯乙烯单体析出，但会产生一定量的HCl和VOCs废气。
PVC两次热熔挤出过程中的有机废气采用产排污系数法进行核算，HCl废气采用类比法进行核算。
、VOCs
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-292塑料制品业系数手册塑料板、管、型材制造行业系数表的产排污数据，挤出过程中挥发性有机物的产污系数为：1.5kg/t-产品。因此，项目粉末原料挤出造粒及PVC片材生产再次熔融挤出过程中VOCs产生情况如下：
PVC两次热熔挤出VOCs总产生量：2×3000t/a×1.5kg/t=9t/a
PVC两次热熔挤出VOCs产生速率：9t/a÷2400h/a=3.75kg/h。
Ⅱ、HCl
经核对，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-292塑料制品业系数手册塑料板、管、型材制造行业系数表无HCL产污系数，本次评价类比遂宁市康成环保新材料有限公司PVC墙板挤出项目产污系数，康城新材料PVC墙板生产项目原料也为PVC粉尘，也需挤出造粒，工艺与本项目类似，该项目已通过环评评审，因此本项目HCl废气源强引用该项目源强具有一定的合理性和可行性。根据类比数据，PVC挤出工序HCl产生源强约为0.07kg/吨－原料。则PVC熔融挤出过程中的HCl产生情况如下：
PVC两次热熔挤出HCl总产生量：2×3000t/a×0.07kg/t=0.42t/a
PVC两次热熔挤出HCl产生速率：0.42t/a÷2400h/a≈0.18kg/h
③封边条印刷废气
根据建设单位经验数据，项目年印刷封边条约20万m2。其中，项目油性底墨需掺入稀释剂进行调墨，油墨与稀释剂的工况质量比为100:20。综上，项目涂料及其稀释剂用量核算表如下：
表4-2 涂料用量核算表
	物料名称
	涂装面积
	干膜重（g/m2）
	涂料含固量
	年用量（t）

	处理剂涂料（底胶）
	200000m2
	4
	37%
	2.16 

	油性底墨
	
	6
	44%
	2.76 

	彩墨（水性）
	
	6
	45%
	2.67 

	UV光墨
	
	8
	95%
	1.68 

	稀释剂
	
	/
	/
	0.55 


根据项目底胶及油墨MSDS、SDS及检测报告等资料，上述物料的挥发性有机物含量明细及汇总表如下：
表4-3  项目物料挥发性有机物含量一览表
	物料名称
	挥发性有机物含量

	
	VOCs
	2－丁酮
	乙酸乙酯
	环乙酮
	丙酮
	乙酸正丁酯
	正丁醇

	处理剂涂料（底胶）
	63.00%
	21%
	15%
	15%
	12%
	/
	/

	油性底墨
	56.50%
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	彩墨（水性）
	1.80%
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	UV光墨
	5.73%
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	稀释剂
	99.74%
	/
	/
	/
	/
	99.73%
	0.01%

	说明：根据检测报告，项目UV光墨密度1.1g/m3，有机物含量为63g/L。


表4-4  项目挥发性有机物产生量核算表
	污染源
	挥发性有机物产生量（t/a）

	物料名称
	年用量
	VOCs
	2－丁酮
	乙酸乙酯
	环己酮
	丙酮
	乙酸丁酯
	正丁醇

	处理剂涂料（底胶）
	2.16 
	1.36 
	0.45 
	0.32 
	0.32 
	0.26 
	/
	/

	油性底墨
	2.76 
	1.56 
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	彩墨（水性）
	2.67 
	0.05 
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	UV光墨
	1.68 
	0.10 
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	稀释剂
	0.55 
	0.55 
	/
	/
	/
	/
	0.55 
	0.00 

	合计
	3.62 
	0.45 
	0.32 
	0.32 
	0.26 
	0.55 
	0.00 


项目设置有机废气处理系统一套，PVC热熔造料、片材挤出、油墨印刷机出口上方设置集气罩并配套塑料软帘等加强废气的收集效率、项目UV印刷固化机及电烤箱设置抽气口，集气系统对上述有机废气进行有效收集后全部汇入“碱液喷淋+二级活性炭吸附”系统处理达标后离地15m排放（DA002）。根据项目产污特征，有机废气集气系统设计参数及相关信息汇总如下：
表4-5   废气收集系统风量核算表
	废气处理系统
	污染源
	点位数量
	废气产生点尺寸（cm）
	集气罩尺寸（m）
	集气罩边缘设计风速（m/s）
	冗余系数
	设计排气量（m³/h）

	有机废气（DA002）
	造粒机
	4
	10
	0.3×0.3
	0.5
	1.2
	777.6

	
	片材挤出机
	25
	10
	0.3×0.3
	0.5
	1.2
	4860

	
	底胶辊涂机
	9
	20
	0.5×0.5
	0.5
	1.2
	4860

	
	底墨印刷机
	9
	20
	0.5×0.5
	0.5
	1.2
	4860

	
	印花机
	18
	20
	0.5×0.5
	0.5
	1.2
	9720

	
	UV印刷机
	9
	相对封闭设备，设置Φ100mm的吸风管口
	0.5
	1.2
	152.60

	
	电烤箱
	45
	
	0.5
	1.2
	763.02

	合计
	25993.22


项目有机废气集气系统的集气效率为80%，“碱液喷淋+二级活性炭吸附”系统处理对HCI的处理效率高于90%，对有机废气的处理效率约为80%。
综上：本项目有机废气处理系统排放信息如下表所示：
	污染物
	VOCs
	氯化氢
	2－丁酮
	醋酸乙酯
	环乙酮
	丙酮
	乙酸正丁酯
	正丁醇

	产生量（t/a）
	12.6155
	0.42
	0.45
	0.32
	0.32
	0.26
	0.55
	0.00

	年生产时间（h/a）
	2400

	产生速率（kg/h）
	5.2565
	0.1750
	0.1892
	0.1351
	0.1351
	0.1081
	0.2293
	0.0000

	收尘效率
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%

	处理效率
	80%
	90%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	风机设计风量（m3/h）
	25993.224

	有组织排放量（t/a）
	2.2708
	0.0378
	0.0817
	0.0584
	0.0584
	0.0467
	0.0990
	0.0000

	有组织排放速率（kg/h）
	0.9462
	0.0158
	0.0341
	0.0243
	0.0243
	0.0195
	0.0413
	0.0000

	有组织排放浓度（mg/m3）
	36.4005
	0.6059
	1.3101
	0.9358
	0.9358
	0.7486
	1.5876
	0.0002

	无组织排放量（t/a）
	1.2616
	0.0420
	0.0454
	0.0324
	0.0324
	0.0259
	0.0550
	0.0000

	无组织排放速率（kg/h）
	0.5256
	0.0175
	0.0189
	0.0135
	0.0135
	0.0108
	0.0229
	0.0000


（2）废气产生及治理汇总表
项目废气污染源产生及治理信息如下：
表4-6  废气污染源产生及治理信息表
	污染源
	污染物种类
	排放形式
	处理设施信息

	
	
	
	收集效率
	治理工艺
	处理效率
	是否为可行技术

	投料粉尘
	颗粒物
	有组织/无组织
	90%
	布袋除尘
	99%
	是

	有机废气
	氯化氢
	有组织/无组织
	90%
	碱液喷淋+二级活性炭吸附
	90%
	是

	
	VOCs
	
	
	
	80%
	

	
	2-丁酮
	
	
	
	
	

	
	乙酸乙酯
	
	
	
	
	

	
	环己酮
	
	
	
	
	

	
	丙酮
	
	
	
	
	

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	

	
	正丁醇
	
	
	
	
	


（3）废气排放汇总
本项目废气排放情况汇总如下：
表4-7  排放口基本信息表
	[bookmark: OLE_LINK7]编号
	污染物
	地理坐标
	距离地面高度（m）
	排气筒内径（m）
	温度（℃）
	排放口类型
	排放标准

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	投料粉尘排放口（DA001）
	颗粒物
	105.496645
	30.327481
	15
	0.4
	常温
	一般排放口
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准

	有机废气排放口（DA002）

	氯化氢
	105.496881
	30.327880
	15
	0.8
	常温
	一般排放口
	氯化氢《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	
	VOCs
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-丁酮
	
	
	
	
	
	
	

	
	乙酸乙酯
	
	
	
	
	
	
	

	
	环己酮
	
	
	
	
	
	
	

	
	丙酮
	
	
	
	
	
	
	

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	
	
	

	
	正丁醇
	
	
	
	
	
	
	


表4-8  废气污染源排放信息汇总表（正常工况）
	排放类型
	污染源
	污染物种类
	排放情况
	排放标准

	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量（t/a）
	浓度mg/m3
	速率kg/h

	有组织废气
	投料粉尘（DA001）
	颗粒物
	12.207 
	0.068 
	0.162 
	120
	3.5

	
	有机废气（DA002）

	氯化氢
	0.606 
	0.016 
	0.038 
	100
	0.26

	
	
	VOCs
	[bookmark: _GoBack]36.400 
	0.946 
	2.271 
	60
	3.4

	
	
	2－丁酮
	1.310 
	0.034 
	0.082 
	40
	1.7

	
	
	乙酸乙酯
	0.936 
	0.024 
	0.058 
	40
	1.7

	
	
	环己酮
	0.936 
	0.024 
	0.058 
	40
	1.4

	
	
	丙酮
	0.749 
	0.019 
	0.047 
	40
	1.4

	
	
	乙酸丁酯
	1.588 
	0.041 
	0.099 
	40
	1.7

	
	
	正丁醇
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	40
	1.4

	无组织废气
	颗粒物
	/
	0.075 
	0.180 
	1.0
	/

	
	氯化氢
	/
	0.018 
	0.042 
	0.2
	/

	
	VOCs
	/
	0.526 
	1.262 
	2.0
	/

	
	2－丁酮
	/
	0.019 
	0.045 
	1.0
	/

	
	乙酸乙酯
	/
	0.014 
	0.032 
	1.0
	/

	
	环己酮
	/
	0.014 
	0.032 
	0.8
	/

	
	丙酮
	/
	0.011 
	0.026 
	0.8
	/

	
	乙酸丁酯
	/
	0.023 
	0.055 
	1.0
	/

	
	正丁醇
	/
	0.000 
	0.000 
	0.8
	/


（4）非正常工况
项目非正常工况设定为：项目有机废气处理系统出现故障，设备开、停车，检测以及部分设备突然停电等导致废气处理系统停止工作，废气处理系统处理效率为0。非正常工况核算以一年发生一次，一次持续0.5h计。则，本项目非正常工况废气排放情况如下：
表4-9  废气污染源排放信息表（非正常工况）
	污染源
	污染物种类
	排放情况
	排放标准

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	速率kg/h

	有机废气（DA002）
	氯化氢
	6.059 
	0.158 
	100
	0.26

	
	VOCs
	182.002 
	4.731 
	60
	3.4

	
	2－丁酮
	6.551 
	0.170 
	40
	1.7

	
	乙酸乙酯
	4.679 
	0.122 
	40
	1.7

	
	环己酮
	4.679 
	0.122 
	40
	1.4

	
	丙酮
	3.743 
	0.097 
	40
	1.4

	
	乙酸丁酯
	7.938 
	0.206 
	40
	1.7

	
	正丁醇
	0.001 
	0.000 
	40
	1.4


为预防非正常工况下的废气非正常排放，建设单位应当加强废气处理系统运行台账管理。定期更换活性炭，确保活性炭吸附效能，发现老化和破损的应及时停产检修。
（5）废气排放环境影响定性分析
根据分析，项目采取本次环评提出的措施处理后，废气污染源可以做到达标排放。整体而言，本项目的建设和运营，不会对周边的大气环境造成明显影响。
2.废水排放及处理措施
（1）产生和治理情况
本项目生产废水循环使用不排放，运营期废水主要为生活废水。
①生产废水
项目在PVC片材挤出工序设置循环冷却水池一处，容积约5m³，冷却水经循环水水池收集冷却后循环使用不排放。
②生活废水
根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目定员100人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为16m3/d。在使用过程中自然耗散20%，则生活废水产生及排放量约12.8m3/d（3840m³/a）。项目生活废水经厂区已建化粪池预处理厂依托市政管网排往安居龙眼井污水处理厂进一步处理。
（2）项目废水排放情况
项目生活污水排放口排放信息如下表所示：
表4-10  项目废水间接排放信息汇总
	产污环节
	污染物
	排放量（m³/a）
	排放标准（mg/L）
	总量控制（t/a）
	排放方式
	排放去向
	排放口编号
	排放口类型
	坐标

	生活废水
	pH
	3840
	6~9
	/
	间接排放
	龙眼井污水处理厂
	DW001
	一般排放口－生活排放口
	105.492976,30.330861

	
	化学需氧量
	
	500
	1.92
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	45
	0.1728
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	70
	0.2688
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	8
	0.03072
	
	
	
	
	

	备注：①pH无量纲。


（3）综合废水治理措施可行性
本项目无生产废水排放。
生活污水产生量为12.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、TN等。本项目综合污水处理措施可行性分析如下：
①本项目废水为生活废水，水质简单，满足龙眼井污水处理厂的处理工艺需求；
②本项目处于龙眼井污水处理厂的收水范围，污水管网已铺设到位；
③安居区龙眼井污水处理厂已建成2.5 万m3/d 处理能力，处理工艺采用“预处理+水解酸化池+改良型 A/A/O 生化池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧催化氧化池+紫外线消毒”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，尾水排入琼江。污水处理厂出水水质可实现达标排放。
④园区厂房已建设100m³的生活废水预处理池（化粪池），用于收集和预处理厂区所产生的生活废水，本项目生活废水产量仅12.8m3/d，园区厂房既有预处理池还有足够的容量满足本项目生活废水的预处理需要。
（4）废水影响定性分析
综上所述，本项目无生产废水排放；生活废水经厂区已建化粪池预处理后依托市政污水管网送龙眼井污水处理厂，本项目废水可得到合理处置，不会对周边环境造成明显影响。
3.噪声排放及处理措施
（1）主要噪声源及治理措施
本项目营运期主要噪声源为生产设备运行噪声。项目优先选用低噪声设备，噪声值约在75-90dB（A）范围内，厂房为封闭式钢框架厂房，项目生产设备均设置于厂房内，可利用厂房建筑结构进一步消减噪声对外环境的影响。
本项目主要噪声源调查见下表：




















         

	

	表4-11 项目主要噪声源调查（室内）
	序号
	声源名称
	型号
	声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	高速搅拌混料机
	55kW
	85
	选用低噪声设备，加强设备保养，加强建筑物封闭
	-2.65
	-39.98
	1
	5
	63.02 
	08:00~18:00
	15
	42.02 
	1

	2
	造粒机
	/
	80
	
	1.63
	-34.27
	1
	5
	58.02 
	
	15
	37.02 
	1

	3
	冷风机
	1kW
	85
	
	-6.45
	-33.79
	1
	10
	57.00 
	
	15
	36.00 
	1

	4
	挤出机
	18kW
	80
	
	-6.93
	-16.19
	1
	20
	45.98 
	
	15
	24.98 
	1

	5
	牵引机
	1kW
	70
	
	-4.55 
	-10.48
	1
	10
	42.00 
	
	15
	21.00 
	1

	6
	收卷机
	0.75kW
	75
	
	1.16
	-4.29
	1
	10
	47.00 
	
	15
	26.00 
	1

	7
	底胶辊涂机
	定制
	80
	
	13.05
	-3.34
	1
	5
	58.02 
	
	15
	37.02 
	1

	8
	底墨印刷机
	定制
	80
	
	13.05
	3.32
	1
	5
	58.02 
	
	15
	37.02 
	1

	9
	印花机
	定制
	80
	
	17.81
	12.36
	1
	5
	58.02 
	
	15
	37.02 
	1

	10
	UV印刷机
	定制
	80
	
	21.62
	20.45
	1
	5
	58.02 
	
	15
	37.02 
	1

	11
	电烤箱
	定制
	85
	
	24.47
	25.21 
	1
	5
	63.02 
	
	15
	42.02 
	1


表4-12 项目主要噪声源调查（室外）
	序号
	声源名称
	型号
	声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间位置/m
	运行时段

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	

	1
	环保风机1
	离心风机；全压 120—7800Pa；功率1.5kW-7.5kW
	85
	设置减振设施、软接管道
	9.72
	-32.84
	1
	08:00~18:00 

	2
	环保风机2
	
	85
	
	30.18
	0.94
	1
	

	3
	冷却水冷却塔
	/
	90
	
	19.37
	-19.17
	1
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	（2）噪声达标分析
本项目设备声源均为无指向性、稳态机械声源，且均处于半自由空间并置于生产车间内，设备距离车间外墙的距离远大于设备的本身尺寸，故将本项目的设备简化为点声源计算。采用环安科技噪声软件进行计算，项目厂界及敏感点贡献值计算结果如下：
[image: 局部截取_20260702_183937]
图4-2	厂界噪声贡献值预测图
根据软件计算结果，本项目运营期厂界噪声预测值如下：
表4-13 厂界噪声贡献值表
	时段
	点位
	X坐标（m）
	Y坐标（m）
	贡献值dB(A)
	标准值dB(A)

	昼间/夜间
	北厂界
	1.63
	77.54
	43.94
	65dB(A)/55dB(A)

	
	东厂界
	60.16
	12.36
	49.55
	

	
	南厂界
	-39.28
	-60.44
	47.33
	

	
	西厂界
	-63.55
	23.3
	43.75
	


根据预测本项目噪声厂界最大贡献值约49.55dB(A），位于厂界东侧，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准[昼间 65dB（A），夜间 55dB(A)]。本项目建成后对厂界声环境影响不大。
4.固体废弃物
（1）产生环节
运营期间本项目产生的固废主要为：生活垃圾、废弃包装物、PVC片材边角料、除尘器粉尘、废布袋；废胶桶、废油墨桶、废润滑油、废油桶、废含油手套及抹布、废活性炭等。
①生活垃圾
本项目职工定员100人，办公生活垃圾按0.4kg/人•d 计算，则项目生活垃圾产生量约12t/a。统一收集后由安居区环卫部门统一清运。
②废弃包装物
项目固体原料采用包装袋包装，生产过程中会产生一定量的废弃包装物。根据建设单位预估，项目废弃包装物的产生量约0.5t/a，收集后出售废品回收单位。
③PVC片材边角料
项目PVC片材生产约产生1%的不合格品和边角料，即PVC片材边角料产生量为30t/a，收集破碎成粒后回用于片材挤出生产。
④除尘器粉尘
项目布袋除尘器年收集上料粉尘16.04t，此部分上料粉尘直接回用于热熔造粒生产，不作为固废管理。
⑤废布袋
本项目布袋除尘器中滤袋约2年更换1次，废布袋约2kg/个，经收集后外售废品回收单位。
⑥废胶桶、废油墨桶
项目封边条印刷工序年产生废底胶桶0.1t，废油墨桶0.2t，属于HW49 900-041-49类危险废物；均分类收集后暂存于危废间，定期交由有相应资质的单位处置。
⑦废润滑油、废油桶、废含油手套及抹布
项目生产机械维护废润滑油产生量约0.05t/a，废润滑油属于HW08 900-217-08类危险废物；装盛润滑油的废弃油桶年产生量约0.01t，属于HW08 900-249-08类危险废物；维护机械设备产生的废含油手套年产生量约0.01t，属于HW49 900-041-49类危险废物；均分类收集后暂存于危废间，定期交由有相应资质的单位处置。
    ⑧有机废气系统废活性炭
本项目有机废气处理量共9.08t/a，活性炭使用量按1:4计算，则有机废气系统废活性炭预计产生量约45.4t/a，有机废气系统废活性炭属于HW49 900-039-49类危险废物，统一收集后暂存于危险间，定期交由有相应的资质的单位处置。
（2）固废信息汇总
根据生态环境部关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（文号：公告 2024年 第4号），本项目固废信息汇总如下：
表4-14 固废产生及处置表
	废物种类
	产生量
	废物类别
	有害物质名称
	物理性状
	危险性
	贮存方式
	利用或处置量
	处理措施及处理去向

	生活垃圾
	12t/a
	一般固废
	/
	固体
	/
	生活垃圾设施暂存
	12t/a
	收集后交由环卫部门处置

	
	
	(SW64 900-099-S64)
	
	
	
	
	
	

	PVC片材边角料
	30t/a
	一般固废
	/
	固体
	/
	生产线暂存
	30t/a
	破碎回用于片材生产

	
	
	(SW17 900-003-S17)
	
	
	
	
	
	

	废弃包装物
	0.5t/a
	一般固废
	/
	固体
	/
	一般固废间暂存
	0.5t/a
	外售废品回收单位

	
	
	（SW17 900-005-S17等）
	
	
	
	
	
	

	废布袋
	2kg/2a
	一般固废
	/
	固体
	/
	
	2kg/2a
	

	
	
	(SW17 900-007-S17)
	
	
	
	
	
	

	废胶桶
	0.1t/a
	危险废物（HW49 900-041-49）
	有机物
	固体
	T/In
	危废间暂存
	0.1t/a
	定期委托有资质的单位处置

	废油墨桶
	0.2t/a
	危险废物（HW49 900-041-49）
	有机物
	固体
	T/In
	
	0.2t/a
	

	废润滑油
	0.05t/a
	危险废物（HW08 900-217-08）
	矿物油
	液态
	T,I
	
	0.05t/a
	

	废油桶
	0.01t/a
	危险废物（HW08 900-249-08）
	矿物油
	固体
	T,I
	
	0.01t/a
	

	废含油手套及抹布
	0.01t/a
	危险废物（HW49 900-041-49）
	矿物油
	固体
	T/In
	
	0.01t/a
	

	废活性炭
	45.4t/a
	危险废物（HW49 900-039-49）
	有机物
	固体
	T
	
	45.4t/a
	


   （3）固废环境管理要求
依据国家相关法律法规，一般固废暂存间采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。建设单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485 和 HJ2035 等相关标准规范要求，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年 第82号）的相关要求做好一般固废的管理台账，并合法处置一般工业固废。建设单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。
危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染并按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）的相关要求做好管理计划和台账。
针对危险废物暂存间的建设要求具体要求如下：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少 2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
危废暂存管理措施：
针对危废管理，本环评提出以下具体要求：
危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。建设单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025 和 HJ2042 等相关标准规范要求。
建设单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应当落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。
本项目拟建危险废物暂存间1处，面积约30平方米，危险废物暂存间为重点防渗区域，建设要求应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行。
表4-15 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	贮存能力
	最长贮存周期

	1
	危废暂存间（30平方米）
	废胶桶
	HW49
	900-041-49
	危废间内
	2
	/
	0.5t
	1年

	2
	
	废油墨桶
	HW49
	900-041-49
	
	3
	/
	0.5t
	1年

	3
	
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	
	1
	桶装
	0.5t
	1年

	4
	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	1
	/
	0.5t
	1年

	5
	
	废含油手套及抹布
	HW49
	900-041-49
	
	1
	桶装
	0.5t
	1年

	6
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	20
	/
	25t
	半年


危废转移要求：
危险废物的转移应严格按照2021年11月30日发布的《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部 部令第23号）相关要求执行。
本项目固废管理（含一般固废和危险废物）还应及时登录四川省政务服务网进入“无废四川”模块填写固废的电子台账及转移信息等。
5.土壤和地下水
①污染来源
本项目运行期间对土壤和地下水的污染主要来源于危废暂存间暂存的危废、液体原料及生产线产生的生产废水（循环冷却水）。
②污染类型
本项目危废泄漏后主要的污染表现为持久性有机物污染，特征因子为COD、石油类；液体原料泄漏后主要的污染表现为持久性有机物污染，特征因子为COD；生产废水中的主要污染物为低浓度COD，属于非持久性污染物。
③污染途径
本项目正常情况下危废、液体原料及生产废水不会泄漏，在其他不可控制的条件下危废间内暂存的废润滑油、油墨库房、调墨间中的液体原料可能存在泄漏，如存油罐倾倒，导致废润滑油泄漏，泄漏的废润滑油随着暂存间的地面下渗土壤和地下水，造成污染。循环冷却水池因废水池池壁破损，导致生产废水渗漏出废水池，下渗土壤和地下水，造成一定的污染。
④分区防控措施
本项目运行期间对地下水环境和土壤环境的主要影响因子是危废间危废泄漏、油墨库房、调墨间中的液体原料泄漏及生产废水泄漏对地下水造成的水质污染影响，故应对危废间、液体原料仓库进行重点防控。
重点防控：将危废暂存间、油墨库房、调墨间划分为重点防渗区。危废暂存间采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10—10cm/s；油墨库房、调墨间采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。
项目循环冷却水池划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
除重点防渗、一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。
本项目采取的措施能够满足保护地下水及土壤的需求，分区防渗要求能够满足地下水、土壤污染防治要求。
表4-16 防渗分区表
	序号
	区域
	防渗级别
	防渗措施

	1
	危废暂存间
	重点防渗区
	采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于 1.0×10—10cm/s

	2
	油墨库房、调墨间
	重点防渗区
	采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

	3
	循环冷却水池
	一般防渗区
	采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	4
	除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域
	简单防渗区
	一般地面硬化


6、 运营期监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2020）、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等相关要求，本项目运营期具体监测计划如下表所示：
表4-17 运营期监测计划表
	点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	粉尘排放口（DA001）
	颗粒物 
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	有机废气排放口（DA002）
	非甲烷总烃
	1次/半年
	氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），非甲烷总烃排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	
	氯化氢
	1次/年
	

	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	每年1次
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；非甲烷总烃排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2 377-2017）

	厂界
	噪声
	每季度1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


7.环境风险
根据本项目原辅材料性质及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B，项目处理剂涂料（底胶）内含丁酮、乙酸乙酯、环己酮及丙酮为环境风险物质；项目生产设备存在部分机械润滑结构，机械润滑所用的润滑油及其产生的废润滑油属于矿物油类环境风险物质，项目重点关注的风险物质及存储情况如下表所示。
表4-18 本项目重点关注的危险物质及储存情况表
	序号
	物料名称
	物料形态
	危险物质名称
	 CAS号
	最大存在总量（t）
	临界量（t）
	qi/Qi

	1
	处理剂涂料（底胶）
	液态
	丁酮
	78-93-3
	0.042
	10
	0.0042

	2
	
	
	乙酸乙酯
	141-78-6
	0.03
	10
	0.003

	3
	
	
	环己酮
	108-94-1
	0.03
	10
	0.003

	4
	
	
	丙酮
	67-64-1
	0.024
	10
	0.0024

	5
	润滑油、废润滑油
	液态
	矿物油
	/
	0.1
	2500
	0.00004

	项目Q值∑
	-
	-
	0.01264


项目Q值为计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。
根据计算，本项目Q值总和为0.01264<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》本项目危险物质存量未超过临界量，因此不开展环境风险专题评价。
项目环境风险简单分析如下：
（1） 环境风险物质分布情况
根据本项目实际情况，项目仅部分机器需要齿轮润滑时会使用少量润滑油、使用后的废润滑油暂存于危废间；项目处理剂涂料（底胶）主要位于油墨库房、调墨间及印刷产线。
（2）可能影响途径
环境风险物质对外环境的影响方式和事故类型主要为火灾、爆炸和泄漏。
本项目风险事故对环境的影响包括主要有以下几个方面：
①项目液态的润滑油、处理剂涂料等泄漏及火灾，可能造成土壤和地下水污染、大气污染；
②危废泄漏造成地下水和土壤污染。
（3）风险防范措施
①加强管理，严格控制矿物油、处理剂涂料等风险物质在厂区的储存量，降低风险物质整体存在量，以从源头上降低环境风险。
②危废暂存间暂存的危废指派专人管理，并采取防盗、防渗、防泄漏、防流散等措施，暂存间内配置足够的灭火设施及应急吸附收纳等应急物资。
③危废间、油墨库房、调墨间区域进行重点防渗，并采取防盗、防泄漏、防流散等措施，并配置应急吸附收纳等应急物资。
④按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2023的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由有资质的单位处置。
⑤加强原料管理，仓库内严禁烟火，仓库暂存区域设置干粉灭火器，以备紧急状态下扑灭初期火灾。生产线设置可燃气体报警装置、电器采用防爆电器、设置静电导除装置。
⑥制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援救治队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。
⑦加强废气收集处理设施的运维，确保废气处理设施正常运营，防止因废气处理设施故障而造成环境风险。
⑧加强环境应急物资储备和应急演练，做好环境应急准备。
⑨加强消防废水管理，厂区雨水井处应设置消防沙袋，以备事故状态下防止消防废水经雨水管网排放，消防废水引至厂区低洼处暂存，消防应急处置结束后，消防废水经预处理合格后再排入市政污水管网送龙眼井污水处理厂处理。
8.环境风险应急预案
为做好本项目的应急准备工作，本环评要求建设单位按照下表所示内容，制定突发环境事件应急预案，并报送遂宁市安居区生态环境局备案。
表4-19 环境风险应急预案内容表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急组织机构、人员
	公司应急机构人员，地方政府应急联络人员

	2
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	3
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	4
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通信方式；交通保障、管制

	5
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	委托监测机构对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据

	6
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	7
	人员紧急撤离、疏散
	撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	8
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产。

	9
	应急培训计划
	制订计划，安排人员培训与演练


9.环保投资
本项目总投资为400万元，其中环保投资约44.5万元，占总投资11.13%，环保措施及投资情况如下。
表4-20 主要环保设施及投资估算一览表
	环保
项目
	环保措施
	预计金额
（万元）
	备注

	水污染防治
	施工期
	施工期产生的生活废水依托厂区已建化粪池预处理后定期转运至安居区龙眼井污水处理厂处理。
	/
	/

	
	运营期
	运营期产生的生活污水依托厂区已建化粪池预处理后排入市政污水管网送龙眼井工业污水处理厂处理。
	/
	/

	
	
	PVC片材挤出工序设置冷却水水池一座，冷却水循环使用不排放，损耗后定期添加。
	0.5
	/

	大气污染防治措施
	施工期
	加强厂区内保洁，避免运输扬尘。
	/
	/

	
	运营期
	①设置布袋除尘器一套，项目粉状原料上料工序整体设置于相对密闭的空间，上料粉尘经集气罩收集后汇入布袋除尘器高效处理后离地15m排放（DA001）。
	3
	/

	
	
	②项目设置有机废气处理系统一套，PVC热熔造料、片材挤出、油墨印刷机出口上方设置集气罩并配套塑料软帘等加强废气的收集效率、项目UV印刷固化机及电烤箱设置抽气口，集气系统对上述有机废气进行有效收集后全部汇入“碱液喷淋+二级活性炭吸附”系统处理达标后离地15m排放（DA002）。
	25
	/

	噪声
防治
	施工期
	合理安排工作时间，文明施工，高噪声施工应避开夜间及午休时间。
	/
	/

	
	运营期
	选用低噪声设备、装置风机设隔声罩、加装减振垫、吸声棉、采用软管连接等措施。
	/
	计入主体工程投资

	固废处置
	施工期
	生活垃圾委托市政环卫部门统一处置。
	/
	/

	
	运营期
	生活垃圾及分拣杂物委托环卫部门统一处置。
	5
	/

	
	
	规范化建设危险废物暂存间约30平方米。危险废物分类收集后定期委托有资质的单位处置。
	5
	/

	环境风险
	按照重点防渗要求，规范建设危险废物暂存设施一处，做好“三防”措施，防止危废泄漏或火灾引发次生环境风险。车间内分散设置符合消防规范的灭火设施，制定有效的突发环境事件应急预案。
	5
	/

	地下水土壤防治措施
	①危废间划分为重点防渗区：采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10—10cm/s。
②油墨库房、调墨间划分为重点防渗区：采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。
③循环水池划分为一般防渗区：一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
④除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗，简单防渗区采取一般地面硬化即可。
	1
	生产区域防渗纳入主体工程投资

	合计
	44.5
	





[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粉尘排放口（DA001）
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级限值

	
	有机废气排放口
(DA002)
	氯化氢、VOCs、丁酮、乙酸乙酯、环己酮、丙酮、乙酸丁酯、正丁醇
	碱喷淋+二级活性炭吸附
	氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

	地表水环境
	生活废水排放口
(DW001)
	COD、BOD5、NH3-N、TP、TN等
	生活废水经厂区化粪池处理后依托市政污水管网送龙眼井污水处理厂处理
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	生产线设备
	设备噪声
	建筑结构屏蔽、设置减震设施、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	本项目运营期间产生的一般固废主要为：生活垃圾、废弃包装物、PVC片材边角料、除尘器粉尘、废布袋。
项目危废主要有：废胶桶、废油墨桶、废润滑油、废油桶、废含油手套及抹布、废活性炭。
生活垃圾收集后交由环卫部门处置。
废边角料破碎后生产回用，除尘器直接生产回用，废包装物、废布袋收集后出售给资源回收单位。
 项目危废分类分区暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①危废间划分为重点防渗区：采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10—10cm/s。
②油墨库房、调墨间划分为重点防渗区：采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。
③循环水池划分为一般防渗区：一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
④除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

	生态保护措施
	不涉及。

	环境风险
防范措施
	①加强管理，严格控制矿物油、处理剂涂料等风险物质在厂区的储存量，降低风险物质整体存在量，以从源头上降低环境风险。
②危废暂存间暂存的危废指派专人管理，并采取防盗、防渗、防泄漏、防流散等措施，暂存间内配置足够的灭火设施及应急吸附收纳等应急物资。
③危废间、油墨库房、调墨间区域进行重点防渗，并采取防盗、防泄漏、防流散等措施，并配置应急吸附收纳等应急物资。
④按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2023的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由有资质的单位处置。
⑤加强原料管理，仓库内严禁烟火，仓库暂存区域设置干粉灭火器，以备紧急状态下扑灭初期火灾。生产线设置可燃气体报警装置、电器采用防爆电器、设置静电导除装置。
⑥制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援救治队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。
⑦加强废气收集处理设施的运维，确保废气处理设施正常运营，防止因废气处理设施故障而造成环境风险。
⑧加强环境应急物资储备和应急演练，做好环境应急准备。
⑨加强消防废水管理，厂区雨水井处应设置消防沙袋，以备事故状态下防止消防废水经雨水管网排放，消防废水引至厂区低洼处暂存，消防应急处置结束后，消防废水经预处理合格后再排入市政污水管网送龙眼井污水处理厂处理。

	其他环境
管理要求
	①项目发生实际排污前，登录全国排污许可证管理信息平台及时办理排污许可手续。
②严格落实本环评提出的各项环保措施，严格落实“三同时”制度。项目竣工后严格按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。
③本次环评获批后5年后动工建设的应重新报原审批部门审查，发生重大变化的应重新报批。
④定期保养设备，防止设备因保养不适当造成设备异常运行而增加噪声产生量；做好厂房隔声、设备减振，确保厂界噪声达标。
⑤生活垃圾等应每天及时清运，防止夏季恶臭气味的产生，清除蚊蝇和寄生虫卵产生场所。
⑥切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避免环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，增强职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。



六、结论
	[bookmark: OLE_LINK18]根据分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合安居区的相关规划。环保措施具有可行性，项目的建设和运营不会对区域环境质量造成明显影响。因此本评价认为，项目在落实本环评提出的环保措施后，施工期和运营期产生的负面影响可以得到有效控制，能为环境所接受。因此，从环境影响评价角度来说，本项目的建设是可行的。

本次评价结论是在建设单位提供的建设内容和规模的基础上得出的，若建设单位改变相关的建设内容和规模，建设单位应按照环保部门的有关要求另行申报。





附表
建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.342 
	
	0.342 
	

	
	氯化氢
	
	
	
	0.080 
	
	0.080 
	

	
	VOCs
	
	
	
	3.532 
	
	3.532 
	

	
	2-丁酮
	
	
	
	0.127 
	
	0.127 
	

	
	乙酸乙酯
	
	
	
	0.091 
	
	0.091 
	

	
	环己酮
	
	
	
	0.091 
	
	0.091 
	

	
	丙酮
	
	
	
	0.073 
	
	0.073 
	

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	0.154 
	
	0.154 
	

	
	正丁醇
	
	
	
	0.000 
	
	0.000 
	

	废水
（污水处理厂排向外环境）
	COD
	
	
	
	1.920 
	
	1.920 
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.173 
	
	0.173 
	

	
	总氮
	
	
	
	0.269 
	
	0.269 
	

	
	总磷
	
	
	
	0.031 
	
	0.031 
	

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	12
	
	12
	

	
	PVC片材边角料
	
	
	
	30
	
	30
	

	
	废弃包装物
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	

	
	废布袋
	
	
	
	0.001
	
	0.001
	

	危险废物
	废胶桶
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	废油墨桶
	
	
	
	0.2
	
	0.2
	

	
	废润滑油
	
	
	
	0.05
	
	0.05
	

	
	废油桶
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	

	
	废含油手套及抹布
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	

	
	废活性炭
	
	
	
	45.4
	
	45.4
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

66





image1.png
i?ﬁiﬁﬁﬂfﬂénﬁﬁ





image2.png
o D) (G | 7m [ wn | Gwh | Gmm] 7 am | G | S

wama tmernsenl < JO)

=5 TSN
- WS ETEERE ¢





image3.jpeg




image4.png
IRFEE. BE IRFE. BEE IRF
A A A

\ rEnR - eER — e — Tizew





image5.png
PVC, CPE, BRERISHIH
l/.-» [

BEEEE - Bl -

TR
(DA001)
]
]
l/-* Ll Eel AR
DOP s EAME s BE -

l,—» 187
ERL

- BIES --

i1 5mkR
(DA002)

]
i
l,-—b 187 i
]
1
1

e Loel s

!
i
————————————>  R#FE - BiES - :
]
i
i

| REDK l
\ FEDRIEIERS )
“Hos g EES
B —> RS —-———m
% l,» 195
B HEEE —> ORKE ------
)
QJ L IR
5
KitgE — HReE ------
L
R A UVHE —> UVERIBW - —————
IRFS. B i
A > 185 i
' ]
Tl i
- [t - (EEEE - i
=
&





image6.png




