**建设项目污染物排放量汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **分类** | **污染物名称** | | **现有工程排放量（固体废物产生量）①** | **现有工程许可排放量②** | **在建工程排放量（固体废物产生量）③** | **本项目排放量（固体废物产生量）④** | **以新带老削减量（新建项目不填）⑤** | **本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥** | **变化量⑦** |
| 废气 | 颗粒物 | | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.041t/a | +0.041t/a |
| 二氧化硫 | | / | / | / | 0.051t/a | / | 0.051t/a | +0.051t/a |
| 氮氧化物 | | / | / | / | 0.178t/a | / | 0.178t/a | +0.178t/a |
| 油烟 | | / | / | / | 2.017t/a | / | 2.017t/a | +2.017t/a |
| 废水 | 生活污水  生产废水 | 水量/万t/a | / | / | / | 1.6536 | / | 1.6536 | +1.6536 |
| CODCr | / | / | / | 3.317t/a | / | 3.317t/a | +3.317t/a |
| BOD5 | / | / | / | 1.333t/a | / | 1.333t/a | +1.333t/a |
| SS | / | / | / | 0.891t/a | / | 0.891t/a | +0.891t/a |
| NH3-N | / | / | / | 0.487t/a | / | 0.487t/a | +0.487t/a |
| TN | / | / | / | 0.678t/a | / | 0.678t/a | +0.678t/a |
| TP | / | / | / | 0.086t/a | / | 0.086t/a | +0.086t/a |
| 动植物油 | / | / | / | 0.272t/a | / | 0.272t/a | +0.272t/a |
| 一般工业  固体废物 | 废包装材料、霉变、石头等 | | / | / | / | 19.45t/a | / | 19.45t/a | +19.45t/a |
| 残渣、废油脂 | | / | / | / | 178.43t/a | / | 178.43t/a | +178.43t/a |
| 一体化污水处理设施污泥 | | / | / | / | 11.085t/a | / | 11.085t/a | +11.085t/a |
| 生活垃圾、餐厨垃圾 | | / | / | / | 10.8t/a | / | 10.8t/a | +10.8t/a |
| 危险废物 | 废紫外线灯管 | | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 废润滑油桶、废劳保用品 | | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①