**建设项目污染物排放量汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **分类** | **污染物名称** | | **现有工程排放量（固体废物产生量）①** | **现有工程许可排放量②** | **在建工程排放量（固体废物产生量）③** | **本项目排放量（固体废物产生量）④** | **以新带老削减量（新建项目不填）⑤** | **本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥** | **变化量⑦** |
| 有机废气 | VOCs | | / | / | / | 0.171t/a | / | 0.171t/a | +0.171t/a |
| 粉尘 | 颗粒物 | | / | / | / | 0.001166t/a | / | 0.001166t/a | +0.001166t/a |
| 废水 | 生产废水 | COD | / | / | / | 0.072t/a | / | 0.048t/a | +0.048t/a |
| BOD | / | / | / | 0.048t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
| SS | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.0096t/a | +0.0096t/a |
| NH3-N | / | / | / | 0.0096t/a | / | 0.048t/a | +0.048t/a |
| 一般工业  固体废物 | 不可回收一般固废 | | / | / | / | 2073t/a | / | 2073t/a | +2073t/a |
| 生活垃圾 | | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | +3.75t/a |
| 危险废物 | 废油液及油泥 | | / | / | / | 180.5t/a | / | 180.5t/a | +180.5t/a |
| 废制冷剂 | | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
| 废蓄电池 | | / | / | / | 270t/a | / | 270t/a | +270t/a |
| 废电路板 | | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | +0.75t/a |
| 废机油滤清器 | | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | +12t/a |
| 废冷却液 | | / | / | / | 22.5t/a | / | 22.5t/a | +22.5t/a |
| 废尾气净化装置（含催 化剂） | | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
| 含油抹布、 拖把 | | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
| 含汞开关 | | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |
| 废活性炭 | | / | / | / | 1.85t/a | / | 1.85t/a | +1.85t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①